Macros
QSPI Frame Format
Peripheral Driver » LL Driver » XQSPI » Defines » XQSPI Exported Constants

## Macros
#define | LL_XQSPI_QSPI_FRF_SPI 0x00000000UL
#define | LL_XQSPI_QSPI_FRF_DUALSPI (2UL << XQSPI_QSPI_AUXCTRL_QMODE_Pos)
#define | LL_XQSPI_QSPI_FRF_QUADSPI (3UL << XQSPI_QSPI_AUXCTRL_QMODE_Pos)

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ LL_XQSPI_QSPI_FRF_DUALSPI

#define LL_XQSPI_QSPI_FRF_DUALSPI (2UL << XQSPI_QSPI_AUXCTRL_QMODE_Pos)

Dual-SPI frame format for transfer

## ◆ LL_XQSPI_QSPI_FRF_QUADSPI

#define LL_XQSPI_QSPI_FRF_QUADSPI (3UL << XQSPI_QSPI_AUXCTRL_QMODE_Pos)

Quad-SPI frame format for transfer

## ◆ LL_XQSPI_QSPI_FRF_SPI

#define LL_XQSPI_QSPI_FRF_SPI 0x00000000UL

SPI frame format for transfer