Macros
QSPI Address Size
Peripheral Driver » HAL Driver » QSPI » Defines » QSPI Exported Constants

## Macros
#define | QSPI_ADDRSIZE_00_BITS LL_SSI_ADDRSIZE_0BIT
#define | QSPI_ADDRSIZE_04_BITS LL_SSI_ADDRSIZE_4BIT
#define | QSPI_ADDRSIZE_08_BITS LL_SSI_ADDRSIZE_8BIT
#define | QSPI_ADDRSIZE_12_BITS LL_SSI_ADDRSIZE_12BIT
#define | QSPI_ADDRSIZE_16_BITS LL_SSI_ADDRSIZE_16BIT
#define | QSPI_ADDRSIZE_20_BITS LL_SSI_ADDRSIZE_20BIT
#define | QSPI_ADDRSIZE_24_BITS LL_SSI_ADDRSIZE_24BIT
#define | QSPI_ADDRSIZE_28_BITS LL_SSI_ADDRSIZE_28BIT
#define | QSPI_ADDRSIZE_32_BITS LL_SSI_ADDRSIZE_32BIT

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ QSPI_ADDRSIZE_00_BITS

#define QSPI_ADDRSIZE_00_BITS LL_SSI_ADDRSIZE_0BIT

0-bit address

## ◆ QSPI_ADDRSIZE_04_BITS

#define QSPI_ADDRSIZE_04_BITS LL_SSI_ADDRSIZE_4BIT

4-bit address

## ◆ QSPI_ADDRSIZE_08_BITS

#define QSPI_ADDRSIZE_08_BITS LL_SSI_ADDRSIZE_8BIT

8-bit address

## ◆ QSPI_ADDRSIZE_12_BITS

#define QSPI_ADDRSIZE_12_BITS LL_SSI_ADDRSIZE_12BIT

12-bit address

## ◆ QSPI_ADDRSIZE_16_BITS

#define QSPI_ADDRSIZE_16_BITS LL_SSI_ADDRSIZE_16BIT

16-bit address

## ◆ QSPI_ADDRSIZE_20_BITS

#define QSPI_ADDRSIZE_20_BITS LL_SSI_ADDRSIZE_20BIT

20-bit address

## ◆ QSPI_ADDRSIZE_24_BITS

#define QSPI_ADDRSIZE_24_BITS LL_SSI_ADDRSIZE_24BIT

24-bit address

## ◆ QSPI_ADDRSIZE_28_BITS

#define QSPI_ADDRSIZE_28_BITS LL_SSI_ADDRSIZE_28BIT

28-bit address

## ◆ QSPI_ADDRSIZE_32_BITS

#define QSPI_ADDRSIZE_32_BITS LL_SSI_ADDRSIZE_32BIT

32-bit address