Macros
AES Flags Definition
Peripheral Driver » HAL Driver » AES » Defines » AES Exported Constants

## Macros
#define | AES_FLAG_DATAREADY LL_AES_FLAG_DATAREADY
#define | AES_FLAG_DMA_DONE LL_AES_FLAG_DMA_DONE
#define | AES_FLAG_DMA_ERR LL_AES_FLAG_DMA_ERR
#define | AES_FLAG_KEY_VALID LL_AES_FLAG_KEY_VALID

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ AES_FLAG_DATAREADY

#define AES_FLAG_DATAREADY LL_AES_FLAG_DATAREADY

Data ready flag

## ◆ AES_FLAG_DMA_DONE

#define AES_FLAG_DMA_DONE LL_AES_FLAG_DMA_DONE

DMA transfer done flag

## ◆ AES_FLAG_DMA_ERR

#define AES_FLAG_DMA_ERR LL_AES_FLAG_DMA_ERR

DMA transfer error flag

## ◆ AES_FLAG_KEY_VALID

#define AES_FLAG_KEY_VALID LL_AES_FLAG_KEY_VALID

Key valid flag