Macros
AES Error Code
Peripheral Driver » HAL Driver » AES » Defines » AES Exported Constants

## Macros
#define | HAL_AES_ERROR_NONE ((uint32_t)0x00000000)
| No error More...
#define | HAL_AES_ERROR_TIMEOUT ((uint32_t)0x00000001)
| Timeout error More...
#define | HAL_AES_ERROR_TRANSFER ((uint32_t)0x00000002)
| Transfer error More...
#define | HAL_AES_ERROR_INVALID_PARAM ((uint32_t)0x00000004)
| Invalid parameters error. More...

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ HAL_AES_ERROR_INVALID_PARAM

#define HAL_AES_ERROR_INVALID_PARAM ((uint32_t)0x00000004)

Invalid parameters error.

Definition at line 198 of file gr55xx_hal_aes.h.

## ◆ HAL_AES_ERROR_NONE

#define HAL_AES_ERROR_NONE ((uint32_t)0x00000000)

No error

Definition at line 195 of file gr55xx_hal_aes.h.

## ◆ HAL_AES_ERROR_TIMEOUT

#define HAL_AES_ERROR_TIMEOUT ((uint32_t)0x00000001)

Timeout error

Definition at line 196 of file gr55xx_hal_aes.h.

## ◆ HAL_AES_ERROR_TRANSFER

#define HAL_AES_ERROR_TRANSFER ((uint32_t)0x00000002)

Transfer error

Definition at line 197 of file gr55xx_hal_aes.h.