### - s -

- SAMPLES_CONNECTION_MAX : sample_service.h
- SAMPLES_INSTANCE_MAX : sample_service.h
- SAMPLES_MAX_DATA_LEN : sample_service.h
- SAMPLES_SERVICE_UUID : sample_service.h
- SDK_ERR_ADV_DATA_NOT_SET : ble_error.h
- SDK_ERR_APP_ERROR : ble_error.h
- SDK_ERR_BUSY : ble_error.h
- SDK_ERR_DISALLOWED : ble_error.h
- SDK_ERR_DISCONNECTED : ble_error.h
- SDK_ERR_EXT_SCAN_RSP_DATA_NOT_SET : ble_error.h
- SDK_ERR_IND_DISABLED : ble_error.h
- SDK_ERR_INVALID_ADDRESS : ble_error.h
- SDK_ERR_INVALID_ADV_DATA_TYPE : ble_error.h
- SDK_ERR_INVALID_ADV_IDX : ble_error.h
- SDK_ERR_INVALID_ADV_INTERVAL : ble_error.h
- SDK_ERR_INVALID_ADV_PARAM : ble_error.h
- SDK_ERR_INVALID_ADV_PEER_ADDR : ble_error.h
- SDK_ERR_INVALID_ATT_VAL_LEN : ble_error.h
- SDK_ERR_INVALID_BUFF_LENGTH : ble_error.h
- SDK_ERR_INVALID_CHL_NUM : ble_error.h
- SDK_ERR_INVALID_CID : ble_error.h
- SDK_ERR_INVALID_CONN_IDX : ble_error.h
- SDK_ERR_INVALID_DATA_LENGTH : ble_error.h
- SDK_ERR_INVALID_DISVCOVERY_MODE : ble_error.h
- SDK_ERR_INVALID_DURATION_PARAM : ble_error.h
- SDK_ERR_INVALID_HANDLE : ble_error.h
- SDK_ERR_INVALID_OFFSET : ble_error.h
- SDK_ERR_INVALID_PARAM : ble_error.h
- SDK_ERR_INVALID_PER_SYNC_IDX : ble_error.h
- SDK_ERR_INVALID_PERM : ble_error.h
- SDK_ERR_INVALID_PSM_ALREADY_REGISTERED : ble_error.h
- SDK_ERR_INVALID_PSM_EXCEEDED_MAX_PSM_NUM : ble_error.h
- SDK_ERR_INVALID_PSM_NUM : ble_error.h
- SDK_ERR_LIST_FULL : ble_error.h
- SDK_ERR_LIST_ITEM_ALREADY_EXISTED : ble_error.h
- SDK_ERR_LIST_ITEM_NOT_FOUND : ble_error.h
- SDK_ERR_NO_RESOURCES : ble_error.h
- SDK_ERR_NOT_ENOUGH_CREDITS : ble_error.h
- SDK_ERR_NTF_DISABLED : ble_error.h
- SDK_ERR_NVDS_NOT_INIT : ble_error.h
- SDK_ERR_PER_ADV_DATA_NOT_SET : ble_error.h
- SDK_ERR_POINTER_NULL : ble_error.h
- SDK_ERR_PROFILE_COUNT : ble_error.h
- SDK_ERR_REQ_NOT_SUPPORTED : ble_error.h
- SDK_ERR_SDK_INTERNAL : ble_error.h
- SDK_ERR_TIMER_INSUFFICIENT : ble_error.h
- SDK_SUCCESS : ble_error.h
- SEC_CON : ble_gatts.h
- SEC_LEVEL_MASK : ble_gatts.h
- SEM_NO_WAIT : app_rtos_cfg.h
- SEM_WAIT_FOREVER : app_rtos_cfg.h
- SPI_DATASIZE_10BIT : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_11BIT : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_12BIT : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_13BIT : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_14BIT : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_15BIT : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_16BIT : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_17BIT : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_18BIT : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_19BIT : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_20BIT : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_21BIT : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_22BIT : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_23BIT : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_24BIT : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_25BIT : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_26BIT : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_27BIT : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_28BIT : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_29BIT : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_30BIT : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_31BIT : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_32BIT : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_4BIT : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_5BIT : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_6BIT : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_7BIT : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_8BIT : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_9BIT : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_DIRECTION_FULL_DUPLEX : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_DIRECTION_READ_EEPROM : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_DIRECTION_SIMPLEX_RX : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_DIRECTION_SIMPLEX_TX : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_FLAG_BUSY : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_FLAG_DCOL : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_FLAG_RFF : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_FLAG_RFNE : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_FLAG_TFE : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_FLAG_TFNF : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_FLAG_TXE : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_IT_MST : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_IT_RXF : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_IT_RXO : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_IT_RXU : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_IT_TXE : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_IT_TXO : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_PHASE_1EDGE : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_PHASE_2EDGE : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_POLARITY_HIGH : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_POLARITY_LOW : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_RX_FIFO_LEVEL_MAX : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_SLAVE_SELECT_0 : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_SLAVE_SELECT_1 : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_SLAVE_SELECT_ALL : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_TIMODE_DISABLE : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_TIMODE_ENABLE : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_TX_FIFO_LEVEL_MAX : gr55xx_hal_spi.h
- SPI_XFER_ADDR_NONE : gr55xx_hal_spi_v2.h
- SPI_XFER_INST_ADDR_NONE : gr55xx_hal_spi_v2.h
- SPI_XFER_INST_NONE : gr55xx_hal_spi_v2.h
- SRVC_DISABLE : ble_gatts.h
- SRVC_ENCRP_KEY_SIZE_16 : ble_gatts.h
- SRVC_MULTI_ENABLE : ble_gatts.h
- SRVC_PERM : ble_gatts.h
- SRVC_SECONDARY_SET : ble_gatts.h
- SRVC_UUID_TYPE_SET : ble_gatts.h
- SYS_BD_ADDR_LEN : gr55xx_sys.h
- SYS_CHIP_UID_LEN : gr55xx_sys.h
- SYS_INVALID_TIMER_ID : gr55xx_sys.h
- SYS_SET_BD_ADDR : gr55xx_sys.h
- SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK : gr55xx_hal_cortex.h
- SYSTICK_CLKSOURCE_REFCLK : gr55xx_hal_cortex.h
- SYSTICK_CURRENT_VALUE : gr55xx_hal.h
- SYSTICK_RELOAD_VALUE : gr55xx_hal.h