Macros
Attribute UUID Length(bytes)
BLE » Attribute Protocol (ATT) » Defines

## Macros
#define | BLE_ATT_UUID_16_LEN 0x0002
| UUID length: 2 bytes. More...
#define | BLE_ATT_UUID_32_LEN 0x0004
| UUID length: 4 bytes. More...
#define | BLE_ATT_UUID_128_LEN 0x0010
| UUID length: 16 bytes. More...

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ BLE_ATT_UUID_128_LEN

#define BLE_ATT_UUID_128_LEN 0x0010

UUID length: 16 bytes.

Definition at line 65 of file ble_att.h.

## ◆ BLE_ATT_UUID_16_LEN

#define BLE_ATT_UUID_16_LEN 0x0002

UUID length: 2 bytes.

Definition at line 63 of file ble_att.h.

## ◆ BLE_ATT_UUID_32_LEN

#define BLE_ATT_UUID_32_LEN 0x0004

UUID length: 4 bytes.

Definition at line 64 of file ble_att.h.