Macros
UART Error Code
Peripheral Driver » HAL Driver » UART » Defines » UART Exported Constants

## Macros
#define | HAL_UART_ERROR_NONE (0x00000000U)
| No error More...
#define | HAL_UART_ERROR_PE LL_UART_LSR_PE
| Parity error More...
#define | HAL_UART_ERROR_FE LL_UART_LSR_FE
| frame error More...
#define | HAL_UART_ERROR_OE LL_UART_LSR_OE
| Overrun error More...
#define | HAL_UART_ERROR_BI LL_UART_LSR_BI
| Break dection error. More...
#define | HAL_UART_ERROR_DMA (0x00000100U)
| DMA transfer error More...
#define | HAL_UART_ERROR_BUSY (0x00000200U)
| Busy Error More...

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ HAL_UART_ERROR_BI

#define HAL_UART_ERROR_BI LL_UART_LSR_BI

Break dection error.

Definition at line 239 of file gr55xx_hal_uart.h.

## ◆ HAL_UART_ERROR_BUSY

#define HAL_UART_ERROR_BUSY (0x00000200U)

Busy Error

Definition at line 241 of file gr55xx_hal_uart.h.

## ◆ HAL_UART_ERROR_DMA

#define HAL_UART_ERROR_DMA (0x00000100U)

DMA transfer error

Definition at line 240 of file gr55xx_hal_uart.h.

## ◆ HAL_UART_ERROR_FE

#define HAL_UART_ERROR_FE LL_UART_LSR_FE

frame error

Definition at line 237 of file gr55xx_hal_uart.h.

## ◆ HAL_UART_ERROR_NONE

#define HAL_UART_ERROR_NONE (0x00000000U)

No error

Definition at line 235 of file gr55xx_hal_uart.h.

## ◆ HAL_UART_ERROR_OE

#define HAL_UART_ERROR_OE LL_UART_LSR_OE

Overrun error

Definition at line 238 of file gr55xx_hal_uart.h.

## ◆ HAL_UART_ERROR_PE

#define HAL_UART_ERROR_PE LL_UART_LSR_PE

Parity error

Definition at line 236 of file gr55xx_hal_uart.h.