### - o -

- OOB_REQ : ble_sec.h
- OTAS_C_EVT_CTRL_SUCCESS : otas_c.h
- OTAS_C_EVT_DISCOVERY_COMPLETE : otas_c.h
- OTAS_C_EVT_DISCOVERY_FAIL : otas_c.h
- OTAS_C_EVT_INVALID : otas_c.h
- OTAS_C_EVT_PEER_DATA_RECEIVE : otas_c.h
- OTAS_C_EVT_TX_CPLT : otas_c.h
- OTAS_C_EVT_TX_NTF_SET_SUCCESS : otas_c.h
- OTAS_C_EVT_WRITE_OP_ERR : otas_c.h
- OTAS_EVT_DFU_MODE_ENTER : otas.h
- OTAS_EVT_INVALID : otas.h
- OTAS_EVT_NOTIFY_COMPLETE : otas.h
- OTAS_EVT_RX_RECEIVE_DATA : otas.h
- OTAS_EVT_TX_NOTIFICATION_DISABLED : otas.h
- OTAS_EVT_TX_NOTIFICATION_ENABLED : otas.h