Macros
Destination data alignment
Peripheral Driver » LL Driver » DMA » Defines » DMA Exported Constants

## Macros
#define | LL_DMA_DDATAALIGN_BYTE DMA_CTLL_DST_TR_WIDTH_8
| Destination data alignment : Byte More...
#define | LL_DMA_DDATAALIGN_HALFWORD DMA_CTLL_DST_TR_WIDTH_16
| Destination data alignment : HalfWord. More...
#define | LL_DMA_DDATAALIGN_WORD DMA_CTLL_DST_TR_WIDTH_32
| Destination data alignment : Word More...

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ LL_DMA_DDATAALIGN_BYTE

#define LL_DMA_DDATAALIGN_BYTE DMA_CTLL_DST_TR_WIDTH_8

Destination data alignment : Byte

Definition at line 238 of file gr55xx_ll_dma.h.

## ◆ LL_DMA_DDATAALIGN_HALFWORD

#define LL_DMA_DDATAALIGN_HALFWORD DMA_CTLL_DST_TR_WIDTH_16

Destination data alignment : HalfWord.

Definition at line 239 of file gr55xx_ll_dma.h.

## ◆ LL_DMA_DDATAALIGN_WORD

#define LL_DMA_DDATAALIGN_WORD DMA_CTLL_DST_TR_WIDTH_32

Destination data alignment : Word

Definition at line 240 of file gr55xx_ll_dma.h.