### - m -

- MAX_ADV_NUM : ble_gapm.h
- MAX_BOND_NUM : ble_gapm.h
- MAX_INC_SRVC_NUM : ble_gatts.h
- MAX_KEY_LEN : ble_gapm.h
- MAX_PER_SYNC_NUM : ble_gapm.h
- MAX_PRD_ADV_NUM : ble_gapm.h
- MAX_WL_NUM : ble_gapm.h
- MEAS_PACKET_FIRST : bcs.h
- MEAS_PACKET_SUB : bcs.h
- MSIO_DEFAULT_CONFIG : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_DIRECTION_INOUT : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_DIRECTION_INPUT : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_DIRECTION_NONE : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_DIRECTION_OUTPUT : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_MODE_ANALOG : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_MODE_DIGITAL : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_MUX_0 : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_MUX_1 : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_MUX_2 : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_MUX_3 : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_MUX_4 : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_MUX_5 : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_MUX_6 : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_MUX_7 : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_NOPULL : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PIN_0 : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PIN_1 : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PIN_2 : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PIN_3 : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PIN_4 : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PIN_ALL : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PIN_MASK : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PULLDOWN : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PULLUP : gr55xx_hal_msio.h
- MUTEX_NO_WAIT : app_rtos_cfg.h
- MUTEX_WAIT_FOREVER : app_rtos_cfg.h