Here is a list of all file members with links to the files they belong to:

### - u -

- UART_DATABITS_5 : gr55xx_hal_uart.h
- UART_DATABITS_6 : gr55xx_hal_uart.h
- UART_DATABITS_7 : gr55xx_hal_uart.h
- UART_DATABITS_8 : gr55xx_hal_uart.h
- UART_DEFAULT_CONFIG : gr55xx_hal_uart.h
- uart_handle_t : gr55xx_hal_uart.h
- UART_HWCONTROL_NONE : gr55xx_hal_uart.h
- UART_HWCONTROL_RTS_CTS : gr55xx_hal_uart.h
- uart_init_t : gr55xx_hal_uart.h
- UART_IT_MASK : gr55xx_hal_uart.h
- UART_IT_MS : gr55xx_hal_uart.h
- UART_IT_RDA : gr55xx_hal_uart.h
- UART_IT_RLS : gr55xx_hal_uart.h
- UART_IT_THRE : gr55xx_hal_uart.h
- UART_LINE_ERROR_MASK : gr55xx_hal_uart.h
- UART_PARITY_EVEN : gr55xx_hal_uart.h
- UART_PARITY_NONE : gr55xx_hal_uart.h
- UART_PARITY_ODD : gr55xx_hal_uart.h
- UART_PARITY_SP0 : gr55xx_hal_uart.h
- UART_PARITY_SP1 : gr55xx_hal_uart.h
- UART_RECEIVER_TIMEOUT_DISABLE : gr55xx_hal_uart.h
- UART_RECEIVER_TIMEOUT_ENABLE : gr55xx_hal_uart.h
- UART_RETENTION_LENGTH : gr55xx_hal_uart.h
- UART_RXDATA_FLUSH_REQUEST : gr55xx_hal_uart.h
- UART_STOPBITS_1 : gr55xx_hal_uart.h
- UART_STOPBITS_1_5 : gr55xx_hal_uart.h
- UART_STOPBITS_2 : gr55xx_hal_uart.h
- UART_TXDATA_FLUSH_REQUEST : gr55xx_hal_uart.h
- UART_TXRXDATA_FLUSH_REQUEST : gr55xx_hal_uart.h
- UDS_AGE_VAL_LEN_MAX : uds.h
- UDS_CHAR_AGE_SUP : uds.h
- UDS_CHAR_DATE_OF_BIRTH_SUP : uds.h
- UDS_CHAR_FIRST_NAME_SUP : uds.h
- UDS_CHAR_FULL : uds.h
- UDS_CHAR_GENDER_SUP : uds.h
- UDS_CHAR_HEIGHT_SUP : uds.h
- UDS_CHAR_MANDATORY : uds.h
- UDS_CHAR_REGIST_USER_SUP : uds.h
- UDS_CHARS_AGE_PRESENT : uds.h
- UDS_CHARS_BIRTH_DATE_PRESENT : uds.h
- UDS_CHARS_FIRST_NAME_PRESENT : uds.h
- uds_chars_flag_bits : uds.h
- UDS_CHARS_GENDER_PRESENT : uds.h
- UDS_CHARS_HEIGHT_PRESENT : uds.h
- UDS_CHARS_WEIGHT_PRESENT : uds.h
- UDS_CONNECTION_MAX : uds.h
- UDS_CONSENT_CODE_VAL_MAX : uds.h
- UDS_CONSENT_TRY_NUM_MAX : uds.h
- uds_ctrl_pt_op_code_t : uds.h
- UDS_CTRL_PT_OP_CONSENT : uds.h
- UDS_CTRL_PT_OP_DEL_USER_DATA : uds.h
- UDS_CTRL_PT_OP_DEL_USERS : uds.h
- UDS_CTRL_PT_OP_LIST_ALL_USERS : uds.h
- UDS_CTRL_PT_OP_REGIST_NEW_USER : uds.h
- UDS_CTRL_PT_OP_RESERVED : uds.h
- UDS_CTRL_PT_OP_RSP_CODE : uds.h
- UDS_CTRL_PT_RSP_FAILED : uds.h
- UDS_CTRL_PT_RSP_INVALID_PARAM : uds.h
- UDS_CTRL_PT_RSP_LEN_MAX : uds.h
- UDS_CTRL_PT_RSP_LEN_MIN : uds.h
- UDS_CTRL_PT_RSP_NOT_SUP : uds.h
- UDS_CTRL_PT_RSP_RESERVED : uds.h
- uds_ctrl_pt_rsp_send() : uds.h
- UDS_CTRL_PT_RSP_SUCCESS : uds.h
- uds_ctrl_pt_rsp_t : uds.h
- UDS_CTRL_PT_RSP_USER_NOT_AUTH : uds.h
- UDS_CTRL_PT_VAL_LEN_MAX : uds.h
- UDS_DATE_OF_BIRTH_VAL_LEN_MAX : uds.h
- UDS_DB_CHANGE_INCR_DEFAULT_VAL : uds.h
- UDS_DB_CHANGE_INCR_VAL_LEN_MAX : uds.h
- uds_db_change_incr_val_send() : uds.h
- UDS_ERROR_CCCD_INVALID : uds.h
- UDS_ERROR_PROC_IN_PROGRESS : uds.h
- UDS_ERROR_UD_ACCESS_NOT_PERMIT : uds.h
- UDS_EVT_AGE_SET_BY_PEER : uds.h
- UDS_EVT_CTRL_POINT_INDICATION_DISABLE : uds.h
- UDS_EVT_CTRL_POINT_INDICATION_ENABLE : uds.h
- UDS_EVT_CTRL_POINT_RSP_CPLT : uds.h
- UDS_EVT_CTRL_POINT_SET_BY_PEER : uds.h
- UDS_EVT_DATE_OF_BIRTH_SET_BY_PEER : uds.h
- UDS_EVT_DB_CHANGE_INCR_NOTIFICATION_DISABLE : uds.h
- UDS_EVT_DB_CHANGE_INCR_NOTIFICATION_ENABLE : uds.h
- UDS_EVT_DB_CHANGE_INCR_SEND_CPLT : uds.h
- UDS_EVT_DB_CHANGE_INCR_SET_BY_PEER : uds.h
- UDS_EVT_DEL_USER_DATA : uds.h
- UDS_EVT_DEL_USERS : uds.h
- UDS_EVT_FIRST_NAME_SET_BY_PEER : uds.h
- UDS_EVT_GENDER_SET_BY_PEER : uds.h
- uds_evt_handler_t : uds.h
- UDS_EVT_HEIGHT_SET_BY_PEER : uds.h
- UDS_EVT_INVALID : uds.h
- UDS_EVT_REGIST_NEW_USER : uds.h
- UDS_EVT_REGIST_USER_INDICATION_DISABLE : uds.h
- UDS_EVT_REGIST_USER_INDICATION_ENABLE : uds.h
- UDS_EVT_REGIST_USER_RSP_CPLT : uds.h
- uds_evt_type_t : uds.h
- UDS_EVT_USER_GRANT_ACCESS : uds.h
- UDS_FIRST_NAME_VAL_LEN_MAX : uds.h
- UDS_FIRST_REGI_USER_SEGM : uds.h
- UDS_GENDER_VAL_LEN_MAX : uds.h
- uds_get_cur_user_index() : uds.h
- UDS_HEIGHT_VAL_LEN_MAX : uds.h
- UDS_LAST_REGI_USER_SEGM : uds.h
- UDS_MIDDLE_REGI_USER_SEGM : uds.h
- UDS_ONLY_REGI_USER_SEGM : uds.h
- uds_regi_user_data_flag_bits : uds.h
- UDS_REGI_USER_DATA_LEN_MAX : uds.h
- UDS_REGI_USER_NAME_PRESENT : uds.h
- UDS_REGI_USER_VAL_LEN_MAX : uds.h
- uds_regi_user_val_send() : uds.h
- uds_service_init() : uds.h
- uds_set_cur_user_index() : uds.h
- UDS_UNKNOWN_USER : uds.h
- UDS_USER_INDEX_VAL_LEN_MAX : uds.h
- UDS_USER_NAME_TRUNCATED : uds.h
- UNAUTH : ble_gatts.h
- USE_RTOS : gr55xx_hal_conf.h
- UUID_TYPE_128 : ble_gatts.h
- UUID_TYPE_16 : ble_gatts.h