### - b -

- B : _ll_ecc_curve_init
- baud_rate : _ll_qspi_init_t , _ll_spim_init_t , _ll_uart_init_t , _ll_xqspi_init_t , _uart_init , _xqspi_init_t
- baudrate_prescaler : _spi_init
- bd_addr : ble_gap_evt_sync_established_t , ble_gap_get_bd_addr_t , ble_gap_period_adv_addr_cfg_t , ble_gap_ral_dev_info_t
- bin_size : dfu_boot_info_t
- ble_sch_cfg : gr55xx_chip_config_t
- ble_slp_cfg : gr55xx_chip_config_t
- block_count : _aes_handle , _hmac_handle
- block_size : _aes_handle , _hmac_handle , _ll_dma_init
- bm_buf : stack_heaps_table_t
- bm_size : stack_heaps_table_t
- bod2_en : _ll_bod_init
- bod2_lvl : _ll_bod_init
- bod_en : _ll_bod_init
- bod_static_en : _ll_bod_init
- boot_delay : dfu_boot_info_t
- boot_info : dfu_image_info_t
- bperiod : pwm_init_t
- bprescaler : _ll_pwm_init_t
- broadcaster_addr : ble_gap_evt_adv_report_t
- buf_size : stack_heaps_table_t
- buff_count : _adc_handle
- buff_size : _adc_handle
- buffer_size : _iso7816_handle_t
- build : sdk_version_t