Enumerations
Enumerations
BLE » Attribute Protocol (ATT)
Collaboration diagram for Enumerations:

## Enumerations
enum | ble_att_uuid_t { BLE_ATT_INVALID_UUID = BLE_ATT_UUID_16(0x0000), BLE_ATT_SVC_GENERIC_ACCESS = BLE_ATT_UUID_16(0x1800), BLE_ATT_SVC_GENERIC_ATTRIBUTE = BLE_ATT_UUID_16(0x1801), BLE_ATT_SVC_IMMEDIATE_ALERT = BLE_ATT_UUID_16(0x1802), BLE_ATT_SVC_LINK_LOSS = BLE_ATT_UUID_16(0x1803), BLE_ATT_SVC_TX_POWER = BLE_ATT_UUID_16(0x1804), BLE_ATT_SVC_CURRENT_TIME = BLE_ATT_UUID_16(0x1805), BLE_ATT_SVC_REF_TIME_UPDATE = BLE_ATT_UUID_16(0x1806), BLE_ATT_SVC_NEXT_DST_CHANGE = BLE_ATT_UUID_16(0x1807), BLE_ATT_SVC_GLUCOSE = BLE_ATT_UUID_16(0x1808), BLE_ATT_SVC_HEALTH_THERMOM = BLE_ATT_UUID_16(0x1809), BLE_ATT_SVC_DEVICE_INFO = BLE_ATT_UUID_16(0x180A), BLE_ATT_SVC_HEART_RATE = BLE_ATT_UUID_16(0x180D), BLE_ATT_SVC_PHONE_ALERT_STATUS = BLE_ATT_UUID_16(0x180E), BLE_ATT_SVC_BATTERY_SERVICE = BLE_ATT_UUID_16(0x180F), BLE_ATT_SVC_BLOOD_PRESSURE = BLE_ATT_UUID_16(0x1810), BLE_ATT_SVC_ALERT_NTF = BLE_ATT_UUID_16(0x1811), BLE_ATT_SVC_HID = BLE_ATT_UUID_16(0x1812), BLE_ATT_SVC_SCAN_PARAMETERS = BLE_ATT_UUID_16(0x1813), BLE_ATT_SVC_RUNNING_SPEED_CADENCE = BLE_ATT_UUID_16(0x1814), BLE_ATT_SVC_CYCLING_SPEED_CADENCE = BLE_ATT_UUID_16(0x1816), BLE_ATT_SVC_CYCLING_POWER = BLE_ATT_UUID_16(0x1818), BLE_ATT_SVC_LOCATION_AND_NAVIGATION = BLE_ATT_UUID_16(0x1819), BLE_ATT_SVC_ENVIRONMENTAL_SENSING = BLE_ATT_UUID_16(0x181A), BLE_ATT_SVC_BODY_COMPOSITION = BLE_ATT_UUID_16(0x181B), BLE_ATT_SVC_USER_DATA = BLE_ATT_UUID_16(0x181C), BLE_ATT_SVC_WEIGHT_SCALE = BLE_ATT_UUID_16(0x181D), BLE_ATT_SVC_BOND_MANAGEMENT = BLE_ATT_UUID_16(0x181E), BLE_ATT_SVC_CONTINUOUS_GLUCOSE_MONITORING = BLE_ATT_UUID_16(0x181F), BLE_ATT_SVC_IP_SUPPORT = BLE_ATT_UUID_16(0x1820), BLE_ATT_SVC_INDOOR_POSITIONING = BLE_ATT_UUID_16(0x1821), BLE_ATT_SVC_PULSE_OXIMETER = BLE_ATT_UUID_16(0x1822), BLE_ATT_SVC_HTTP_PROXY = BLE_ATT_UUID_16(0x1823), BLE_ATT_SVC_TRANSPORT_DISCOVERY = BLE_ATT_UUID_16(0x1824), BLE_ATT_SVC_OBJECT_TRANSFER = BLE_ATT_UUID_16(0x1825), BLE_ATT_UNIT_UNITLESS = BLE_ATT_UUID_16(0x2700), BLE_ATT_UNIT_METRE = BLE_ATT_UUID_16(0x2701), BLE_ATT_UNIT_KG = BLE_ATT_UUID_16(0x2702), BLE_ATT_UNIT_SECOND = BLE_ATT_UUID_16(0x2703), BLE_ATT_UNIT_AMPERE = BLE_ATT_UUID_16(0x2704), BLE_ATT_UNIT_KELVIN = BLE_ATT_UUID_16(0x2705), BLE_ATT_UNIT_MOLE = BLE_ATT_UUID_16(0x2706), BLE_ATT_UNIT_CANDELA = BLE_ATT_UUID_16(0x2707), BLE_ATT_UNIT_SQ_METRE = BLE_ATT_UUID_16(0x2710), BLE_ATT_UNIT_CUBIC_METRE = BLE_ATT_UUID_16(0x2710), BLE_ATT_UNIT_METRE_PER_SECOND = BLE_ATT_UUID_16(0x2711), BLE_ATT_UNIT_METRES_PER_SEC_SQ = BLE_ATT_UUID_16(0x2712), BLE_ATT_UNIT_RECIPROCAL_METRE = BLE_ATT_UUID_16(0x2713), BLE_ATT_UNIT_DENS_KG_PER_CUBIC_METRE = BLE_ATT_UUID_16(0x2714), BLE_ATT_UNIT_KG_PER_SQ_METRE = BLE_ATT_UUID_16(0x2715), BLE_ATT_UNIT_CUBIC_METRE_PER_KG = BLE_ATT_UUID_16(0x2716), BLE_ATT_UNIT_AMPERE_PER_SQ_METRE = BLE_ATT_UUID_16(0x2717), BLE_ATT_UNIT_AMPERE_PER_METRE = BLE_ATT_UUID_16(0x2718), BLE_ATT_UNIT_MOLE_PER_CUBIC_METRE = BLE_ATT_UUID_16(0x2719), BLE_ATT_UNIT_MASS_KG_PER_CUBIC_METRE = BLE_ATT_UUID_16(0x271A), BLE_ATT_UNIT_CANDELA_PER_SQ_METRE = BLE_ATT_UUID_16(0x271B), BLE_ATT_UNIT_REFRACTIVE_INDEX = BLE_ATT_UUID_16(0x271C), BLE_ATT_UNIT_RELATIVE_PERMEABILITY = BLE_ATT_UUID_16(0x271D), BLE_ATT_UNIT_RADIAN = BLE_ATT_UUID_16(0x2720), BLE_ATT_UNIT_STERADIAN = BLE_ATT_UUID_16(0x2721), BLE_ATT_UNIT_HERTZ = BLE_ATT_UUID_16(0x2722), BLE_ATT_UNIT_NEWTON = BLE_ATT_UUID_16(0x2723), BLE_ATT_UNIT_PASCAL = BLE_ATT_UUID_16(0x2724), BLE_ATT_UNIT_JOULE = BLE_ATT_UUID_16(0x2725), BLE_ATT_UNIT_WATT = BLE_ATT_UUID_16(0x2726), BLE_ATT_UNIT_COULOMB = BLE_ATT_UUID_16(0x2727), BLE_ATT_UNIT_VOLT = BLE_ATT_UUID_16(0x2728), BLE_ATT_UNIT_FARAD = BLE_ATT_UUID_16(0x2729), BLE_ATT_UNIT_OHM = BLE_ATT_UUID_16(0x272A), BLE_ATT_UNIT_SIEMENS = BLE_ATT_UUID_16(0x272B), BLE_ATT_UNIT_WEBER = BLE_ATT_UUID_16(0x272C), BLE_ATT_UNIT_TESLA = BLE_ATT_UUID_16(0x272D), BLE_ATT_UNIT_HENRY = BLE_ATT_UUID_16(0x272E), BLE_ATT_UNIT_CELSIUS = BLE_ATT_UUID_16(0x272F), BLE_ATT_UNIT_LUMEN = BLE_ATT_UUID_16(0x2730), BLE_ATT_UNIT_LUX = BLE_ATT_UUID_16(0x2731), BLE_ATT_UNIT_BECQUEREL = BLE_ATT_UUID_16(0x2732), BLE_ATT_UNIT_GRAY = BLE_ATT_UUID_16(0x2733), BLE_ATT_UNIT_SIEVERT = BLE_ATT_UUID_16(0x2734), BLE_ATT_UNIT_KATAL = BLE_ATT_UUID_16(0x2735), BLE_ATT_UNIT_PASCAL_SECOND = BLE_ATT_UUID_16(0x2740), BLE_ATT_UNIT_NEWTON_METRE = BLE_ATT_UUID_16(0x2741), BLE_ATT_UNIT_NEWTON_PER_METRE = BLE_ATT_UUID_16(0x2742), BLE_ATT_UNIT_RADIAN_PER_SECOND = BLE_ATT_UUID_16(0x2743), BLE_ATT_UNIT_RADIAN_PER_SECOND_SQ = BLE_ATT_UUID_16(0x2744), BLE_ATT_UNIT_WATT_PER_SQ_METRE = BLE_ATT_UUID_16(0x2745), BLE_ATT_UNIT_JOULE_PER_KELVIN = BLE_ATT_UUID_16(0x2746), BLE_ATT_UNIT_JOULE_PER_KG_KELVIN = BLE_ATT_UUID_16(0x2747), BLE_ATT_UNIT_JOULE_PER_KG = BLE_ATT_UUID_16(0x2748), BLE_ATT_UNIT_WATT_PER_METRE_KELVIN = BLE_ATT_UUID_16(0x2749), BLE_ATT_UNIT_JOULE_PER_CUBIC_METRE = BLE_ATT_UUID_16(0x274A), BLE_ATT_UNIT_VOLT_PER_METRE = BLE_ATT_UUID_16(0x274B), BLE_ATT_UNIT_COULOMB_PER_CUBIC_METRE = BLE_ATT_UUID_16(0x274C), BLE_ATT_UNIT_SURF_COULOMB_PER_SQ_METRE = BLE_ATT_UUID_16(0x274D), BLE_ATT_UNIT_FLUX_COULOMB_PER_SQ_METRE = BLE_ATT_UUID_16(0x274E), BLE_ATT_UNIT_FARAD_PER_METRE = BLE_ATT_UUID_16(0x274F), BLE_ATT_UNIT_HENRY_PER_METRE = BLE_ATT_UUID_16(0x2750), BLE_ATT_UNIT_JOULE_PER_MOLE = BLE_ATT_UUID_16(0x2751), BLE_ATT_UNIT_JOULE_PER_MOLE_KELVIN = BLE_ATT_UUID_16(0x2752), BLE_ATT_UNIT_COULOMB_PER_KG = BLE_ATT_UUID_16(0x2753), BLE_ATT_UNIT_GRAY_PER_SECOND = BLE_ATT_UUID_16(0x2754), BLE_ATT_UNIT_WATT_PER_STERADIAN = BLE_ATT_UUID_16(0x2755), BLE_ATT_UNIT_WATT_PER_SQ_METRE_STERADIAN = BLE_ATT_UUID_16(0x2756), BLE_ATT_UNIT_KATAL_PER_CUBIC_METRE = BLE_ATT_UUID_16(0x2757), BLE_ATT_UNIT_MINUTE = BLE_ATT_UUID_16(0x2760), BLE_ATT_UNIT_HOUR = BLE_ATT_UUID_16(0x2761), BLE_ATT_UNIT_DAY = BLE_ATT_UUID_16(0x2762), BLE_ATT_UNIT_ANGLE_DEGREE = BLE_ATT_UUID_16(0x2763), BLE_ATT_UNIT_ANGLE_MINUTE = BLE_ATT_UUID_16(0x2764), BLE_ATT_UNIT_ANGLE_SECOND = BLE_ATT_UUID_16(0x2765), BLE_ATT_UNIT_HECTARE = BLE_ATT_UUID_16(0x2766), BLE_ATT_UNIT_LITRE = BLE_ATT_UUID_16(0x2767), BLE_ATT_UNIT_TONNE = BLE_ATT_UUID_16(0x2768), BLE_ATT_UNIT_BAR = BLE_ATT_UUID_16(0x2780), BLE_ATT_UNIT_MM_MERCURY = BLE_ATT_UUID_16(0x2781), BLE_ATT_UNIT_ANGSTROM = BLE_ATT_UUID_16(0x2782), BLE_ATT_UNIT_NAUTICAL_MILE = BLE_ATT_UUID_16(0x2783), BLE_ATT_UNIT_BARN = BLE_ATT_UUID_16(0x2784), BLE_ATT_UNIT_KNOT = BLE_ATT_UUID_16(0x2785), BLE_ATT_UNIT_NEPER = BLE_ATT_UUID_16(0x2786), BLE_ATT_UNIT_BEL = BLE_ATT_UUID_16(0x2787), BLE_ATT_UNIT_YARD = BLE_ATT_UUID_16(0x27A0), BLE_ATT_UNIT_PARSEC = BLE_ATT_UUID_16(0x27A1), BLE_ATT_UNIT_INCH = BLE_ATT_UUID_16(0x27A2), BLE_ATT_UNIT_FOOT = BLE_ATT_UUID_16(0x27A3), BLE_ATT_UNIT_MILE = BLE_ATT_UUID_16(0x27A4), BLE_ATT_UNIT_POUND_FORCE_PER_SQ_INCH = BLE_ATT_UUID_16(0x27A5), BLE_ATT_UNIT_KM_PER_HOUR = BLE_ATT_UUID_16(0x27A6), BLE_ATT_UNIT_MILE_PER_HOUR = BLE_ATT_UUID_16(0x27A7), BLE_ATT_UNIT_REVOLUTION_PER_MINUTE = BLE_ATT_UUID_16(0x27A8), BLE_ATT_UNIT_GRAM_CALORIE = BLE_ATT_UUID_16(0x27A9), BLE_ATT_UNIT_KG_CALORIE = BLE_ATT_UUID_16(0x27AA), BLE_ATT_UNIT_KILOWATT_HOUR = BLE_ATT_UUID_16(0x27AB), BLE_ATT_UNIT_FAHRENHEIT = BLE_ATT_UUID_16(0x27AC), BLE_ATT_UNIT_PERCENTAGE = BLE_ATT_UUID_16(0x27AD), BLE_ATT_UNIT_PER_MILLE = BLE_ATT_UUID_16(0x27AE), BLE_ATT_UNIT_BEATS_PER_MINUTE = BLE_ATT_UUID_16(0x27AF), BLE_ATT_UNIT_AMPERE_HOURS = BLE_ATT_UUID_16(0x27B0), BLE_ATT_UNIT_MILLIGRAM_PER_DECILITRE = BLE_ATT_UUID_16(0x27B1), BLE_ATT_UNIT_MILLIMOLE_PER_LITRE = BLE_ATT_UUID_16(0x27B2), BLE_ATT_UNIT_YEAR = BLE_ATT_UUID_16(0x27B3), BLE_ATT_UNIT_MONTH = BLE_ATT_UUID_16(0x27B4), BLE_ATT_DECL_PRIMARY_SERVICE = BLE_ATT_UUID_16(0x2800), BLE_ATT_DECL_SECONDARY_SERVICE = BLE_ATT_UUID_16(0x2801), BLE_ATT_DECL_INCLUDE = BLE_ATT_UUID_16(0x2802), BLE_ATT_DECL_CHARACTERISTIC = BLE_ATT_UUID_16(0x2803), BLE_ATT_DESC_CHAR_EXT_PROPERTIES = BLE_ATT_UUID_16(0x2900), BLE_ATT_DESC_CHAR_USER_DESCRIPTION = BLE_ATT_UUID_16(0x2901), BLE_ATT_DESC_CLIENT_CHAR_CFG = BLE_ATT_UUID_16(0x2902), BLE_ATT_DESC_SERVER_CHAR_CFG = BLE_ATT_UUID_16(0x2903), BLE_ATT_DESC_CHAR_PRES_FORMAT = BLE_ATT_UUID_16(0x2904), BLE_ATT_DESC_CHAR_AGGREGATE_FORMAT = BLE_ATT_UUID_16(0x2905), BLE_ATT_DESC_VALID_RANGE = BLE_ATT_UUID_16(0x2906), BLE_ATT_DESC_EXT_REPORT_REF = BLE_ATT_UUID_16(0x2907), BLE_ATT_DESC_REPORT_REF = BLE_ATT_UUID_16(0x2908), BLE_ATT_DESC_ES_CONFIGURATION = BLE_ATT_UUID_16(0x290B), BLE_ATT_DESC_ES_MEASUREMENT = BLE_ATT_UUID_16(0x290C), BLE_ATT_DESC_ES_TRIGGER_SETTING = BLE_ATT_UUID_16(0x290D), BLE_ATT_CHAR_DEVICE_NAME = BLE_ATT_UUID_16(0x2A00), BLE_ATT_CHAR_APPEARANCE = BLE_ATT_UUID_16(0x2A01), BLE_ATT_CHAR_PRIVACY_FLAG = BLE_ATT_UUID_16(0x2A02), BLE_ATT_CHAR_RECONNECTION_ADDR = BLE_ATT_UUID_16(0x2A03), BLE_ATT_CHAR_PERIPH_PREF_CON_PARAM = BLE_ATT_UUID_16(0x2A04), BLE_ATT_CHAR_SERVICE_CHANGED = BLE_ATT_UUID_16(0x2A05), BLE_ATT_CHAR_ALERT_LEVEL = BLE_ATT_UUID_16(0x2A06), BLE_ATT_CHAR_TX_POWER_LEVEL = BLE_ATT_UUID_16(0x2A07), BLE_ATT_CHAR_DATE_TIME = BLE_ATT_UUID_16(0x2A08), BLE_ATT_CHAR_DAY_WEEK = BLE_ATT_UUID_16(0x2A09), BLE_ATT_CHAR_DAY_DATE_TIME = BLE_ATT_UUID_16(0x2A0A), BLE_ATT_CHAR_EXACT_TIME_256 = BLE_ATT_UUID_16(0x2A0C), BLE_ATT_CHAR_DST_OFFSET = BLE_ATT_UUID_16(0x2A0D), BLE_ATT_CHAR_TIME_ZONE = BLE_ATT_UUID_16(0x2A0E), BLE_ATT_CHAR_LOCAL_TIME_INFO = BLE_ATT_UUID_16(0x2A0F), BLE_ATT_CHAR_TIME_WITH_DST = BLE_ATT_UUID_16(0x2A11), BLE_ATT_CHAR_TIME_ACCURACY = BLE_ATT_UUID_16(0x2A12), BLE_ATT_CHAR_TIME_SOURCE = BLE_ATT_UUID_16(0x2A13), BLE_ATT_CHAR_REFERENCE_TIME_INFO = BLE_ATT_UUID_16(0x2A14), BLE_ATT_CHAR_TIME_UPDATE_CNTL_POINT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A16), BLE_ATT_CHAR_TIME_UPDATE_STATE = BLE_ATT_UUID_16(0x2A17), BLE_ATT_CHAR_GLUCOSE_MEAS = BLE_ATT_UUID_16(0x2A18), BLE_ATT_CHAR_BATTERY_LEVEL = BLE_ATT_UUID_16(0x2A19), BLE_ATT_CHAR_TEMPERATURE_MEAS = BLE_ATT_UUID_16(0x2A1C), BLE_ATT_CHAR_TEMPERATURE_TYPE = BLE_ATT_UUID_16(0x2A1D), BLE_ATT_CHAR_INTERMED_TEMPERATURE = BLE_ATT_UUID_16(0x2A1E), BLE_ATT_CHAR_MEAS_INTERVAL = BLE_ATT_UUID_16(0x2A21), BLE_ATT_CHAR_BOOT_KB_IN_REPORT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A22), BLE_ATT_CHAR_SYS_ID = BLE_ATT_UUID_16(0x2A23), BLE_ATT_CHAR_MODEL_NB = BLE_ATT_UUID_16(0x2A24), BLE_ATT_CHAR_SERIAL_NB = BLE_ATT_UUID_16(0x2A25), BLE_ATT_CHAR_FW_REV = BLE_ATT_UUID_16(0x2A26), BLE_ATT_CHAR_HW_REV = BLE_ATT_UUID_16(0x2A27), BLE_ATT_CHAR_SW_REV = BLE_ATT_UUID_16(0x2A28), BLE_ATT_CHAR_MANUF_NAME = BLE_ATT_UUID_16(0x2A29), BLE_ATT_CHAR_IEEE_CERTIF = BLE_ATT_UUID_16(0x2A2A), BLE_ATT_CHAR_CT_TIME = BLE_ATT_UUID_16(0x2A2B), BLE_ATT_CHAR_MAGN_DECLINE = BLE_ATT_UUID_16(0x2A2C), BLE_ATT_CHAR_SCAN_REFRESH = BLE_ATT_UUID_16(0x2A31), BLE_ATT_CHAR_BOOT_KB_OUT_REPORT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A32), BLE_ATT_CHAR_BOOT_MOUSE_IN_REPORT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A33), BLE_ATT_CHAR_GLUCOSE_MEAS_CTX = BLE_ATT_UUID_16(0x2A34), BLE_ATT_CHAR_BLOOD_PRESSURE_MEAS = BLE_ATT_UUID_16(0x2A35), BLE_ATT_CHAR_INTERMEDIATE_CUFF_PRESSURE = BLE_ATT_UUID_16(0x2A36), BLE_ATT_CHAR_HEART_RATE_MEAS = BLE_ATT_UUID_16(0x2A37), BLE_ATT_CHAR_BODY_SENSOR_LOCATION = BLE_ATT_UUID_16(0x2A38), BLE_ATT_CHAR_HEART_RATE_CNTL_POINT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A39), BLE_ATT_CHAR_ALERT_STATUS = BLE_ATT_UUID_16(0x2A3F), BLE_ATT_CHAR_RINGER_CNTL_POINT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A40), BLE_ATT_CHAR_RINGER_SETTING = BLE_ATT_UUID_16(0x2A41), BLE_ATT_CHAR_ALERT_CAT_ID_BIT_MASK = BLE_ATT_UUID_16(0x2A42), BLE_ATT_CHAR_ALERT_CAT_ID = BLE_ATT_UUID_16(0x2A43), BLE_ATT_CHAR_ALERT_NTF_CTNL_PT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A44), BLE_ATT_CHAR_UNREAD_ALERT_STATUS = BLE_ATT_UUID_16(0x2A45), BLE_ATT_CHAR_NEW_ALERT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A46), BLE_ATT_CHAR_SUP_NEW_ALERT_CAT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A47), BLE_ATT_CHAR_SUP_UNREAD_ALERT_CAT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A48), BLE_ATT_CHAR_BLOOD_PRESSURE_FEATURE = BLE_ATT_UUID_16(0x2A49), BLE_ATT_CHAR_HID_INFO = BLE_ATT_UUID_16(0x2A4A), BLE_ATT_CHAR_REPORT_MAP = BLE_ATT_UUID_16(0x2A4B), BLE_ATT_CHAR_HID_CTNL_PT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A4C), BLE_ATT_CHAR_REPORT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A4D), BLE_ATT_CHAR_PROTOCOL_MODE = BLE_ATT_UUID_16(0x2A4E), BLE_ATT_CHAR_SCAN_INTV_WD = BLE_ATT_UUID_16(0x2A4F), BLE_ATT_CHAR_PNP_ID = BLE_ATT_UUID_16(0x2A50), BLE_ATT_CHAR_GLUCOSE_FEATURE = BLE_ATT_UUID_16(0x2A51), BLE_ATT_CHAR_REC_ACCESS_CTRL_PT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A52), BLE_ATT_CHAR_RSC_MEAS = BLE_ATT_UUID_16(0x2A53), BLE_ATT_CHAR_RSC_FEAT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A54), BLE_ATT_CHAR_SC_CNTL_PT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A55), BLE_ATT_CHAR_CSC_MEAS = BLE_ATT_UUID_16(0x2A5B), BLE_ATT_CHAR_CSC_FEAT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A5C), BLE_ATT_CHAR_SENSOR_LOC = BLE_ATT_UUID_16(0x2A5D), BLE_ATT_CHAR_PLX_SPOT_CHECK_MEASUREMENT_LOC = BLE_ATT_UUID_16(0x2A5E), BLE_ATT_CHAR_PLX_CONTINUOUS_MEASUREMENT_LOC = BLE_ATT_UUID_16(0x2A5F), BLE_ATT_CHAR_PLX_FEATURES_LOC = BLE_ATT_UUID_16(0x2A60), BLE_ATT_CHAR_CP_MEAS = BLE_ATT_UUID_16(0x2A63), BLE_ATT_CHAR_CP_VECTOR = BLE_ATT_UUID_16(0x2A64), BLE_ATT_CHAR_CP_FEAT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A65), BLE_ATT_CHAR_CP_CNTL_PT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A66), BLE_ATT_CHAR_LOC_SPEED = BLE_ATT_UUID_16(0x2A67), BLE_ATT_CHAR_NAVIGATION = BLE_ATT_UUID_16(0x2A68), BLE_ATT_CHAR_POS_QUALITY = BLE_ATT_UUID_16(0x2A69), BLE_ATT_CHAR_LN_FEAT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A6A), BLE_ATT_CHAR_LN_CNTL_PT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A6B), BLE_ATT_CHAR_ELEVATION = BLE_ATT_UUID_16(0x2A6C), BLE_ATT_CHAR_PRESSURE = BLE_ATT_UUID_16(0x2A6D), BLE_ATT_CHAR_TEMPERATURE = BLE_ATT_UUID_16(0x2A6E), BLE_ATT_CHAR_HUMIDITY = BLE_ATT_UUID_16(0x2A6F), BLE_ATT_CHAR_TRUE_WIND_SPEED = BLE_ATT_UUID_16(0x2A70), BLE_ATT_CHAR_TRUE_WIND_DIR = BLE_ATT_UUID_16(0x2A71), BLE_ATT_CHAR_APRNT_WIND_SPEED = BLE_ATT_UUID_16(0x2A72), BLE_ATT_CHAR_APRNT_WIND_DIRECTION = BLE_ATT_UUID_16(0x2A73), BLE_ATT_CHAR_GUST_FACTOR = BLE_ATT_UUID_16(0x2A74), BLE_ATT_CHAR_POLLEN_CONC = BLE_ATT_UUID_16(0x2A75), BLE_ATT_CHAR_UV_INDEX = BLE_ATT_UUID_16(0x2A76), BLE_ATT_CHAR_IRRADIANCE = BLE_ATT_UUID_16(0x2A77), BLE_ATT_CHAR_RAINFALL = BLE_ATT_UUID_16(0x2A78), BLE_ATT_CHAR_WIND_CHILL = BLE_ATT_UUID_16(0x2A79), BLE_ATT_CHAR_HEAT_INDEX = BLE_ATT_UUID_16(0x2A7A), BLE_ATT_CHAR_DEW_POINT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A7B), BLE_ATT_CHAR_DESCRIPTOR_VALUE_CHANGED = BLE_ATT_UUID_16(0x2A7D), BLE_ATT_CHAR_AEROBIC_HEART_RATE_LOWER_LIMIT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A7E), BLE_ATT_CHAR_AEROBIC_THRESHOLD = BLE_ATT_UUID_16(0x2A7F), BLE_ATT_CHAR_AGE = BLE_ATT_UUID_16(0x2A80), BLE_ATT_CHAR_ANAEROBIC_HEART_RATE_LOWER_LIMIT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A81), BLE_ATT_CHAR_ANAEROBIC_HEART_RATE_UPPER_LIMIT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A82), BLE_ATT_CHAR_ANAEROBIC_THRESHHOLD = BLE_ATT_UUID_16(0x2A83), BLE_ATT_CHAR_AEROBIC_HEART_RATE_UPPER_LIMIT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A84), BLE_ATT_CHAR_DATE_OF_BIRTH = BLE_ATT_UUID_16(0x2A85), BLE_ATT_CHAR_DATE_OF_THRESHOLD_ASSESSMENT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A86), BLE_ATT_CHAR_EMAIL_ADDRESS = BLE_ATT_UUID_16(0x2A87), BLE_ATT_CHAR_FAT_BURN_HEART_RATE_LOWER_LIMIT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A88), BLE_ATT_CHAR_FAT_BURN_HEART_RATE_UPPER_LIMIT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A89), BLE_ATT_CHAR_FIRST_NAME = BLE_ATT_UUID_16(0x2A8A), BLE_ATT_CHAR_FIVE_ZONE_HEART_RATE_LIMITS = BLE_ATT_UUID_16(0x2A8B), BLE_ATT_CHAR_GENDER = BLE_ATT_UUID_16(0x2A8C), BLE_ATT_CHAR_MAX_HEART_RATE = BLE_ATT_UUID_16(0x2A8D), BLE_ATT_CHAR_HEIGHT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A8E), BLE_ATT_CHAR_HIP_CIRCUMFERENCE = BLE_ATT_UUID_16(0x2A8F), BLE_ATT_CHAR_LAST_NAME = BLE_ATT_UUID_16(0x2A90), BLE_ATT_CHAR_MAXIMUM_RECOMMENDED_HEART_RATE = BLE_ATT_UUID_16(0x2A91), BLE_ATT_CHAR_RESTING_HEART_RATE = BLE_ATT_UUID_16(0x2A92), BLE_ATT_CHAR_SPORT_TYPE_FOR_AEROBIC_AND_ANAEROBIC_THRESHOLDS = BLE_ATT_UUID_16(0x2A93), BLE_ATT_CHAR_THREE_ZONE_HEART_RATE_LIMITS = BLE_ATT_UUID_16(0x2A94), BLE_ATT_CHAR_TWO_ZONE_HEART_RATE_LIMIT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A95), BLE_ATT_CHAR_VO2_MAX = BLE_ATT_UUID_16(0x2A96), BLE_ATT_CHAR_WAIST_CIRCUMFERENCE = BLE_ATT_UUID_16(0x2A97), BLE_ATT_CHAR_WEIGHT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A98), BLE_ATT_CHAR_DATABASE_CHANGE_INCREMENT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A99), BLE_ATT_CHAR_USER_INDEX = BLE_ATT_UUID_16(0x2A9A), BLE_ATT_CHAR_BODY_COMPOSITION_FEATURE = BLE_ATT_UUID_16(0x2A9B), BLE_ATT_CHAR_BODY_COMPOSITION_MEASUREMENT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A9C), BLE_ATT_CHAR_WEIGHT_MEASUREMENT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A9D), BLE_ATT_CHAR_WEIGHT_SCALE_FEATURE = BLE_ATT_UUID_16(0x2A9E), BLE_ATT_CHAR_USER_CONTROL_POINT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A9F), BLE_ATT_CHAR_MAGN_FLUX_2D = BLE_ATT_UUID_16(0x2AA0), BLE_ATT_CHAR_MAGN_FLUX_3D = BLE_ATT_UUID_16(0x2AA1), BLE_ATT_CHAR_LANGUAGE = BLE_ATT_UUID_16(0x2AA2), BLE_ATT_CHAR_BAR_PRES_TREND = BLE_ATT_UUID_16(0x2AA3), BLE_ATT_CHAR_CTL_ADDR_RESOL_SUPP = BLE_ATT_UUID_16(0x2AA6), BLE_ATT_CHAR_OTS_FEATURES = BLE_ATT_UUID_16(0x2ABD), BLE_ATT_CHAR_OTS_OBJECT_NAME = BLE_ATT_UUID_16(0x2ABE), BLE_ATT_CHAR_OTS_OBJECT_TYPE = BLE_ATT_UUID_16(0x2ABF), BLE_ATT_CHAR_OTS_OBJECT_SIZE = BLE_ATT_UUID_16(0x2AC0), BLE_ATT_CHAR_OTS_OBJECT_FIRST_CREATED = BLE_ATT_UUID_16(0x2AC1), BLE_ATT_CHAR_OTS_OBJECT_LAST_MODIFIED = BLE_ATT_UUID_16(0x2AC2), BLE_ATT_CHAR_OTS_OBJECT_ID = BLE_ATT_UUID_16(0x2AC3), BLE_ATT_CHAR_OTS_OBJECT_PROPERTIES = BLE_ATT_UUID_16(0x2AC4), BLE_ATT_CHAR_OTS_OACP = BLE_ATT_UUID_16(0x2AC5), BLE_ATT_CHAR_OTS_OLCP = BLE_ATT_UUID_16(0x2AC6), BLE_ATT_CHAR_OTS_LF = BLE_ATT_UUID_16(0x2AC7), BLE_ATT_CHAR_OTS_OBJECT_CHANGED = BLE_ATT_UUID_16(0x2AC8), BLE_ATT_CHAR_RSLV_PRIV_ADDR_ONLY = BLE_ATT_UUID_16(0x2AC9), BLE_ATT_CHAR_UNSPECIFIED = BLE_ATT_UUID_16(0X2ACA), BLE_ATT_CHAR_DIRE_LISTING = BLE_ATT_UUID_16(0X2ACB), BLE_ATT_CHAR_FIT_MACH_FEAT = BLE_ATT_UUID_16(0X2ACC), BLE_ATT_CHAR_TREADMILL_DATA = BLE_ATT_UUID_16(0X2ACD), BLE_ATT_CHAR_CROSS_TRAINER_DATA = BLE_ATT_UUID_16(0X2ACE), BLE_ATT_CHAR_STEP_CLIMBER_DATA = BLE_ATT_UUID_16(0X2ACF), BLE_ATT_CHAR_STSIR_CLIMBER_DATA = BLE_ATT_UUID_16(0X2AD0), BLE_ATT_CHAR_ROWER_DATA = BLE_ATT_UUID_16(0X2AD1), BLE_ATT_CHAR_INDOOR_BIKE_DATA = BLE_ATT_UUID_16(0X2AD2), BLE_ATT_CHAR_TRAIN_STATUS = BLE_ATT_UUID_16(0X2AD3), BLE_ATT_CHAR_SUP_SPEED_RANGE = BLE_ATT_UUID_16(0X2AD4), BLE_ATT_CHAR_SUP_INCL_RANGE = BLE_ATT_UUID_16(0X2AD5), BLE_ATT_CHAR_SUP_RESIST_LEVEL_RANGE = BLE_ATT_UUID_16(0X2AD6), BLE_ATT_CHAR_SUP_HEART_RATE_RANGE = BLE_ATT_UUID_16(0X2AD7), BLE_ATT_CHAR_SUP_POWER_RANGE = BLE_ATT_UUID_16(0X2AD8), BLE_ATT_CHAR_FIT_MACH_CNTL_PT = BLE_ATT_UUID_16(0X2AD9), BLE_ATT_CHAR_FIT_MACH_STATUS = BLE_ATT_UUID_16(0X2ADA), BLE_ATT_CHAR_MESH_PROV_DATA_IN = BLE_ATT_UUID_16(0X2ADB), BLE_ATT_CHAR_MESH_PROV_DATA_OUT = BLE_ATT_UUID_16(0X2ADC), BLE_ATT_CHAR_MESH_PROX_DATA_IN = BLE_ATT_UUID_16(0X2ADD), BLE_ATT_CHAR_MESH_PROX_DATA_OUT = BLE_ATT_UUID_16(0X2ADE), BLE_ATT_CHAR_AVG_CURRENT = BLE_ATT_UUID_16(0X2AE0), BLE_ATT_CHAR_AVG_VOLTAGE = BLE_ATT_UUID_16(0X2AE1), BLE_ATT_CHAR_BOOLEAN = BLE_ATT_UUID_16(0X2AE2), BLE_ATT_CHAR_CHROM_DIST_FROM_PLANCKIAN = BLE_ATT_UUID_16(0X2AE3), BLE_ATT_CHAR_CHROM_COORD = BLE_ATT_UUID_16(0X2AE4), BLE_ATT_CHAR_CHORM_IN_CCT_AND_DUV_VAL = BLE_ATT_UUID_16(0X2AE5), BLE_ATT_CHAR_CHROM_TOLERANCE = BLE_ATT_UUID_16(0X2AE6), BLE_ATT_CHAR_CIE_COLOR_REND_IDX = BLE_ATT_UUID_16(0X2AE7), BLE_ATT_CHAR_COEFFICIENT = BLE_ATT_UUID_16(0X2AE8), BLE_ATT_CHAR_CORRELA_COLOR_TEMP = BLE_ATT_UUID_16(0X2AE9), BLE_ATT_CHAR_COUNT_SIXTEEN = BLE_ATT_UUID_16(0X2AEA), BLE_ATT_CHAR_COUNT_TWENTY_FOUR = BLE_ATT_UUID_16(0X2AEB), BLE_ATT_CHAR_COUNTRY_CODE = BLE_ATT_UUID_16(0X2AEC), BLE_ATT_CHAR_DATE_UTC = BLE_ATT_UUID_16(0X2AED), BLE_ATT_CHAR_ELEC_CURRENT = BLE_ATT_UUID_16(0X2AEE), BLE_ATT_CHAR_ELEC_CURRENT_RANGE = BLE_ATT_UUID_16(0X2AEF), BLE_ATT_CHAR_ELEC_CURRENT_SPEC = BLE_ATT_UUID_16(0X2AF0), BLE_ATT_CHAR_ELEC_CURRENT_STATIS = BLE_ATT_UUID_16(0X2AF1), BLE_ATT_CHAR_ENERGY = BLE_ATT_UUID_16(0X2AF2), BLE_ATT_CHAR_ENERGY_IN_PERIOD_OF_DAY = BLE_ATT_UUID_16(0X2AF3), BLE_ATT_CHAR_EVENT_STATIC = BLE_ATT_UUID_16(0X2AF4), BLE_ATT_CHAR_FIXED_STR_SIXTEEN = BLE_ATT_UUID_16(0X2AF5), BLE_ATT_CHAR_FIXED_STR_TWENTY_FOUR = BLE_ATT_UUID_16(0X2AF6), BLE_ATT_CHAR_FIXED_STR_THIRTY_SIX = BLE_ATT_UUID_16(0X2AF7), BLE_ATT_CHAR_FIXED_STR_EIGHT = BLE_ATT_UUID_16(0X2AF8), BLE_ATT_CHAR_GENERIC_LEVEL = BLE_ATT_UUID_16(0X2AF9), BLE_ATT_CHAR_GLOB_TRADE_ITEM_NUM = BLE_ATT_UUID_16(0X2AFA), BLE_ATT_CHAR_ILLUMINANCE = BLE_ATT_UUID_16(0X2AFB), BLE_ATT_CHAR_LUMI_EFFICACY = BLE_ATT_UUID_16(0X2AFC), BLE_ATT_CHAR_LUMI_ENERGY = BLE_ATT_UUID_16(0X2AFD), BLE_ATT_CHAR_LUMI_EXPOSURE = BLE_ATT_UUID_16(0X2AFE), BLE_ATT_CHAR_LUMI_FLUX = BLE_ATT_UUID_16(0X2AFE), BLE_ATT_CHAR_LUMI_FLUX_RANGE = BLE_ATT_UUID_16(0X2B00), BLE_ATT_CHAR_LUMI_INTENS = BLE_ATT_UUID_16(0X2B01), BLE_ATT_CHAR_MASS_FLOW = BLE_ATT_UUID_16(0X2B02), BLE_ATT_CHAR_PERCEIVED_LIGHT = BLE_ATT_UUID_16(0X2B03), BLE_ATT_CHAR_PERC_EIGHT = BLE_ATT_UUID_16(0X2B04), BLE_ATT_CHAR_POWER = BLE_ATT_UUID_16(0X2B05), BLE_ATT_CHAR_POWER_SPEC = BLE_ATT_UUID_16(0X2B06), BLE_ATT_CHAR_RELAT_RUNTIME_IN_CUR_RANGE = BLE_ATT_UUID_16(0X2B07), BLE_ATT_CHAR_RELAT_RUNTIME_IN_GEN_LEVEL_RANGE = BLE_ATT_UUID_16(0X2B08), BLE_ATT_CHAR_RELAT_RUNTIME_IN_VOLT_RANGE = BLE_ATT_UUID_16(0X2B09), BLE_ATT_CHAR_RELAT_RUNTIME_IN_ILLUM_RANGE = BLE_ATT_UUID_16(0X2B0A), BLE_ATT_CHAR_RELAT_RUNTIME_IN_PERIOD_OF_DAY = BLE_ATT_UUID_16(0X2B0B), BLE_ATT_CHAR_RELAT_RUNTIME_IN_TEMP_RANGE = BLE_ATT_UUID_16(0X2B0C), BLE_ATT_CHAR_TEMP_EIGHT = BLE_ATT_UUID_16(0X2B0D), BLE_ATT_CHAR_TEMP_EIGHT_IN_PERIOD_OF_DAY = BLE_ATT_UUID_16(0X2B0E), BLE_ATT_CHAR_TEMP_EIGHT_STATIS = BLE_ATT_UUID_16(0X2B0F), BLE_ATT_CHAR_TEMP_RANGE = BLE_ATT_UUID_16(0X2B10), BLE_ATT_CHAR_TEMP_STATIS = BLE_ATT_UUID_16(0X2B11), BLE_ATT_CHAR_TIME_DECI_EIGHT = BLE_ATT_UUID_16(0X2B12), BLE_ATT_CHAR_TIME_EXPON_EIGHT = BLE_ATT_UUID_16(0X2B13), BLE_ATT_CHAR_TIME_HOUR_TWENTY_FOUR = BLE_ATT_UUID_16(0X2B14), BLE_ATT_CHAR_TIME_MS_TWENTY_FOUR = BLE_ATT_UUID_16(0X2B15), BLE_ATT_CHAR_TIME_SEC_SIXTEEN = BLE_ATT_UUID_16(0X2B16), BLE_ATT_CHAR_TIME_SEC_EIGHT = BLE_ATT_UUID_16(0X2B17), BLE_ATT_CHAR_VOLTAGE = BLE_ATT_UUID_16(0X2B18), BLE_ATT_CHAR_VOLTAGE_SPEC = BLE_ATT_UUID_16(0X2B19), BLE_ATT_CHAR_VOLTAGE_STATIS = BLE_ATT_UUID_16(0X2B1A), BLE_ATT_CHAR_VOLUME_FLOW = BLE_ATT_UUID_16(0X2B1B), BLE_ATT_CHAR_CHROM_COORDINATE = BLE_ATT_UUID_16(0X2B1C), BLE_ATT_CHAR_RC_FEAT = BLE_ATT_UUID_16(0x2B1D), BLE_ATT_CHAR_RC_SETTINGS = BLE_ATT_UUID_16(0x2B1E), BLE_ATT_CHAR_RECONNEC_CONFIG_CNTL_PT = BLE_ATT_UUID_16(0x2B1F), BLE_ATT_CHAR_IDD_STATUS_CHANGED = BLE_ATT_UUID_16(0x2B20), BLE_ATT_CHAR_IDD_STATUS = BLE_ATT_UUID_16(0x2B21), BLE_ATT_CHAR_IDD_ANNU_STATUS = BLE_ATT_UUID_16(0x2B22), BLE_ATT_CHAR_IDD_FEAT = BLE_ATT_UUID_16(0x2B23), BLE_ATT_CHAR_IDD_STATUS_READER_CNTL_PT = BLE_ATT_UUID_16(0x2B24), BLE_ATT_CHAR_IDD_COMMAND_CNTL_PT = BLE_ATT_UUID_16(0x2B25), BLE_ATT_CHAR_IDD_COMMAND_DATA = BLE_ATT_UUID_16(0x2B26), BLE_ATT_CHAR_IDD_RECORD_ACCESS_CNTL_PT = BLE_ATT_UUID_16(0x2B27), BLE_ATT_CHAR_IDD_HISTORY_DATA = BLE_ATT_UUID_16(0x2B28), BLE_ATT_CHAR_CLI_SUP_FEAT = BLE_ATT_UUID_16(0x2B29), BLE_ATT_CHAR_DB_HASH = BLE_ATT_UUID_16(0x2B2A), BLE_ATT_CHAR_BSS_CNTL_PT = BLE_ATT_UUID_16(0x2B2B), BLE_ATT_CHAR_BSS_RESPONSE = BLE_ATT_UUID_16(0x2B2C), BLE_ATT_CHAR_EMERGENCY_ID = BLE_ATT_UUID_16(0x2B2D), BLE_ATT_CHAR_EMERGENCY_TEXT = BLE_ATT_UUID_16(0x2B2E), BLE_ATT_CHAR_REGISTERED_USER = BLE_ATT_UUID_16(0x2B37), BLE_ATT_CHAR_SRV_SUP_FEAT = BLE_ATT_UUID_16(0x2B3A) }
| Attribute Specification Definitions: Common 16-bit (Universal Unique Identifier). More...
enum | ble_att_format_t { BLE_ATT_FORMAT_BOOL = 0x01, BLE_ATT_FORMAT_2BIT, BLE_ATT_FORMAT_NIBBLE, BLE_ATT_FORMAT_UINT8, BLE_ATT_FORMAT_UINT12, BLE_ATT_FORMAT_UINT16, BLE_ATT_FORMAT_UINT24, BLE_ATT_FORMAT_UINT32, BLE_ATT_FORMAT_UINT48, BLE_ATT_FORMAT_UINT64, BLE_ATT_FORMAT_UINT128, BLE_ATT_FORMAT_SINT8, BLE_ATT_FORMAT_SINT12, BLE_ATT_FORMAT_SINT16, BLE_ATT_FORMAT_SINT24, BLE_ATT_FORMAT_SINT32, BLE_ATT_FORMAT_SINT48, BLE_ATT_FORMAT_SINT64, BLE_ATT_FORMAT_SINT128, BLE_ATT_FORMAT_FLOAT32, BLE_ATT_FORMAT_FLOAT64, BLE_ATT_FORMAT_SFLOAT, BLE_ATT_FORMAT_FLOAT, BLE_ATT_FORMAT_DUINT16, BLE_ATT_FORMAT_UTF8S, BLE_ATT_FORMAT_UTF16S, BLE_ATT_FORMAT_STRUCT, BLE_ATT_FORMAT_LAST }
| Format for Characteristic Presentation. More...

## Detailed Description

## Enumeration Type Documentation

## ◆ ble_att_format_t

enum ble_att_format_t

Format for Characteristic Presentation.

Enumerator
BLE_ATT_FORMAT_BOOL | Unsigned 1-bit: true or false.
BLE_ATT_FORMAT_2BIT | Unsigned 2-bit integer.
BLE_ATT_FORMAT_NIBBLE | Unsigned 4-bit integer.
BLE_ATT_FORMAT_UINT8 | Unsigned 8-bit integer.
BLE_ATT_FORMAT_UINT12 | Unsigned 12-bit integer.
BLE_ATT_FORMAT_UINT16 | Unsigned 16-bit integer.
BLE_ATT_FORMAT_UINT24 | Unsigned 24-bit integer.
BLE_ATT_FORMAT_UINT32 | Unsigned 32-bit integer.
BLE_ATT_FORMAT_UINT48 | Unsigned 48-bit integer.
BLE_ATT_FORMAT_UINT64 | Unsigned 64-bit integer.
BLE_ATT_FORMAT_UINT128 | Unsigned 128-bit integer.
BLE_ATT_FORMAT_SINT8 | Signed 8-bit integer.
BLE_ATT_FORMAT_SINT12 | Signed 12-bit integer.
BLE_ATT_FORMAT_SINT16 | Signed 16-bit integer.
BLE_ATT_FORMAT_SINT24 | Signed 24-bit integer.
BLE_ATT_FORMAT_SINT32 | Signed 32-bit integer.
BLE_ATT_FORMAT_SINT48 | Signed 48-bit integer.
BLE_ATT_FORMAT_SINT64 | Signed 64-bit integer.
BLE_ATT_FORMAT_SINT128 | Signed 128-bit integer.
BLE_ATT_FORMAT_FLOAT32 | IEEE-754 32-bit floating point.
BLE_ATT_FORMAT_FLOAT64 | IEEE-754 64-bit floating point.
BLE_ATT_FORMAT_SFLOAT | IEEE-11073 16-bit SFLOAT.
BLE_ATT_FORMAT_FLOAT | IEEE-11073 32-bit FLOAT.
BLE_ATT_FORMAT_DUINT16 | IEEE-20601 format.
BLE_ATT_FORMAT_UTF8S | UTF-8 string.
BLE_ATT_FORMAT_UTF16S | UTF-16 string.
BLE_ATT_FORMAT_STRUCT | Opaque structure.
BLE_ATT_FORMAT_LAST | Last format.

Definition at line 541 of file ble_att.h.

## ◆ ble_att_uuid_t

enum ble_att_uuid_t

Attribute Specification Definitions: Common 16-bit (Universal Unique Identifier).

Enumerator
BLE_ATT_INVALID_UUID | Invalid UUID.
BLE_ATT_SVC_GENERIC_ACCESS | Generic Access Profile.
BLE_ATT_SVC_GENERIC_ATTRIBUTE | Attribute Profile.
BLE_ATT_SVC_IMMEDIATE_ALERT | Immediate Alert Service.
BLE_ATT_SVC_LINK_LOSS | Link Loss Service.
BLE_ATT_SVC_TX_POWER | TX Power Service.
BLE_ATT_SVC_CURRENT_TIME | Current Time Service.
BLE_ATT_SVC_REF_TIME_UPDATE | Reference Time Update Service.
BLE_ATT_SVC_NEXT_DST_CHANGE | Next DST Change Service.
BLE_ATT_SVC_GLUCOSE | Glucose Service.
BLE_ATT_SVC_HEALTH_THERMOM | Health Thermometer Service.
BLE_ATT_SVC_DEVICE_INFO | Device Information Service.
BLE_ATT_SVC_HEART_RATE | Heart Rate Service.
BLE_ATT_SVC_PHONE_ALERT_STATUS | Phone Alert Status Service.
BLE_ATT_SVC_BATTERY_SERVICE | Battery Service.
BLE_ATT_SVC_BLOOD_PRESSURE | Blood Pressure Service.
BLE_ATT_SVC_ALERT_NTF | Alert Notification Service.
BLE_ATT_SVC_HID | HID Service.
BLE_ATT_SVC_SCAN_PARAMETERS | Scan Parameters Service.
BLE_ATT_SVC_RUNNING_SPEED_CADENCE | Running Speed and Cadence Service.
BLE_ATT_SVC_CYCLING_SPEED_CADENCE | Cycling Speed and Cadence Service.
BLE_ATT_SVC_CYCLING_POWER | Cycling Power Service.
BLE_ATT_SVC_LOCATION_AND_NAVIGATION | Location and Navigation Service.
BLE_ATT_SVC_ENVIRONMENTAL_SENSING | Environmental Sensing Service.
BLE_ATT_SVC_BODY_COMPOSITION | Body Composition Service.
BLE_ATT_SVC_USER_DATA | User Data Service.
BLE_ATT_SVC_WEIGHT_SCALE | Weight Scale Service.
BLE_ATT_SVC_BOND_MANAGEMENT | Bond Management Service.
BLE_ATT_SVC_CONTINUOUS_GLUCOSE_MONITORING | Continuous Glucose Monitoring Service.
BLE_ATT_SVC_IP_SUPPORT | Internet Protocol Support Service.
BLE_ATT_SVC_INDOOR_POSITIONING | Indoor Positioning Service.
BLE_ATT_SVC_PULSE_OXIMETER | Pulse Oximeter Service.
BLE_ATT_SVC_HTTP_PROXY | HTTP Proxy Service.
BLE_ATT_SVC_TRANSPORT_DISCOVERY | Transport Discovery Service.
BLE_ATT_SVC_OBJECT_TRANSFER | Object Transfer Service.
BLE_ATT_UNIT_UNITLESS | No defined unit.
BLE_ATT_UNIT_METRE | Length unit: meter.
BLE_ATT_UNIT_KG | Mass unit: kilogram.
BLE_ATT_UNIT_SECOND | Time unit: second.
BLE_ATT_UNIT_AMPERE | Electric current unit: ampere.
BLE_ATT_UNIT_KELVIN | Thermodynamic Temperature unit: kelvin.
BLE_ATT_UNIT_MOLE | Amount of substance unit: mole.
BLE_ATT_UNIT_CANDELA | Luminous intensity unit: candela.
BLE_ATT_UNIT_SQ_METRE | Area unit: square meter.
BLE_ATT_UNIT_CUBIC_METRE | Column unit: cubic meter.
BLE_ATT_UNIT_METRE_PER_SECOND | Velocity unit: meter per second.
BLE_ATT_UNIT_METRES_PER_SEC_SQ | Acceleration unit: meter per second squared.
BLE_ATT_UNIT_RECIPROCAL_METRE | Wavenumber unit: reciprocal meter.
BLE_ATT_UNIT_DENS_KG_PER_CUBIC_METRE | Density unit: kilogram per cubic meter.
BLE_ATT_UNIT_KG_PER_SQ_METRE | Surface density unit: kilogram per square meter.
BLE_ATT_UNIT_CUBIC_METRE_PER_KG | Specific volume unit: cubic meter per kilogram.
BLE_ATT_UNIT_AMPERE_PER_SQ_METRE | Current density unit: ampere per square meter.
BLE_ATT_UNIT_AMPERE_PER_METRE | Magnetic field strength unit: ampere per meter.
BLE_ATT_UNIT_MOLE_PER_CUBIC_METRE | Amount concentration unit: mole per cubic meter.
BLE_ATT_UNIT_MASS_KG_PER_CUBIC_METRE | Mass Concentration unit: kilogram per cubic meter.
BLE_ATT_UNIT_CANDELA_PER_SQ_METRE | Luminance unit: candela per square meter.
BLE_ATT_UNIT_REFRACTIVE_INDEX | Refractive index unit.
BLE_ATT_UNIT_RELATIVE_PERMEABILITY | Relative permeability unit.
BLE_ATT_UNIT_RADIAN | Plane angle unit: radian.
BLE_ATT_UNIT_STERADIAN | Solid angle unit: steradian.
BLE_ATT_UNIT_HERTZ | Frequency unit: hertz.
BLE_ATT_UNIT_NEWTON | Force unit: newton.
BLE_ATT_UNIT_PASCAL | Pressure unit: pascal.
BLE_ATT_UNIT_JOULE | Energy unit: joule.
BLE_ATT_UNIT_WATT | Power unit: watt.
BLE_ATT_UNIT_COULOMB | Electric Charge unit: coulomb.
BLE_ATT_UNIT_VOLT | Electric potential difference unit: Volt.
BLE_ATT_UNIT_FARAD | Capacitance unit: Farad.
BLE_ATT_UNIT_OHM | Electric resistance unit: ohm.
BLE_ATT_UNIT_SIEMENS | Electric conductance unit: siemens.
BLE_ATT_UNIT_WEBER | Magnetic flux unit: weber.
BLE_ATT_UNIT_TESLA | Magnetic flux density unit: Tesla.
BLE_ATT_UNIT_HENRY | Inductance unit: henry.
BLE_ATT_UNIT_CELSIUS | Temperature unit: degree Celsius.
BLE_ATT_UNIT_LUMEN | Luminous flux unit: lumen.
BLE_ATT_UNIT_LUX | Illuminance unit: lux.
BLE_ATT_UNIT_BECQUEREL | Activity referred to a radionuclide unit: becquerel.
BLE_ATT_UNIT_GRAY | Absorbed dose unit: gray.
BLE_ATT_UNIT_SIEVERT | Dose equivalent unit: sievert.
BLE_ATT_UNIT_KATAL | Catalytic activity unit: katal.
BLE_ATT_UNIT_PASCAL_SECOND | Synamic viscosity unit: pascal second.
BLE_ATT_UNIT_NEWTON_METRE | Moment of force unit: newton meter.
BLE_ATT_UNIT_NEWTON_PER_METRE | Surface tension unit: newton per meter.
BLE_ATT_UNIT_RADIAN_PER_SECOND | Angular velocity unit: radian per second.
BLE_ATT_UNIT_RADIAN_PER_SECOND_SQ | Angular acceleration unit: radian per second squared.
BLE_ATT_UNIT_WATT_PER_SQ_METRE | Heat flux density unit: watt per square meter.
BLE_ATT_UNIT_JOULE_PER_KELVIN | Heat capacity unit: joule per Kelvin.
BLE_ATT_UNIT_JOULE_PER_KG_KELVIN | Specific heat capacity unit: joule per kilogram kelvin.
BLE_ATT_UNIT_JOULE_PER_KG | Specific Energy unit: joule per kilogram.
BLE_ATT_UNIT_WATT_PER_METRE_KELVIN | Thermal conductivity unit: watt per meter Kelvin.
BLE_ATT_UNIT_JOULE_PER_CUBIC_METRE | Energy Density unit: joule per cubic meter.
BLE_ATT_UNIT_VOLT_PER_METRE | Electric field strength unit: volt per meter.
BLE_ATT_UNIT_COULOMB_PER_CUBIC_METRE | Electric charge density unit: coulomb per cubic meter.
BLE_ATT_UNIT_SURF_COULOMB_PER_SQ_METRE | Surface charge density unit: coulomb per square meter.
BLE_ATT_UNIT_FLUX_COULOMB_PER_SQ_METRE | Electric flux density unit: coulomb per square meter.
BLE_ATT_UNIT_FARAD_PER_METRE | Permittivity unit: farad per meter.
BLE_ATT_UNIT_HENRY_PER_METRE | Permeability unit: henry per meter.
BLE_ATT_UNIT_JOULE_PER_MOLE | Molar energy unit: joule per mole.
BLE_ATT_UNIT_JOULE_PER_MOLE_KELVIN | Molar entropy unit: joule per mole kelvin.
BLE_ATT_UNIT_COULOMB_PER_KG | Exposure unit: coulomb per kilogram.
BLE_ATT_UNIT_GRAY_PER_SECOND | Absorbed dose rate unit: gray per second.
BLE_ATT_UNIT_WATT_PER_STERADIAN | Radiant intensity unit: watt per steradian.
BLE_ATT_UNIT_WATT_PER_SQ_METRE_STERADIAN | Radiance unit: watt per square meter steradian.
BLE_ATT_UNIT_KATAL_PER_CUBIC_METRE | Catalytic activity concentration unit: katal per cubic meter.
BLE_ATT_UNIT_MINUTE | Time unit: minute.
BLE_ATT_UNIT_HOUR | Time unit: hour.
BLE_ATT_UNIT_DAY | Time unit: day.
BLE_ATT_UNIT_ANGLE_DEGREE | Plane angle unit: degree.
BLE_ATT_UNIT_ANGLE_MINUTE | Plane angle unit: minute.
BLE_ATT_UNIT_ANGLE_SECOND | Plane angle unit: second.
BLE_ATT_UNIT_HECTARE | Area unit: hectare.
BLE_ATT_UNIT_LITRE | Volume unit: litre.
BLE_ATT_UNIT_TONNE | Mass unit: tonne.
BLE_ATT_UNIT_BAR | Pressure unit: bar.
BLE_ATT_UNIT_MM_MERCURY | Pressure unit: millimetre of mercury.
BLE_ATT_UNIT_ANGSTROM | Length unit: angstrom.
BLE_ATT_UNIT_NAUTICAL_MILE | Length unit: nautical mile.
BLE_ATT_UNIT_BARN | Area unit: barn.
BLE_ATT_UNIT_KNOT | Velocity unit: knot.
BLE_ATT_UNIT_NEPER | Logarithmic radio quantity unit: neper.
BLE_ATT_UNIT_BEL | Logarithmic radio quantity unit: bel.
BLE_ATT_UNIT_YARD | Length unit: yard.
BLE_ATT_UNIT_PARSEC | Length unit: parsec.
BLE_ATT_UNIT_INCH | Length unit: inch.
BLE_ATT_UNIT_FOOT | Length unit: foot.
BLE_ATT_UNIT_MILE | Length unit: mile.
BLE_ATT_UNIT_POUND_FORCE_PER_SQ_INCH | Pressure unit: pound-force per square inch.
BLE_ATT_UNIT_KM_PER_HOUR | Velocity unit: kilometre per hour.
BLE_ATT_UNIT_MILE_PER_HOUR | Velocity unit: mile per hour.
BLE_ATT_UNIT_REVOLUTION_PER_MINUTE | Angular velocity unit: revolution per minute.
BLE_ATT_UNIT_GRAM_CALORIE | Energy unit: gram calorie.
BLE_ATT_UNIT_KG_CALORIE | Energy unit: kilogram calorie.
BLE_ATT_UNIT_KILOWATT_HOUR | Energy unit: kilowatt hour.
BLE_ATT_UNIT_FAHRENHEIT | Thermodynamic temperature unit: degree Fahrenheit.
BLE_ATT_UNIT_PERCENTAGE | Unit: Percentage.
BLE_ATT_UNIT_PER_MILLE | Unit: per mille.
BLE_ATT_UNIT_BEATS_PER_MINUTE | Period unit: beats per minute.
BLE_ATT_UNIT_AMPERE_HOURS | Electric charge unit: ampere hours.
BLE_ATT_UNIT_MILLIGRAM_PER_DECILITRE | Mass density unit: milligram per decilitre.
BLE_ATT_UNIT_MILLIMOLE_PER_LITRE | Mass density unit: millimole per litre.
BLE_ATT_UNIT_YEAR | Time unit: year.
BLE_ATT_UNIT_MONTH | Time unit: month.
BLE_ATT_DECL_PRIMARY_SERVICE | Primary service Declaration.
BLE_ATT_DECL_SECONDARY_SERVICE | Secondary service Declaration.
BLE_ATT_DECL_INCLUDE | Include Declaration.
BLE_ATT_DECL_CHARACTERISTIC | Characteristic Declaration.
BLE_ATT_DESC_CHAR_EXT_PROPERTIES | Characteristic extended properties.
BLE_ATT_DESC_CHAR_USER_DESCRIPTION | Characteristic user description.
BLE_ATT_DESC_CLIENT_CHAR_CFG | Client characteristic configuration.
BLE_ATT_DESC_SERVER_CHAR_CFG | Server characteristic configuration.
BLE_ATT_DESC_CHAR_PRES_FORMAT | Characteristic Presentation Format.
BLE_ATT_DESC_CHAR_AGGREGATE_FORMAT | Characteristic Aggregate Format.
BLE_ATT_DESC_VALID_RANGE | Valid Range.
BLE_ATT_DESC_EXT_REPORT_REF | External Report Reference.
BLE_ATT_DESC_REPORT_REF | Report Reference.
BLE_ATT_DESC_ES_CONFIGURATION | Environmental Sensing Configuration.
BLE_ATT_DESC_ES_MEASUREMENT | Environmental Sensing Measurement.
BLE_ATT_DESC_ES_TRIGGER_SETTING | Environmental Sensing Trigger Setting.
BLE_ATT_CHAR_DEVICE_NAME | Device name.
BLE_ATT_CHAR_APPEARANCE | Appearance.
BLE_ATT_CHAR_PRIVACY_FLAG | Privacy flag.
BLE_ATT_CHAR_RECONNECTION_ADDR | Reconnection address.
BLE_ATT_CHAR_PERIPH_PREF_CON_PARAM | Peripheral preferred connection parameters.
BLE_ATT_CHAR_SERVICE_CHANGED | Service handles changed.
BLE_ATT_CHAR_ALERT_LEVEL | Alert Level characteristic.
BLE_ATT_CHAR_TX_POWER_LEVEL | Tx Power Level.
BLE_ATT_CHAR_DATE_TIME | Date Time.
BLE_ATT_CHAR_DAY_WEEK | Day of Week.
BLE_ATT_CHAR_DAY_DATE_TIME | Day Date Time.
BLE_ATT_CHAR_EXACT_TIME_256 | Exact time 256.
BLE_ATT_CHAR_DST_OFFSET | DST Offset.
BLE_ATT_CHAR_TIME_ZONE | Time zone.
BLE_ATT_CHAR_LOCAL_TIME_INFO | Local time Information.
BLE_ATT_CHAR_TIME_WITH_DST | Time with DST.
BLE_ATT_CHAR_TIME_ACCURACY | Time Accuracy.
BLE_ATT_CHAR_TIME_SOURCE | Time Source.
BLE_ATT_CHAR_REFERENCE_TIME_INFO | Reference Time Information.
BLE_ATT_CHAR_TIME_UPDATE_CNTL_POINT | Time Update Control Point.
BLE_ATT_CHAR_TIME_UPDATE_STATE | Time Update State.
BLE_ATT_CHAR_GLUCOSE_MEAS | Glucose Measurement.
BLE_ATT_CHAR_BATTERY_LEVEL | Battery Level.
BLE_ATT_CHAR_TEMPERATURE_MEAS | Temperature Measurement.
BLE_ATT_CHAR_TEMPERATURE_TYPE | Temperature Type.
BLE_ATT_CHAR_INTERMED_TEMPERATURE | Intermediate Temperature.
BLE_ATT_CHAR_MEAS_INTERVAL | Measurement Interval.
BLE_ATT_CHAR_BOOT_KB_IN_REPORT | Boot Keyboard Input Report.
BLE_ATT_CHAR_SYS_ID | System ID.
BLE_ATT_CHAR_MODEL_NB | Model Number String.
BLE_ATT_CHAR_SERIAL_NB | Serial Number String.
BLE_ATT_CHAR_FW_REV | Firmware Revision String.
BLE_ATT_CHAR_HW_REV | Hardware revision String.
BLE_ATT_CHAR_SW_REV | Software Revision String.
BLE_ATT_CHAR_MANUF_NAME | Manufacturer Name String.
BLE_ATT_CHAR_IEEE_CERTIF | IEEE Regulatory Certification Data List.
BLE_ATT_CHAR_CT_TIME | CT Time.
BLE_ATT_CHAR_MAGN_DECLINE | Magnetic Declination.
BLE_ATT_CHAR_SCAN_REFRESH | Scan Refresh.
BLE_ATT_CHAR_BOOT_KB_OUT_REPORT | Boot Keyboard Output Report.
BLE_ATT_CHAR_BOOT_MOUSE_IN_REPORT | Boot Mouse Input Report.
BLE_ATT_CHAR_GLUCOSE_MEAS_CTX | Glucose Measurement Context.
BLE_ATT_CHAR_BLOOD_PRESSURE_MEAS | Blood Pressure Measurement.
BLE_ATT_CHAR_INTERMEDIATE_CUFF_PRESSURE | Intermediate Cuff Pressure.
BLE_ATT_CHAR_HEART_RATE_MEAS | Heart Rate Measurement.
BLE_ATT_CHAR_BODY_SENSOR_LOCATION | Body Sensor Location.
BLE_ATT_CHAR_HEART_RATE_CNTL_POINT | Heart Rate Control Point.
BLE_ATT_CHAR_ALERT_STATUS | Alert Status.
BLE_ATT_CHAR_RINGER_CNTL_POINT | Ringer Control Point.
BLE_ATT_CHAR_RINGER_SETTING | Ringer Setting.
BLE_ATT_CHAR_ALERT_CAT_ID_BIT_MASK | Alert Category ID Bit Mask.
BLE_ATT_CHAR_ALERT_CAT_ID | Alert Category ID.
BLE_ATT_CHAR_ALERT_NTF_CTNL_PT | Alert Notification Control Point.
BLE_ATT_CHAR_UNREAD_ALERT_STATUS | Unread Alert Status.
BLE_ATT_CHAR_NEW_ALERT | New Alert.
BLE_ATT_CHAR_SUP_NEW_ALERT_CAT | Supported New Alert Category.
BLE_ATT_CHAR_SUP_UNREAD_ALERT_CAT | Supported Unread Alert Category.
BLE_ATT_CHAR_BLOOD_PRESSURE_FEATURE | Blood Pressure Feature.
BLE_ATT_CHAR_HID_INFO | HID Information.
BLE_ATT_CHAR_REPORT_MAP | Report Map.
BLE_ATT_CHAR_HID_CTNL_PT | HID Control Point.
BLE_ATT_CHAR_REPORT | Report.
BLE_ATT_CHAR_PROTOCOL_MODE | Protocol Mode.
BLE_ATT_CHAR_SCAN_INTV_WD | Scan Interval Window.
BLE_ATT_CHAR_PNP_ID | PnP ID.
BLE_ATT_CHAR_GLUCOSE_FEATURE | Glucose Feature.
BLE_ATT_CHAR_REC_ACCESS_CTRL_PT | Record access control point.
BLE_ATT_CHAR_RSC_MEAS | RSC Measurement.
BLE_ATT_CHAR_RSC_FEAT | RSC Feature.
BLE_ATT_CHAR_SC_CNTL_PT | SC Control Point.
BLE_ATT_CHAR_CSC_MEAS | CSC Measurement.
BLE_ATT_CHAR_CSC_FEAT | CSC Feature.
BLE_ATT_CHAR_SENSOR_LOC | Sensor Location.
BLE_ATT_CHAR_PLX_SPOT_CHECK_MEASUREMENT_LOC | PLX Spot-Check Measurement.
BLE_ATT_CHAR_PLX_CONTINUOUS_MEASUREMENT_LOC | PLX Continuous Measurement.
BLE_ATT_CHAR_PLX_FEATURES_LOC | PLX Features.
BLE_ATT_CHAR_CP_MEAS | CP Measurement.
BLE_ATT_CHAR_CP_VECTOR | CP Vector.
BLE_ATT_CHAR_CP_FEAT | CP Feature.
BLE_ATT_CHAR_CP_CNTL_PT | CP Control Point.
BLE_ATT_CHAR_LOC_SPEED | Location and Speed.
BLE_ATT_CHAR_NAVIGATION | Navigation.
BLE_ATT_CHAR_POS_QUALITY | Position Quality.
BLE_ATT_CHAR_LN_FEAT | LN Feature.
BLE_ATT_CHAR_LN_CNTL_PT | LN Control Point.
BLE_ATT_CHAR_ELEVATION | Elevation.
BLE_ATT_CHAR_PRESSURE | Pressure.
BLE_ATT_CHAR_TEMPERATURE | Temperature.
BLE_ATT_CHAR_HUMIDITY | Humidity.
BLE_ATT_CHAR_TRUE_WIND_SPEED | True Wind Speed.
BLE_ATT_CHAR_TRUE_WIND_DIR | True Wind Direction.
BLE_ATT_CHAR_APRNT_WIND_SPEED | Apparent Wind Speed.
BLE_ATT_CHAR_APRNT_WIND_DIRECTION | Apparent Wind Direction.
BLE_ATT_CHAR_GUST_FACTOR | Gust Factor.
BLE_ATT_CHAR_POLLEN_CONC | Pollen Concentration.
BLE_ATT_CHAR_UV_INDEX | UV Index.
BLE_ATT_CHAR_IRRADIANCE | Irradiance.
BLE_ATT_CHAR_RAINFALL | Rainfall.
BLE_ATT_CHAR_WIND_CHILL | Wind Chill.
BLE_ATT_CHAR_HEAT_INDEX | Heat Index.
BLE_ATT_CHAR_DEW_POINT | Dew Point.
BLE_ATT_CHAR_DESCRIPTOR_VALUE_CHANGED | Descriptor Value Changed.
BLE_ATT_CHAR_AEROBIC_HEART_RATE_LOWER_LIMIT | Aerobic Heart Rate Lower Limit.
BLE_ATT_CHAR_AEROBIC_THRESHOLD | Aerobic Threshold.
BLE_ATT_CHAR_AGE | Age.
BLE_ATT_CHAR_ANAEROBIC_HEART_RATE_LOWER_LIMIT | Anaerobic Heart Rate Lower Limit.
BLE_ATT_CHAR_ANAEROBIC_HEART_RATE_UPPER_LIMIT | Anaerobic Heart Rate Upper Limit.
BLE_ATT_CHAR_ANAEROBIC_THRESHHOLD | Anaerobic Threshhold.
BLE_ATT_CHAR_AEROBIC_HEART_RATE_UPPER_LIMIT | Aerobic Heart Rate Upper Limit.
BLE_ATT_CHAR_DATE_OF_BIRTH | Date of Birth.
BLE_ATT_CHAR_DATE_OF_THRESHOLD_ASSESSMENT | Date of Threshold Assessment.
BLE_ATT_CHAR_EMAIL_ADDRESS | Email Address.
BLE_ATT_CHAR_FAT_BURN_HEART_RATE_LOWER_LIMIT | Fat Burn Heart Rate Lower Limit.
BLE_ATT_CHAR_FAT_BURN_HEART_RATE_UPPER_LIMIT | Fat Burn Heart Rate Upper Limit.
BLE_ATT_CHAR_FIRST_NAME | First Name.
BLE_ATT_CHAR_FIVE_ZONE_HEART_RATE_LIMITS | Five Zone Heart Rate Limits.
BLE_ATT_CHAR_GENDER | Gender.
BLE_ATT_CHAR_MAX_HEART_RATE | Max Heart Rate.
BLE_ATT_CHAR_HEIGHT | Height.
BLE_ATT_CHAR_HIP_CIRCUMFERENCE | Hip Circumference.
BLE_ATT_CHAR_LAST_NAME | Last Name.
BLE_ATT_CHAR_MAXIMUM_RECOMMENDED_HEART_RATE | Maximum Recommended Heart Rate.
BLE_ATT_CHAR_RESTING_HEART_RATE | Resting Heart Rate.
BLE_ATT_CHAR_SPORT_TYPE_FOR_AEROBIC_AND_ANAEROBIC_THRESHOLDS | Sport Type For Aerobic And Anaerobic Thresholds.
BLE_ATT_CHAR_THREE_ZONE_HEART_RATE_LIMITS | Three Zone Heart Rate Limits.
BLE_ATT_CHAR_TWO_ZONE_HEART_RATE_LIMIT | Two Zone Heart Rate Limits.
BLE_ATT_CHAR_VO2_MAX | Vo2 Max.
BLE_ATT_CHAR_WAIST_CIRCUMFERENCE | Waist Circumference.
BLE_ATT_CHAR_WEIGHT | Weight.
BLE_ATT_CHAR_DATABASE_CHANGE_INCREMENT | Database Change Increment.
BLE_ATT_CHAR_USER_INDEX | User Index.
BLE_ATT_CHAR_BODY_COMPOSITION_FEATURE | Body Composition Feature.
BLE_ATT_CHAR_BODY_COMPOSITION_MEASUREMENT | Body Composition Measurement.
BLE_ATT_CHAR_WEIGHT_MEASUREMENT | Weight Measurement.
BLE_ATT_CHAR_WEIGHT_SCALE_FEATURE | Weight Scale Feature.
BLE_ATT_CHAR_USER_CONTROL_POINT | User Control Point.
BLE_ATT_CHAR_MAGN_FLUX_2D | Flux Density - 2D.
BLE_ATT_CHAR_MAGN_FLUX_3D | Magnetic Flux Density - 3D.
BLE_ATT_CHAR_LANGUAGE | Language string.
BLE_ATT_CHAR_BAR_PRES_TREND | Barometric Pressure Trend.
BLE_ATT_CHAR_CTL_ADDR_RESOL_SUPP | Central Address Resolution Support.
BLE_ATT_CHAR_OTS_FEATURES | OTS Service Feature.
BLE_ATT_CHAR_OTS_OBJECT_NAME | Object Name.
BLE_ATT_CHAR_OTS_OBJECT_TYPE | Object Type.
BLE_ATT_CHAR_OTS_OBJECT_SIZE | Object Size.
BLE_ATT_CHAR_OTS_OBJECT_FIRST_CREATED | Object First Created.
BLE_ATT_CHAR_OTS_OBJECT_LAST_MODIFIED | Object Last Modified.
BLE_ATT_CHAR_OTS_OBJECT_ID | Object ID.
BLE_ATT_CHAR_OTS_OBJECT_PROPERTIES | Object Properties.
BLE_ATT_CHAR_OTS_OACP | Object Action Control Point.
BLE_ATT_CHAR_OTS_OLCP | Object List Control Point.
BLE_ATT_CHAR_OTS_LF | Object List Filter.
BLE_ATT_CHAR_OTS_OBJECT_CHANGED | Object Changed.
BLE_ATT_CHAR_RSLV_PRIV_ADDR_ONLY | Resolvable Private Address only.
BLE_ATT_CHAR_UNSPECIFIED | Unspecified.
BLE_ATT_CHAR_DIRE_LISTING | Directory Listing.
BLE_ATT_CHAR_FIT_MACH_FEAT | Fitness Machine Feature.
BLE_ATT_CHAR_TREADMILL_DATA | Treadmill Data.
BLE_ATT_CHAR_CROSS_TRAINER_DATA | Cross Trainer Data.
BLE_ATT_CHAR_STEP_CLIMBER_DATA | Step Climber Data.
BLE_ATT_CHAR_STSIR_CLIMBER_DATA | Stair Climber Data.
BLE_ATT_CHAR_ROWER_DATA | Rower Data.
BLE_ATT_CHAR_INDOOR_BIKE_DATA | Indoor Bike Data.
BLE_ATT_CHAR_TRAIN_STATUS | Training Status.
BLE_ATT_CHAR_SUP_SPEED_RANGE | Supported Speed Range.
BLE_ATT_CHAR_SUP_INCL_RANGE | Supported Inclination Range.
BLE_ATT_CHAR_SUP_RESIST_LEVEL_RANGE | Supported Resistance Level Range.
BLE_ATT_CHAR_SUP_HEART_RATE_RANGE | Supported Heart Rate Range.
BLE_ATT_CHAR_SUP_POWER_RANGE | Supported Power Range.
BLE_ATT_CHAR_FIT_MACH_CNTL_PT | Fitness Machine Control Point.
BLE_ATT_CHAR_FIT_MACH_STATUS | Fitness Machine Status.
BLE_ATT_CHAR_MESH_PROV_DATA_IN | Mesh Provisioning Data In.
BLE_ATT_CHAR_MESH_PROV_DATA_OUT | Mesh Provisioning Data Out.
BLE_ATT_CHAR_MESH_PROX_DATA_IN | Mesh Proxy Data In.
BLE_ATT_CHAR_MESH_PROX_DATA_OUT | Mesh Proxy Data Out.
BLE_ATT_CHAR_AVG_CURRENT | Average Current.
BLE_ATT_CHAR_AVG_VOLTAGE | Average Voltage.
BLE_ATT_CHAR_BOOLEAN | Boolean.
BLE_ATT_CHAR_CHROM_DIST_FROM_PLANCKIAN | Chromatic Distance From Planckian.
BLE_ATT_CHAR_CHROM_COORD | Chromaticity Coordinates.
BLE_ATT_CHAR_CHORM_IN_CCT_AND_DUV_VAL | Chromaticity in CCT And Duv Values.
BLE_ATT_CHAR_CHROM_TOLERANCE | Chromaticity Tolerance.
BLE_ATT_CHAR_CIE_COLOR_REND_IDX | CIE 13.3-1995 Color Rendering Index.
BLE_ATT_CHAR_COEFFICIENT | Coefficient.
BLE_ATT_CHAR_CORRELA_COLOR_TEMP | Correlated Color Temperature.
BLE_ATT_CHAR_COUNT_SIXTEEN | Count 16.
BLE_ATT_CHAR_COUNT_TWENTY_FOUR | Count 24.
BLE_ATT_CHAR_COUNTRY_CODE | Country Code.
BLE_ATT_CHAR_DATE_UTC | Date UTC.
BLE_ATT_CHAR_ELEC_CURRENT | Electric Current.
BLE_ATT_CHAR_ELEC_CURRENT_RANGE | Electric Current Range.
BLE_ATT_CHAR_ELEC_CURRENT_SPEC | Electric Current Specification.
BLE_ATT_CHAR_ELEC_CURRENT_STATIS | Electric Current Statistics.
BLE_ATT_CHAR_ENERGY | Energy.
BLE_ATT_CHAR_ENERGY_IN_PERIOD_OF_DAY | Energy In A Period Of Day.
BLE_ATT_CHAR_EVENT_STATIC | Event Statistics.
BLE_ATT_CHAR_FIXED_STR_SIXTEEN | Fixed String 16.
BLE_ATT_CHAR_FIXED_STR_TWENTY_FOUR | Fixed String 24.
BLE_ATT_CHAR_FIXED_STR_THIRTY_SIX | Fixed String 36.
BLE_ATT_CHAR_FIXED_STR_EIGHT | Fixed String 8.
BLE_ATT_CHAR_GENERIC_LEVEL | Generic Level.
BLE_ATT_CHAR_GLOB_TRADE_ITEM_NUM | Global Trade Item Number.
BLE_ATT_CHAR_ILLUMINANCE | Illuminance.
BLE_ATT_CHAR_LUMI_EFFICACY | Luminous Efficacy.
BLE_ATT_CHAR_LUMI_ENERGY | Luminous Energy.
BLE_ATT_CHAR_LUMI_EXPOSURE | Luminous Exposure.
BLE_ATT_CHAR_LUMI_FLUX | Luminous Flux.
BLE_ATT_CHAR_LUMI_FLUX_RANGE | Luminous Flux Range.
BLE_ATT_CHAR_LUMI_INTENS | Luminous Intensity.
BLE_ATT_CHAR_MASS_FLOW | Mass Flow.
BLE_ATT_CHAR_PERCEIVED_LIGHT | Perceived Lightness.
BLE_ATT_CHAR_PERC_EIGHT | Percentage 8.
BLE_ATT_CHAR_POWER | Power.
BLE_ATT_CHAR_POWER_SPEC | Power Specification.
BLE_ATT_CHAR_RELAT_RUNTIME_IN_CUR_RANGE | Relative Runtime In A Current Range.
BLE_ATT_CHAR_RELAT_RUNTIME_IN_GEN_LEVEL_RANGE | Relative Runtime In A Generic Level Range.
BLE_ATT_CHAR_RELAT_RUNTIME_IN_VOLT_RANGE | Relative Value In A Voltage Range.
BLE_ATT_CHAR_RELAT_RUNTIME_IN_ILLUM_RANGE | Relative Value In An Illuminance Range.
BLE_ATT_CHAR_RELAT_RUNTIME_IN_PERIOD_OF_DAY | Relative Value In A Period Of Day.
BLE_ATT_CHAR_RELAT_RUNTIME_IN_TEMP_RANGE | Relative Value In A Temperature Range.
BLE_ATT_CHAR_TEMP_EIGHT | Temperature 8.
BLE_ATT_CHAR_TEMP_EIGHT_IN_PERIOD_OF_DAY | Temperature 8 In A Period Of Day.
BLE_ATT_CHAR_TEMP_EIGHT_STATIS | Temperature 8 Statistics.
BLE_ATT_CHAR_TEMP_RANGE | Temperature Range.
BLE_ATT_CHAR_TEMP_STATIS | Temperature Statistics.
BLE_ATT_CHAR_TIME_DECI_EIGHT | Time Decihour 8.
BLE_ATT_CHAR_TIME_EXPON_EIGHT | Time Exponential 8.
BLE_ATT_CHAR_TIME_HOUR_TWENTY_FOUR | Time Hour 24.
BLE_ATT_CHAR_TIME_MS_TWENTY_FOUR | Time Millisecond 24.
BLE_ATT_CHAR_TIME_SEC_SIXTEEN | Time Second 16.
BLE_ATT_CHAR_TIME_SEC_EIGHT | Time Second 8.
BLE_ATT_CHAR_VOLTAGE | Voltage.
BLE_ATT_CHAR_VOLTAGE_SPEC | Voltage Specification.
BLE_ATT_CHAR_VOLTAGE_STATIS | Voltage Statistics.
BLE_ATT_CHAR_VOLUME_FLOW | Volume Flow.
BLE_ATT_CHAR_CHROM_COORDINATE | Chromaticity Coordinate.
BLE_ATT_CHAR_RC_FEAT | RC Feature.
BLE_ATT_CHAR_RC_SETTINGS | RC Settings.
BLE_ATT_CHAR_RECONNEC_CONFIG_CNTL_PT | Reconnection Configuration Control Point.
BLE_ATT_CHAR_IDD_STATUS_CHANGED | IDD Status Changed.
BLE_ATT_CHAR_IDD_STATUS | IDD Status.
BLE_ATT_CHAR_IDD_ANNU_STATUS | IDD Annunciation Status.
BLE_ATT_CHAR_IDD_FEAT | IDD Features.
BLE_ATT_CHAR_IDD_STATUS_READER_CNTL_PT | IDD Status Reader Control Point.
BLE_ATT_CHAR_IDD_COMMAND_CNTL_PT | IDD Command Control Point.
BLE_ATT_CHAR_IDD_COMMAND_DATA | IDD Command Data.
BLE_ATT_CHAR_IDD_RECORD_ACCESS_CNTL_PT | IDD Record Access Control Point.
BLE_ATT_CHAR_IDD_HISTORY_DATA | IDD History Data.
BLE_ATT_CHAR_CLI_SUP_FEAT | Client Supported Features.
BLE_ATT_CHAR_DB_HASH | Database Hash.
BLE_ATT_CHAR_BSS_CNTL_PT | BSS Control Point.
BLE_ATT_CHAR_BSS_RESPONSE | BSS Response.
BLE_ATT_CHAR_EMERGENCY_ID | Emergency ID.
BLE_ATT_CHAR_EMERGENCY_TEXT | Emergency Text.
BLE_ATT_CHAR_REGISTERED_USER | Registered User Characterisitc.
BLE_ATT_CHAR_SRV_SUP_FEAT | Server Supported Features.

Definition at line 108 of file ble_att.h.