### - g -

- GLOBAL_INT_DISABLE : gr55xx_hal.h
- GLOBAL_INT_RESTORE : gr55xx_hal.h
- GPIO_DEFAULT_CONFIG : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_MODE_INPUT : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_MODE_IT_FALLING : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_MODE_IT_HIGH : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_MODE_IT_LOW : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_MODE_IT_RISING : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_MODE_MUX : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_MODE_OUTPUT : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_MUX_0 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_MUX_1 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_MUX_2 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_MUX_3 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_MUX_4 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_MUX_5 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_MUX_6 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_MUX_7 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_MUX_8 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_NOPULL : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_0 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_1 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_10 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_11 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_12 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_13 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_14 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_15 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_2 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_3 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_4 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_5 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_6 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_7 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_8 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_9 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_ALL : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_MASK : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PULLDOWN : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PULLUP : gr55xx_hal_gpio.h
- gr_assert_param : gr55xx_hal_conf.h