Macros | Enumerations
ble_att.h File Reference

Attribute Protocol. More...

This graph shows which files directly or indirectly include this file:

Go to the source code of this file.

## Macros
#define | BLE_ATT_UUID_16(uuid) (uuid)
| Convert CPU’s integer definition to LSB-first 16-bit UUID. More...
#define | BLE_ATT_MTU_DEFAULT (23)
| Default ATT MTU size in bytes. More...
#define | BLE_ATT_INVALID_HDL (0x0000)
| Invalid attribute handle. More...
#define | BLE_ATT_HANDLE_START (0x0001)
| Attribute handle start. More...
#define | BLE_ATT_HANDLE_END (0xFFFF)
| Attribute handle end. More...
#define | BLE_ATT_UUID_16_LEN 0x0002
| UUID length: 2 bytes. More...
#define | BLE_ATT_UUID_32_LEN 0x0004
| UUID length: 4 bytes. More...
#define | BLE_ATT_UUID_128_LEN 0x0010
| UUID length: 16 bytes. More...
#define | BLE_ATT_CHAR_PROP_BCAST 0x01
| Characteristic Property: Broadcast. More...
#define | BLE_ATT_CHAR_PROP_RD 0x02
| Characteristic Property: Read. More...
#define | BLE_ATT_CHAR_PROP_WR_NO_RESP 0x04
| Characteristic Property: Write Without Response. More...
#define | BLE_ATT_CHAR_PROP_WR 0x08
| Characteristic Property: Write. More...
#define | BLE_ATT_CHAR_PROP_NTF 0x10
| Characteristic Property: Notify. More...
#define | BLE_ATT_CHAR_PROP_IND 0x20
| Characteristic Property: Indicate. More...
#define | BLE_ATT_CHAR_PROP_AUTH 0x40
| Characteristic Property: Authenticated Signed Writes. More...
#define | BLE_ATT_CHAR_PROP_EXT_PROP 0x80
| Characteristic Property: Extended Properties. More...
#define | BLE_ATT_EXT_RELIABLE_WRITE 0x0001
| Characteristic Extended Property: Reliable Write. More...
#define | BLE_ATT_EXT_WRITABLE_AUX 0x0002
| Characteristic Extended Property: Writable Auxiliaries. More...
#define | BLE_ATT_EXT_RFU 0xFFFC
| Characteristic Extended Property: Reserved for Future Use. More...
#define | BLE_ATT_BT_UUID_128
| Characteristic Base UUID. More...
#define | BLE_ATT_16_TO_128_ARRAY(uuid)
| Change a 16-bit UUID array to a 128-bit one (append 0). More...
#define | BLE_ATT_16_TO_16_ARRAY(uuid) {(uuid) & 0xFF, ((uuid) >> 8) & 0xFF}
| Change a 16-bit UUID array to a 16-bit one (append 0). More...

## Enumerations
enum | ble_att_uuid_t { BLE_ATT_INVALID_UUID = BLE_ATT_UUID_16(0x0000), BLE_ATT_SVC_GENERIC_ACCESS = BLE_ATT_UUID_16(0x1800), BLE_ATT_SVC_GENERIC_ATTRIBUTE = BLE_ATT_UUID_16(0x1801), BLE_ATT_SVC_IMMEDIATE_ALERT = BLE_ATT_UUID_16(0x1802), BLE_ATT_SVC_LINK_LOSS = BLE_ATT_UUID_16(0x1803), BLE_ATT_SVC_TX_POWER = BLE_ATT_UUID_16(0x1804), BLE_ATT_SVC_CURRENT_TIME = BLE_ATT_UUID_16(0x1805), BLE_ATT_SVC_REF_TIME_UPDATE = BLE_ATT_UUID_16(0x1806), BLE_ATT_SVC_NEXT_DST_CHANGE = BLE_ATT_UUID_16(0x1807), BLE_ATT_SVC_GLUCOSE = BLE_ATT_UUID_16(0x1808), BLE_ATT_SVC_HEALTH_THERMOM = BLE_ATT_UUID_16(0x1809), BLE_ATT_SVC_DEVICE_INFO = BLE_ATT_UUID_16(0x180A), BLE_ATT_SVC_HEART_RATE = BLE_ATT_UUID_16(0x180D), BLE_ATT_SVC_PHONE_ALERT_STATUS = BLE_ATT_UUID_16(0x180E), BLE_ATT_SVC_BATTERY_SERVICE = BLE_ATT_UUID_16(0x180F), BLE_ATT_SVC_BLOOD_PRESSURE = BLE_ATT_UUID_16(0x1810), BLE_ATT_SVC_ALERT_NTF = BLE_ATT_UUID_16(0x1811), BLE_ATT_SVC_HID = BLE_ATT_UUID_16(0x1812), BLE_ATT_SVC_SCAN_PARAMETERS = BLE_ATT_UUID_16(0x1813), BLE_ATT_SVC_RUNNING_SPEED_CADENCE = BLE_ATT_UUID_16(0x1814), BLE_ATT_SVC_CYCLING_SPEED_CADENCE = BLE_ATT_UUID_16(0x1816), BLE_ATT_SVC_CYCLING_POWER = BLE_ATT_UUID_16(0x1818), BLE_ATT_SVC_LOCATION_AND_NAVIGATION = BLE_ATT_UUID_16(0x1819), BLE_ATT_SVC_ENVIRONMENTAL_SENSING = BLE_ATT_UUID_16(0x181A), BLE_ATT_SVC_BODY_COMPOSITION = BLE_ATT_UUID_16(0x181B), BLE_ATT_SVC_USER_DATA = BLE_ATT_UUID_16(0x181C), BLE_ATT_SVC_WEIGHT_SCALE = BLE_ATT_UUID_16(0x181D), BLE_ATT_SVC_BOND_MANAGEMENT = BLE_ATT_UUID_16(0x181E), BLE_ATT_SVC_CONTINUOUS_GLUCOSE_MONITORING = BLE_ATT_UUID_16(0x181F), BLE_ATT_SVC_IP_SUPPORT = BLE_ATT_UUID_16(0x1820), BLE_ATT_SVC_INDOOR_POSITIONING = BLE_ATT_UUID_16(0x1821), BLE_ATT_SVC_PULSE_OXIMETER = BLE_ATT_UUID_16(0x1822), BLE_ATT_SVC_HTTP_PROXY = BLE_ATT_UUID_16(0x1823), BLE_ATT_SVC_TRANSPORT_DISCOVERY = BLE_ATT_UUID_16(0x1824), BLE_ATT_SVC_OBJECT_TRANSFER = BLE_ATT_UUID_16(0x1825), BLE_ATT_UNIT_UNITLESS = BLE_ATT_UUID_16(0x2700), BLE_ATT_UNIT_METRE = BLE_ATT_UUID_16(0x2701), BLE_ATT_UNIT_KG = BLE_ATT_UUID_16(0x2702), BLE_ATT_UNIT_SECOND = BLE_ATT_UUID_16(0x2703), BLE_ATT_UNIT_AMPERE = BLE_ATT_UUID_16(0x2704), BLE_ATT_UNIT_KELVIN = BLE_ATT_UUID_16(0x2705), BLE_ATT_UNIT_MOLE = BLE_ATT_UUID_16(0x2706), BLE_ATT_UNIT_CANDELA = BLE_ATT_UUID_16(0x2707), BLE_ATT_UNIT_SQ_METRE = BLE_ATT_UUID_16(0x2710), BLE_ATT_UNIT_CUBIC_METRE = BLE_ATT_UUID_16(0x2710), BLE_ATT_UNIT_METRE_PER_SECOND = BLE_ATT_UUID_16(0x2711), BLE_ATT_UNIT_METRES_PER_SEC_SQ = BLE_ATT_UUID_16(0x2712), BLE_ATT_UNIT_RECIPROCAL_METRE = BLE_ATT_UUID_16(0x2713), BLE_ATT_UNIT_DENS_KG_PER_CUBIC_METRE = BLE_ATT_UUID_16(0x2714), BLE_ATT_UNIT_KG_PER_SQ_METRE = BLE_ATT_UUID_16(0x2715), BLE_ATT_UNIT_CUBIC_METRE_PER_KG = BLE_ATT_UUID_16(0x2716), BLE_ATT_UNIT_AMPERE_PER_SQ_METRE = BLE_ATT_UUID_16(0x2717), BLE_ATT_UNIT_AMPERE_PER_METRE = BLE_ATT_UUID_16(0x2718), BLE_ATT_UNIT_MOLE_PER_CUBIC_METRE = BLE_ATT_UUID_16(0x2719), BLE_ATT_UNIT_MASS_KG_PER_CUBIC_METRE = BLE_ATT_UUID_16(0x271A), BLE_ATT_UNIT_CANDELA_PER_SQ_METRE = BLE_ATT_UUID_16(0x271B), BLE_ATT_UNIT_REFRACTIVE_INDEX = BLE_ATT_UUID_16(0x271C), BLE_ATT_UNIT_RELATIVE_PERMEABILITY = BLE_ATT_UUID_16(0x271D), BLE_ATT_UNIT_RADIAN = BLE_ATT_UUID_16(0x2720), BLE_ATT_UNIT_STERADIAN = BLE_ATT_UUID_16(0x2721), BLE_ATT_UNIT_HERTZ = BLE_ATT_UUID_16(0x2722), BLE_ATT_UNIT_NEWTON = BLE_ATT_UUID_16(0x2723), BLE_ATT_UNIT_PASCAL = BLE_ATT_UUID_16(0x2724), BLE_ATT_UNIT_JOULE = BLE_ATT_UUID_16(0x2725), BLE_ATT_UNIT_WATT = BLE_ATT_UUID_16(0x2726), BLE_ATT_UNIT_COULOMB = BLE_ATT_UUID_16(0x2727), BLE_ATT_UNIT_VOLT = BLE_ATT_UUID_16(0x2728), BLE_ATT_UNIT_FARAD = BLE_ATT_UUID_16(0x2729), BLE_ATT_UNIT_OHM = BLE_ATT_UUID_16(0x272A), BLE_ATT_UNIT_SIEMENS = BLE_ATT_UUID_16(0x272B), BLE_ATT_UNIT_WEBER = BLE_ATT_UUID_16(0x272C), BLE_ATT_UNIT_TESLA = BLE_ATT_UUID_16(0x272D), BLE_ATT_UNIT_HENRY = BLE_ATT_UUID_16(0x272E), BLE_ATT_UNIT_CELSIUS = BLE_ATT_UUID_16(0x272F), BLE_ATT_UNIT_LUMEN = BLE_ATT_UUID_16(0x2730), BLE_ATT_UNIT_LUX = BLE_ATT_UUID_16(0x2731), BLE_ATT_UNIT_BECQUEREL = BLE_ATT_UUID_16(0x2732), BLE_ATT_UNIT_GRAY = BLE_ATT_UUID_16(0x2733), BLE_ATT_UNIT_SIEVERT = BLE_ATT_UUID_16(0x2734), BLE_ATT_UNIT_KATAL = BLE_ATT_UUID_16(0x2735), BLE_ATT_UNIT_PASCAL_SECOND = BLE_ATT_UUID_16(0x2740), BLE_ATT_UNIT_NEWTON_METRE = BLE_ATT_UUID_16(0x2741), BLE_ATT_UNIT_NEWTON_PER_METRE = BLE_ATT_UUID_16(0x2742), BLE_ATT_UNIT_RADIAN_PER_SECOND = BLE_ATT_UUID_16(0x2743), BLE_ATT_UNIT_RADIAN_PER_SECOND_SQ = BLE_ATT_UUID_16(0x2744), BLE_ATT_UNIT_WATT_PER_SQ_METRE = BLE_ATT_UUID_16(0x2745), BLE_ATT_UNIT_JOULE_PER_KELVIN = BLE_ATT_UUID_16(0x2746), BLE_ATT_UNIT_JOULE_PER_KG_KELVIN = BLE_ATT_UUID_16(0x2747), BLE_ATT_UNIT_JOULE_PER_KG = BLE_ATT_UUID_16(0x2748), BLE_ATT_UNIT_WATT_PER_METRE_KELVIN = BLE_ATT_UUID_16(0x2749), BLE_ATT_UNIT_JOULE_PER_CUBIC_METRE = BLE_ATT_UUID_16(0x274A), BLE_ATT_UNIT_VOLT_PER_METRE = BLE_ATT_UUID_16(0x274B), BLE_ATT_UNIT_COULOMB_PER_CUBIC_METRE = BLE_ATT_UUID_16(0x274C), BLE_ATT_UNIT_SURF_COULOMB_PER_SQ_METRE = BLE_ATT_UUID_16(0x274D), BLE_ATT_UNIT_FLUX_COULOMB_PER_SQ_METRE = BLE_ATT_UUID_16(0x274E), BLE_ATT_UNIT_FARAD_PER_METRE = BLE_ATT_UUID_16(0x274F), BLE_ATT_UNIT_HENRY_PER_METRE = BLE_ATT_UUID_16(0x2750), BLE_ATT_UNIT_JOULE_PER_MOLE = BLE_ATT_UUID_16(0x2751), BLE_ATT_UNIT_JOULE_PER_MOLE_KELVIN = BLE_ATT_UUID_16(0x2752), BLE_ATT_UNIT_COULOMB_PER_KG = BLE_ATT_UUID_16(0x2753), BLE_ATT_UNIT_GRAY_PER_SECOND = BLE_ATT_UUID_16(0x2754), BLE_ATT_UNIT_WATT_PER_STERADIAN = BLE_ATT_UUID_16(0x2755), BLE_ATT_UNIT_WATT_PER_SQ_METRE_STERADIAN = BLE_ATT_UUID_16(0x2756), BLE_ATT_UNIT_KATAL_PER_CUBIC_METRE = BLE_ATT_UUID_16(0x2757), BLE_ATT_UNIT_MINUTE = BLE_ATT_UUID_16(0x2760), BLE_ATT_UNIT_HOUR = BLE_ATT_UUID_16(0x2761), BLE_ATT_UNIT_DAY = BLE_ATT_UUID_16(0x2762), BLE_ATT_UNIT_ANGLE_DEGREE = BLE_ATT_UUID_16(0x2763), BLE_ATT_UNIT_ANGLE_MINUTE = BLE_ATT_UUID_16(0x2764), BLE_ATT_UNIT_ANGLE_SECOND = BLE_ATT_UUID_16(0x2765), BLE_ATT_UNIT_HECTARE = BLE_ATT_UUID_16(0x2766), BLE_ATT_UNIT_LITRE = BLE_ATT_UUID_16(0x2767), BLE_ATT_UNIT_TONNE = BLE_ATT_UUID_16(0x2768), BLE_ATT_UNIT_BAR = BLE_ATT_UUID_16(0x2780), BLE_ATT_UNIT_MM_MERCURY = BLE_ATT_UUID_16(0x2781), BLE_ATT_UNIT_ANGSTROM = BLE_ATT_UUID_16(0x2782), BLE_ATT_UNIT_NAUTICAL_MILE = BLE_ATT_UUID_16(0x2783), BLE_ATT_UNIT_BARN = BLE_ATT_UUID_16(0x2784), BLE_ATT_UNIT_KNOT = BLE_ATT_UUID_16(0x2785), BLE_ATT_UNIT_NEPER = BLE_ATT_UUID_16(0x2786), BLE_ATT_UNIT_BEL = BLE_ATT_UUID_16(0x2787), BLE_ATT_UNIT_YARD = BLE_ATT_UUID_16(0x27A0), BLE_ATT_UNIT_PARSEC = BLE_ATT_UUID_16(0x27A1), BLE_ATT_UNIT_INCH = BLE_ATT_UUID_16(0x27A2), BLE_ATT_UNIT_FOOT = BLE_ATT_UUID_16(0x27A3), BLE_ATT_UNIT_MILE = BLE_ATT_UUID_16(0x27A4), BLE_ATT_UNIT_POUND_FORCE_PER_SQ_INCH = BLE_ATT_UUID_16(0x27A5), BLE_ATT_UNIT_KM_PER_HOUR = BLE_ATT_UUID_16(0x27A6), BLE_ATT_UNIT_MILE_PER_HOUR = BLE_ATT_UUID_16(0x27A7), BLE_ATT_UNIT_REVOLUTION_PER_MINUTE = BLE_ATT_UUID_16(0x27A8), BLE_ATT_UNIT_GRAM_CALORIE = BLE_ATT_UUID_16(0x27A9), BLE_ATT_UNIT_KG_CALORIE = BLE_ATT_UUID_16(0x27AA), BLE_ATT_UNIT_KILOWATT_HOUR = BLE_ATT_UUID_16(0x27AB), BLE_ATT_UNIT_FAHRENHEIT = BLE_ATT_UUID_16(0x27AC), BLE_ATT_UNIT_PERCENTAGE = BLE_ATT_UUID_16(0x27AD), BLE_ATT_UNIT_PER_MILLE = BLE_ATT_UUID_16(0x27AE), BLE_ATT_UNIT_BEATS_PER_MINUTE = BLE_ATT_UUID_16(0x27AF), BLE_ATT_UNIT_AMPERE_HOURS = BLE_ATT_UUID_16(0x27B0), BLE_ATT_UNIT_MILLIGRAM_PER_DECILITRE = BLE_ATT_UUID_16(0x27B1), BLE_ATT_UNIT_MILLIMOLE_PER_LITRE = BLE_ATT_UUID_16(0x27B2), BLE_ATT_UNIT_YEAR = BLE_ATT_UUID_16(0x27B3), BLE_ATT_UNIT_MONTH = BLE_ATT_UUID_16(0x27B4), BLE_ATT_DECL_PRIMARY_SERVICE = BLE_ATT_UUID_16(0x2800), BLE_ATT_DECL_SECONDARY_SERVICE = BLE_ATT_UUID_16(0x2801), BLE_ATT_DECL_INCLUDE = BLE_ATT_UUID_16(0x2802), BLE_ATT_DECL_CHARACTERISTIC = BLE_ATT_UUID_16(0x2803), BLE_ATT_DESC_CHAR_EXT_PROPERTIES = BLE_ATT_UUID_16(0x2900), BLE_ATT_DESC_CHAR_USER_DESCRIPTION = BLE_ATT_UUID_16(0x2901), BLE_ATT_DESC_CLIENT_CHAR_CFG = BLE_ATT_UUID_16(0x2902), BLE_ATT_DESC_SERVER_CHAR_CFG = BLE_ATT_UUID_16(0x2903), BLE_ATT_DESC_CHAR_PRES_FORMAT = BLE_ATT_UUID_16(0x2904), BLE_ATT_DESC_CHAR_AGGREGATE_FORMAT = BLE_ATT_UUID_16(0x2905), BLE_ATT_DESC_VALID_RANGE = BLE_ATT_UUID_16(0x2906), BLE_ATT_DESC_EXT_REPORT_REF = BLE_ATT_UUID_16(0x2907), BLE_ATT_DESC_REPORT_REF = BLE_ATT_UUID_16(0x2908), BLE_ATT_DESC_ES_CONFIGURATION = BLE_ATT_UUID_16(0x290B), BLE_ATT_DESC_ES_MEASUREMENT = BLE_ATT_UUID_16(0x290C), BLE_ATT_DESC_ES_TRIGGER_SETTING = BLE_ATT_UUID_16(0x290D), BLE_ATT_CHAR_DEVICE_NAME = BLE_ATT_UUID_16(0x2A00), BLE_ATT_CHAR_APPEARANCE = BLE_ATT_UUID_16(0x2A01), BLE_ATT_CHAR_PRIVACY_FLAG = BLE_ATT_UUID_16(0x2A02), BLE_ATT_CHAR_RECONNECTION_ADDR = BLE_ATT_UUID_16(0x2A03), BLE_ATT_CHAR_PERIPH_PREF_CON_PARAM = BLE_ATT_UUID_16(0x2A04), BLE_ATT_CHAR_SERVICE_CHANGED = BLE_ATT_UUID_16(0x2A05), BLE_ATT_CHAR_ALERT_LEVEL = BLE_ATT_UUID_16(0x2A06), BLE_ATT_CHAR_TX_POWER_LEVEL = BLE_ATT_UUID_16(0x2A07), BLE_ATT_CHAR_DATE_TIME = BLE_ATT_UUID_16(0x2A08), BLE_ATT_CHAR_DAY_WEEK = BLE_ATT_UUID_16(0x2A09), BLE_ATT_CHAR_DAY_DATE_TIME = BLE_ATT_UUID_16(0x2A0A), BLE_ATT_CHAR_EXACT_TIME_256 = BLE_ATT_UUID_16(0x2A0C), BLE_ATT_CHAR_DST_OFFSET = BLE_ATT_UUID_16(0x2A0D), BLE_ATT_CHAR_TIME_ZONE = BLE_ATT_UUID_16(0x2A0E), BLE_ATT_CHAR_LOCAL_TIME_INFO = BLE_ATT_UUID_16(0x2A0F), BLE_ATT_CHAR_TIME_WITH_DST = BLE_ATT_UUID_16(0x2A11), BLE_ATT_CHAR_TIME_ACCURACY = BLE_ATT_UUID_16(0x2A12), BLE_ATT_CHAR_TIME_SOURCE = BLE_ATT_UUID_16(0x2A13), BLE_ATT_CHAR_REFERENCE_TIME_INFO = BLE_ATT_UUID_16(0x2A14), BLE_ATT_CHAR_TIME_UPDATE_CNTL_POINT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A16), BLE_ATT_CHAR_TIME_UPDATE_STATE = BLE_ATT_UUID_16(0x2A17), BLE_ATT_CHAR_GLUCOSE_MEAS = BLE_ATT_UUID_16(0x2A18), BLE_ATT_CHAR_BATTERY_LEVEL = BLE_ATT_UUID_16(0x2A19), BLE_ATT_CHAR_TEMPERATURE_MEAS = BLE_ATT_UUID_16(0x2A1C), BLE_ATT_CHAR_TEMPERATURE_TYPE = BLE_ATT_UUID_16(0x2A1D), BLE_ATT_CHAR_INTERMED_TEMPERATURE = BLE_ATT_UUID_16(0x2A1E), BLE_ATT_CHAR_MEAS_INTERVAL = BLE_ATT_UUID_16(0x2A21), BLE_ATT_CHAR_BOOT_KB_IN_REPORT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A22), BLE_ATT_CHAR_SYS_ID = BLE_ATT_UUID_16(0x2A23), BLE_ATT_CHAR_MODEL_NB = BLE_ATT_UUID_16(0x2A24), BLE_ATT_CHAR_SERIAL_NB = BLE_ATT_UUID_16(0x2A25), BLE_ATT_CHAR_FW_REV = BLE_ATT_UUID_16(0x2A26), BLE_ATT_CHAR_HW_REV = BLE_ATT_UUID_16(0x2A27), BLE_ATT_CHAR_SW_REV = BLE_ATT_UUID_16(0x2A28), BLE_ATT_CHAR_MANUF_NAME = BLE_ATT_UUID_16(0x2A29), BLE_ATT_CHAR_IEEE_CERTIF = BLE_ATT_UUID_16(0x2A2A), BLE_ATT_CHAR_CT_TIME = BLE_ATT_UUID_16(0x2A2B), BLE_ATT_CHAR_MAGN_DECLINE = BLE_ATT_UUID_16(0x2A2C), BLE_ATT_CHAR_SCAN_REFRESH = BLE_ATT_UUID_16(0x2A31), BLE_ATT_CHAR_BOOT_KB_OUT_REPORT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A32), BLE_ATT_CHAR_BOOT_MOUSE_IN_REPORT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A33), BLE_ATT_CHAR_GLUCOSE_MEAS_CTX = BLE_ATT_UUID_16(0x2A34), BLE_ATT_CHAR_BLOOD_PRESSURE_MEAS = BLE_ATT_UUID_16(0x2A35), BLE_ATT_CHAR_INTERMEDIATE_CUFF_PRESSURE = BLE_ATT_UUID_16(0x2A36), BLE_ATT_CHAR_HEART_RATE_MEAS = BLE_ATT_UUID_16(0x2A37), BLE_ATT_CHAR_BODY_SENSOR_LOCATION = BLE_ATT_UUID_16(0x2A38), BLE_ATT_CHAR_HEART_RATE_CNTL_POINT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A39), BLE_ATT_CHAR_ALERT_STATUS = BLE_ATT_UUID_16(0x2A3F), BLE_ATT_CHAR_RINGER_CNTL_POINT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A40), BLE_ATT_CHAR_RINGER_SETTING = BLE_ATT_UUID_16(0x2A41), BLE_ATT_CHAR_ALERT_CAT_ID_BIT_MASK = BLE_ATT_UUID_16(0x2A42), BLE_ATT_CHAR_ALERT_CAT_ID = BLE_ATT_UUID_16(0x2A43), BLE_ATT_CHAR_ALERT_NTF_CTNL_PT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A44), BLE_ATT_CHAR_UNREAD_ALERT_STATUS = BLE_ATT_UUID_16(0x2A45), BLE_ATT_CHAR_NEW_ALERT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A46), BLE_ATT_CHAR_SUP_NEW_ALERT_CAT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A47), BLE_ATT_CHAR_SUP_UNREAD_ALERT_CAT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A48), BLE_ATT_CHAR_BLOOD_PRESSURE_FEATURE = BLE_ATT_UUID_16(0x2A49), BLE_ATT_CHAR_HID_INFO = BLE_ATT_UUID_16(0x2A4A), BLE_ATT_CHAR_REPORT_MAP = BLE_ATT_UUID_16(0x2A4B), BLE_ATT_CHAR_HID_CTNL_PT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A4C), BLE_ATT_CHAR_REPORT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A4D), BLE_ATT_CHAR_PROTOCOL_MODE = BLE_ATT_UUID_16(0x2A4E), BLE_ATT_CHAR_SCAN_INTV_WD = BLE_ATT_UUID_16(0x2A4F), BLE_ATT_CHAR_PNP_ID = BLE_ATT_UUID_16(0x2A50), BLE_ATT_CHAR_GLUCOSE_FEATURE = BLE_ATT_UUID_16(0x2A51), BLE_ATT_CHAR_REC_ACCESS_CTRL_PT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A52), BLE_ATT_CHAR_RSC_MEAS = BLE_ATT_UUID_16(0x2A53), BLE_ATT_CHAR_RSC_FEAT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A54), BLE_ATT_CHAR_SC_CNTL_PT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A55), BLE_ATT_CHAR_CSC_MEAS = BLE_ATT_UUID_16(0x2A5B), BLE_ATT_CHAR_CSC_FEAT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A5C), BLE_ATT_CHAR_SENSOR_LOC = BLE_ATT_UUID_16(0x2A5D), BLE_ATT_CHAR_PLX_SPOT_CHECK_MEASUREMENT_LOC = BLE_ATT_UUID_16(0x2A5E), BLE_ATT_CHAR_PLX_CONTINUOUS_MEASUREMENT_LOC = BLE_ATT_UUID_16(0x2A5F), BLE_ATT_CHAR_PLX_FEATURES_LOC = BLE_ATT_UUID_16(0x2A60), BLE_ATT_CHAR_CP_MEAS = BLE_ATT_UUID_16(0x2A63), BLE_ATT_CHAR_CP_VECTOR = BLE_ATT_UUID_16(0x2A64), BLE_ATT_CHAR_CP_FEAT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A65), BLE_ATT_CHAR_CP_CNTL_PT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A66), BLE_ATT_CHAR_LOC_SPEED = BLE_ATT_UUID_16(0x2A67), BLE_ATT_CHAR_NAVIGATION = BLE_ATT_UUID_16(0x2A68), BLE_ATT_CHAR_POS_QUALITY = BLE_ATT_UUID_16(0x2A69), BLE_ATT_CHAR_LN_FEAT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A6A), BLE_ATT_CHAR_LN_CNTL_PT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A6B), BLE_ATT_CHAR_ELEVATION = BLE_ATT_UUID_16(0x2A6C), BLE_ATT_CHAR_PRESSURE = BLE_ATT_UUID_16(0x2A6D), BLE_ATT_CHAR_TEMPERATURE = BLE_ATT_UUID_16(0x2A6E), BLE_ATT_CHAR_HUMIDITY = BLE_ATT_UUID_16(0x2A6F), BLE_ATT_CHAR_TRUE_WIND_SPEED = BLE_ATT_UUID_16(0x2A70), BLE_ATT_CHAR_TRUE_WIND_DIR = BLE_ATT_UUID_16(0x2A71), BLE_ATT_CHAR_APRNT_WIND_SPEED = BLE_ATT_UUID_16(0x2A72), BLE_ATT_CHAR_APRNT_WIND_DIRECTION = BLE_ATT_UUID_16(0x2A73), BLE_ATT_CHAR_GUST_FACTOR = BLE_ATT_UUID_16(0x2A74), BLE_ATT_CHAR_POLLEN_CONC = BLE_ATT_UUID_16(0x2A75), BLE_ATT_CHAR_UV_INDEX = BLE_ATT_UUID_16(0x2A76), BLE_ATT_CHAR_IRRADIANCE = BLE_ATT_UUID_16(0x2A77), BLE_ATT_CHAR_RAINFALL = BLE_ATT_UUID_16(0x2A78), BLE_ATT_CHAR_WIND_CHILL = BLE_ATT_UUID_16(0x2A79), BLE_ATT_CHAR_HEAT_INDEX = BLE_ATT_UUID_16(0x2A7A), BLE_ATT_CHAR_DEW_POINT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A7B), BLE_ATT_CHAR_DESCRIPTOR_VALUE_CHANGED = BLE_ATT_UUID_16(0x2A7D), BLE_ATT_CHAR_AEROBIC_HEART_RATE_LOWER_LIMIT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A7E), BLE_ATT_CHAR_AEROBIC_THRESHOLD = BLE_ATT_UUID_16(0x2A7F), BLE_ATT_CHAR_AGE = BLE_ATT_UUID_16(0x2A80), BLE_ATT_CHAR_ANAEROBIC_HEART_RATE_LOWER_LIMIT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A81), BLE_ATT_CHAR_ANAEROBIC_HEART_RATE_UPPER_LIMIT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A82), BLE_ATT_CHAR_ANAEROBIC_THRESHHOLD = BLE_ATT_UUID_16(0x2A83), BLE_ATT_CHAR_AEROBIC_HEART_RATE_UPPER_LIMIT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A84), BLE_ATT_CHAR_DATE_OF_BIRTH = BLE_ATT_UUID_16(0x2A85), BLE_ATT_CHAR_DATE_OF_THRESHOLD_ASSESSMENT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A86), BLE_ATT_CHAR_EMAIL_ADDRESS = BLE_ATT_UUID_16(0x2A87), BLE_ATT_CHAR_FAT_BURN_HEART_RATE_LOWER_LIMIT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A88), BLE_ATT_CHAR_FAT_BURN_HEART_RATE_UPPER_LIMIT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A89), BLE_ATT_CHAR_FIRST_NAME = BLE_ATT_UUID_16(0x2A8A), BLE_ATT_CHAR_FIVE_ZONE_HEART_RATE_LIMITS = BLE_ATT_UUID_16(0x2A8B), BLE_ATT_CHAR_GENDER = BLE_ATT_UUID_16(0x2A8C), BLE_ATT_CHAR_MAX_HEART_RATE = BLE_ATT_UUID_16(0x2A8D), BLE_ATT_CHAR_HEIGHT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A8E), BLE_ATT_CHAR_HIP_CIRCUMFERENCE = BLE_ATT_UUID_16(0x2A8F), BLE_ATT_CHAR_LAST_NAME = BLE_ATT_UUID_16(0x2A90), BLE_ATT_CHAR_MAXIMUM_RECOMMENDED_HEART_RATE = BLE_ATT_UUID_16(0x2A91), BLE_ATT_CHAR_RESTING_HEART_RATE = BLE_ATT_UUID_16(0x2A92), BLE_ATT_CHAR_SPORT_TYPE_FOR_AEROBIC_AND_ANAEROBIC_THRESHOLDS = BLE_ATT_UUID_16(0x2A93), BLE_ATT_CHAR_THREE_ZONE_HEART_RATE_LIMITS = BLE_ATT_UUID_16(0x2A94), BLE_ATT_CHAR_TWO_ZONE_HEART_RATE_LIMIT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A95), BLE_ATT_CHAR_VO2_MAX = BLE_ATT_UUID_16(0x2A96), BLE_ATT_CHAR_WAIST_CIRCUMFERENCE = BLE_ATT_UUID_16(0x2A97), BLE_ATT_CHAR_WEIGHT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A98), BLE_ATT_CHAR_DATABASE_CHANGE_INCREMENT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A99), BLE_ATT_CHAR_USER_INDEX = BLE_ATT_UUID_16(0x2A9A), BLE_ATT_CHAR_BODY_COMPOSITION_FEATURE = BLE_ATT_UUID_16(0x2A9B), BLE_ATT_CHAR_BODY_COMPOSITION_MEASUREMENT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A9C), BLE_ATT_CHAR_WEIGHT_MEASUREMENT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A9D), BLE_ATT_CHAR_WEIGHT_SCALE_FEATURE = BLE_ATT_UUID_16(0x2A9E), BLE_ATT_CHAR_USER_CONTROL_POINT = BLE_ATT_UUID_16(0x2A9F), BLE_ATT_CHAR_MAGN_FLUX_2D = BLE_ATT_UUID_16(0x2AA0), BLE_ATT_CHAR_MAGN_FLUX_3D = BLE_ATT_UUID_16(0x2AA1), BLE_ATT_CHAR_LANGUAGE = BLE_ATT_UUID_16(0x2AA2), BLE_ATT_CHAR_BAR_PRES_TREND = BLE_ATT_UUID_16(0x2AA3), BLE_ATT_CHAR_CTL_ADDR_RESOL_SUPP = BLE_ATT_UUID_16(0x2AA6), BLE_ATT_CHAR_OTS_FEATURES = BLE_ATT_UUID_16(0x2ABD), BLE_ATT_CHAR_OTS_OBJECT_NAME = BLE_ATT_UUID_16(0x2ABE), BLE_ATT_CHAR_OTS_OBJECT_TYPE = BLE_ATT_UUID_16(0x2ABF), BLE_ATT_CHAR_OTS_OBJECT_SIZE = BLE_ATT_UUID_16(0x2AC0), BLE_ATT_CHAR_OTS_OBJECT_FIRST_CREATED = BLE_ATT_UUID_16(0x2AC1), BLE_ATT_CHAR_OTS_OBJECT_LAST_MODIFIED = BLE_ATT_UUID_16(0x2AC2), BLE_ATT_CHAR_OTS_OBJECT_ID = BLE_ATT_UUID_16(0x2AC3), BLE_ATT_CHAR_OTS_OBJECT_PROPERTIES = BLE_ATT_UUID_16(0x2AC4), BLE_ATT_CHAR_OTS_OACP = BLE_ATT_UUID_16(0x2AC5), BLE_ATT_CHAR_OTS_OLCP = BLE_ATT_UUID_16(0x2AC6), BLE_ATT_CHAR_OTS_LF = BLE_ATT_UUID_16(0x2AC7), BLE_ATT_CHAR_OTS_OBJECT_CHANGED = BLE_ATT_UUID_16(0x2AC8), BLE_ATT_CHAR_RSLV_PRIV_ADDR_ONLY = BLE_ATT_UUID_16(0x2AC9), BLE_ATT_CHAR_UNSPECIFIED = BLE_ATT_UUID_16(0X2ACA), BLE_ATT_CHAR_DIRE_LISTING = BLE_ATT_UUID_16(0X2ACB), BLE_ATT_CHAR_FIT_MACH_FEAT = BLE_ATT_UUID_16(0X2ACC), BLE_ATT_CHAR_TREADMILL_DATA = BLE_ATT_UUID_16(0X2ACD), BLE_ATT_CHAR_CROSS_TRAINER_DATA = BLE_ATT_UUID_16(0X2ACE), BLE_ATT_CHAR_STEP_CLIMBER_DATA = BLE_ATT_UUID_16(0X2ACF), BLE_ATT_CHAR_STSIR_CLIMBER_DATA = BLE_ATT_UUID_16(0X2AD0), BLE_ATT_CHAR_ROWER_DATA = BLE_ATT_UUID_16(0X2AD1), BLE_ATT_CHAR_INDOOR_BIKE_DATA = BLE_ATT_UUID_16(0X2AD2), BLE_ATT_CHAR_TRAIN_STATUS = BLE_ATT_UUID_16(0X2AD3), BLE_ATT_CHAR_SUP_SPEED_RANGE = BLE_ATT_UUID_16(0X2AD4), BLE_ATT_CHAR_SUP_INCL_RANGE = BLE_ATT_UUID_16(0X2AD5), BLE_ATT_CHAR_SUP_RESIST_LEVEL_RANGE = BLE_ATT_UUID_16(0X2AD6), BLE_ATT_CHAR_SUP_HEART_RATE_RANGE = BLE_ATT_UUID_16(0X2AD7), BLE_ATT_CHAR_SUP_POWER_RANGE = BLE_ATT_UUID_16(0X2AD8), BLE_ATT_CHAR_FIT_MACH_CNTL_PT = BLE_ATT_UUID_16(0X2AD9), BLE_ATT_CHAR_FIT_MACH_STATUS = BLE_ATT_UUID_16(0X2ADA), BLE_ATT_CHAR_MESH_PROV_DATA_IN = BLE_ATT_UUID_16(0X2ADB), BLE_ATT_CHAR_MESH_PROV_DATA_OUT = BLE_ATT_UUID_16(0X2ADC), BLE_ATT_CHAR_MESH_PROX_DATA_IN = BLE_ATT_UUID_16(0X2ADD), BLE_ATT_CHAR_MESH_PROX_DATA_OUT = BLE_ATT_UUID_16(0X2ADE), BLE_ATT_CHAR_AVG_CURRENT = BLE_ATT_UUID_16(0X2AE0), BLE_ATT_CHAR_AVG_VOLTAGE = BLE_ATT_UUID_16(0X2AE1), BLE_ATT_CHAR_BOOLEAN = BLE_ATT_UUID_16(0X2AE2), BLE_ATT_CHAR_CHROM_DIST_FROM_PLANCKIAN = BLE_ATT_UUID_16(0X2AE3), BLE_ATT_CHAR_CHROM_COORD = BLE_ATT_UUID_16(0X2AE4), BLE_ATT_CHAR_CHORM_IN_CCT_AND_DUV_VAL = BLE_ATT_UUID_16(0X2AE5), BLE_ATT_CHAR_CHROM_TOLERANCE = BLE_ATT_UUID_16(0X2AE6), BLE_ATT_CHAR_CIE_COLOR_REND_IDX = BLE_ATT_UUID_16(0X2AE7), BLE_ATT_CHAR_COEFFICIENT = BLE_ATT_UUID_16(0X2AE8), BLE_ATT_CHAR_CORRELA_COLOR_TEMP = BLE_ATT_UUID_16(0X2AE9), BLE_ATT_CHAR_COUNT_SIXTEEN = BLE_ATT_UUID_16(0X2AEA), BLE_ATT_CHAR_COUNT_TWENTY_FOUR = BLE_ATT_UUID_16(0X2AEB), BLE_ATT_CHAR_COUNTRY_CODE = BLE_ATT_UUID_16(0X2AEC), BLE_ATT_CHAR_DATE_UTC = BLE_ATT_UUID_16(0X2AED), BLE_ATT_CHAR_ELEC_CURRENT = BLE_ATT_UUID_16(0X2AEE), BLE_ATT_CHAR_ELEC_CURRENT_RANGE = BLE_ATT_UUID_16(0X2AEF), BLE_ATT_CHAR_ELEC_CURRENT_SPEC = BLE_ATT_UUID_16(0X2AF0), BLE_ATT_CHAR_ELEC_CURRENT_STATIS = BLE_ATT_UUID_16(0X2AF1), BLE_ATT_CHAR_ENERGY = BLE_ATT_UUID_16(0X2AF2), BLE_ATT_CHAR_ENERGY_IN_PERIOD_OF_DAY = BLE_ATT_UUID_16(0X2AF3), BLE_ATT_CHAR_EVENT_STATIC = BLE_ATT_UUID_16(0X2AF4), BLE_ATT_CHAR_FIXED_STR_SIXTEEN = BLE_ATT_UUID_16(0X2AF5), BLE_ATT_CHAR_FIXED_STR_TWENTY_FOUR = BLE_ATT_UUID_16(0X2AF6), BLE_ATT_CHAR_FIXED_STR_THIRTY_SIX = BLE_ATT_UUID_16(0X2AF7), BLE_ATT_CHAR_FIXED_STR_EIGHT = BLE_ATT_UUID_16(0X2AF8), BLE_ATT_CHAR_GENERIC_LEVEL = BLE_ATT_UUID_16(0X2AF9), BLE_ATT_CHAR_GLOB_TRADE_ITEM_NUM = BLE_ATT_UUID_16(0X2AFA), BLE_ATT_CHAR_ILLUMINANCE = BLE_ATT_UUID_16(0X2AFB), BLE_ATT_CHAR_LUMI_EFFICACY = BLE_ATT_UUID_16(0X2AFC), BLE_ATT_CHAR_LUMI_ENERGY = BLE_ATT_UUID_16(0X2AFD), BLE_ATT_CHAR_LUMI_EXPOSURE = BLE_ATT_UUID_16(0X2AFE), BLE_ATT_CHAR_LUMI_FLUX = BLE_ATT_UUID_16(0X2AFE), BLE_ATT_CHAR_LUMI_FLUX_RANGE = BLE_ATT_UUID_16(0X2B00), BLE_ATT_CHAR_LUMI_INTENS = BLE_ATT_UUID_16(0X2B01), BLE_ATT_CHAR_MASS_FLOW = BLE_ATT_UUID_16(0X2B02), BLE_ATT_CHAR_PERCEIVED_LIGHT = BLE_ATT_UUID_16(0X2B03), BLE_ATT_CHAR_PERC_EIGHT = BLE_ATT_UUID_16(0X2B04), BLE_ATT_CHAR_POWER = BLE_ATT_UUID_16(0X2B05), BLE_ATT_CHAR_POWER_SPEC = BLE_ATT_UUID_16(0X2B06), BLE_ATT_CHAR_RELAT_RUNTIME_IN_CUR_RANGE = BLE_ATT_UUID_16(0X2B07), BLE_ATT_CHAR_RELAT_RUNTIME_IN_GEN_LEVEL_RANGE = BLE_ATT_UUID_16(0X2B08), BLE_ATT_CHAR_RELAT_RUNTIME_IN_VOLT_RANGE = BLE_ATT_UUID_16(0X2B09), BLE_ATT_CHAR_RELAT_RUNTIME_IN_ILLUM_RANGE = BLE_ATT_UUID_16(0X2B0A), BLE_ATT_CHAR_RELAT_RUNTIME_IN_PERIOD_OF_DAY = BLE_ATT_UUID_16(0X2B0B), BLE_ATT_CHAR_RELAT_RUNTIME_IN_TEMP_RANGE = BLE_ATT_UUID_16(0X2B0C), BLE_ATT_CHAR_TEMP_EIGHT = BLE_ATT_UUID_16(0X2B0D), BLE_ATT_CHAR_TEMP_EIGHT_IN_PERIOD_OF_DAY = BLE_ATT_UUID_16(0X2B0E), BLE_ATT_CHAR_TEMP_EIGHT_STATIS = BLE_ATT_UUID_16(0X2B0F), BLE_ATT_CHAR_TEMP_RANGE = BLE_ATT_UUID_16(0X2B10), BLE_ATT_CHAR_TEMP_STATIS = BLE_ATT_UUID_16(0X2B11), BLE_ATT_CHAR_TIME_DECI_EIGHT = BLE_ATT_UUID_16(0X2B12), BLE_ATT_CHAR_TIME_EXPON_EIGHT = BLE_ATT_UUID_16(0X2B13), BLE_ATT_CHAR_TIME_HOUR_TWENTY_FOUR = BLE_ATT_UUID_16(0X2B14), BLE_ATT_CHAR_TIME_MS_TWENTY_FOUR = BLE_ATT_UUID_16(0X2B15), BLE_ATT_CHAR_TIME_SEC_SIXTEEN = BLE_ATT_UUID_16(0X2B16), BLE_ATT_CHAR_TIME_SEC_EIGHT = BLE_ATT_UUID_16(0X2B17), BLE_ATT_CHAR_VOLTAGE = BLE_ATT_UUID_16(0X2B18), BLE_ATT_CHAR_VOLTAGE_SPEC = BLE_ATT_UUID_16(0X2B19), BLE_ATT_CHAR_VOLTAGE_STATIS = BLE_ATT_UUID_16(0X2B1A), BLE_ATT_CHAR_VOLUME_FLOW = BLE_ATT_UUID_16(0X2B1B), BLE_ATT_CHAR_CHROM_COORDINATE = BLE_ATT_UUID_16(0X2B1C), BLE_ATT_CHAR_RC_FEAT = BLE_ATT_UUID_16(0x2B1D), BLE_ATT_CHAR_RC_SETTINGS = BLE_ATT_UUID_16(0x2B1E), BLE_ATT_CHAR_RECONNEC_CONFIG_CNTL_PT = BLE_ATT_UUID_16(0x2B1F), BLE_ATT_CHAR_IDD_STATUS_CHANGED = BLE_ATT_UUID_16(0x2B20), BLE_ATT_CHAR_IDD_STATUS = BLE_ATT_UUID_16(0x2B21), BLE_ATT_CHAR_IDD_ANNU_STATUS = BLE_ATT_UUID_16(0x2B22), BLE_ATT_CHAR_IDD_FEAT = BLE_ATT_UUID_16(0x2B23), BLE_ATT_CHAR_IDD_STATUS_READER_CNTL_PT = BLE_ATT_UUID_16(0x2B24), BLE_ATT_CHAR_IDD_COMMAND_CNTL_PT = BLE_ATT_UUID_16(0x2B25), BLE_ATT_CHAR_IDD_COMMAND_DATA = BLE_ATT_UUID_16(0x2B26), BLE_ATT_CHAR_IDD_RECORD_ACCESS_CNTL_PT = BLE_ATT_UUID_16(0x2B27), BLE_ATT_CHAR_IDD_HISTORY_DATA = BLE_ATT_UUID_16(0x2B28), BLE_ATT_CHAR_CLI_SUP_FEAT = BLE_ATT_UUID_16(0x2B29), BLE_ATT_CHAR_DB_HASH = BLE_ATT_UUID_16(0x2B2A), BLE_ATT_CHAR_BSS_CNTL_PT = BLE_ATT_UUID_16(0x2B2B), BLE_ATT_CHAR_BSS_RESPONSE = BLE_ATT_UUID_16(0x2B2C), BLE_ATT_CHAR_EMERGENCY_ID = BLE_ATT_UUID_16(0x2B2D), BLE_ATT_CHAR_EMERGENCY_TEXT = BLE_ATT_UUID_16(0x2B2E), BLE_ATT_CHAR_REGISTERED_USER = BLE_ATT_UUID_16(0x2B37), BLE_ATT_CHAR_SRV_SUP_FEAT = BLE_ATT_UUID_16(0x2B3A) }
| Attribute Specification Definitions: Common 16-bit (Universal Unique Identifier). More...
enum | ble_att_format_t { BLE_ATT_FORMAT_BOOL = 0x01, BLE_ATT_FORMAT_2BIT, BLE_ATT_FORMAT_NIBBLE, BLE_ATT_FORMAT_UINT8, BLE_ATT_FORMAT_UINT12, BLE_ATT_FORMAT_UINT16, BLE_ATT_FORMAT_UINT24, BLE_ATT_FORMAT_UINT32, BLE_ATT_FORMAT_UINT48, BLE_ATT_FORMAT_UINT64, BLE_ATT_FORMAT_UINT128, BLE_ATT_FORMAT_SINT8, BLE_ATT_FORMAT_SINT12, BLE_ATT_FORMAT_SINT16, BLE_ATT_FORMAT_SINT24, BLE_ATT_FORMAT_SINT32, BLE_ATT_FORMAT_SINT48, BLE_ATT_FORMAT_SINT64, BLE_ATT_FORMAT_SINT128, BLE_ATT_FORMAT_FLOAT32, BLE_ATT_FORMAT_FLOAT64, BLE_ATT_FORMAT_SFLOAT, BLE_ATT_FORMAT_FLOAT, BLE_ATT_FORMAT_DUINT16, BLE_ATT_FORMAT_UTF8S, BLE_ATT_FORMAT_UTF16S, BLE_ATT_FORMAT_STRUCT, BLE_ATT_FORMAT_LAST }
| Format for Characteristic Presentation. More...

## Detailed Description

Attribute Protocol.

Attention

  ##### Copyright (c) 2019 GOODIX

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. Neither the name of GOODIX nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Definition in file ble_att.h.