### - u -

- uart_abort_cplt_callback : _hal_uart_callback
- uart_abort_rx_cplt_callback : _hal_uart_callback
- uart_abort_tx_cplt_callback : _hal_uart_callback
- uart_dev : app_uart_params_t
- uart_dma_state : uart_env_t
- uart_error_callback : _hal_uart_callback
- uart_msp_deinit : _hal_uart_callback
- uart_msp_init : _hal_uart_callback
- uart_rx_cplt_callback : _hal_uart_callback
- uart_state : uart_env_t
- uart_tx_cplt_callback : _hal_uart_callback
- ues_type : pkc_env_t
- use_mode : aes_env_t , app_aes_params_t , app_iso7816_params_t , iso7816_env_t
- use_type : app_hmac_params_t , app_pkc_params_t , app_rng_params_t , hmac_env_t , rng_env_t
- use_whitelist : ble_gap_scan_param_t
- uuid : ble_gattc_browse_attr_char_t , ble_gattc_browse_attr_t , ble_gattc_browse_inc_srvc_t , ble_gattc_evt_browse_srvc_t , ble_gatts_attm_desc_128_t , ble_gatts_attm_desc_t , ble_gatts_create_db_t , ble_uuid_t
- uuid_len : ble_gattc_browse_attr_char_t , ble_gattc_browse_attr_t , ble_gattc_browse_inc_srvc_t , ble_gattc_char_t , ble_gattc_desc_t , ble_gattc_evt_browse_srvc_t , ble_gattc_include_t , ble_gattc_service_t , ble_uuid_t