### - c -

- cscs_ctrl_pt_rsp_send() : cscs.h
- cscs_measurement_send() : cscs.h
- cscs_sensor_loc_update() : cscs.h
- cscs_service_init() : cscs.h
- cts_c_cur_time_notify_set() : cts_c.h
- cts_c_cur_time_read() : cts_c.h
- cts_c_cur_time_set() : cts_c.h
- cts_c_data_parse() : cts.h , cts_c.h
- cts_c_disc_srvc_start() : cts_c.h
- cts_c_loc_time_info_read() : cts_c.h
- cts_c_loc_time_info_set() : cts_c.h
- cts_c_ref_time_info_read() : cts_c.h
- cts_client_init() : cts_c.h
- cts_cur_time_adjust() : cts.h
- cts_cur_time_send() : cts.h
- cts_exact_time_get() : cts.h
- cts_exact_time_update() : cts.h
- cts_service_init() : cts.h
- current_time_encode() : cts.h
- current_time_universal_decode() : cts.h