### - m -

- MEAS_PACKET_FIRST : bcs.h
- MEAS_PACKET_SUB : bcs.h
- MLMR_C_CONNECTION_MAX : mlmr_c.h
- MLMR_C_FLOW_CTRL_UUID : mlmr_c.h
- MLMR_C_RX_CHAR_UUID : mlmr_c.h
- MLMR_C_SVC_UUID : mlmr_c.h
- MLMR_C_TX_CHAR_UUID : mlmr_c.h
- MLMR_CONNECTION_MAX : mlmr.h
- MLMR_FLOW_CTRL_LEN : mlmr.h
- MLMR_MAX_DATA_LEN : mlmr.h
- MLMR_SERVICE_UUID : mlmr.h
- MSIO_DEFAULT_CONFIG : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_DIRECTION_INOUT : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_DIRECTION_INPUT : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_DIRECTION_NONE : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_DIRECTION_OUTPUT : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_MODE_ANALOG : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_MODE_DIGITAL : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_MUX_0 : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_MUX_1 : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_MUX_2 : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_MUX_3 : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_MUX_4 : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_MUX_5 : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_MUX_6 : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_MUX_7 : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_NOPULL : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PIN_0 : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PIN_1 : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PIN_2 : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PIN_3 : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PIN_4 : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PIN_ALL : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PIN_MASK : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PULLDOWN : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PULLUP : gr55xx_hal_msio.h
- MUTEX_NO_WAIT : app_rtos_cfg.h
- MUTEX_WAIT_FOREVER : app_rtos_cfg.h