### - m -

- MEM_POWER_AUTO_MODE : platform_sdk.h
- MEM_POWER_FULL_MODE : platform_sdk.h
- MIRROR_16M : platform_sdk.h
- MIRROR_24M : platform_sdk.h
- MIRROR_32M : platform_sdk.h
- MIRROR_48M : platform_sdk.h
- MIRROR_64M : platform_sdk.h
- MIRROR_XO16M : platform_sdk.h
- MLMR_C_EVT_DISCOVERY_COMPLETE : mlmr_c.h
- MLMR_C_EVT_DISCOVERY_FAIL : mlmr_c.h
- MLMR_C_EVT_FLOW_CTRL_NTF_SET_SUCCESS : mlmr_c.h
- MLMR_C_EVT_INVALID : mlmr_c.h
- MLMR_C_EVT_PEER_DATA_RECEIVE : mlmr_c.h
- MLMR_C_EVT_RX_FLOW_UPDATE_CPLT : mlmr_c.h
- MLMR_C_EVT_TX_CPLT : mlmr_c.h
- MLMR_C_EVT_TX_FLOW_OFF : mlmr_c.h
- MLMR_C_EVT_TX_FLOW_ON : mlmr_c.h
- MLMR_C_EVT_TX_NTF_SET_SUCCESS : mlmr_c.h
- MLMR_C_EVT_WRITE_OP_ERR : mlmr_c.h
- MLMR_C_FLOW_CTRL_STATE_OFF : mlmr_c.h
- MLMR_C_FLOW_CTRL_STATE_ON : mlmr_c.h
- MLMR_EVT_FLOW_CTRL_DISABLE : mlmr.h
- MLMR_EVT_FLOW_CTRL_ENABLE : mlmr.h
- MLMR_EVT_INVALID : mlmr.h
- MLMR_EVT_RX_DATA_RECEIVED : mlmr.h
- MLMR_EVT_TX_DATA_SENT : mlmr.h
- MLMR_EVT_TX_FLOW_OFF : mlmr.h
- MLMR_EVT_TX_FLOW_ON : mlmr.h
- MLMR_EVT_TX_PORT_CLOSED : mlmr.h
- MLMR_EVT_TX_PORT_OPENED : mlmr.h
- MLMR_FLOW_CTRL_STATE_OFF : mlmr.h
- MLMR_FLOW_CTRL_STATE_ON : mlmr.h
- MSIO_PIN_RESET : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PIN_SET : gr55xx_hal_msio.h
- MSIOA : gr55xx_ll_msio.h