### - g -

- GLOBAL_INT_DISABLE : gr55xx_hal.h
- GLOBAL_INT_RESTORE : gr55xx_hal.h
- GLS_CHAR_FULL : gls.h
- GLS_CHAR_MANDATORY : gls.h
- GLS_CHAR_MEAS_CTX_SUP : gls.h
- GLS_CONNECTION_MAX : gls.h
- GLS_DB_RECORDS_MAX : gls_db.h
- GLS_ERROR_CCCD_INVALID : gls.h
- GLS_ERROR_PROC_IN_PROCESS : gls.h
- GLS_FEAT_FULL : gls.h
- GLS_FEAT_GENERAL_FAULT : gls.h
- GLS_FEAT_INSERT_ERR : gls.h
- GLS_FEAT_LOW_BATT : gls.h
- GLS_FEAT_MALFUNC : gls.h
- GLS_FEAT_MULTI_BOND : gls.h
- GLS_FEAT_READ_INT : gls.h
- GLS_FEAT_RES_HIGH_LOW : gls.h
- GLS_FEAT_SAMPLE_SIZE : gls.h
- GLS_FEAT_TEMP_HIGH_LOW : gls.h
- GLS_FEAT_TIME_FAULT : gls.h
- GLS_FEAT_TYPE_ERR : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_FLAG_CARB : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_FLAG_EXERCISE : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_FLAG_EXT : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_FLAG_HBA1C : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_FLAG_MEAL : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_FLAG_MED : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_FLAG_MED_KG : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_FLAG_MED_L : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_FLAG_TESTER : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_LEN_MAX : gls.h
- GLS_MEAS_FLAG_CONC_TYPE_LOC : gls.h
- GLS_MEAS_FLAG_CONTEXT_INFO : gls.h
- GLS_MEAS_FLAG_SENSOR_STATUS : gls.h
- GLS_MEAS_FLAG_TIME_OFFSET : gls.h
- GLS_MEAS_FLAG_UNITS_KG_L : gls.h
- GLS_MEAS_FLAG_UNITS_MOL_L : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_BATT_LOW : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_GENERAL_FAULT : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_RESULT_HIGH : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_RESULT_LOW : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_SAMPLE_SIZE : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_SENSOR_FAULT : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_STRIP_INSERT : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_STRIP_PULL : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_STRIP_TYPE : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_TEMP_HIGH : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_TEMP_LOW : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_TIME_FAULT : gls.h
- GLS_MEAS_VAL_LEN_MAX : gls.h
- GLS_NTF_OF_MEAS : gls.h
- GLS_NTF_OF_MEAS_CTX : gls.h
- GLS_NTF_OF_NULL : gls.h
- GLS_RACP_FILTER_SEQ_NUM_LEN : gls_racp.h
- GLS_RACP_FILTER_USER_TIME_LEN : gls_racp.h
- GLS_REC_ACCESS_CTRL_LEN_MAX : gls.h
- GLS_REC_ACCESS_CTRL_LEN_MIN : gls.h
- GPIO0_PIN0_MUX_I2C0_SCL : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN0_MUX_I2C1_SCL : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN0_MUX_SWD_CLK : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN0_MUX_UART0_RTS : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN0_MUX_UART0_TX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN0_MUX_UART1_RTS : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN0_MUX_UART1_TX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN10_MUX_COEX_BLE_TX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN10_MUX_I2C0_SCL : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN10_MUX_I2SM_RX_SDI : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN10_MUX_I2SS_RX_SDI : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN10_MUX_PWM1_B : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN10_MUX_UART0_TX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN11_MUX_I2C0_SDA : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN11_MUX_I2SM_SCLK : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN11_MUX_I2SS_SCLK : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN11_MUX_PWM1_C : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN11_MUX_UART0_RX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN12_MUX_I2SM_WS : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN12_MUX_I2SS_WS : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN12_MUX_QSPIM1_IO3 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN12_MUX_SIM_PRESENCE : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN12_MUX_SPIM_CLK : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN12_MUX_SPIS_CS : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN12_MUX_XQSPIM_IO_3 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN13_MUX_I2SM_TX_SDO : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN13_MUX_I2SS_TX_SDO : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN13_MUX_QSPIM1_IO_2 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN13_MUX_SIM_RST_N : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN13_MUX_SPIM_MOSI : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN13_MUX_SPIS_CLK : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN13_MUX_XQSPIM_IO_2 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN14_MUX_I2SM_RX_SDI : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN14_MUX_I2SS_RX_SDI : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN14_MUX_QSPIM1_IO1 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN14_MUX_SIM_IO : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN14_MUX_SPIM_MISO : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN14_MUX_SPIS_MISO : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN14_MUX_XQSPIM_IO_1 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN15_MUX_I2SM_SCLK : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN15_MUX_I2SS_SCLK : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN15_MUX_QSPIM1_CS_N : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN15_MUX_SIM_CLK : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN15_MUX_SPIM_CS0 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN15_MUX_SPIS_MOSI : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN15_MUX_XQSPIM_CS_N : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN1_MUX_I2C0_SDA : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN1_MUX_I2C1_SDA : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN1_MUX_SWD_IO : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN1_MUX_UART0_CTS : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN1_MUX_UART0_RX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN1_MUX_UART1_CTS : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN1_MUX_UART1_RX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN2_MUX_FERP_TRIG : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN2_MUX_I2C0_SDA : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN2_MUX_PWM0_A : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN2_MUX_SIM_PRESENCE : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN2_MUX_SPIS_CS_N : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN2_MUX_SWV : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN2_MUX_UART0_CTS : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN3_MUX_COEX_BLE_TX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN3_MUX_PWM0_B : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN3_MUX_SIM_RST_N : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN3_MUX_SPIM_CLK : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN3_MUX_SPIM_CS1 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN3_MUX_SPIS_CLK : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN3_MUX_UART0_TX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN4_MUX_COEX_BLE_RX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN4_MUX_PWM0_C : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN4_MUX_SIM_IO : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN4_MUX_SPIM_CS0 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN4_MUX_SPIM_MOSI : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN4_MUX_SPIS_MISO : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN4_MUX_UART0_RX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN5_MUX_COEX_WLAN_TX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN5_MUX_I2C0_SCL : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN5_MUX_SIM_CLK : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN5_MUX_SPIM_MISO : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN5_MUX_SPIS_MOSI : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN5_MUX_UART0_RTS : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN6_MUX_COEX_WLAN_RX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN6_MUX_I2C0_SDA : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN6_MUX_I2SM_WS : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN6_MUX_I2SS_WS : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN6_MUX_SPIM_CS0 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN6_MUX_SPIM_MOSI : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN6_MUX_UART1_RX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN7_MUX_COEX_BLE_PROC : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN7_MUX_I2SM_TX_SDO : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN7_MUX_I2SS_TX_SDO : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN7_MUX_PWM1_A : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN7_MUX_SPIM_CLK : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN7_MUX_SPIM_CS1 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN7_MUX_UART1_TX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN8_MUX_I2C1_SDA : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN8_MUX_PWM1_B : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN8_MUX_QSPIM1_IO_0 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN8_MUX_UART1_RX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN8_MUX_XQSPIM_IO_0 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN9_MUX_I2C1_SCL : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN9_MUX_PWM1_C : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN9_MUX_QSPIM1_CLK : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN9_MUX_UART1_TX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN9_MUX_XQSPIM_CLK : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN0_MUX_I2SM_RX_SDI : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN0_MUX_I2SS_RX_SDI : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN0_MUX_ISO_SYNC : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN0_MUX_QSPIM0_IO_1 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN0_MUX_SIM_IO : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN0_MUX_SPIM_MISO : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN0_MUX_SPIS_MOSI : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN10_MUX_I2C0_SDA : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN10_MUX_I2C1_SDA : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN10_MUX_PWM0_C : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN10_MUX_PWM1_C : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN10_MUX_UART0_RX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN10_MUX_UART1_RX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN11_MUX_UART0_RTS : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN11_MUX_UART1_RTS : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN12_MUX_UART0_CTS : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN12_MUX_UART1_CTS : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN14_MUX_COEX_BLE_TX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN14_MUX_I2C0_SCL : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN14_MUX_I2C1_SCL : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN14_MUX_PWM0_B : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN14_MUX_PWM1_B : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN14_MUX_UART0_TX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN14_MUX_UART1_TX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN15_MUX_COEX_WLAN_TX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN15_MUX_PWM0_A : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN15_MUX_PWM1_A : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN15_MUX_QSPIM0_IO_3 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN15_MUX_SPIM_CS1 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN1_MUX_COEX_BLE_RX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN1_MUX_I2SM_SCLK : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN1_MUX_I2SS_SCLK : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN1_MUX_QSPIM0_IO_2 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN1_MUX_SIM_CLK : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN1_MUX_SPIM_CS0 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN1_MUX_SPIS_CS : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN2_MUX_QSPIM0_CS_N : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN2_MUX_XQSPIM_CS_N : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN3_MUX_QSPIM0_IO_3 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN3_MUX_XQSPIM_IO_3 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN4_MUX_QSPIM0_CLK : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN4_MUX_XQSPIM_CLK : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN5_MUX_QSPIM0_IO_2 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN5_MUX_XQSPIM_IO_2 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN6_MUX_QSPIM0_IO_1 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN6_MUX_XQSPIM_IO_1 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN7_MUX_QSPIM0_IO_0 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN7_MUX_XQSPIM_IO_0 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN8_MUX_COEX_WLAN_TX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN8_MUX_I2SM_WS : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN8_MUX_I2SS_WS : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN8_MUX_QSPIM0_CLK : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN8_MUX_SIM_PRESENCE : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN8_MUX_SPIM_CLK : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN8_MUX_SPIS_CLK : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN9_MUX_COEX_BLE_PROC : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN9_MUX_I2SM_TX_SD0 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN9_MUX_I2SS_TX_SD0 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN9_MUX_QSPIM0_IO_0 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN9_MUX_SIM_RST_N : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN9_MUX_SPIM_MOSI : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN9_MUX_SPIS_MISO : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_DEFAULT_CONFIG : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_GET_INDEX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_GET_IRQNUM : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_MODE_INPUT : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_MODE_IT_FALLING : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_MODE_IT_HIGH : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_MODE_IT_LOW : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_MODE_IT_RISING : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_MODE_MUX : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_MODE_OUTPUT : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_MUX_0 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_MUX_1 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_MUX_2 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_MUX_3 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_MUX_4 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_MUX_5 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_MUX_6 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_MUX_7 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_MUX_8 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_NOPULL : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_0 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_1 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_10 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_11 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_12 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_13 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_14 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_15 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_2 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_3 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_4 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_5 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_6 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_7 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_8 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_9 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_ALL : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_MASK : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_MUX_GPIO : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_PIN_MUX_TESTBUS : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_PULLDOWN : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PULLUP : gr55xx_hal_gpio.h
- gr_assert_param : gr55xx_hal_conf.h
- GUS_C_CONNECTION_MAX : gus_c.h
- GUS_CONNECTION_MAX : gus.h
- GUS_FLOW_CTRL_LEN : gus.h
- GUS_FLOW_CTRL_UUID : gus_c.h
- GUS_MAX_DATA_LEN : gus.h
- GUS_RX_CHAR_UUID : gus_c.h
- GUS_SERVICE_UUID : gus.h
- GUS_SVC_UUID : gus_c.h
- GUS_TX_CHAR_UUID : gus_c.h