Macros
EXFLASH Error Code
Peripheral Driver » HAL Driver » EXFLASH » Defines » EXFLASH Exported Constants

## Macros
#define | HAL_EXFLASH_ERROR_NONE ((uint32_t)0x00000000)
#define | HAL_EXFLASH_ERROR_TIMEOUT ((uint32_t)0x00000001)
#define | HAL_EXFLASH_ERROR_TRANSFER ((uint32_t)0x00000002)
#define | HAL_EXFLASH_ERROR_ID ((uint32_t)0x00000003)
#define | HAL_EXFLASH_ERROR_QUAD ((uint32_t)0x00000004)
#define | HAL_EXFLASH_ERROR_INVALID_PARAM ((uint32_t)0x00000008)

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ HAL_EXFLASH_ERROR_ID

#define HAL_EXFLASH_ERROR_ID ((uint32_t)0x00000003)

Flash ID error

Definition at line 178 of file gr55xx_hal_exflash.h.

## ◆ HAL_EXFLASH_ERROR_INVALID_PARAM

#define HAL_EXFLASH_ERROR_INVALID_PARAM ((uint32_t)0x00000008)

Invalid parameters error

Definition at line 180 of file gr55xx_hal_exflash.h.

## ◆ HAL_EXFLASH_ERROR_NONE

#define HAL_EXFLASH_ERROR_NONE ((uint32_t)0x00000000)

No error

Definition at line 175 of file gr55xx_hal_exflash.h.

## ◆ HAL_EXFLASH_ERROR_QUAD

#define HAL_EXFLASH_ERROR_QUAD ((uint32_t)0x00000004)

Quad mode error

Definition at line 179 of file gr55xx_hal_exflash.h.

## ◆ HAL_EXFLASH_ERROR_TIMEOUT

#define HAL_EXFLASH_ERROR_TIMEOUT ((uint32_t)0x00000001)

Timeout error

Definition at line 176 of file gr55xx_hal_exflash.h.

## ◆ HAL_EXFLASH_ERROR_TRANSFER

#define HAL_EXFLASH_ERROR_TRANSFER ((uint32_t)0x00000002)

Transfer error

Definition at line 177 of file gr55xx_hal_exflash.h.