### - m -

- MEAS_PACKET_FIRST : bcs.h
- MEAS_PACKET_SUB : bcs.h
- MLMR_C_CONNECTION_MAX : mlmr_c.h
- MLMR_C_FLOW_CTRL_UUID : mlmr_c.h
- MLMR_C_RX_CHAR_UUID : mlmr_c.h
- MLMR_C_SVC_UUID : mlmr_c.h
- MLMR_C_TX_CHAR_UUID : mlmr_c.h
- MLMR_CONNECTION_MAX : mlmr.h
- MLMR_FLOW_CTRL_LEN : mlmr.h
- MLMR_MAX_DATA_LEN : mlmr.h
- MLMR_SERVICE_UUID : mlmr.h
- MPU_ACCESS_BUFFERABLE : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_ACCESS_CACHEABLE : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_ACCESS_SHAREABLE : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_HARDFAULT_NMI : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_HFNMI_PRIVDEF : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_HFNMI_PRIVDEF_NONE : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_INSTRUCTION_ACCESS_DISABLE : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_PRIVILEGED_DEFAULT : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_REGION_DISABLE : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_REGION_ENABLE : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_REGION_FULL_ACCESS : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_REGION_NO_ACCESS : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_REGION_NUMBER0 : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_REGION_NUMBER1 : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_REGION_NUMBER2 : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_REGION_NUMBER3 : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_REGION_NUMBER4 : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_REGION_NUMBER5 : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_REGION_NUMBER6 : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_REGION_NUMBER7 : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_REGION_PRIV_RO : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_REGION_PRIV_RO_URO : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_REGION_PRIV_RW : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_REGION_PRIV_RW_URO : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_REGION_SIZE_128B : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_REGION_SIZE_128KB : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_REGION_SIZE_128MB : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_REGION_SIZE_16KB : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_REGION_SIZE_16MB : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_REGION_SIZE_1GB : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_REGION_SIZE_1KB : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_REGION_SIZE_1MB : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_REGION_SIZE_256B : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_REGION_SIZE_256KB : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_REGION_SIZE_256MB : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_REGION_SIZE_2GB : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_REGION_SIZE_2KB : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_REGION_SIZE_2MB : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_REGION_SIZE_32B : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_REGION_SIZE_32KB : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_REGION_SIZE_32MB : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_REGION_SIZE_4GB : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_REGION_SIZE_4KB : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_REGION_SIZE_4MB : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_REGION_SIZE_512B : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_REGION_SIZE_512KB : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_REGION_SIZE_512MB : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_REGION_SIZE_64B : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_REGION_SIZE_64KB : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_REGION_SIZE_64MB : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_REGION_SIZE_8KB : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_REGION_SIZE_8MB : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_TEX_LEVEL0 : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_TEX_LEVEL1 : gr55xx_hal_cortex.h
- MPU_TEX_LEVEL2 : gr55xx_hal_cortex.h
- MSIO_DEFAULT_CONFIG : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_DIRECTION_INOUT : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_DIRECTION_INPUT : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_DIRECTION_NONE : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_DIRECTION_OUTPUT : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_MODE_ANALOG : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_MODE_DIGITAL : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_MUX_0 : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_MUX_1 : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_MUX_2 : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_MUX_3 : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_MUX_4 : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_MUX_5 : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_MUX_6 : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_MUX_7 : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_NOPULL : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PIN0_MUX_I2C0_SCL : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_PIN0_MUX_I2C1_SCL : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_PIN0_MUX_PWM0_A : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_PIN0_MUX_UART0_TX : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_PIN0_MUX_UART1_TX : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_PIN1_MUX_I2C0_SDA : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_PIN1_MUX_I2C1_SDA : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_PIN1_MUX_PWM0_B : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_PIN1_MUX_UART0_RX : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_PIN1_MUX_UART1_RX : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_PIN2_MUX_PWM0_C : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_PIN3_MUX_I2C0_SCL : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_PIN3_MUX_I2C1_SCL : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_PIN3_MUX_PWM1_A : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_PIN3_MUX_UART0_RTS : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_PIN3_MUX_UART1_RTS : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_PIN4_MUX_I2C0_SDA : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_PIN4_MUX_I2C1_SDA : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_PIN4_MUX_PWM1_B : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_PIN4_MUX_UART0_CTS : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_PIN4_MUX_UART1_CTS : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_PIN_0 : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PIN_1 : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PIN_2 : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PIN_3 : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PIN_4 : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PIN_ALL : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PIN_MASK : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PIN_MUX_GPIO : gr55xx_hal_msio_ex.h
- MSIO_PULLDOWN : gr55xx_hal_msio.h
- MSIO_PULLUP : gr55xx_hal_msio.h
- MUTEX_NO_WAIT : app_rtos_cfg.h
- MUTEX_WAIT_FOREVER : app_rtos_cfg.h