Macros
GPIO0_PIN2 MUX selection
Peripheral Driver » HAL Driver » GPIOEx » Defines » GPIOEx Exported Constants » GPIOEx Mux function selection

## Macros
#define | GPIO0_PIN2_MUX_UART0_CTS GPIO_MUX_0
#define | GPIO0_PIN2_MUX_SIM_PRESENCE GPIO_MUX_1
#define | GPIO0_PIN2_MUX_SWV GPIO_MUX_2
#define | GPIO0_PIN2_MUX_SPIS_CS_N GPIO_MUX_3
#define | GPIO0_PIN2_MUX_I2C0_SDA GPIO_MUX_4
#define | GPIO0_PIN2_MUX_PWM0_A GPIO_MUX_5
#define | GPIO0_PIN2_MUX_FERP_TRIG GPIO_MUX_6

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ GPIO0_PIN2_MUX_FERP_TRIG

#define GPIO0_PIN2_MUX_FERP_TRIG GPIO_MUX_6

GPIO0_PIN2 Mux Select FERP_TRIG

Definition at line 138 of file gr55xx_hal_gpio_ex.h.

## ◆ GPIO0_PIN2_MUX_I2C0_SDA

#define GPIO0_PIN2_MUX_I2C0_SDA GPIO_MUX_4

GPIO0_PIN2 Mux Select I2C0_SDA

Definition at line 136 of file gr55xx_hal_gpio_ex.h.

## ◆ GPIO0_PIN2_MUX_PWM0_A

#define GPIO0_PIN2_MUX_PWM0_A GPIO_MUX_5

GPIO0_PIN2 Mux Select PWM0_A

Definition at line 137 of file gr55xx_hal_gpio_ex.h.

## ◆ GPIO0_PIN2_MUX_SIM_PRESENCE

#define GPIO0_PIN2_MUX_SIM_PRESENCE GPIO_MUX_1

GPIO0_PIN2 Mux Select SIM_PRESENCE

Definition at line 133 of file gr55xx_hal_gpio_ex.h.

## ◆ GPIO0_PIN2_MUX_SPIS_CS_N

#define GPIO0_PIN2_MUX_SPIS_CS_N GPIO_MUX_3

GPIO0_PIN2 Mux Select SPIS_CS_N

Definition at line 135 of file gr55xx_hal_gpio_ex.h.

## ◆ GPIO0_PIN2_MUX_SWV

#define GPIO0_PIN2_MUX_SWV GPIO_MUX_2

GPIO0_PIN2 Mux Select SWV

Definition at line 134 of file gr55xx_hal_gpio_ex.h.

## ◆ GPIO0_PIN2_MUX_UART0_CTS

#define GPIO0_PIN2_MUX_UART0_CTS GPIO_MUX_0

GPIO0_PIN2 Mux Select UART0_CTS

Definition at line 132 of file gr55xx_hal_gpio_ex.h.