Macros
GPIO1_PIN10 MUX selection
Peripheral Driver » HAL Driver » GPIOEx » Defines » GPIOEx Exported Constants » GPIOEx Mux function selection

## Macros
#define | GPIO1_PIN10_MUX_I2C1_SDA GPIO_MUX_0
#define | GPIO1_PIN10_MUX_UART1_RX GPIO_MUX_1
#define | GPIO1_PIN10_MUX_I2C0_SDA GPIO_MUX_2
#define | GPIO1_PIN10_MUX_PWM0_C GPIO_MUX_3
#define | GPIO1_PIN10_MUX_PWM1_C GPIO_MUX_4
#define | GPIO1_PIN10_MUX_UART0_RX GPIO_MUX_5

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ GPIO1_PIN10_MUX_I2C0_SDA

#define GPIO1_PIN10_MUX_I2C0_SDA GPIO_MUX_2

GPIO1_PIN10 Mux Select I2C0_SDA

Definition at line 385 of file gr55xx_hal_gpio_ex.h.

## ◆ GPIO1_PIN10_MUX_I2C1_SDA

#define GPIO1_PIN10_MUX_I2C1_SDA GPIO_MUX_0

GPIO1_PIN10 Mux Select I2C1_SDA

Definition at line 383 of file gr55xx_hal_gpio_ex.h.

## ◆ GPIO1_PIN10_MUX_PWM0_C

#define GPIO1_PIN10_MUX_PWM0_C GPIO_MUX_3

GPIO1_PIN10 Mux Select PWM0_C

Definition at line 386 of file gr55xx_hal_gpio_ex.h.

## ◆ GPIO1_PIN10_MUX_PWM1_C

#define GPIO1_PIN10_MUX_PWM1_C GPIO_MUX_4

GPIO1_PIN10 Mux Select PWM5

Definition at line 387 of file gr55xx_hal_gpio_ex.h.

## ◆ GPIO1_PIN10_MUX_UART0_RX

#define GPIO1_PIN10_MUX_UART0_RX GPIO_MUX_5

GPIO1_PIN10 Mux Select UART0_RX

Definition at line 388 of file gr55xx_hal_gpio_ex.h.

## ◆ GPIO1_PIN10_MUX_UART1_RX

#define GPIO1_PIN10_MUX_UART1_RX GPIO_MUX_1

GPIO1_PIN10 Mux Select UART1_RX

Definition at line 384 of file gr55xx_hal_gpio_ex.h.