Here is a list of all file members with links to the files they belong to:

### - g -

- gap_activity_stopped_ind_handler_patch() : patch_tab.h
- gap_dev_bdaddr_ind_handler_patch() : patch_tab.h
- gapm_cmp_evt_handler_patch() : patch_tab.h
- gapm_hci_evt_hdl_func_t : patch_tab.h
- gapm_hci_evt_tab : patch_tab.h
- gapm_set_dev_config_cmd_handler_patch() : patch_tab.h
- gdx_lcp_channel_get() : ble_lcp.h
- gdx_lcp_channel_set() : ble_lcp.h
- gdx_lcp_data_tx() : ble_lcp.h
- gdx_lcp_deinit() : ble_lcp.h
- gdx_lcp_init() : ble_lcp.h
- gdx_lcp_rate_get() : ble_lcp.h
- gdx_lcp_rate_set() : ble_lcp.h
- gdx_lcp_rssi_get() : ble_lcp.h
- gdx_lcp_rx_start() : ble_lcp.h
- gdx_lcp_rx_stop() : ble_lcp.h
- gdx_lcp_tx_power_get() : ble_lcp.h
- gdx_lcp_tx_power_set() : ble_lcp.h
- GLOBAL_INT_DISABLE : gr55xx_hal.h
- GLOBAL_INT_RESTORE : gr55xx_hal.h
- GLS_CHAR_FULL : gls.h
- GLS_CHAR_MANDATORY : gls.h
- GLS_CHAR_MEAS_CTX_SUP : gls.h
- GLS_CONNECTION_MAX : gls.h
- gls_db_filter_records_num_get() : gls_db.h
- gls_db_init() : gls_db.h
- gls_db_record_add() : gls_db.h
- gls_db_record_clear() : gls_db.h
- gls_db_record_delete() : gls_db.h
- gls_db_record_get() : gls_db.h
- GLS_DB_RECORDS_MAX : gls_db.h
- gls_db_records_num_get() : gls_db.h
- GLS_ERROR_CCCD_INVALID : gls.h
- GLS_ERROR_PROC_IN_PROCESS : gls.h
- GLS_EVT_CTRL_INDICATION_DISABLED : gls.h
- GLS_EVT_CTRL_INDICATION_ENABLED : gls.h
- GLS_EVT_CTRL_WRITE : gls.h
- GLS_EVT_CTX_NOTIFICATION_DISABLED : gls.h
- GLS_EVT_CTX_NOTIFICATION_ENABLED : gls.h
- gls_evt_handler_t : gls.h
- GLS_EVT_INVALID : gls.h
- GLS_EVT_MEAS_NOTIFICATION_DISABLED : gls.h
- GLS_EVT_MEAS_NOTIFICATION_ENABLED : gls.h
- gls_evt_type_t : gls.h
- GLS_FEAT_FULL : gls.h
- GLS_FEAT_GENERAL_FAULT : gls.h
- GLS_FEAT_INSERT_ERR : gls.h
- GLS_FEAT_LOW_BATT : gls.h
- GLS_FEAT_MALFUNC : gls.h
- GLS_FEAT_MULTI_BOND : gls.h
- GLS_FEAT_READ_INT : gls.h
- GLS_FEAT_RES_HIGH_LOW : gls.h
- GLS_FEAT_SAMPLE_SIZE : gls.h
- GLS_FEAT_TEMP_HIGH_LOW : gls.h
- GLS_FEAT_TIME_FAULT : gls.h
- GLS_FEAT_TYPE_ERR : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_CARB_BREAKFAST : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_CARB_BRUNCH : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_CARB_DINNER : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_CARB_DRINK : gls.h
- gls_meas_ctx_carb_id_t : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_CARB_LUNCH : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_CARB_SNACK : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_CARB_SUPPER : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_FLAG_CARB : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_FLAG_EXERCISE : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_FLAG_EXT : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_FLAG_HBA1C : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_FLAG_MEAL : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_FLAG_MED : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_FLAG_MED_KG : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_FLAG_MED_L : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_FLAG_TESTER : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_HEALTH_MAJOR : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_HEALTH_MENSES : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_HEALTH_MINOR : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_HEALTH_NONE : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_HEALTH_NOT_AVAIL : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_HEALTH_STRESS : gls.h
- gls_meas_ctx_health_t : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_LEN_MAX : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_MEAL_BEDTIME : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_MEAL_CASUAL : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_MEAL_FASTING : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_MEAL_POSTPRANDIAL : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_MEAL_PREPRANDIAL : gls.h
- gls_meas_ctx_meal_t : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_MED_INTERMED : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_MED_LONG : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_MED_PREMIX : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_MED_RAPID : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_MED_SHORT : gls.h
- gls_meas_ctx_medic_id_t : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_TESTER_LAB : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_TESTER_NOT_AVAIL : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_TESTER_PRO : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_TESTER_SELF : gls.h
- gls_meas_ctx_tester_t : gls.h
- GLS_MEAS_FLAG_CONC_TYPE_LOC : gls.h
- GLS_MEAS_FLAG_CONTEXT_INFO : gls.h
- GLS_MEAS_FLAG_SENSOR_STATUS : gls.h
- GLS_MEAS_FLAG_TIME_OFFSET : gls.h
- GLS_MEAS_FLAG_UNITS_KG_L : gls.h
- GLS_MEAS_FLAG_UNITS_MOL_L : gls.h
- GLS_MEAS_LOC_AST : gls.h
- GLS_MEAS_LOC_CONTROL : gls.h
- GLS_MEAS_LOC_EAR : gls.h
- GLS_MEAS_LOC_FINGER : gls.h
- GLS_MEAS_LOC_NOT_AVAIL : gls.h
- gls_meas_loc_t : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_BATT_LOW : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_GENERAL_FAULT : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_RESULT_HIGH : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_RESULT_LOW : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_SAMPLE_SIZE : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_SENSOR_FAULT : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_STRIP_INSERT : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_STRIP_PULL : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_STRIP_TYPE : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_TEMP_HIGH : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_TEMP_LOW : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_TIME_FAULT : gls.h
- GLS_MEAS_TYPE_ART_BLOOD : gls.h
- GLS_MEAS_TYPE_ART_PLASMA : gls.h
- GLS_MEAS_TYPE_CAP_BLOOD : gls.h
- GLS_MEAS_TYPE_CAP_PLASMA : gls.h
- GLS_MEAS_TYPE_CONTROL : gls.h
- GLS_MEAS_TYPE_FLUID : gls.h
- gls_meas_type_t : gls.h
- GLS_MEAS_TYPE_UNDET_BLOOD : gls.h
- GLS_MEAS_TYPE_UNDET_PLASMA : gls.h
- GLS_MEAS_TYPE_VEN_BLOOD : gls.h
- GLS_MEAS_TYPE_VEN_PLASMA : gls.h
- GLS_MEAS_VAL_LEN_MAX : gls.h
- gls_new_meas_record() : gls.h
- GLS_NTF_OF_MEAS : gls.h
- GLS_NTF_OF_MEAS_CTX : gls.h
- GLS_NTF_OF_NULL : gls.h
- GLS_RACP_FILTER_RESERVED : gls_racp.h
- GLS_RACP_FILTER_SEQ_NUM_LEN : gls_racp.h
- GLS_RACP_FILTER_SEQ_NUMBER : gls_racp.h
- gls_racp_filter_type_t : gls_racp.h
- GLS_RACP_FILTER_USER_FACING_TIME : gls_racp.h
- GLS_RACP_FILTER_USER_TIME_LEN : gls_racp.h
- GLS_RACP_OP_ABORT_OP : gls_racp.h
- gls_racp_op_code_t : gls_racp.h
- GLS_RACP_OP_DEL_STRD_RECS : gls_racp.h
- GLS_RACP_OP_NB_OF_STRD_RECS_RSP : gls_racp.h
- GLS_RACP_OP_REP_NB_OF_STRD_RECS : gls_racp.h
- GLS_RACP_OP_REP_STRD_RECS : gls_racp.h
- GLS_RACP_OP_RESERVED : gls_racp.h
- GLS_RACP_OP_RSP_CODE : gls_racp.h
- gls_racp_operand_t : gls_racp.h
- GLS_RACP_OPERATOR_ALL_RECS : gls_racp.h
- GLS_RACP_OPERATOR_FIRST_REC : gls_racp.h
- GLS_RACP_OPERATOR_GT_OR_EQ : gls_racp.h
- GLS_RACP_OPERATOR_LAST_REC : gls_racp.h
- GLS_RACP_OPERATOR_LE_OR_EQ : gls_racp.h
- GLS_RACP_OPERATOR_NULL : gls_racp.h
- gls_racp_operator_t : gls_racp.h
- GLS_RACP_OPERATOR_WITHIN_RANGE_OF : gls_racp.h
- gls_racp_req_decode() : gls_racp.h
- GLS_RACP_RSP_ABORT_UNSUCCESSFUL : gls_racp.h
- gls_racp_rsp_encode() : gls_racp.h
- GLS_RACP_RSP_INVALID_OPERAND : gls_racp.h
- GLS_RACP_RSP_INVALID_OPERATOR : gls_racp.h
- GLS_RACP_RSP_NO_RECS_FOUND : gls_racp.h
- GLS_RACP_RSP_OP_CODE_NOT_SUP : gls_racp.h
- GLS_RACP_RSP_OPERAND_NOT_SUP : gls_racp.h
- GLS_RACP_RSP_OPERATOR_NOT_SUP : gls_racp.h
- GLS_RACP_RSP_PROCEDURE_NOT_COMPLETED : gls_racp.h
- GLS_RACP_RSP_RESERVED : gls_racp.h
- gls_racp_rsp_send() : gls.h
- GLS_RACP_RSP_SUCCESS : gls_racp.h
- GLS_RACP_RSP_VALID_DECODE : gls_racp.h
- gls_racp_user_time_compare() : gls_racp.h
- GLS_REC_ACCESS_CTRL_LEN_MAX : gls.h
- GLS_REC_ACCESS_CTRL_LEN_MIN : gls.h
- gls_service_init() : gls.h
- GPIO0_PIN0_MUX_I2C0_SCL : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN0_MUX_I2C1_SCL : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN0_MUX_SWD_CLK : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN0_MUX_UART0_RTS : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN0_MUX_UART0_TX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN0_MUX_UART1_RTS : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN0_MUX_UART1_TX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN10_MUX_COEX_BLE_TX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN10_MUX_I2C0_SCL : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN10_MUX_I2SM_RX_SDI : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN10_MUX_I2SS_RX_SDI : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN10_MUX_PWM1_B : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN10_MUX_UART0_TX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN11_MUX_I2C0_SDA : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN11_MUX_I2SM_SCLK : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN11_MUX_I2SS_SCLK : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN11_MUX_PWM1_C : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN11_MUX_UART0_RX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN12_MUX_I2SM_WS : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN12_MUX_I2SS_WS : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN12_MUX_QSPIM1_IO3 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN12_MUX_SIM_PRESENCE : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN12_MUX_SPIM_CLK : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN12_MUX_SPIS_CS : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN12_MUX_XQSPIM_IO_3 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN13_MUX_I2SM_TX_SDO : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN13_MUX_I2SS_TX_SDO : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN13_MUX_QSPIM1_IO_2 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN13_MUX_SIM_RST_N : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN13_MUX_SPIM_MOSI : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN13_MUX_SPIS_CLK : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN13_MUX_XQSPIM_IO_2 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN14_MUX_I2SM_RX_SDI : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN14_MUX_I2SS_RX_SDI : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN14_MUX_QSPIM1_IO1 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN14_MUX_SIM_IO : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN14_MUX_SPIM_MISO : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN14_MUX_SPIS_MISO : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN14_MUX_XQSPIM_IO_1 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN15_MUX_I2SM_SCLK : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN15_MUX_I2SS_SCLK : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN15_MUX_QSPIM1_CS_N : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN15_MUX_SIM_CLK : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN15_MUX_SPIM_CS0 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN15_MUX_SPIS_MOSI : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN15_MUX_XQSPIM_CS_N : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN1_MUX_I2C0_SDA : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN1_MUX_I2C1_SDA : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN1_MUX_SWD_IO : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN1_MUX_UART0_CTS : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN1_MUX_UART0_RX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN1_MUX_UART1_CTS : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN1_MUX_UART1_RX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN2_MUX_FERP_TRIG : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN2_MUX_I2C0_SDA : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN2_MUX_PWM0_A : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN2_MUX_SIM_PRESENCE : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN2_MUX_SPIS_CS_N : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN2_MUX_SWV : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN2_MUX_UART0_CTS : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN3_MUX_COEX_BLE_TX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN3_MUX_PWM0_B : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN3_MUX_SIM_RST_N : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN3_MUX_SPIM_CLK : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN3_MUX_SPIM_CS1 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN3_MUX_SPIS_CLK : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN3_MUX_UART0_TX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN4_MUX_COEX_BLE_RX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN4_MUX_PWM0_C : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN4_MUX_SIM_IO : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN4_MUX_SPIM_CS0 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN4_MUX_SPIM_MOSI : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN4_MUX_SPIS_MISO : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN4_MUX_UART0_RX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN5_MUX_COEX_WLAN_TX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN5_MUX_I2C0_SCL : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN5_MUX_SIM_CLK : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN5_MUX_SPIM_MISO : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN5_MUX_SPIS_MOSI : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN5_MUX_UART0_RTS : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN6_MUX_COEX_WLAN_RX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN6_MUX_I2C0_SDA : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN6_MUX_I2SM_WS : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN6_MUX_I2SS_WS : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN6_MUX_SPIM_CS0 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN6_MUX_SPIM_MOSI : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN6_MUX_UART1_RX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN7_MUX_COEX_BLE_PROC : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN7_MUX_I2SM_TX_SDO : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN7_MUX_I2SS_TX_SDO : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN7_MUX_PWM1_A : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN7_MUX_SPIM_CLK : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN7_MUX_SPIM_CS1 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN7_MUX_UART1_TX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN8_MUX_I2C1_SDA : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN8_MUX_PWM1_B : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN8_MUX_QSPIM1_IO_0 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN8_MUX_UART1_RX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN8_MUX_XQSPIM_IO_0 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN9_MUX_I2C1_SCL : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN9_MUX_PWM1_C : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN9_MUX_QSPIM1_CLK : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN9_MUX_UART1_TX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO0_PIN9_MUX_XQSPIM_CLK : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN0_MUX_I2SM_RX_SDI : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN0_MUX_I2SS_RX_SDI : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN0_MUX_ISO_SYNC : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN0_MUX_QSPIM0_IO_1 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN0_MUX_SIM_IO : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN0_MUX_SPIM_MISO : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN0_MUX_SPIS_MOSI : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN10_MUX_I2C0_SDA : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN10_MUX_I2C1_SDA : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN10_MUX_PWM0_C : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN10_MUX_PWM1_C : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN10_MUX_UART0_RX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN10_MUX_UART1_RX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN11_MUX_UART0_RTS : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN11_MUX_UART1_RTS : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN12_MUX_UART0_CTS : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN12_MUX_UART1_CTS : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN14_MUX_COEX_BLE_TX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN14_MUX_I2C0_SCL : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN14_MUX_I2C1_SCL : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN14_MUX_PWM0_B : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN14_MUX_PWM1_B : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN14_MUX_UART0_TX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN14_MUX_UART1_TX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN15_MUX_COEX_WLAN_TX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN15_MUX_PWM0_A : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN15_MUX_PWM1_A : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN15_MUX_QSPIM0_IO_3 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN15_MUX_SPIM_CS1 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN1_MUX_COEX_BLE_RX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN1_MUX_I2SM_SCLK : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN1_MUX_I2SS_SCLK : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN1_MUX_QSPIM0_IO_2 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN1_MUX_SIM_CLK : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN1_MUX_SPIM_CS0 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN1_MUX_SPIS_CS : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN2_MUX_QSPIM0_CS_N : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN2_MUX_XQSPIM_CS_N : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN3_MUX_QSPIM0_IO_3 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN3_MUX_XQSPIM_IO_3 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN4_MUX_QSPIM0_CLK : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN4_MUX_XQSPIM_CLK : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN5_MUX_QSPIM0_IO_2 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN5_MUX_XQSPIM_IO_2 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN6_MUX_QSPIM0_IO_1 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN6_MUX_XQSPIM_IO_1 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN7_MUX_QSPIM0_IO_0 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN7_MUX_XQSPIM_IO_0 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN8_MUX_COEX_WLAN_TX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN8_MUX_I2SM_WS : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN8_MUX_I2SS_WS : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN8_MUX_QSPIM0_CLK : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN8_MUX_SIM_PRESENCE : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN8_MUX_SPIM_CLK : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN8_MUX_SPIS_CLK : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN9_MUX_COEX_BLE_PROC : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN9_MUX_I2SM_TX_SD0 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN9_MUX_I2SS_TX_SD0 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN9_MUX_QSPIM0_IO_0 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN9_MUX_SIM_RST_N : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN9_MUX_SPIM_MOSI : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO1_PIN9_MUX_SPIS_MISO : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_DEFAULT_CONFIG : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_GET_INDEX : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_GET_IRQNUM : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- gpio_init_t : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_MODE_INPUT : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_MODE_IT_FALLING : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_MODE_IT_HIGH : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_MODE_IT_LOW : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_MODE_IT_RISING : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_MODE_MUX : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_MODE_OUTPUT : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_MUX_0 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_MUX_1 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_MUX_2 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_MUX_3 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_MUX_4 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_MUX_5 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_MUX_6 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_MUX_7 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_MUX_8 : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_NOPULL : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_0 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_1 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_10 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_11 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_12 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_13 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_14 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_15 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_2 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_3 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_4 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_5 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_6 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_7 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_8 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_9 : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_ALL : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_MASK : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_MUX_GPIO : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_PIN_MUX_TESTBUS : gr55xx_hal_gpio_ex.h
- GPIO_PIN_RESET : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PIN_SET : gr55xx_hal_gpio.h
- gpio_pin_state_t : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PULLDOWN : gr55xx_hal_gpio.h
- GPIO_PULLUP : gr55xx_hal_gpio.h
- gr_assert_param : gr55xx_hal_conf.h
- GUS_C_CONNECTION_MAX : gus_c.h
- gus_c_disc_srvc_start() : gus_c.h
- GUS_C_EVT_DISCOVERY_COMPLETE : gus_c.h
- GUS_C_EVT_DISCOVERY_FAIL : gus_c.h
- GUS_C_EVT_FLOW_CTRL_NTF_SET_SUCCESS : gus_c.h
- gus_c_evt_handler_t : gus_c.h
- GUS_C_EVT_INVALID : gus_c.h
- GUS_C_EVT_PEER_DATA_RECEIVE : gus_c.h
- GUS_C_EVT_RX_FLOW_UPDATE_CPLT : gus_c.h
- GUS_C_EVT_TX_CPLT : gus_c.h
- GUS_C_EVT_TX_FLOW_OFF : gus_c.h
- GUS_C_EVT_TX_FLOW_ON : gus_c.h
- GUS_C_EVT_TX_NTF_SET_SUCCESS : gus_c.h
- gus_c_evt_type_t : gus_c.h
- GUS_C_EVT_WRITE_OP_ERR : gus_c.h
- gus_c_flow_ctrl_notify_set() : gus_c.h
- gus_c_flow_ctrl_state : gus_c.h
- GUS_C_FLOW_CTRL_STATE_OFF : gus_c.h
- GUS_C_FLOW_CTRL_STATE_ON : gus_c.h
- gus_c_flow_ctrl_state_t : gus_c.h
- gus_c_rx_flow_ctrl_set() : gus_c.h
- gus_c_tx_data_send() : gus_c.h
- gus_c_tx_notify_set() : gus_c.h
- gus_client_init() : gus_c.h
- GUS_CONNECTION_MAX : gus.h
- GUS_EVT_FLOW_CTRL_DISABLE : gus.h
- GUS_EVT_FLOW_CTRL_ENABLE : gus.h
- gus_evt_handler_t : gus.h
- GUS_EVT_INVALID : gus.h
- GUS_EVT_RX_DATA_RECEIVED : gus.h
- GUS_EVT_TX_DATA_SENT : gus.h
- GUS_EVT_TX_FLOW_OFF : gus.h
- GUS_EVT_TX_FLOW_ON : gus.h
- GUS_EVT_TX_PORT_CLOSED : gus.h
- GUS_EVT_TX_PORT_OPENED : gus.h
- gus_evt_type_t : gus.h
- GUS_FLOW_CTRL_LEN : gus.h
- gus_flow_ctrl_state : gus.h
- GUS_FLOW_CTRL_STATE_OFF : gus.h
- GUS_FLOW_CTRL_STATE_ON : gus.h
- gus_flow_ctrl_state_t : gus.h
- GUS_FLOW_CTRL_UUID : gus_c.h
- GUS_MAX_DATA_LEN : gus.h
- GUS_RX_CHAR_UUID : gus_c.h
- gus_rx_flow_ctrl_set() : gus.h
- gus_service_init() : gus.h
- gus_service_start_handle_get() : gus.h
- GUS_SERVICE_UUID : gus.h
- GUS_SVC_UUID : gus_c.h
- GUS_TX_CHAR_UUID : gus_c.h
- gus_tx_data_send() : gus.h