Enumerations
Enumerations
BLE » BLE Common

## Enumerations
enum | ble_rf_tx_mode_t { BLE_RF_TX_MODE_INVALID = 0, BLE_RF_TX_MODE_LP_MODE = 1, BLE_RF_TX_MODE_ULP_MODE = 2 }
| RF TX mode. More...
enum | ble_rf_match_circuit_t { BLE_RF_MATCH_CIRCUIT_25OHM = 25, BLE_RF_MATCH_CIRCUIT_100OHM = 100 }
| The resistance value (ohm) of the RF match circuit. More...

## Detailed Description

## Enumeration Type Documentation

## ◆ ble_rf_match_circuit_t

enum ble_rf_match_circuit_t

The resistance value (ohm) of the RF match circuit.

Enumerator
BLE_RF_MATCH_CIRCUIT_25OHM |
BLE_RF_MATCH_CIRCUIT_100OHM |

Definition at line 82 of file ble.h.

## ◆ ble_rf_tx_mode_t

enum ble_rf_tx_mode_t

RF TX mode.

Enumerator
BLE_RF_TX_MODE_INVALID |
BLE_RF_TX_MODE_LP_MODE |
BLE_RF_TX_MODE_ULP_MODE |

Definition at line 72 of file ble.h.