### - d -

- DELAY_US_DWT : gr55xx_delay.h
- DFU_CONFIG_SPI_FLASH_DISABLE : gr55xx_dfu.h
- DFU_DUMP_FLASH_DISABLE : gr55xx_dfu.h
- DFU_ERASE_FLASH_DISABLE : gr55xx_dfu.h
- DFU_FRAME_RECEIVE_MAX_LENGTH : gr55xx_dfu.h
- DFU_IMG_INFO_PATTERN : gr55xx_dfu.h
- DFU_OPERATE_EFUSE_DISABLE : gr55xx_dfu.h
- DFU_OPERATE_NVDS_DISABLE : gr55xx_dfu.h
- DFU_OPERATE_REG_DISABLE : gr55xx_dfu.h
- DFU_OPERATE_SYSTEM_INFO_DISABLE : gr55xx_dfu.h
- DFU_READ_RAM_DISABLE : gr55xx_dfu.h
- DFU_UPDAE_FLASH_DISABLE : gr55xx_dfu.h
- DFU_WRITE_RAM_DISABLE : gr55xx_dfu.h
- DIS_11073_BODY_CONTINUA : dis.h
- DIS_11073_BODY_EMPTY : dis.h
- DIS_11073_BODY_EXP : dis.h
- DIS_11073_BODY_IEEE : dis.h
- DIS_C_11073_BODY_CONTINUA : dis_c.h
- DIS_C_11073_BODY_EMPTY : dis_c.h
- DIS_C_11073_BODY_EXP : dis_c.h
- DIS_C_11073_BODY_IEEE : dis_c.h
- DIS_C_CONNECTION_MAX : dis_c.h
- DIS_C_STRING_LEN_MAX : dis_c.h
- DIS_CHAR_11073_CERT_DATA_SUP : dis.h
- DIS_CHAR_FIRMWARE_REV_SUP : dis.h
- DIS_CHAR_FULL : dis.h
- DIS_CHAR_HARDWARE_REV_SUP : dis.h
- DIS_CHAR_MANUFACTURER_NAME_SUP : dis.h
- DIS_CHAR_MODEL_NUMBER_SUP : dis.h
- DIS_CHAR_PNP_ID_SUP : dis.h
- DIS_CHAR_SERIAL_NUMBER_SUP : dis.h
- DIS_CHAR_SOFTWARE_REV_SUP : dis.h
- DIS_CHAR_SYSTEM_ID_SUP : dis.h
- DIS_CONNECTION_MAX : dis.h
- DIS_IEEE_CERTIF_MIN_LEN : dis.h
- DIS_PNP_ID_LEN : dis.h
- DIS_SYS_ID_LEN : dis.h
- DIS_VAL_MAX_LEN : dis.h
- DMA0_REQUEST_I2C0_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_I2C0_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_I2C1_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_I2C1_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_I2S_M_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_I2S_M_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_I2S_S_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_I2S_S_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_MEM : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_QSPI0_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_QSPI0_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_QSPI1_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_QSPI1_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_SNSADC : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_SPIM_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_SPIM_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_SPIS_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_SPIS_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_UART0_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA0_REQUEST_UART0_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_CIRCULAR : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_DDATAALIGN_BYTE : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_DDATAALIGN_HALFWORD : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_DDATAALIGN_WORD : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_DST_DECREMENT : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_DST_INCREMENT : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_DST_NO_CHANGE : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_LLP_BLOCKS_FOR_BLIT : app_qspi_user_config.h
- DMA_LLP_BLOCKS_FOR_WRITE : app_qspi_user_config.h
- DMA_MEMORY_TO_MEMORY : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_MEMORY_TO_PERIPH : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_NORMAL : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_PERIPH_TO_MEMORY : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_PERIPH_TO_PERIPH : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_PRIORITY_HIGH : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_PRIORITY_LOW : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_PRIORITY_MEDIUM : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_PRIORITY_VERY_HIGH : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_REQUEST_I2C0_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_REQUEST_I2C0_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_REQUEST_I2C1_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_REQUEST_I2C1_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_REQUEST_I2S_M_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_REQUEST_I2S_M_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_REQUEST_I2S_S_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_REQUEST_I2S_S_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_REQUEST_MEM : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_REQUEST_QSPI0_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_REQUEST_QSPI0_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_REQUEST_QSPI1_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_REQUEST_QSPI1_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_REQUEST_SNSADC : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_REQUEST_SPIM_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_REQUEST_SPIM_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_REQUEST_SPIS_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_REQUEST_SPIS_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_REQUEST_UART0_RX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_REQUEST_UART0_TX : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_SDATAALIGN_BYTE : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_SDATAALIGN_HALFWORD : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_SDATAALIGN_WORD : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_SRC_DECREMENT : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_SRC_INCREMENT : gr55xx_hal_dma.h
- DMA_SRC_NO_CHANGE : gr55xx_hal_dma.h
- DSS_CFG_ADV_IDX : dss.h
- DSS_CONNECTION_MAX : dss.h
- DSS_CTRL_PT_RSP_VAL_LEN : dss.h
- DSS_CTRL_PT_VALUE_LEN : dss.h
- DSS_EVT_CNT_VALUE_LEN : dss.h
- DSS_EVT_PERIOD_VALUE_LEN : dss.h
- DSS_ROLE_VALUE_LEN : dss.h
- DSS_SERVICE_UUID : dss.h
- DSS_STATUS_VALUE_LEN : dss.h
- DSS_SYNC_ADV_IDX : dss.h
- DSS_SYNC_DEV_MAX_NUM : dss.h
- DUAL_TIMER_COUNTERMODE_LOOP : gr55xx_hal_dual_tim.h
- DUAL_TIMER_COUNTERMODE_ONESHOT : gr55xx_hal_dual_tim.h
- DUAL_TIMER_DEFAULT_CONFIG : gr55xx_ll_dual_tim.h
- DUAL_TIMER_PRESCALER_DIV0 : gr55xx_hal_dual_tim.h
- DUAL_TIMER_PRESCALER_DIV16 : gr55xx_hal_dual_tim.h
- DUAL_TIMER_PRESCALER_DIV256 : gr55xx_hal_dual_tim.h