### - w -

- waiting_time : pwm_coding_init_t
- waiting_time_lvl : pwm_coding_channel_init_t
- warning : __attribute__
- wdt_msp_deinit : _hal_wdt_callback
- wdt_msp_init : _hal_wdt_callback
- wdt_period_elapsed_callback : _hal_wdt_callback
- week : _calendar_time
- weight : bcs_meas_val_t , uds_chars_val_t , wss_meas_val_t
- weight_present : bcs_meas_flag_t , uds_chars_flag_t
- wfi_clk : _cgc_init
- wheel_rev_data_present : cscs_meas_val_t
- whiten_en : gdx_lcp_config_t
- window : ble_gap_scan_param_t , iso_disc_ann_t
- work_mode : _xqspi_init_t
- write_fifo : _spi_handle
- write_req : ble_gatts_evt_t
- write_rsp : ble_gattc_evt_t , ras_c_ad_evt_t , ras_c_evt_t
- write_type : ras_c_write_req_t , ras_c_write_rsp_t
- wss_height_res : wss_init_t
- wss_mass_res : wss_init_t
- wss_unit : wss_init_t