### - h -

- HAL_ADC_STATE_BUSY : gr533x_hal_adc.h
- HAL_ADC_STATE_ERROR : gr533x_hal_adc.h
- HAL_ADC_STATE_READY : gr533x_hal_adc.h
- HAL_ADC_STATE_RESET : gr533x_hal_adc.h
- HAL_BUSY : gr533x_hal_def.h
- HAL_COMP_STATE_BUSY : gr533x_hal_comp.h
- HAL_COMP_STATE_ERROR : gr533x_hal_comp.h
- HAL_COMP_STATE_READY : gr533x_hal_comp.h
- HAL_COMP_STATE_RESET : gr533x_hal_comp.h
- HAL_DMA_STATE_BUSY : gr533x_hal_dma.h
- HAL_DMA_STATE_ERROR : gr533x_hal_dma.h
- HAL_DMA_STATE_READY : gr533x_hal_dma.h
- HAL_DMA_STATE_RESET : gr533x_hal_dma.h
- HAL_DMA_STATE_TIMEOUT : gr533x_hal_dma.h
- HAL_DMA_XFER_ABORT_CB_ID : gr533x_hal_dma.h
- HAL_DMA_XFER_ALL_CB_ID : gr533x_hal_dma.h
- HAL_DMA_XFER_BLK_CB_ID : gr533x_hal_dma.h
- HAL_DMA_XFER_ERROR_CB_ID : gr533x_hal_dma.h
- HAL_DMA_XFER_TFR_CB_ID : gr533x_hal_dma.h
- HAL_DUAL_TIMER_CHANNEL_A : gr533x_hal_dual_tim.h
- HAL_DUAL_TIMER_CHANNEL_B : gr533x_hal_dual_tim.h
- HAL_DUAL_TIMER_CHANNEL_C : gr533x_hal_dual_tim.h
- HAL_DUAL_TIMER_STATE_BUSY : gr533x_hal_dual_tim.h
- HAL_DUAL_TIMER_STATE_ERROR : gr533x_hal_dual_tim.h
- HAL_DUAL_TIMER_STATE_READY : gr533x_hal_dual_tim.h
- HAL_DUAL_TIMER_STATE_RESET : gr533x_hal_dual_tim.h
- HAL_EFUSE_STATE_BUSY : gr533x_hal_efuse.h
- HAL_EFUSE_STATE_ERROR : gr533x_hal_efuse.h
- HAL_EFUSE_STATE_READY : gr533x_hal_efuse.h
- HAL_EFUSE_STATE_RESET : gr533x_hal_efuse.h
- HAL_ERROR : gr533x_hal_def.h
- HAL_I2C_MODE_MASTER : gr533x_hal_i2c.h
- HAL_I2C_MODE_NONE : gr533x_hal_i2c.h
- HAL_I2C_MODE_SLAVE : gr533x_hal_i2c.h
- HAL_I2C_STATE_ABORT : gr533x_hal_i2c.h
- HAL_I2C_STATE_BUSY : gr533x_hal_i2c.h
- HAL_I2C_STATE_BUSY_RX : gr533x_hal_i2c.h
- HAL_I2C_STATE_BUSY_TX : gr533x_hal_i2c.h
- HAL_I2C_STATE_ERROR : gr533x_hal_i2c.h
- HAL_I2C_STATE_READY : gr533x_hal_i2c.h
- HAL_I2C_STATE_RESET : gr533x_hal_i2c.h
- HAL_I2C_STATE_TIMEOUT : gr533x_hal_i2c.h
- HAL_LOCKED : gr533x_hal_def.h
- HAL_OK : gr533x_hal_def.h
- HAL_PWM_ACTIVE_CHANNEL_A : gr533x_hal_pwm.h
- HAL_PWM_ACTIVE_CHANNEL_ALL : gr533x_hal_pwm.h
- HAL_PWM_ACTIVE_CHANNEL_B : gr533x_hal_pwm.h
- HAL_PWM_ACTIVE_CHANNEL_C : gr533x_hal_pwm.h
- HAL_PWM_ACTIVE_CHANNEL_CLEARED : gr533x_hal_pwm.h
- HAL_PWM_STATE_BUSY : gr533x_hal_pwm.h
- HAL_PWM_STATE_ERROR : gr533x_hal_pwm.h
- HAL_PWM_STATE_READY : gr533x_hal_pwm.h
- HAL_PWM_STATE_RESET : gr533x_hal_pwm.h
- HAL_RNG_STATE_BUSY : gr533x_hal_rng.h
- HAL_RNG_STATE_ERROR : gr533x_hal_rng.h
- HAL_RNG_STATE_READY : gr533x_hal_rng.h
- HAL_RNG_STATE_RESET : gr533x_hal_rng.h
- HAL_RNG_STATE_TIMEOUT : gr533x_hal_rng.h
- HAL_RTC_ERROR : gr533x_hal_rtc.h
- HAL_RTC_READY : gr533x_hal_rtc.h
- HAL_RTC_RESET : gr533x_hal_rtc.h
- HAL_RTC_RUNNING : gr533x_hal_rtc.h
- HAL_SPI_STATE_ABORT : gr533x_hal_spi.h
- HAL_SPI_STATE_BUSY : gr533x_hal_spi.h
- HAL_SPI_STATE_BUSY_RX : gr533x_hal_spi.h
- HAL_SPI_STATE_BUSY_TX : gr533x_hal_spi.h
- HAL_SPI_STATE_BUSY_TX_RX : gr533x_hal_spi.h
- HAL_SPI_STATE_ERROR : gr533x_hal_spi.h
- HAL_SPI_STATE_READY : gr533x_hal_spi.h
- HAL_SPI_STATE_RESET : gr533x_hal_spi.h
- HAL_TIMEOUT : gr533x_hal_def.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_AON_GPIO_PIN_0 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_AON_GPIO_PIN_1 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_AON_GPIO_PIN_2 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_AON_GPIO_PIN_3 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_AON_GPIO_PIN_4 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_AON_GPIO_PIN_5 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_AON_GPIO_PIN_6 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_AON_GPIO_PIN_7 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_BOTH : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_FALLING : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_GPIO_PIN_0 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_GPIO_PIN_1 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_GPIO_PIN_10 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_GPIO_PIN_11 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_GPIO_PIN_12 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_GPIO_PIN_13 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_GPIO_PIN_2 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_GPIO_PIN_3 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_GPIO_PIN_4 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_GPIO_PIN_5 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_GPIO_PIN_6 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_GPIO_PIN_7 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_GPIO_PIN_8 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_GPIO_PIN_9 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_MSIO_PIN_0 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_MSIO_PIN_1 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_MSIO_PIN_2 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_MSIO_PIN_3 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_MSIO_PIN_4 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_MSIO_PIN_5 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_MSIO_PIN_6 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_MSIO_PIN_7 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_MSIO_PIN_8 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_MSIO_PIN_9 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_NONE : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_RISING : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_STATE_BUSY : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_STATE_ERROR : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_STATE_READY : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_STATE_RESET : gr533x_hal_tim.h
- HAL_UART_STATE_BUSY : gr533x_hal_uart.h
- HAL_UART_STATE_BUSY_RX : gr533x_hal_uart.h
- HAL_UART_STATE_BUSY_TX : gr533x_hal_uart.h
- HAL_UART_STATE_BUSY_TXRX : gr533x_hal_uart.h
- HAL_UART_STATE_ERROR : gr533x_hal_uart.h
- HAL_UART_STATE_READY : gr533x_hal_uart.h
- HAL_UART_STATE_RESET : gr533x_hal_uart.h
- HAL_UART_STATE_TIMEOUT : gr533x_hal_uart.h
- HAL_UNLOCKED : gr533x_hal_def.h
- HAL_XQSPI_STATE_ABORT : gr533x_hal_xqspi.h
- HAL_XQSPI_STATE_BUSY : gr533x_hal_xqspi.h
- HAL_XQSPI_STATE_BUSY_INDIRECT_RX : gr533x_hal_xqspi.h
- HAL_XQSPI_STATE_BUSY_INDIRECT_TX : gr533x_hal_xqspi.h
- HAL_XQSPI_STATE_ERROR : gr533x_hal_xqspi.h
- HAL_XQSPI_STATE_READY : gr533x_hal_xqspi.h
- HAL_XQSPI_STATE_RESET : gr533x_hal_xqspi.h
- HCI_ACCEPT_CON_REQ_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_ACCEPT_SYNC_CON_REQ_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_ACL_DATA : ble_id.h
- HCI_AUTH_CMP_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_AUTH_PAYL_TO_EXP_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_AUTH_REQ_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_CHG_CON_LK_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_CHG_CON_LK_CMP_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_CHG_CON_PKT_TYPE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_CMD_CMP_EVENT : ble_id.h
- HCI_CMD_CMP_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_CMD_STAT_EVENT : ble_id.h
- HCI_CMD_STATUS_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_COMMAND : ble_id.h
- HCI_CON_CMP_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_CON_PKT_TYPE_CHG_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_CON_REQ_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_CON_SLV_BCST_CH_MAP_CHG_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_CON_SLV_BCST_REC_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_CON_SLV_BCST_TO_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_CONFIG_DATA_PATH_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_CREATE_CON_CANCEL_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_CREATE_CON_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_CREATE_NEW_UNIT_KEY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DATA_BUF_OVFLW_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_DBG_BIG_SET_PARAM_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_BLE_REG_RD_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_BLE_REG_WR_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_BT_DISCARD_LMP_EN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_BT_SEND_LMP_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_CIS_SET_PARAM_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_DEL_PAR_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_ER_FLASH_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_ID_FLASH_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_IQGEN_CFG_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_ISO_SET_PARAM_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_LLCP_DISCARD_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_META_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_DBG_MWS_COEX_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_MWS_COEXTST_SCEN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_PLF_RESET_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_RD_BASE_ADDR_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_RD_CON_INFO_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_RD_FLASH_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_RD_KE_STATS_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_RD_MEM_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_RD_MEM_INFO_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_RD_PAR_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_RF_CNTL_TX_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_RF_RD_DATA_RX_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_RF_REG_RD_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_RF_REG_WR_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_RF_SWITCH_CLK_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_RF_SYNC_P_CNTL_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_RF_WR_DATA_TX_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_SEND_LLCP_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_SET_LOCAL_CLOCK_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_TEST_CRYPTO_FUNC_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_TEST_SCH_PLAN_CHK_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_TEST_SCH_PLAN_REM_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_TEST_SCH_PLAN_REQ_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_TEST_SCH_PLAN_SET_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_TST_LLCP_PT_EN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_TST_SEND_LLCP_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_WLAN_COEX_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_WLAN_COEXTST_SCEN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_WR_DLE_DFT_VALUE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_WR_FLASH_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_WR_LOC_SUPP_FEATS_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_WR_MEM_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_WR_PAR_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DEL_RES_LT_ADDR_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DEL_STORED_LK_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DISC_CMP_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_DISCONNECT_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_EN_DUT_MODE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_ENC_CHG_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_ENC_KEY_REFRESH_CMP_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_ENH_ACCEPT_SYNC_CON_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_ENH_FLUSH_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_ENH_FLUSH_CMP_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_ENH_SETUP_SYNC_CON_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_EVENT : ble_id.h
- HCI_EXIT_PARK_STATE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_EXIT_PER_INQ_MODE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_EXIT_SNIFF_MODE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_EXT_INQ_RES_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_FLOW_SPEC_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_FLOW_SPEC_CMP_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_FLUSH_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_FLUSH_OCCURRED_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_GET_MWS_TRANSPORT_LAYER_CONFIG_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_HOLD_MODE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_HOST_BUF_SIZE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_HOST_NB_CMP_PKTS_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_HW_ERR_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_INQ_CANCEL_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_INQ_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_INQ_CMP_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_INQ_RES_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_INQ_RES_WITH_RSSI_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_IO_CAP_REQ_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_IO_CAP_REQ_NEG_REPLY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_IO_CAP_REQ_REPLY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_IO_CAP_RSP_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_KEYPRESS_NOTIF_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_LE_ACCEPT_CIS_REQ_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_ADD_DEV_TO_PER_ADV_LIST_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_ADD_DEV_TO_RSLV_LIST_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_ADD_DEV_TO_WLST_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_ADV_REPORT_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_ADV_SET_TERMINATED_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_BIG_CREATE_SYNC_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_BIG_INFO_ADV_REPORT_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_BIG_SYNC_ESTABLISHED_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_BIG_SYNC_LOST_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_BIG_TERMINATE_SYNC_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_CH_SEL_ALGO_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_CIS_ESTABLISHED_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_CIS_REQUEST_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_CLEAR_ADV_SETS_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_CLEAR_PER_ADV_LIST_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_CLEAR_RSLV_LIST_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_CLEAR_WLST_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_CON_CMP_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_CON_CTE_REQ_EN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_CON_CTE_RSP_EN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_CON_IQ_REPORT_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_CON_UPDATE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_CON_UPDATE_CMP_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_CONLESS_IQ_REPORT_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_CREATE_BIG_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_CREATE_BIG_CMP_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_CREATE_BIG_TEST_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_CREATE_CIS_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_CREATE_CON_CANCEL_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_CREATE_CON_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_CTE_REQ_FAILED_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_DATA_LEN_CHG_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_DIR_ADV_REP_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_EN_ENC_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_ENC_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_ENH_CON_CMP_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_ENH_RD_TX_PWR_LVL_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_EVENT : ble_id.h
- HCI_LE_EXT_ADV_REPORT_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_EXT_CREATE_CON_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_GEN_DHKEY_CMP_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_GEN_DHKEY_V1_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_GEN_DHKEY_V2_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_ISO_READ_TEST_COUNTERS_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_ISO_RX_TEST_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_ISO_TEST_END_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_ISO_TX_TEST_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_LTK_REQ_NEG_REPLY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_LTK_REQ_REPLY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_LTK_REQUEST_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_META_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_LE_MOD_SLEEP_CLK_ACC_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_PATH_LOSS_THRESHOLD_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_PER_ADV_CREATE_SYNC_CANCEL_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_PER_ADV_CREATE_SYNC_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_PER_ADV_REPORT_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_PER_ADV_SET_INFO_TRANSF_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_PER_ADV_SYNC_EST_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_PER_ADV_SYNC_LOST_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_PER_ADV_SYNC_TRANSF_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_PER_ADV_SYNC_TRANSF_REC_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_PER_ADV_TERM_SYNC_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_PHY_UPD_CMP_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RAND_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RANGING_CMP_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RANGING_IND_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RANGING_SAMPLE_REPORT_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_ADV_CHNL_TX_PW_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_ANTENNA_INF_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_BUF_SIZE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_BUF_SIZE_V2_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_CHNL_MAP_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_ISO_LINK_QUALITY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_ISO_TX_SYNC_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_LOC_P256_PUB_KEY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_LOC_P256_PUB_KEY_CMP_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_LOC_RSLV_ADDR_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_LOCAL_SUPP_FEATS_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_MAX_ADV_DATA_LEN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_MAX_DATA_LEN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_NB_SUPP_ADV_SETS_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_PEER_RSLV_ADDR_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_PER_ADV_LIST_SIZE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_PHY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_REM_FEATS_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_REM_FEATS_CMP_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_REMOTE_TX_PWR_LVL_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_RF_PATH_COMP_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_RSLV_LIST_SIZE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_SUGGTED_DFT_DATA_LEN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_SUPP_STATES_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_TX_PWR_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_WLST_SIZE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_REJECT_CIS_REQ_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_REM_CON_PARAM_REQ_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_REM_CON_PARAM_REQ_NEG_REPLY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_REM_CON_PARAM_REQ_REPLY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_REMOVE_CIG_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_REMOVE_ISO_DATA_PATH_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_REQ_PEER_SCA_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_REQ_PEER_SCA_CMP_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RMV_ADV_SET_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RMV_DEV_FROM_PER_ADV_LIST_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RMV_DEV_FROM_RSLV_LIST_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RMV_DEV_FROM_WLST_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RX_TEST_V1_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RX_TEST_V2_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RX_TEST_V3_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SCAN_REQ_RCVD_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SCAN_TIMEOUT_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_ADDR_RESOL_EN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_ADV_DATA_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_ADV_EN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_ADV_PARAM_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_ADV_SET_RAND_ADDR_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_CIG_PARAMS_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_CIG_PARAMS_TEST_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_CON_CTE_RX_PARAM_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_CON_CTE_TX_PARAM_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_CONLESS_CTE_TX_EN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_CONLESS_CTE_TX_PARAM_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_CONLESS_IQ_SAMPL_EN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_DATA_LEN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_DFT_PER_ADV_SYNC_TRANSF_PARAM_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_DFT_PHY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_EVT_MASK_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_EXT_ADV_DATA_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_EXT_ADV_EN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_EXT_ADV_PARAM_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_EXT_SCAN_EN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_EXT_SCAN_PARAM_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_EXT_SCAN_RSP_DATA_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_GDX_RANGING_PARAMS_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_HOST_CH_CLASS_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_HOST_FEATURE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_PATH_LOSS_REP_EN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_PATH_LOSS_REP_PARAM_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_PER_ADV_DATA_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_PER_ADV_EN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_PER_ADV_PARAM_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_PER_ADV_REC_EN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_PER_ADV_SYNC_TRANSF_PARAM_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_PHY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_PRIV_MODE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_RAND_ADDR_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_RSLV_PRIV_ADDR_TO_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_SCAN_EN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_SCAN_PARAM_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_SCAN_RSP_DATA_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_TX_POWER_REP_EN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SETUP_ISO_DATA_PATH_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_START_RANGING_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_TERMINATE_BIG_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_TERMINATE_BIG_CMP_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_TEST_END_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_TIME_SYNC_EN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_TX_POWER_REPORTING_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_TX_TEST_V1_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_TX_TEST_V2_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_TX_TEST_V3_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_TX_TEST_V4_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_WR_RF_PATH_COMP_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_WR_SUGGTED_DFT_DATA_LEN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LINK_SUPV_TO_CHG_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_LK_NOTIF_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_LK_REQ_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_LK_REQ_NEG_REPLY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LK_REQ_REPLY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_MASTER_LK_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_MASTER_LK_CMP_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_MAX_EVT_MSK_PAGE_1_CODE : ble_id.h
- HCI_MAX_EVT_MSK_PAGE_2_CODE : ble_id.h
- HCI_MAX_SLOT_CHG_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_MODE_CHG_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_MSG_ID_FIRST : ble_id.h
- HCI_MSG_ID_LAST : ble_id.h
- HCI_NB_CMP_PKTS_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_NO_OPERATION_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_PAGE_SCAN_REPET_MODE_CHG_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_PARK_STATE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_PER_INQ_MODE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_PIN_CODE_REQ_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_PIN_CODE_REQ_NEG_REPLY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_PIN_CODE_REQ_REPLY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_PUBLIC_ADDR_SET_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_QOS_SETUP_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_QOS_SETUP_CMP_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_QOS_VIOL_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_RD_AFH_CH_ASSESS_MODE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_AFH_CH_MAP_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_AUTH_EN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_AUTH_PAYL_TO_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_AUTO_FLUSH_TO_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_BD_ADDR_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_BUF_SIZE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_CLASS_OF_DEV_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_CLK_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_CLK_OFF_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_CLK_OFF_CMP_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_RD_CON_ACCEPT_TO_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_CURR_IAC_LAP_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_DATA_BLOCK_SIZE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_DFT_ERR_DATA_REP_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_DFT_LINK_POL_STG_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_ENC_KEY_SIZE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_ENH_TX_PWR_LVL_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_EXT_INQ_LEN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_EXT_INQ_RSP_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_EXT_PAGE_TO_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_FAIL_CONTACT_CNT_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_FLOW_CNTL_MODE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_HOLD_MODE_ACTIVITY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_INQ_MODE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_INQ_RSP_TX_PWR_LVL_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_INQ_SCAN_ACT_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_INQ_SCAN_TYPE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_LE_HOST_SUPP_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_LINK_POL_STG_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_LINK_QUAL_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_LINK_SUPV_TO_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_LMP_HDL_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_LOC_OOB_DATA_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_LOC_OOB_EXT_DATA_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_LOCAL_EXT_FEATS_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_LOCAL_NAME_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_LOCAL_SP_OPT_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_LOCAL_SUPP_CMDS_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_LOCAL_SUPP_CODEC_CAP_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_LOCAL_SUPP_CODECS_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_LOCAL_SUPP_CODECS_V2_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_LOCAL_SUPP_CTRL_DELAY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_LOCAL_SUPP_FEATS_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_LOCAL_VER_INFO_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_LOOPBACK_MODE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_NB_BDCST_RETX_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_NB_SUPP_IAC_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_PAGE_SCAN_ACT_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_PAGE_SCAN_TYPE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_PAGE_TO_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_PIN_TYPE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_REM_EXT_FEATS_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_REM_EXT_FEATS_CMP_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_RD_REM_SUPP_FEATS_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_REM_SUPP_FEATS_CMP_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_RD_REM_VER_INFO_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_REM_VER_INFO_CMP_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_RD_RSSI_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_SCAN_EN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_SEC_CON_HOST_SUPP_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_SP_MODE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_STORED_LK_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_SYNC_FLOW_CTRL_EN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_SYNC_TRAIN_PARAM_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_TX_PWR_LVL_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_VOICE_STG_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_REC_SYNC_TRAIN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_REFRESH_ENC_KEY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_REJECT_CON_REQ_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_REJECT_SYNC_CON_REQ_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_REM_HOST_SUPP_FEATS_NOTIF_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_REM_NAME_REQ_CANCEL_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_REM_NAME_REQ_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_REM_NAME_REQ_CMP_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_REM_OOB_DATA_REQ_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_REM_OOB_DATA_REQ_NEG_REPLY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_REM_OOB_DATA_REQ_REPLY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_REM_OOB_EXT_DATA_REQ_REPLY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RESET_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RETURN_LINK_KEYS_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_ROLE_CHG_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_ROLE_DISCOVERY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RST_FAIL_CONTACT_CNT_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SAM_STATUS_CHANGE_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_SEND_KEYPRESS_NOTIF_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SET_AFH_HOST_CH_CLASS_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SET_CON_ENC_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SET_CON_SLV_BCST_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SET_CON_SLV_BCST_DATA_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SET_CON_SLV_BCST_REC_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SET_CTRL_TO_HOST_FLOW_CTRL_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SET_ECO_BASE_INTV_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SET_EVT_FILTER_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SET_EVT_MASK_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SET_EVT_MASK_PAGE_2_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SET_EXTERNAL_FRAME_CONFIG_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SET_MWS_CHANNEL_PARAMS_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SET_MWS_PATTERN_CONFIG_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SET_MWS_SCAN_FREQ_TABLE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SET_MWS_SIGNALING_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SET_MWS_TRANSPORT_LAYER_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SET_RES_LT_ADDR_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SETUP_SYNC_CON_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SLV_PAGE_RSP_TO_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_SNIFF_MODE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SNIFF_SUB_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SNIFF_SUB_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_SP_CMP_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_START_SYNC_TRAIN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SWITCH_ROLE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SYNC_CON_CHG_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_SYNC_CON_CMP_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_SYNC_DATA : ble_id.h
- HCI_SYNC_TRAIN_CMP_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_SYNC_TRAIN_REC_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_TESTER_SET_LE_PARAMS_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_TRUNC_PAGE_CAN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_TRUNC_PAGE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_TRUNC_PAGE_CMP_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_USER_CFM_REQ_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_USER_CFM_REQ_NEG_REPLY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_USER_CFM_REQ_REPLY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_USER_PASSKEY_NOTIF_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_USER_PASSKEY_REQ_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_USER_PASSKEY_REQ_NEG_REPLY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_USER_PASSKEY_REQ_REPLY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_VS_AUSY_CIS_EVT_CTRL_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_VS_AUSY_CLOCK_CONVERT_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_VS_AUSY_CLOCK_SAMPLE_GET_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_VS_AUSY_CON_EVT_CNT_GET_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_VS_AUSY_EVT_TX_TIME_GET_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_VS_AUSY_LAST_RX_TIME_GET_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_VS_RD_PICONET_CLOCK_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_VS_SET_ISO_DATA_PATH_TRIGGER_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_VS_SET_MAX_RX_SIZE_AND_TIME_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_VS_SET_PREF_SLAVE_EVT_DUR_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_VS_SET_PREF_SLAVE_LATENCY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_AFH_CH_ASSESS_MODE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_AUTH_EN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_AUTH_PAYL_TO_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_AUTO_FLUSH_TO_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_CLASS_OF_DEV_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_CON_ACCEPT_TO_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_CURR_IAC_LAP_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_DFT_ERR_DATA_REP_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_DFT_LINK_POL_STG_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_EXT_INQ_LEN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_EXT_INQ_RSP_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_EXT_PAGE_TO_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_FLOW_CNTL_MODE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_HOLD_MODE_ACTIVITY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_INQ_MODE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_INQ_SCAN_ACT_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_INQ_SCAN_TYPE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_INQ_TX_PWR_LVL_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_LE_HOST_SUPP_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_LINK_POL_STG_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_LINK_SUPV_TO_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_LOCAL_NAME_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_LOOPBACK_MODE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_NB_BDCST_RETX_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_PAGE_SCAN_ACT_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_PAGE_SCAN_TYPE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_PAGE_TO_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_PIN_TYPE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_SCAN_EN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_SEC_CON_HOST_SUPP_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_SEC_CON_TEST_MODE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_SP_DBG_MODE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_SP_MODE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_STORED_LK_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_SYNC_FLOW_CTRL_EN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_SYNC_TRAIN_PARAM_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_VOICE_STG_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HIDS_EVT_BOOT_MODE_ENTERED : hids.h
- HIDS_EVT_HOST_EXIT_SUSP : hids.h
- HIDS_EVT_HOST_SUSP : hids.h
- HIDS_EVT_IN_REP_NOTIFY_DISABLED : hids.h
- HIDS_EVT_IN_REP_NOTIFY_ENABLED : hids.h
- HIDS_EVT_INVALID : hids.h
- HIDS_EVT_REP_CHAR_WRITE : hids.h
- HIDS_EVT_REPORT_MODE_ENTERED : hids.h
- HIDS_REPORT_TYPE_FEATURE : hids.h
- HIDS_REPORT_TYPE_IN1 : hids.h
- HIDS_REPORT_TYPE_IN2 : hids.h
- HIDS_REPORT_TYPE_IN3 : hids.h
- HIDS_REPORT_TYPE_KB_IN : hids.h
- HIDS_REPORT_TYPE_KB_OUT : hids.h
- HIDS_REPORT_TYPE_MOUSE_IN : hids.h
- HIDS_REPORT_TYPE_OUT : hids.h
- HIDS_REPORT_TYPE_RESERVED : hids.h
- HOST_TO_CONTROLLER : ble_iso.h
- HRRCPS_CTRL_PT_HRS_CONN_STA_REPORT : hrrcps.h
- HRRCPS_CTRL_PT_HRS_DISCONN : hrrcps.h
- HRRCPS_CTRL_PT_HRS_NTF_DISABLE : hrrcps.h
- HRRCPS_CTRL_PT_HRS_NTF_ENABLE : hrrcps.h
- HRRCPS_CTRL_PT_HRS_SEN_LOC_READ : hrrcps.h
- HRRCPS_CTRL_PT_RSCS_CONN_STA_REPORT : hrrcps.h
- HRRCPS_CTRL_PT_RSCS_DISCONN : hrrcps.h
- HRRCPS_CTRL_PT_RSCS_NTF_DISABLE : hrrcps.h
- HRRCPS_CTRL_PT_RSCS_NTF_ENABLE : hrrcps.h
- HRRCPS_CTRL_PT_RSCS_SEN_LOC_READ : hrrcps.h
- HRRCPS_CTRL_PT_RSP_CODE : hrrcps.h
- HRRCPS_CTRL_PT_SCAN_HRS : hrrcps.h
- HRRCPS_CTRL_PT_SCAN_RSCS : hrrcps.h
- HRRCPS_EVT_CTRL_PT_IND_DISABLE : hrrcps.h
- HRRCPS_EVT_CTRL_PT_IND_ENABLE : hrrcps.h
- HRRCPS_EVT_DISABLE_HRS_NTF : hrrcps.h
- HRRCPS_EVT_DISABLE_RSCS_NTF : hrrcps.h
- HRRCPS_EVT_DISCONN_HRS_LINK : hrrcps.h
- HRRCPS_EVT_DISCONN_RSCS_LINK : hrrcps.h
- HRRCPS_EVT_ENABLE_HRS_NTF : hrrcps.h
- HRRCPS_EVT_ENABLE_RSCS_NTF : hrrcps.h
- HRRCPS_EVT_HRS_SENSOR_LOC_READ : hrrcps.h
- HRRCPS_EVT_INVALID : hrrcps.h
- HRRCPS_EVT_RSCS_SENSOR_LOC_READ : hrrcps.h
- HRRCPS_EVT_SCAN_HRS : hrrcps.h
- HRRCPS_EVT_SCAN_RSCS : hrrcps.h
- HRRCPS_RSP_ID_ERROR : hrrcps.h
- HRRCPS_RSP_ID_OK : hrrcps.h
- HRS_C_BIT_ENERGY_EXPENDED_STATUS : hrs_c.h
- HRS_C_BIT_INTERVAL : hrs_c.h
- HRS_C_BIT_RATE_FORMAT : hrs_c.h
- HRS_C_BIT_SENSOR_CONTACT_DETECTED : hrs_c.h
- HRS_C_BIT_SENSOR_CONTACT_SUPPORTED : hrs_c.h
- HRS_C_EVT_CTRL_POINT_SET : hrs_c.h
- HRS_C_EVT_DISCOVERY_COMPLETE : hrs_c.h
- HRS_C_EVT_DISCOVERY_FAIL : hrs_c.h
- HRS_C_EVT_HR_MEAS_NTF_SET_SUCCESS : hrs_c.h
- HRS_C_EVT_HR_MEAS_VAL_RECEIVE : hrs_c.h
- HRS_C_EVT_INVALID : hrs_c.h
- HRS_C_EVT_SENSOR_LOC_READ_RSP : hrs_c.h
- HRS_C_EVT_WRITE_OP_ERR : hrs_c.h
- HRS_C_SENS_LOC_CHEST : hrs_c.h
- HRS_C_SENS_LOC_EARLOBE : hrs_c.h
- HRS_C_SENS_LOC_FINGER : hrs_c.h
- HRS_C_SENS_LOC_FOOT : hrs_c.h
- HRS_C_SENS_LOC_HAND : hrs_c.h
- HRS_C_SENS_LOC_OTHER : hrs_c.h
- HRS_C_SENS_LOC_WRIST : hrs_c.h
- HRS_EVT_NOTIFICATION_DISABLED : hrs.h
- HRS_EVT_NOTIFICATION_ENABLED : hrs.h
- HRS_EVT_READ_BODY_SEN_LOCATION : hrs.h
- HRS_EVT_RESET_ENERGY_EXPENDED : hrs.h
- HRS_SENS_LOC_CHEST : hrs.h
- HRS_SENS_LOC_EARLOBE : hrs.h
- HRS_SENS_LOC_FINGER : hrs.h
- HRS_SENS_LOC_FOOT : hrs.h
- HRS_SENS_LOC_HAND : hrs.h
- HRS_SENS_LOC_OTHER : hrs.h
- HRS_SENS_LOC_WRIST : hrs.h
- HTS_EVT_INTM_TEM_NOTIFICATION_DISABLE : hts.h
- HTS_EVT_INTM_TEM_NOTIFICATION_ENABLE : hts.h
- HTS_EVT_INVALID : hts.h
- HTS_EVT_MEAS_INTERVAL_INDICATION_DISABLE : hts.h
- HTS_EVT_MEAS_INTERVAL_UPDATE : hts.h
- HTS_EVT_MEAS_INTREVAL_INDICATION_ENABLE : hts.h
- HTS_EVT_READ_CHARACTERISTIC : hts.h
- HTS_EVT_TEM_MEAS_INDICATION_DISABLE : hts.h
- HTS_EVT_TEM_MEAS_INDICATION_ENABLE : hts.h
- HTS_MEAS_FLAG_TEM_TYPE_BIT : hts.h
- HTS_MEAS_FLAG_TEM_UINTS_BIT : hts.h
- HTS_MEAS_FLAG_TIME_STAMP_BIT : hts.h
- HTS_READ_CHAR_MEAS_INTL : hts.h
- HTS_READ_CHAR_TEMP_TYPE : hts.h
- HTS_TEMP_TYPE_ARMPIT : hts.h
- HTS_TEMP_TYPE_BODY : hts.h
- HTS_TEMP_TYPE_EAR : hts.h
- HTS_TEMP_TYPE_EAR_DRUM : hts.h
- HTS_TEMP_TYPE_FINGER : hts.h
- HTS_TEMP_TYPE_GI_TRACT : hts.h
- HTS_TEMP_TYPE_MOUTH : hts.h
- HTS_TEMP_TYPE_RECTUM : hts.h
- HTS_TEMP_TYPE_TOE : hts.h
- HTS_TEMPERATURE_CELCIUS : hts.h
- HTS_TEMPERATURE_FAHRENHEIT : hts.h
- HTS_TEMPERATURE_INTERMEDIATE : hts.h
- HTS_TEMPERATURE_STABLE : hts.h
- HW_VERSION_B2 : gr533x_sys_sdk.h
- HW_VERSION_B3 : gr533x_sys_sdk.h