Here is a list of all file members with links to the files they belong to:

### - h -

- hal_adc_callback_t : gr533x_hal_adc.h
- hal_adc_conv_cplt_callback() : gr533x_hal_adc.h
- hal_adc_deinit() : gr533x_hal_adc.h
- hal_adc_deinit_ext() : gr533x_hal_br.h
- HAL_ADC_ERROR_DMA : gr533x_hal_adc.h
- HAL_ADC_ERROR_INVALID_PARAM : gr533x_hal_adc.h
- HAL_ADC_ERROR_NONE : gr533x_hal_adc.h
- HAL_ADC_ERROR_TIMEOUT : gr533x_hal_adc.h
- hal_adc_get_dma_threshold() : gr533x_hal_adc.h
- hal_adc_get_error() : gr533x_hal_adc.h
- hal_adc_get_state() : gr533x_hal_adc.h
- hal_adc_init() : gr533x_hal_adc.h
- hal_adc_init_ext() : gr533x_hal_br.h
- HAL_ADC_MODULE_ENABLED : gr533x_hal_conf.h
- hal_adc_msp_deinit() : gr533x_hal_adc.h
- hal_adc_msp_init() : gr533x_hal_adc.h
- hal_adc_poll_for_conversion() : gr533x_hal_adc.h
- hal_adc_register_callback() : gr533x_hal_br.h
- hal_adc_resume_reg() : gr533x_hal_adc.h
- hal_adc_set_dma_threshold() : gr533x_hal_adc.h
- hal_adc_start_dma() : gr533x_hal_adc.h
- HAL_ADC_STATE_BUSY : gr533x_hal_adc.h
- HAL_ADC_STATE_ERROR : gr533x_hal_adc.h
- HAL_ADC_STATE_READY : gr533x_hal_adc.h
- HAL_ADC_STATE_RESET : gr533x_hal_adc.h
- hal_adc_state_t : gr533x_hal_adc.h
- hal_adc_stop_dma() : gr533x_hal_adc.h
- hal_adc_suspend_reg() : gr533x_hal_adc.h
- hal_adc_temperature_conv() : gr533x_hal_adc.h
- hal_adc_vbat_conv() : gr533x_hal_adc.h
- hal_adc_voltage_extern() : gr533x_hal_adc.h
- hal_adc_voltage_intern() : gr533x_hal_adc.h
- hal_aon_gpio_callback() : gr533x_hal_aon_gpio.h
- hal_aon_gpio_callback_t : gr533x_hal_aon_gpio.h
- hal_aon_gpio_deinit() : gr533x_hal_aon_gpio.h
- hal_aon_gpio_deinit_ext() : gr533x_hal_br.h
- hal_aon_gpio_init() : gr533x_hal_aon_gpio.h
- hal_aon_gpio_init_ext() : gr533x_hal_br.h
- hal_aon_gpio_irq_handler() : gr533x_hal_aon_gpio.h
- HAL_AON_GPIO_MODULE_ENABLED : gr533x_hal_conf.h
- hal_aon_gpio_read_pin() : gr533x_hal_aon_gpio.h
- hal_aon_gpio_register_callback() : gr533x_hal_br.h
- hal_aon_gpio_toggle_pin() : gr533x_hal_aon_gpio.h
- hal_aon_gpio_write_pin() : gr533x_hal_aon_gpio.h
- hal_aon_wdt_alarm_callback() : gr533x_hal_aon_wdt.h
- hal_aon_wdt_callback_t : gr533x_hal_aon_wdt.h
- hal_aon_wdt_deinit() : gr533x_hal_aon_wdt.h
- hal_aon_wdt_deinit_ext() : gr533x_hal_br.h
- hal_aon_wdt_init() : gr533x_hal_aon_wdt.h
- hal_aon_wdt_init_ext() : gr533x_hal_br.h
- hal_aon_wdt_irq_handler() : gr533x_hal_aon_wdt.h
- HAL_AON_WDT_MODULE_ENABLED : gr533x_hal_conf.h
- hal_aon_wdt_refresh() : gr533x_hal_aon_wdt.h
- hal_aon_wdt_register_callback() : gr533x_hal_br.h
- HAL_BOD2_AUTO_POWER_BYPASS_DISABLE : gr533x_hal_bod.h
- hal_bod2_auto_power_bypass_enable() : gr533x_hal_bod.h
- HAL_BOD2_AUTO_POWER_BYPASS_ENABLE : gr533x_hal_bod.h
- HAL_BOD2_DISABLE : gr533x_hal_bod.h
- hal_bod2_enable() : gr533x_hal_bod.h
- HAL_BOD2_ENABLE : gr533x_hal_bod.h
- HAL_BOD2_LEVEL_0 : gr533x_hal_bod.h
- HAL_BOD2_LEVEL_1 : gr533x_hal_bod.h
- HAL_BOD2_LEVEL_2 : gr533x_hal_bod.h
- HAL_BOD2_LEVEL_3 : gr533x_hal_bod.h
- HAL_BOD2_LEVEL_4 : gr533x_hal_bod.h
- HAL_BOD2_LEVEL_5 : gr533x_hal_bod.h
- HAL_BOD2_LEVEL_6 : gr533x_hal_bod.h
- HAL_BOD2_LEVEL_7 : gr533x_hal_bod.h
- hal_bod2_set_level() : gr533x_hal_bod.h
- hal_bod_callback_t : gr533x_hal_bod.h
- hal_bod_deinit() : gr533x_hal_bod.h
- HAL_BOD_DISABLE : gr533x_hal_bod.h
- hal_bod_enable() : gr533x_hal_bod.h
- HAL_BOD_ENABLE : gr533x_hal_bod.h
- hal_bod_fedge_callback() : gr533x_hal_bod.h
- hal_bod_fedge_irq_handler() : gr533x_hal_bod.h
- hal_bod_init() : gr533x_hal_bod.h
- HAL_BOD_MODULE_ENABLED : gr533x_hal_conf.h
- hal_bod_msp_deinit() : gr533x_hal_bod.h
- hal_bod_msp_init() : gr533x_hal_bod.h
- hal_bod_redge_callback() : gr533x_hal_bod.h
- hal_bod_redge_irq_handler() : gr533x_hal_bod.h
- HAL_BOD_STATIC_DISABLE : gr533x_hal_bod.h
- HAL_BOD_STATIC_ENABLE : gr533x_hal_bod.h
- hal_bod_static_mode_enable() : gr533x_hal_bod.h
- HAL_BR_MODULE_ENABLED : gr533x_hal_conf.h
- HAL_BUSY : gr533x_hal_def.h
- hal_calendar_alarm_callback() : gr533x_hal_calendar.h
- hal_calendar_callback_t : gr533x_hal_calendar.h
- hal_calendar_deinit() : gr533x_hal_calendar.h
- hal_calendar_deinit_ext() : gr533x_hal_br.h
- hal_calendar_disable_event() : gr533x_hal_calendar.h
- hal_calendar_get_time() : gr533x_hal_calendar.h
- hal_calendar_init() : gr533x_hal_calendar.h
- hal_calendar_init_ext() : gr533x_hal_br.h
- hal_calendar_init_time() : gr533x_hal_calendar.h
- hal_calendar_irq_handler() : gr533x_hal_calendar.h
- HAL_CALENDAR_MODULE_ENABLED : gr533x_hal_conf.h
- hal_calendar_overflow_callback() : gr533x_hal_calendar.h
- hal_calendar_register_callback() : gr533x_hal_br.h
- hal_calendar_set_alarm() : gr533x_hal_calendar.h
- hal_calendar_set_tick() : gr533x_hal_calendar.h
- hal_calendar_sync_time() : gr533x_hal_calendar.h
- hal_calendar_tick_callback() : gr533x_hal_calendar.h
- hal_callback_t : gr533x_hal_br.h
- hal_cgc_config_force_clk() : gr533x_hal_cgc.h
- hal_cgc_config_wfi_clk() : gr533x_hal_cgc.h
- hal_cgc_deinit() : gr533x_hal_cgc.h
- hal_cgc_get_force_clk() : gr533x_hal_cgc.h
- hal_cgc_get_wfi_clk() : gr533x_hal_cgc.h
- hal_cgc_init() : gr533x_hal_cgc.h
- HAL_CGC_MODULE_ENABLED : gr533x_hal_conf.h
- hal_clock_get_device_xo_request_status() : gr533x_hal_clock.h
- hal_clock_get_xo_requests() : gr533x_hal_clock.h
- HAL_CLOCK_MODULE_ENABLED : gr533x_hal_conf.h
- hal_clock_release_xo_osc() : gr533x_hal_clock.h
- hal_clock_release_xo_osc_all() : gr533x_hal_clock.h
- hal_clock_request_xo_osc() : gr533x_hal_clock.h
- hal_comp_callback_t : gr533x_hal_comp.h
- hal_comp_deinit() : gr533x_hal_comp.h
- hal_comp_deinit_ext() : gr533x_hal_br.h
- HAL_COMP_ERROR_INVALID_PARAM : gr533x_hal_comp.h
- HAL_COMP_ERROR_NONE : gr533x_hal_comp.h
- HAL_COMP_ERROR_TIMEOUT : gr533x_hal_comp.h
- hal_comp_falling_trigger_callback() : gr533x_hal_comp.h
- hal_comp_get_error() : gr533x_hal_comp.h
- hal_comp_get_state() : gr533x_hal_comp.h
- hal_comp_init() : gr533x_hal_comp.h
- hal_comp_init_ext() : gr533x_hal_br.h
- hal_comp_irq_handler() : gr533x_hal_comp.h
- HAL_COMP_MODULE_ENABLED : gr533x_hal_conf.h
- hal_comp_msp_deinit() : gr533x_hal_comp.h
- hal_comp_msp_init() : gr533x_hal_comp.h
- hal_comp_register_callback() : gr533x_hal_br.h
- hal_comp_resume_reg() : gr533x_hal_comp.h
- hal_comp_rising_trigger_callback() : gr533x_hal_comp.h
- hal_comp_start() : gr533x_hal_comp.h
- HAL_COMP_STATE_BUSY : gr533x_hal_comp.h
- HAL_COMP_STATE_ERROR : gr533x_hal_comp.h
- HAL_COMP_STATE_READY : gr533x_hal_comp.h
- HAL_COMP_STATE_RESET : gr533x_hal_comp.h
- hal_comp_state_t : gr533x_hal_comp.h
- hal_comp_stop() : gr533x_hal_comp.h
- hal_comp_suspend_reg() : gr533x_hal_comp.h
- HAL_CORTEX_MODULE_ENABLED : gr533x_hal_conf.h
- hal_deinit() : gr533x_hal.h
- hal_deinit_ext() : gr533x_hal_br.h
- hal_delay() : gr533x_hal.h
- hal_dma_abort() : gr533x_hal_dma.h
- hal_dma_abort_it() : gr533x_hal_dma.h
- hal_dma_callback_id_t : gr533x_hal_dma.h
- hal_dma_deinit() : gr533x_hal_dma.h
- HAL_DMA_ERROR_INVALID_PARAM : gr533x_hal_dma.h
- HAL_DMA_ERROR_NO_XFER : gr533x_hal_dma.h
- HAL_DMA_ERROR_NONE : gr533x_hal_dma.h
- HAL_DMA_ERROR_TE : gr533x_hal_dma.h
- HAL_DMA_ERROR_TIMEOUT : gr533x_hal_dma.h
- hal_dma_get_error() : gr533x_hal_dma.h
- hal_dma_get_state() : gr533x_hal_dma.h
- hal_dma_init() : gr533x_hal_dma.h
- hal_dma_irq_handler() : gr533x_hal_dma.h
- HAL_DMA_MODULE_ENABLED : gr533x_hal_conf.h
- hal_dma_poll_for_transfer() : gr533x_hal_dma.h
- hal_dma_register_callback() : gr533x_hal_dma.h
- hal_dma_resume_channel() : gr533x_hal_dma.h
- hal_dma_resume_reg() : gr533x_hal_dma.h
- hal_dma_start() : gr533x_hal_dma.h
- hal_dma_start_it() : gr533x_hal_dma.h
- hal_dma_start_it_dc() : gr533x_hal_dma.h
- hal_dma_start_it_lock() : gr533x_hal_dma.h
- hal_dma_start_lock() : gr533x_hal_dma.h
- HAL_DMA_STATE_BUSY : gr533x_hal_dma.h
- HAL_DMA_STATE_ERROR : gr533x_hal_dma.h
- HAL_DMA_STATE_READY : gr533x_hal_dma.h
- HAL_DMA_STATE_RESET : gr533x_hal_dma.h
- hal_dma_state_t : gr533x_hal_dma.h
- HAL_DMA_STATE_TIMEOUT : gr533x_hal_dma.h
- hal_dma_suspend_channel() : gr533x_hal_dma.h
- hal_dma_suspend_reg() : gr533x_hal_dma.h
- hal_dma_unregister_callback() : gr533x_hal_dma.h
- HAL_DMA_XFER_ABORT_CB_ID : gr533x_hal_dma.h
- HAL_DMA_XFER_ALL_CB_ID : gr533x_hal_dma.h
- HAL_DMA_XFER_BLK_CB_ID : gr533x_hal_dma.h
- HAL_DMA_XFER_ERROR_CB_ID : gr533x_hal_dma.h
- HAL_DMA_XFER_TFR_CB_ID : gr533x_hal_dma.h
- hal_dual_timer_act_period_event_callback() : gr533x_hal_dual_tim.h
- hal_dual_timer_act_start_event_callback() : gr533x_hal_dual_tim.h
- hal_dual_timer_act_stop_event_callback() : gr533x_hal_dual_tim.h
- hal_dual_timer_base_deinit() : gr533x_hal_dual_tim.h
- hal_dual_timer_base_deinit_ext() : gr533x_hal_br.h
- hal_dual_timer_base_init() : gr533x_hal_dual_tim.h
- hal_dual_timer_base_init_ext() : gr533x_hal_br.h
- hal_dual_timer_base_msp_deinit() : gr533x_hal_dual_tim.h
- hal_dual_timer_base_msp_init() : gr533x_hal_dual_tim.h
- hal_dual_timer_base_start() : gr533x_hal_dual_tim.h
- hal_dual_timer_base_start_it() : gr533x_hal_dual_tim.h
- hal_dual_timer_base_stop() : gr533x_hal_dual_tim.h
- hal_dual_timer_base_stop_it() : gr533x_hal_dual_tim.h
- hal_dual_timer_ble_pulse1_event_callback() : gr533x_hal_dual_tim.h
- hal_dual_timer_ble_pulse2_event_callback() : gr533x_hal_dual_tim.h
- hal_dual_timer_callback_t : gr533x_hal_dual_tim.h
- HAL_DUAL_TIMER_CHANNEL_A : gr533x_hal_dual_tim.h
- HAL_DUAL_TIMER_CHANNEL_B : gr533x_hal_dual_tim.h
- HAL_DUAL_TIMER_CHANNEL_C : gr533x_hal_dual_tim.h
- hal_dual_timer_channel_t : gr533x_hal_dual_tim.h
- hal_dual_timer_get_counter_value() : gr533x_hal_dual_tim.h
- hal_dual_timer_get_state() : gr533x_hal_dual_tim.h
- hal_dual_timer_io_crtl_config() : gr533x_hal_dual_tim.h
- hal_dual_timer_ioa_act_c1_event_callback() : gr533x_hal_dual_tim.h
- hal_dual_timer_ioa_act_c2_event_callback() : gr533x_hal_dual_tim.h
- hal_dual_timer_iob_act_c1_event_callback() : gr533x_hal_dual_tim.h
- hal_dual_timer_iob_act_c2_event_callback() : gr533x_hal_dual_tim.h
- hal_dual_timer_ioc_act_c1_event_callback() : gr533x_hal_dual_tim.h
- hal_dual_timer_ioc_act_c2_event_callback() : gr533x_hal_dual_tim.h
- hal_dual_timer_irq_handler() : gr533x_hal_dual_tim.h
- HAL_DUAL_TIMER_MODULE_ENABLED : gr533x_hal_conf.h
- hal_dual_timer_period_elapsed_callback() : gr533x_hal_dual_tim.h
- hal_dual_timer_register_callback() : gr533x_hal_br.h
- hal_dual_timer_set_background_reload() : gr533x_hal_dual_tim.h
- hal_dual_timer_set_config() : gr533x_hal_dual_tim.h
- hal_dual_timer_set_onetime_reload() : gr533x_hal_dual_tim.h
- hal_dual_timer_set_period_count() : gr533x_hal_dual_tim.h
- hal_dual_timer_set_reload_background_reload() : gr533x_hal_dual_tim.h
- HAL_DUAL_TIMER_STATE_BUSY : gr533x_hal_dual_tim.h
- HAL_DUAL_TIMER_STATE_ERROR : gr533x_hal_dual_tim.h
- HAL_DUAL_TIMER_STATE_READY : gr533x_hal_dual_tim.h
- HAL_DUAL_TIMER_STATE_RESET : gr533x_hal_dual_tim.h
- hal_dual_timer_state_t : gr533x_hal_dual_tim.h
- hal_dwt_disable() : gr533x_hal.h
- hal_dwt_enable() : gr533x_hal.h
- hal_efuse_callback_t : gr533x_hal_efuse.h
- hal_efuse_deinit() : gr533x_hal_efuse.h
- hal_efuse_deinit_ext() : gr533x_hal_br.h
- HAL_EFUSE_ERROR_INVALID_PARAM : gr533x_hal_efuse.h
- HAL_EFUSE_ERROR_NONE : gr533x_hal_efuse.h
- HAL_EFUSE_ERROR_TIMEOUT : gr533x_hal_efuse.h
- hal_efuse_init() : gr533x_hal_efuse.h
- hal_efuse_init_ext() : gr533x_hal_br.h
- hal_efuse_initial_value_check() : gr533x_hal_efuse.h
- HAL_EFUSE_MODULE_ENABLED : gr533x_hal_conf.h
- hal_efuse_msp_deinit() : gr533x_hal_efuse.h
- hal_efuse_msp_init() : gr533x_hal_efuse.h
- hal_efuse_read() : gr533x_hal_efuse.h
- hal_efuse_register_callback() : gr533x_hal_br.h
- HAL_EFUSE_STATE_BUSY : gr533x_hal_efuse.h
- HAL_EFUSE_STATE_ERROR : gr533x_hal_efuse.h
- HAL_EFUSE_STATE_READY : gr533x_hal_efuse.h
- HAL_EFUSE_STATE_RESET : gr533x_hal_efuse.h
- hal_efuse_state_t : gr533x_hal_efuse.h
- hal_efuse_write() : gr533x_hal_efuse.h
- HAL_ERR_CODE_CHECK : app_drv_error.h
- HAL_ERROR : gr533x_hal_def.h
- hal_exflash_block_protect() : gr533x_hal_exflash.h
- hal_exflash_config() : gr533x_hal_exflash.h
- hal_exflash_deepsleep() : gr533x_hal_exflash.h
- hal_exflash_enable_quad() : gr533x_hal_exflash.h
- hal_exflash_erase() : gr533x_hal_exflash.h
- hal_exflash_get_info() : gr533x_hal_exflash.h
- hal_exflash_init() : gr533x_hal_exflash.h
- HAL_EXFLASH_MODULE_ENABLED : gr533x_hal_conf.h
- hal_exflash_read() : gr533x_hal_exflash.h
- hal_exflash_read_status_reg() : gr533x_hal_exflash.h
- hal_exflash_read_uid() : gr533x_hal_exflash.h
- HAL_EXFLASH_RETRY_DEFAULT_VALUE : gr533x_hal_exflash.h
- hal_exflash_sr_erase() : gr533x_hal_exflash.h
- hal_exflash_sr_program() : gr533x_hal_exflash.h
- hal_exflash_sr_protect() : gr533x_hal_exflash.h
- hal_exflash_sr_read() : gr533x_hal_exflash.h
- hal_exflash_timing_set() : gr533x_hal_exflash.h
- hal_exflash_wakeup() : gr533x_hal_exflash.h
- hal_exflash_write() : gr533x_hal_exflash.h
- hal_exflash_write_status_reg() : gr533x_hal_exflash.h
- hal_get_hal_version() : gr533x_hal.h , hal.h
- hal_get_tick() : gr533x_hal.h
- hal_gpio_callback_t : gr533x_hal_gpio.h
- hal_gpio_deinit() : gr533x_hal_gpio.h
- hal_gpio_deinit_ext() : gr533x_hal_br.h
- hal_gpio_exti_callback() : gr533x_hal_gpio.h
- hal_gpio_exti_irq_handler() : gr533x_hal_gpio.h
- hal_gpio_init() : gr533x_hal_gpio.h
- hal_gpio_init_ext() : gr533x_hal_br.h
- HAL_GPIO_MODULE_ENABLED : gr533x_hal_conf.h
- hal_gpio_read_pin() : gr533x_hal_gpio.h
- hal_gpio_register_callback() : gr533x_hal_br.h
- hal_gpio_toggle_pin() : gr533x_hal_gpio.h
- hal_gpio_write_pin() : gr533x_hal_gpio.h
- hal_i2c_abort_cplt_callback() : gr533x_hal_i2c.h
- hal_i2c_callback_t : gr533x_hal_i2c.h
- hal_i2c_deinit() : gr533x_hal_i2c.h
- hal_i2c_deinit_ext() : gr533x_hal_br.h
- HAL_I2C_ERROR_ARB_LOST : gr533x_hal_i2c.h
- hal_i2c_error_callback() : gr533x_hal_i2c.h
- HAL_I2C_ERROR_DMA : gr533x_hal_i2c.h
- HAL_I2C_ERROR_INVALID_PARAM : gr533x_hal_i2c.h
- HAL_I2C_ERROR_NOACK : gr533x_hal_i2c.h
- HAL_I2C_ERROR_NONE : gr533x_hal_i2c.h
- HAL_I2C_ERROR_NOTE : gr533x_hal_i2c.h
- HAL_I2C_ERROR_OVER : gr533x_hal_i2c.h
- HAL_I2C_ERROR_SCL_STUCK_AT_LOW : gr533x_hal_i2c.h
- HAL_I2C_ERROR_SDA_STUCK_AT_LOW : gr533x_hal_i2c.h
- HAL_I2C_ERROR_TIMEOUT : gr533x_hal_i2c.h
- hal_i2c_get_error() : gr533x_hal_i2c.h
- hal_i2c_get_mode() : gr533x_hal_i2c.h
- hal_i2c_get_state() : gr533x_hal_i2c.h
- hal_i2c_init() : gr533x_hal_i2c.h
- hal_i2c_init_ext() : gr533x_hal_br.h
- hal_i2c_irq_handler() : gr533x_hal_i2c.h
- hal_i2c_master_abort_it() : gr533x_hal_i2c.h
- hal_i2c_master_receive() : gr533x_hal_i2c.h
- hal_i2c_master_receive_dma() : gr533x_hal_i2c.h
- hal_i2c_master_receive_it() : gr533x_hal_i2c.h
- hal_i2c_master_rx_cplt_callback() : gr533x_hal_i2c.h
- hal_i2c_master_transmit() : gr533x_hal_i2c.h
- hal_i2c_master_transmit_dma() : gr533x_hal_i2c.h
- hal_i2c_master_transmit_it() : gr533x_hal_i2c.h
- hal_i2c_master_tx_cplt_callback() : gr533x_hal_i2c.h
- hal_i2c_mem_read() : gr533x_hal_i2c.h
- hal_i2c_mem_read_dma() : gr533x_hal_i2c.h
- hal_i2c_mem_read_it() : gr533x_hal_i2c.h
- hal_i2c_mem_write() : gr533x_hal_i2c.h
- hal_i2c_mem_write_dma() : gr533x_hal_i2c.h
- hal_i2c_mem_write_it() : gr533x_hal_i2c.h
- HAL_I2C_MODE_MASTER : gr533x_hal_i2c.h
- HAL_I2C_MODE_NONE : gr533x_hal_i2c.h
- HAL_I2C_MODE_SLAVE : gr533x_hal_i2c.h
- hal_i2c_mode_t : gr533x_hal_i2c.h
- HAL_I2C_MODULE_ENABLED : gr533x_hal_conf.h
- hal_i2c_msp_deinit() : gr533x_hal_i2c.h
- hal_i2c_msp_init() : gr533x_hal_i2c.h
- hal_i2c_register_callback() : gr533x_hal_br.h
- hal_i2c_resume_reg() : gr533x_hal_i2c.h
- hal_i2c_sda_at_low_is_not_recovered() : gr533x_hal_i2c.h
- hal_i2c_slave_receive() : gr533x_hal_i2c.h
- hal_i2c_slave_receive_dma() : gr533x_hal_i2c.h
- hal_i2c_slave_receive_it() : gr533x_hal_i2c.h
- hal_i2c_slave_rx_cplt_callback() : gr533x_hal_i2c.h
- hal_i2c_slave_transmit() : gr533x_hal_i2c.h
- hal_i2c_slave_transmit_dma() : gr533x_hal_i2c.h
- hal_i2c_slave_transmit_it() : gr533x_hal_i2c.h
- hal_i2c_slave_tx_cplt_callback() : gr533x_hal_i2c.h
- hal_i2c_speed_config() : gr533x_hal_i2c.h
- HAL_I2C_STATE_ABORT : gr533x_hal_i2c.h
- HAL_I2C_STATE_BUSY : gr533x_hal_i2c.h
- HAL_I2C_STATE_BUSY_RX : gr533x_hal_i2c.h
- HAL_I2C_STATE_BUSY_TX : gr533x_hal_i2c.h
- HAL_I2C_STATE_ERROR : gr533x_hal_i2c.h
- HAL_I2C_STATE_READY : gr533x_hal_i2c.h
- HAL_I2C_STATE_RESET : gr533x_hal_i2c.h
- hal_i2c_state_t : gr533x_hal_i2c.h
- HAL_I2C_STATE_TIMEOUT : gr533x_hal_i2c.h
- hal_i2c_suspend_reg() : gr533x_hal_i2c.h
- hal_increment_tick() : gr533x_hal.h
- hal_init() : gr533x_hal.h
- hal_init_ext() : gr533x_hal_br.h
- HAL_IS_BIT_CLR : gr533x_hal_def.h
- HAL_IS_BIT_SET : gr533x_hal_def.h
- hal_is_rng_force_clk_enable() : gr533x_hal_rng.h
- hal_is_rng_wfi_clk_enable() : gr533x_hal_rng.h
- hal_lock_t : gr533x_hal_def.h
- HAL_LOCKED : gr533x_hal_def.h
- HAL_MAX_DELAY : gr533x_hal_def.h
- HAL_MODULE_ENABLED : gr533x_hal_conf.h
- hal_msio_callback_t : gr533x_hal_msio.h
- hal_msio_deinit() : gr533x_hal_msio.h
- hal_msio_deinit_ext() : gr533x_hal_br.h
- hal_msio_exti_callback() : gr533x_hal_msio.h
- hal_msio_exti_irq_handler() : gr533x_hal_msio.h
- hal_msio_init() : gr533x_hal_msio.h
- hal_msio_init_ext() : gr533x_hal_br.h
- HAL_MSIO_MODULE_ENABLED : gr533x_hal_conf.h
- hal_msio_read_pin() : gr533x_hal_msio.h
- hal_msio_register_callback() : gr533x_hal_br.h
- hal_msio_toggle_pin() : gr533x_hal_msio.h
- hal_msio_write_pin() : gr533x_hal_msio.h
- hal_msp_deinit() : gr533x_hal.h
- hal_msp_init() : gr533x_hal.h
- HAL_NEVER_TIMEOUT : gr533x_hal_def.h
- hal_nvic_clear_pending_irq() : gr533x_hal_cortex.h
- hal_nvic_disable_irq() : gr533x_hal_cortex.h
- hal_nvic_enable_irq() : gr533x_hal_cortex.h
- hal_nvic_get_active() : gr533x_hal_cortex.h
- hal_nvic_get_pending_irq() : gr533x_hal_cortex.h
- hal_nvic_get_priority() : gr533x_hal_cortex.h
- hal_nvic_get_priority_grouping() : gr533x_hal_cortex.h
- hal_nvic_set_pending_irq() : gr533x_hal_cortex.h
- hal_nvic_set_priority() : gr533x_hal_cortex.h
- hal_nvic_set_priority_grouping() : gr533x_hal_cortex.h
- hal_nvic_system_reset() : gr533x_hal_cortex.h
- HAL_OK : gr533x_hal_def.h
- HAL_PARAMS_CHECK : gr533x_hal_conf.h
- HAL_PMU_MODULE_ENABLED : gr533x_hal_conf.h
- HAL_PWM_ACTIVE_CHANNEL_A : gr533x_hal_pwm.h
- HAL_PWM_ACTIVE_CHANNEL_ALL : gr533x_hal_pwm.h
- HAL_PWM_ACTIVE_CHANNEL_B : gr533x_hal_pwm.h
- HAL_PWM_ACTIVE_CHANNEL_C : gr533x_hal_pwm.h
- HAL_PWM_ACTIVE_CHANNEL_CLEARED : gr533x_hal_pwm.h
- hal_pwm_active_channel_t : gr533x_hal_pwm.h
- hal_pwm_callback_t : gr533x_hal_pwm.h
- HAL_PWM_CHANNEL_A_ERROR : gr533x_hal_pwm.h
- HAL_PWM_CHANNEL_B_ERROR : gr533x_hal_pwm.h
- HAL_PWM_CHANNEL_C_ERROR : gr533x_hal_pwm.h
- hal_pwm_config_channel() : gr533x_hal_pwm.h
- hal_pwm_deinit() : gr533x_hal_pwm.h
- hal_pwm_deinit_ext() : gr533x_hal_br.h
- HAL_PWM_ERROR_NONE : gr533x_hal_pwm.h
- hal_pwm_get_state() : gr533x_hal_pwm.h
- hal_pwm_inactive_channel() : gr533x_hal_pwm.h
- hal_pwm_init() : gr533x_hal_pwm.h
- hal_pwm_init_ext() : gr533x_hal_br.h
- hal_pwm_irq_handler() : gr533x_hal_pwm.h
- hal_pwm_mode_t : gr533x_hal_pwm.h
- HAL_PWM_MODULE_ENABLED : gr533x_hal_conf.h
- hal_pwm_msp_deinit() : gr533x_hal_pwm.h
- hal_pwm_msp_init() : gr533x_hal_pwm.h
- hal_pwm_pause() : gr533x_hal_pwm.h
- hal_pwm_register_callback() : gr533x_hal_br.h
- hal_pwm_resume() : gr533x_hal_pwm.h
- hal_pwm_resume_reg() : gr533x_hal_pwm.h
- hal_pwm_set_coding_data_in_one_channel() : gr533x_hal_pwm.h
- hal_pwm_set_coding_data_in_three_channels() : gr533x_hal_pwm.h
- hal_pwm_start() : gr533x_hal_pwm.h
- hal_pwm_start_coding_in_one_channel() : gr533x_hal_pwm.h
- hal_pwm_start_coding_in_three_channels() : gr533x_hal_pwm.h
- hal_pwm_start_coding_with_dma() : gr533x_hal_pwm.h
- HAL_PWM_STATE_BUSY : gr533x_hal_pwm.h
- HAL_PWM_STATE_ERROR : gr533x_hal_pwm.h
- HAL_PWM_STATE_READY : gr533x_hal_pwm.h
- HAL_PWM_STATE_RESET : gr533x_hal_pwm.h
- hal_pwm_state_t : gr533x_hal_pwm.h
- hal_pwm_stop() : gr533x_hal_pwm.h
- hal_pwm_suspend_reg() : gr533x_hal_pwm.h
- hal_pwm_update_freq() : gr533x_hal_pwm.h
- HAL_PWMG_STATE_CHECK : gr533x_hal_conf.h
- hal_pwr_config_timer_wakeup_ext() : gr533x_hal_br.h
- hal_pwr_enter_chip_deepsleep() : gr533x_hal_pwr.h
- hal_pwr_get_timer_current_value() : gr533x_hal_pwr.h
- hal_pwr_mgmt_clear_device_handle() : gr533x_hal_pwr_mgmt.h
- hal_pwr_mgmt_clear_device_sleep_flag() : gr533x_hal_pwr_mgmt.h
- hal_pwr_mgmt_device_resume_register() : gr533x_hal_pwr_mgmt.h
- hal_pwr_mgmt_device_resume_release() : gr533x_hal_pwr_mgmt.h
- hal_pwr_mgmt_device_suspend_register() : gr533x_hal_pwr_mgmt.h
- hal_pwr_mgmt_device_suspend_release() : gr533x_hal_pwr_mgmt.h
- HAL_PWR_MGMT_ENABLED : gr533x_hal_conf.h
- hal_pwr_mgmt_save_device_handle() : gr533x_hal_pwr_mgmt.h
- hal_pwr_mgmt_set_device_renew_flag() : gr533x_hal_pwr_mgmt.h
- hal_pwr_mgmt_set_device_state() : gr533x_hal_pwr_mgmt.h
- HAL_PWR_MODULE_ENABLED : gr533x_hal_conf.h
- hal_pwr_register_timer_elaspsed_handler() : gr533x_hal_br.h
- hal_pwr_sleep_timer_elapsed_callback() : gr533x_hal_sleep_timer.h
- hal_pwr_sleep_timer_irq_handler() : gr533x_hal_sleep_timer.h
- HAL_PWR_TIMEOUT_DEFAULT_VALUE : gr533x_hal_pwr.h , gr533x_hal_sleep_timer.h
- hal_register_callback() : gr533x_hal_br.h
- hal_resume_tick() : gr533x_hal.h
- hal_rng_callback_t : gr533x_hal_rng.h
- hal_rng_clk_recover() : gr533x_hal_rng.h
- hal_rng_deinit() : gr533x_hal_rng.h
- hal_rng_deinit_ext() : gr533x_hal_br.h
- hal_rng_generate_random_number() : gr533x_hal_rng.h
- hal_rng_generate_random_number_it() : gr533x_hal_rng.h
- hal_rng_get_state() : gr533x_hal_rng.h
- hal_rng_init() : gr533x_hal_rng.h
- hal_rng_init_ext() : gr533x_hal_br.h
- hal_rng_irq_handler() : gr533x_hal_rng.h
- HAL_RNG_MODULE_ENABLED : gr533x_hal_conf.h
- hal_rng_msp_deinit() : gr533x_hal_rng.h
- hal_rng_msp_init() : gr533x_hal_rng.h
- hal_rng_read_last_random_number() : gr533x_hal_rng.h
- hal_rng_ready_data_callback() : gr533x_hal_rng.h
- hal_rng_register_callback() : gr533x_hal_br.h
- hal_rng_resume_reg() : gr533x_hal_rng.h
- HAL_RNG_STATE_BUSY : gr533x_hal_rng.h
- HAL_RNG_STATE_ERROR : gr533x_hal_rng.h
- HAL_RNG_STATE_READY : gr533x_hal_rng.h
- HAL_RNG_STATE_RESET : gr533x_hal_rng.h
- hal_rng_state_t : gr533x_hal_rng.h
- HAL_RNG_STATE_TIMEOUT : gr533x_hal_rng.h
- hal_rng_suspend_reg() : gr533x_hal_rng.h
- hal_rtc_alarm_callback() : gr533x_hal_rtc.h
- hal_rtc_callback_t : gr533x_hal_rtc.h
- hal_rtc_clear_wrap() : gr533x_hal_rtc.h
- hal_rtc_deinit() : gr533x_hal_rtc.h
- HAL_RTC_ERROR : gr533x_hal_rtc.h
- HAL_RTC_ERROR_INVALID_PARAM : gr533x_hal_rtc.h
- HAL_RTC_ERROR_NONE : gr533x_hal_rtc.h
- HAL_RTC_ERROR_TIMEOUT : gr533x_hal_rtc.h
- hal_rtc_get_alarm_value() : gr533x_hal_rtc.h
- hal_rtc_get_cur_count() : gr533x_hal_rtc.h
- hal_rtc_get_cur_tick() : gr533x_hal_rtc.h
- hal_rtc_get_state() : gr533x_hal_rtc.h
- hal_rtc_get_wrap_count() : gr533x_hal_rtc.h
- hal_rtc_init() : gr533x_hal_rtc.h
- hal_rtc_irq_handler() : gr533x_hal_rtc.h
- HAL_RTC_MODULE_ENABLED : gr533x_hal_conf.h
- hal_rtc_overflow_callback() : gr533x_hal_rtc.h
- HAL_RTC_READY : gr533x_hal_rtc.h
- HAL_RTC_RESET : gr533x_hal_rtc.h
- hal_rtc_restart_tick() : gr533x_hal_rtc.h
- HAL_RTC_RUNNING : gr533x_hal_rtc.h
- hal_rtc_set_alarm() : gr533x_hal_rtc.h
- hal_rtc_set_tick_and_start() : gr533x_hal_rtc.h
- hal_rtc_state_t : gr533x_hal_rtc.h
- hal_rtc_stop_alarm() : gr533x_hal_rtc.h
- hal_rtc_stop_tick() : gr533x_hal_rtc.h
- hal_rtc_tick_callback() : gr533x_hal_rtc.h
- hal_sleep_timer_config_and_start() : gr533x_hal_sleep_timer.h
- hal_sleep_timer_get_clock_freq() : gr533x_hal_sleep_timer.h
- hal_sleep_timer_get_current_value() : gr533x_hal_sleep_timer.h
- hal_sleep_timer_get_reload_value() : gr533x_hal_sleep_timer.h
- HAL_SLEEP_TIMER_MODULE_ENABLED : gr533x_hal_conf.h
- hal_sleep_timer_status_get() : gr533x_hal_sleep_timer.h
- hal_sleep_timer_stop() : gr533x_hal_sleep_timer.h
- hal_spi_abort() : gr533x_hal_spi.h
- hal_spi_abort_cplt_callback() : gr533x_hal_spi.h
- hal_spi_abort_it() : gr533x_hal_spi.h
- hal_spi_callback_t : gr533x_hal_spi.h
- hal_spi_deinit() : gr533x_hal_spi.h
- hal_spi_deinit_ext() : gr533x_hal_br.h
- hal_spi_error_callback() : gr533x_hal_spi.h
- HAL_SPI_ERROR_DMA : gr533x_hal_spi.h
- HAL_SPI_ERROR_INVALID_PARAM : gr533x_hal_spi.h
- HAL_SPI_ERROR_NONE : gr533x_hal_spi.h
- HAL_SPI_ERROR_TIMEOUT : gr533x_hal_spi.h
- HAL_SPI_ERROR_TRANSFER : gr533x_hal_spi.h
- hal_spi_get_error() : gr533x_hal_spi.h
- hal_spi_get_rx_fifo_threshold() : gr533x_hal_spi.h
- hal_spi_get_state() : gr533x_hal_spi.h
- hal_spi_get_tx_fifo_threshold() : gr533x_hal_spi.h
- hal_spi_init() : gr533x_hal_spi.h
- hal_spi_init_ext() : gr533x_hal_br.h
- hal_spi_irq_handler() : gr533x_hal_spi.h
- HAL_SPI_MODULE_ENABLED : gr533x_hal_conf.h
- hal_spi_msp_deinit() : gr533x_hal_spi.h
- hal_spi_msp_init() : gr533x_hal_spi.h
- hal_spi_read_eeprom() : gr533x_hal_spi.h
- hal_spi_read_eeprom_dma() : gr533x_hal_spi.h
- hal_spi_read_eeprom_it() : gr533x_hal_spi.h
- hal_spi_receive() : gr533x_hal_spi.h
- hal_spi_receive_dma() : gr533x_hal_spi.h
- hal_spi_receive_it() : gr533x_hal_spi.h
- hal_spi_register_callback() : gr533x_hal_br.h
- hal_spi_resume_reg() : gr533x_hal_spi.h
- hal_spi_rx_cplt_callback() : gr533x_hal_spi.h
- hal_spi_set_rx_fifo_threshold() : gr533x_hal_spi.h
- hal_spi_set_timeout() : gr533x_hal_spi.h
- hal_spi_set_tx_fifo_threshold() : gr533x_hal_spi.h
- hal_spi_soft_cs_assert() : gr533x_hal_spi.h
- hal_spi_soft_cs_deassert() : gr533x_hal_spi.h
- HAL_SPI_STATE_ABORT : gr533x_hal_spi.h
- HAL_SPI_STATE_BUSY : gr533x_hal_spi.h
- HAL_SPI_STATE_BUSY_RX : gr533x_hal_spi.h
- HAL_SPI_STATE_BUSY_TX : gr533x_hal_spi.h
- HAL_SPI_STATE_BUSY_TX_RX : gr533x_hal_spi.h
- HAL_SPI_STATE_ERROR : gr533x_hal_spi.h
- HAL_SPI_STATE_READY : gr533x_hal_spi.h
- HAL_SPI_STATE_RESET : gr533x_hal_spi.h
- hal_spi_state_t : gr533x_hal_spi.h
- hal_spi_suspend_reg() : gr533x_hal_spi.h
- HAL_SPI_TIMEOUT_DEFAULT_VALUE : gr533x_hal_spi.h
- hal_spi_transmit() : gr533x_hal_spi.h
- hal_spi_transmit_dma() : gr533x_hal_spi.h
- hal_spi_transmit_dma_with_ia() : gr533x_hal_spi.h
- hal_spi_transmit_dma_with_ia_32addr() : gr533x_hal_spi.h
- hal_spi_transmit_it() : gr533x_hal_spi.h
- hal_spi_transmit_receive() : gr533x_hal_spi.h
- hal_spi_transmit_receive_dma() : gr533x_hal_spi.h
- hal_spi_transmit_receive_it() : gr533x_hal_spi.h
- hal_spi_transmit_with_ia() : gr533x_hal_spi.h
- hal_spi_transmit_with_ia_32addr() : gr533x_hal_spi.h
- hal_spi_tx_cplt_callback() : gr533x_hal_spi.h
- hal_spi_tx_rx_cplt_callback() : gr533x_hal_spi.h
- HAL_STATUS_CHECK : gr533x_hal_conf.h
- hal_status_t : gr533x_hal_def.h
- hal_suspend_tick() : gr533x_hal.h
- hal_systick_callback() : gr533x_hal.h
- hal_systick_config() : gr533x_hal_cortex.h
- hal_systick_irq_handler() : gr533x_hal.h
- HAL_TIMEOUT : gr533x_hal_def.h
- HAL_TIMEOUT_DEINIT : gr533x_hal_def.h
- HAL_TIMEOUT_GET_TICK : gr533x_hal_def.h
- HAL_TIMEOUT_INIT : gr533x_hal_def.h
- hal_timer_base_callback_t : gr533x_hal_tim.h
- hal_timer_base_deinit_ext() : gr533x_hal_br.h
- hal_timer_base_init_ext() : gr533x_hal_br.h
- hal_timer_blepulse1_event_callback() : gr533x_hal_tim.h
- hal_timer_blepulse2_event_callback() : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_AON_GPIO_PIN_0 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_AON_GPIO_PIN_1 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_AON_GPIO_PIN_2 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_AON_GPIO_PIN_3 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_AON_GPIO_PIN_4 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_AON_GPIO_PIN_5 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_AON_GPIO_PIN_6 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_AON_GPIO_PIN_7 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_BOTH : gr533x_hal_tim.h
- hal_timer_capture_channel_init_t : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_FALLING : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_GPIO_PIN_0 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_GPIO_PIN_1 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_GPIO_PIN_10 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_GPIO_PIN_11 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_GPIO_PIN_12 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_GPIO_PIN_13 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_GPIO_PIN_2 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_GPIO_PIN_3 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_GPIO_PIN_4 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_GPIO_PIN_5 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_GPIO_PIN_6 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_GPIO_PIN_7 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_GPIO_PIN_8 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_GPIO_PIN_9 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_MSIO_PIN_0 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_MSIO_PIN_1 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_MSIO_PIN_2 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_MSIO_PIN_3 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_MSIO_PIN_4 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_MSIO_PIN_5 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_MSIO_PIN_6 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_MSIO_PIN_7 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_MSIO_PIN_8 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_MSIO_PIN_9 : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_NONE : gr533x_hal_tim.h
- hal_timer_capture_pin_t : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_CAPTURE_RISING : gr533x_hal_tim.h
- hal_timer_capture_type_t : gr533x_hal_tim.h
- hal_timer_channel0_event_callback() : gr533x_hal_tim.h
- hal_timer_channel1_event_callback() : gr533x_hal_tim.h
- hal_timer_channel2_event_callback() : gr533x_hal_tim.h
- hal_timer_channel3_event_callback() : gr533x_hal_tim.h
- hal_timer_deinit() : gr533x_hal_tim.h
- hal_timer_get_channel0_val() : gr533x_hal_tim.h
- hal_timer_get_channel1_val() : gr533x_hal_tim.h
- hal_timer_get_channel2_val() : gr533x_hal_tim.h
- hal_timer_get_channel3_val() : gr533x_hal_tim.h
- hal_timer_get_state() : gr533x_hal_tim.h
- hal_timer_init() : gr533x_hal_tim.h
- hal_timer_irq_handler() : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_MODULE_ENABLED : gr533x_hal_conf.h
- hal_timer_msp_deinit() : gr533x_hal_tim.h
- hal_timer_msp_init() : gr533x_hal_tim.h
- hal_timer_period_elapsed_callback() : gr533x_hal_tim.h
- hal_timer_register_callback() : gr533x_hal_br.h
- hal_timer_set_config() : gr533x_hal_tim.h
- hal_timer_start() : gr533x_hal_tim.h
- hal_timer_start_it() : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_STATE_BUSY : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_STATE_ERROR : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_STATE_READY : gr533x_hal_tim.h
- HAL_TIMER_STATE_RESET : gr533x_hal_tim.h
- hal_timer_state_t : gr533x_hal_tim.h
- hal_timer_stop() : gr533x_hal_tim.h
- hal_timer_stop_it() : gr533x_hal_tim.h
- hal_uart_abort() : gr533x_hal_uart.h
- hal_uart_abort_cplt_callback() : gr533x_hal_uart.h
- hal_uart_abort_it() : gr533x_hal_uart.h
- hal_uart_abort_receive() : gr533x_hal_uart.h
- hal_uart_abort_receive_it() : gr533x_hal_uart.h
- hal_uart_abort_rx_cplt_callback() : gr533x_hal_uart.h
- hal_uart_abort_transmit() : gr533x_hal_uart.h
- hal_uart_abort_transmit_it() : gr533x_hal_uart.h
- hal_uart_abort_tx_cplt_callback() : gr533x_hal_uart.h
- hal_uart_callback_t : gr533x_hal_uart.h
- hal_uart_deinit() : gr533x_hal_uart.h
- hal_uart_deinit_ext() : gr533x_hal_br.h
- hal_uart_dma_pause() : gr533x_hal_uart.h
- hal_uart_dma_resume() : gr533x_hal_uart.h
- hal_uart_dma_stop() : gr533x_hal_uart.h
- HAL_UART_ERROR_BI : gr533x_hal_uart.h
- HAL_UART_ERROR_BUSY : gr533x_hal_uart.h
- hal_uart_error_callback() : gr533x_hal_uart.h
- HAL_UART_ERROR_DMA : gr533x_hal_uart.h
- HAL_UART_ERROR_FE : gr533x_hal_uart.h
- HAL_UART_ERROR_INVALID_PARAM : gr533x_hal_uart.h
- HAL_UART_ERROR_NONE : gr533x_hal_uart.h
- HAL_UART_ERROR_OE : gr533x_hal_uart.h
- HAL_UART_ERROR_PE : gr533x_hal_uart.h
- hal_uart_get_error() : gr533x_hal_uart.h
- hal_uart_get_state() : gr533x_hal_uart.h
- hal_uart_init() : gr533x_hal_uart.h
- hal_uart_init_ext() : gr533x_hal_br.h
- hal_uart_irq_handler() : gr533x_hal_uart.h
- HAL_UART_MODULE_ENABLED : gr533x_hal_conf.h
- hal_uart_msp_deinit() : gr533x_hal_uart.h
- hal_uart_msp_init() : gr533x_hal_uart.h
- hal_uart_receive() : gr533x_hal_uart.h
- hal_uart_receive_dma() : gr533x_hal_uart.h
- hal_uart_receive_it() : gr533x_hal_uart.h
- hal_uart_register_callback() : gr533x_hal_br.h
- hal_uart_resume_reg() : gr533x_hal_uart.h
- hal_uart_rx_cplt_callback() : gr533x_hal_uart.h
- HAL_UART_STATE_BUSY : gr533x_hal_uart.h
- HAL_UART_STATE_BUSY_RX : gr533x_hal_uart.h
- HAL_UART_STATE_BUSY_TX : gr533x_hal_uart.h
- HAL_UART_STATE_BUSY_TXRX : gr533x_hal_uart.h
- HAL_UART_STATE_ERROR : gr533x_hal_uart.h
- HAL_UART_STATE_READY : gr533x_hal_uart.h
- HAL_UART_STATE_RESET : gr533x_hal_uart.h
- hal_uart_state_t : gr533x_hal_uart.h
- HAL_UART_STATE_TIMEOUT : gr533x_hal_uart.h
- hal_uart_suspend_reg() : gr533x_hal_uart.h
- HAL_UART_TIMEOUT_DEFAULT_VALUE : gr533x_hal_uart.h
- hal_uart_transmit() : gr533x_hal_uart.h
- hal_uart_transmit_dma() : gr533x_hal_uart.h
- hal_uart_transmit_it() : gr533x_hal_uart.h
- hal_uart_tx_cplt_callback() : gr533x_hal_uart.h
- HAL_UNLOCKED : gr533x_hal_def.h
- hal_wdt_callback_t : gr533x_hal_wdt.h
- hal_wdt_deinit() : gr533x_hal_wdt.h
- hal_wdt_deinit_ext() : gr533x_hal_br.h
- hal_wdt_init() : gr533x_hal_wdt.h
- hal_wdt_init_ext() : gr533x_hal_br.h
- hal_wdt_irq_handler() : gr533x_hal_wdt.h
- HAL_WDT_MODULE_ENABLED : gr533x_hal_conf.h
- hal_wdt_msp_deinit() : gr533x_hal_wdt.h
- hal_wdt_msp_init() : gr533x_hal_wdt.h
- hal_wdt_period_elapsed_callback() : gr533x_hal_wdt.h
- hal_wdt_refresh() : gr533x_hal_wdt.h
- hal_wdt_register_callback() : gr533x_hal_br.h
- hal_xqspi_callback_t : gr533x_hal_xqspi.h
- hal_xqspi_command_receive() : gr533x_hal_xqspi.h
- hal_xqspi_command_transmit() : gr533x_hal_xqspi.h
- hal_xqspi_deinit() : gr533x_hal_xqspi.h
- hal_xqspi_deinit_ext() : gr533x_hal_br.h
- HAL_XQSPI_ERROR_INVALID_PARAM : gr533x_hal_xqspi.h
- HAL_XQSPI_ERROR_NONE : gr533x_hal_xqspi.h
- HAL_XQSPI_ERROR_TIMEOUT : gr533x_hal_xqspi.h
- HAL_XQSPI_ERROR_TRANSFER : gr533x_hal_xqspi.h
- hal_xqspi_get_error() : gr533x_hal_xqspi.h
- hal_xqspi_get_rx_fifo_threshold() : gr533x_hal_xqspi.h
- hal_xqspi_get_state() : gr533x_hal_xqspi.h
- hal_xqspi_get_tx_fifo_threshold() : gr533x_hal_xqspi.h
- hal_xqspi_init() : gr533x_hal_xqspi.h
- hal_xqspi_init_ext() : gr533x_hal_br.h
- HAL_XQSPI_MODULE_ENABLED : gr533x_hal_conf.h
- hal_xqspi_msp_deinit() : gr533x_hal_xqspi.h
- hal_xqspi_msp_init() : gr533x_hal_xqspi.h
- hal_xqspi_receive() : gr533x_hal_xqspi.h
- hal_xqspi_register_callback() : gr533x_hal_br.h
- HAL_XQSPI_RETRY_DEFAULT_VALUE : gr533x_hal_xqspi.h
- hal_xqspi_set_retry() : gr533x_hal_xqspi.h
- hal_xqspi_set_rx_fifo_threshold() : gr533x_hal_xqspi.h
- hal_xqspi_set_tx_fifo_threshold() : gr533x_hal_xqspi.h
- HAL_XQSPI_STATE_ABORT : gr533x_hal_xqspi.h
- HAL_XQSPI_STATE_BUSY : gr533x_hal_xqspi.h
- HAL_XQSPI_STATE_BUSY_INDIRECT_RX : gr533x_hal_xqspi.h
- HAL_XQSPI_STATE_BUSY_INDIRECT_TX : gr533x_hal_xqspi.h
- HAL_XQSPI_STATE_ERROR : gr533x_hal_xqspi.h
- HAL_XQSPI_STATE_READY : gr533x_hal_xqspi.h
- HAL_XQSPI_STATE_RESET : gr533x_hal_xqspi.h
- hal_xqspi_state_t : gr533x_hal_xqspi.h
- hal_xqspi_transmit() : gr533x_hal_xqspi.h
- HCI_ACCEPT_CON_REQ_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_ACCEPT_SYNC_CON_REQ_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_ACL_DATA : ble_id.h
- HCI_AUTH_CMP_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_AUTH_PAYL_TO_EXP_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_AUTH_REQ_CMD_OPCODE : ble_id.h
- hci_basic_cmd_cmp_evt_cfg_handler() : ble_msg.h
- hci_basic_cmd_cmp_evt_rl_cfg_handler() : ble_msg.h
- HCI_CHG_CON_LK_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_CHG_CON_LK_CMP_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_CHG_CON_PKT_TYPE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_CMD_CMP_EVENT : ble_id.h
- HCI_CMD_CMP_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_CMD_STAT_EVENT : ble_id.h
- HCI_CMD_STATUS_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_COMMAND : ble_id.h
- HCI_CON_CMP_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_CON_PKT_TYPE_CHG_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_CON_REQ_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_CON_SLV_BCST_CH_MAP_CHG_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_CON_SLV_BCST_REC_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_CON_SLV_BCST_TO_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_CONFIG_DATA_PATH_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_CREATE_CON_CANCEL_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_CREATE_CON_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_CREATE_NEW_UNIT_KEY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- hci_cte_cmd_cmp_evt_handler() : ble_msg.h
- HCI_DATA_BUF_OVFLW_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_DBG_BIG_SET_PARAM_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_BLE_REG_RD_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_BLE_REG_WR_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_BT_DISCARD_LMP_EN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_BT_SEND_LMP_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_CIS_SET_PARAM_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_DEL_PAR_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_ER_FLASH_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_ID_FLASH_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_IQGEN_CFG_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_ISO_SET_PARAM_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_LLCP_DISCARD_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_META_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_DBG_MWS_COEX_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_MWS_COEXTST_SCEN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_PLF_RESET_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_RD_BASE_ADDR_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_RD_CON_INFO_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_RD_FLASH_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_RD_KE_STATS_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_RD_MEM_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_RD_MEM_INFO_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_RD_PAR_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_RF_CNTL_TX_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_RF_RD_DATA_RX_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_RF_REG_RD_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_RF_REG_WR_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_RF_SWITCH_CLK_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_RF_SYNC_P_CNTL_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_RF_WR_DATA_TX_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_SEND_LLCP_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_SET_LOCAL_CLOCK_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_TEST_CRYPTO_FUNC_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_TEST_SCH_PLAN_CHK_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_TEST_SCH_PLAN_REM_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_TEST_SCH_PLAN_REQ_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_TEST_SCH_PLAN_SET_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_TST_LLCP_PT_EN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_TST_SEND_LLCP_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_WLAN_COEX_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_WLAN_COEXTST_SCEN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_WR_DLE_DFT_VALUE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_WR_FLASH_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_WR_LOC_SUPP_FEATS_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_WR_MEM_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DBG_WR_PAR_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DEL_RES_LT_ADDR_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DEL_STORED_LK_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_DISC_CMP_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_DISCONNECT_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_EN_DUT_MODE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_ENC_CHG_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_ENC_KEY_REFRESH_CMP_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_ENH_ACCEPT_SYNC_CON_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_ENH_FLUSH_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_ENH_FLUSH_CMP_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_ENH_SETUP_SYNC_CON_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_EVENT : ble_id.h
- hci_evt_code : ble_id.h
- HCI_EXIT_PARK_STATE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_EXIT_PER_INQ_MODE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_EXIT_SNIFF_MODE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_EXT_INQ_RES_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_FLOW_SPEC_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_FLOW_SPEC_CMP_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_FLUSH_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_FLUSH_OCCURRED_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_GET_MWS_TRANSPORT_LAYER_CONFIG_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_HOLD_MODE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_HOST_BUF_SIZE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_HOST_NB_CMP_PKTS_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_HW_ERR_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_INQ_CANCEL_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_INQ_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_INQ_CMP_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_INQ_RES_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_INQ_RES_WITH_RSSI_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_IO_CAP_REQ_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_IO_CAP_REQ_NEG_REPLY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_IO_CAP_REQ_REPLY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_IO_CAP_RSP_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_KEYPRESS_NOTIF_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_LE_ACCEPT_CIS_REQ_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_ADD_DEV_TO_PER_ADV_LIST_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_ADD_DEV_TO_RSLV_LIST_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_ADD_DEV_TO_WLST_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_ADV_REPORT_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- hci_le_adv_set_term_evt_handler() : ble_msg.h
- HCI_LE_ADV_SET_TERMINATED_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_BIG_CREATE_SYNC_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_BIG_INFO_ADV_REPORT_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_BIG_SYNC_ESTABLISHED_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_BIG_SYNC_LOST_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_BIG_TERMINATE_SYNC_CMD_OPCODE : ble_id.h
- hci_le_ch_sel_algo_evt_handler() : ble_msg.h
- HCI_LE_CH_SEL_ALGO_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_CIS_ESTABLISHED_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_CIS_REQUEST_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_CLEAR_ADV_SETS_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_CLEAR_PER_ADV_LIST_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_CLEAR_RSLV_LIST_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_CLEAR_WLST_CMD_OPCODE : ble_id.h
- hci_le_cmd_cmp_evt_addr_handler() : ble_msg.h
- hci_le_cmd_cmp_evt_adv_handler() : ble_msg.h
- hci_le_cmd_cmp_evt_init_handler() : ble_msg.h
- hci_le_cmd_cmp_evt_list_handler() : ble_msg.h
- hci_le_cmd_cmp_evt_per_sync_handler() : ble_msg.h
- hci_le_cmd_cmp_evt_scan_handler() : ble_msg.h
- HCI_LE_CON_CMP_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_CON_CTE_REQ_EN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_CON_CTE_RSP_EN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- hci_le_con_iq_report_evt_handler() : ble_msg.h
- HCI_LE_CON_IQ_REPORT_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_CON_UPDATE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- hci_le_con_update_cmp_evt_handler() : ble_msg.h
- HCI_LE_CON_UPDATE_CMP_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- hci_le_conless_iq_report_evt_handler() : ble_msg.h
- HCI_LE_CONLESS_IQ_REPORT_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_CREATE_BIG_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_CREATE_BIG_CMP_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_CREATE_BIG_TEST_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_CREATE_CIS_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_CREATE_CON_CANCEL_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_CREATE_CON_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_CTE_REQ_FAILED_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- hci_le_data_len_chg_evt_handler() : ble_msg.h
- HCI_LE_DATA_LEN_CHG_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_DIR_ADV_REP_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_EN_ENC_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_ENC_CMD_OPCODE : ble_id.h
- hci_le_enh_con_cmp_evt_handler() : ble_msg.h
- HCI_LE_ENH_CON_CMP_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_ENH_RD_TX_PWR_LVL_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_EVENT : ble_id.h
- hci_le_evt_subcode : ble_id.h
- hci_le_ext_adv_report_evt_handler() : ble_msg.h
- HCI_LE_EXT_ADV_REPORT_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_EXT_CREATE_CON_CMD_OPCODE : ble_id.h
- hci_le_gen_dhkey_cmp_evt_handler() : ble_msg.h
- HCI_LE_GEN_DHKEY_CMP_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_GEN_DHKEY_V1_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_GEN_DHKEY_V2_CMD_OPCODE : ble_id.h
- hci_le_gen_dhkey_v2_stat_evt_handler() : ble_msg.h
- HCI_LE_ISO_READ_TEST_COUNTERS_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_ISO_RX_TEST_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_ISO_TEST_END_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_ISO_TX_TEST_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_LTK_REQ_NEG_REPLY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_LTK_REQ_REPLY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- hci_le_ltk_request_evt_handler() : ble_msg.h
- HCI_LE_LTK_REQUEST_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_META_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_LE_MOD_SLEEP_CLK_ACC_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_PATH_LOSS_THRESHOLD_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_PER_ADV_CREATE_SYNC_CANCEL_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_PER_ADV_CREATE_SYNC_CMD_OPCODE : ble_id.h
- hci_le_per_adv_report_evt_handler() : ble_msg.h
- HCI_LE_PER_ADV_REPORT_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_PER_ADV_SET_INFO_TRANSF_CMD_OPCODE : ble_id.h
- hci_le_per_adv_sync_est_evt_handler() : ble_msg.h
- HCI_LE_PER_ADV_SYNC_EST_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- hci_le_per_adv_sync_lost_evt_handler() : ble_msg.h
- HCI_LE_PER_ADV_SYNC_LOST_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_PER_ADV_SYNC_TRANSF_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_PER_ADV_SYNC_TRANSF_REC_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_PER_ADV_TERM_SYNC_CMD_OPCODE : ble_id.h
- hci_le_phy_upd_cmp_evt_handler() : ble_msg.h
- HCI_LE_PHY_UPD_CMP_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RAND_CMD_OPCODE : ble_id.h
- hci_le_ranging_cmp_evt_handler() : ble_msg.h
- HCI_LE_RANGING_CMP_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- hci_le_ranging_ind_evt_handler() : ble_msg.h
- HCI_LE_RANGING_IND_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- hci_le_ranging_sample_report_evt_handler() : ble_msg.h
- HCI_LE_RANGING_SAMPLE_REPORT_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_ADV_CHNL_TX_PW_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_ANTENNA_INF_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_BUF_SIZE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_BUF_SIZE_V2_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_CHNL_MAP_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_ISO_LINK_QUALITY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_ISO_TX_SYNC_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_LOC_P256_PUB_KEY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_LOC_P256_PUB_KEY_CMP_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_LOC_RSLV_ADDR_CMD_OPCODE : ble_id.h
- hci_le_rd_local_p256_public_key_cmp_evt_handler() : ble_msg.h
- HCI_LE_RD_LOCAL_SUPP_FEATS_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_MAX_ADV_DATA_LEN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_MAX_DATA_LEN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_NB_SUPP_ADV_SETS_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_PEER_RSLV_ADDR_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_PER_ADV_LIST_SIZE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- hci_le_rd_phy_cmd_cmp_evt_handler() : ble_msg.h
- HCI_LE_RD_PHY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_REM_FEATS_CMD_OPCODE : ble_id.h
- hci_le_rd_rem_feats_cmp_evt_handler() : ble_msg.h
- HCI_LE_RD_REM_FEATS_CMP_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_REMOTE_TX_PWR_LVL_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_RF_PATH_COMP_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_RSLV_LIST_SIZE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_SUGGTED_DFT_DATA_LEN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_SUPP_STATES_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_TX_PWR_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RD_WLST_SIZE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_REJECT_CIS_REQ_CMD_OPCODE : ble_id.h
- hci_le_rem_con_param_req_evt_handler() : ble_msg.h
- HCI_LE_REM_CON_PARAM_REQ_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_REM_CON_PARAM_REQ_NEG_REPLY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_REM_CON_PARAM_REQ_REPLY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_REMOVE_CIG_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_REMOVE_ISO_DATA_PATH_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_REQ_PEER_SCA_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_REQ_PEER_SCA_CMP_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RMV_ADV_SET_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RMV_DEV_FROM_PER_ADV_LIST_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RMV_DEV_FROM_RSLV_LIST_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RMV_DEV_FROM_WLST_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RX_TEST_V1_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RX_TEST_V2_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_RX_TEST_V3_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SCAN_REQ_RCVD_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- hci_le_scan_timeout_evt_handler() : ble_msg.h
- HCI_LE_SCAN_TIMEOUT_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_ADDR_RESOL_EN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_ADV_DATA_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_ADV_EN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_ADV_PARAM_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_ADV_SET_RAND_ADDR_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_CIG_PARAMS_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_CIG_PARAMS_TEST_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_CON_CTE_RX_PARAM_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_CON_CTE_TX_PARAM_CMD_OPCODE : ble_id.h
- hci_le_set_conless_cte_tx_en_cmd_cmp_handler() : ble_msg.h
- HCI_LE_SET_CONLESS_CTE_TX_EN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- hci_le_set_conless_cte_tx_param_cmd_cmp_handler() : ble_msg.h
- HCI_LE_SET_CONLESS_CTE_TX_PARAM_CMD_OPCODE : ble_id.h
- hci_le_set_conless_iq_sampl_en_cmd_cmp_evt_list_handler() : ble_msg.h
- HCI_LE_SET_CONLESS_IQ_SAMPL_EN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- hci_le_set_data_len_cmd_cmp_evt_handler() : ble_msg.h
- HCI_LE_SET_DATA_LEN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_DFT_PER_ADV_SYNC_TRANSF_PARAM_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_DFT_PHY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_EVT_MASK_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_EXT_ADV_DATA_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_EXT_ADV_EN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_EXT_ADV_PARAM_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_EXT_SCAN_EN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_EXT_SCAN_PARAM_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_EXT_SCAN_RSP_DATA_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_GDX_RANGING_PARAMS_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_HOST_CH_CLASS_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_HOST_FEATURE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_PATH_LOSS_REP_EN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_PATH_LOSS_REP_PARAM_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_PER_ADV_DATA_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_PER_ADV_EN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_PER_ADV_PARAM_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_PER_ADV_REC_EN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- hci_le_set_per_adv_rec_en_cmp_evt_handler() : ble_msg.h
- HCI_LE_SET_PER_ADV_SYNC_TRANSF_PARAM_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_PHY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_PRIV_MODE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_RAND_ADDR_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_RSLV_PRIV_ADDR_TO_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_SCAN_EN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_SCAN_PARAM_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_SCAN_RSP_DATA_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SET_TX_POWER_REP_EN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_SETUP_ISO_DATA_PATH_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_START_RANGING_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_TERMINATE_BIG_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_TERMINATE_BIG_CMP_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_TEST_END_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_TIME_SYNC_EN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_TX_POWER_REPORTING_EVT_SUBCODE : ble_id.h
- HCI_LE_TX_TEST_V1_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_TX_TEST_V2_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_TX_TEST_V3_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_TX_TEST_V4_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_WR_RF_PATH_COMP_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LE_WR_SUGGTED_DFT_DATA_LEN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LINK_SUPV_TO_CHG_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_LK_NOTIF_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_LK_REQ_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_LK_REQ_NEG_REPLY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_LK_REQ_REPLY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_MASTER_LK_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_MASTER_LK_CMP_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_MAX_EVT_MSK_PAGE_1_CODE : ble_id.h
- HCI_MAX_EVT_MSK_PAGE_2_CODE : ble_id.h
- HCI_MAX_SLOT_CHG_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_MODE_CHG_EVT_CODE : ble_id.h
- hci_msg_id : ble_id.h
- HCI_MSG_ID_FIRST : ble_id.h
- HCI_MSG_ID_LAST : ble_id.h
- HCI_NB_CMP_PKTS_EVT_CODE : ble_id.h
- hci_nb_cmp_pkts_evt_handler() : ble_msg.h
- HCI_NO_OPERATION_CMD_OPCODE : ble_id.h
- hci_opcode : ble_id.h
- HCI_PAGE_SCAN_REPET_MODE_CHG_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_PARK_STATE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_PER_INQ_MODE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_PIN_CODE_REQ_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_PIN_CODE_REQ_NEG_REPLY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_PIN_CODE_REQ_REPLY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_PUBLIC_ADDR_SET_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_QOS_SETUP_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_QOS_SETUP_CMP_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_QOS_VIOL_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_RD_AFH_CH_ASSESS_MODE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_AFH_CH_MAP_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_AUTH_EN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_AUTH_PAYL_TO_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_AUTO_FLUSH_TO_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_BD_ADDR_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_BUF_SIZE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- hci_rd_chnl_map_cmd_cmp_evt_handler() : ble_msg.h
- HCI_RD_CLASS_OF_DEV_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_CLK_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_CLK_OFF_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_CLK_OFF_CMP_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_RD_CON_ACCEPT_TO_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_CURR_IAC_LAP_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_DATA_BLOCK_SIZE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_DFT_ERR_DATA_REP_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_DFT_LINK_POL_STG_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_ENC_KEY_SIZE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_ENH_TX_PWR_LVL_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_EXT_INQ_LEN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_EXT_INQ_RSP_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_EXT_PAGE_TO_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_FAIL_CONTACT_CNT_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_FLOW_CNTL_MODE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_HOLD_MODE_ACTIVITY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_INQ_MODE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_INQ_RSP_TX_PWR_LVL_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_INQ_SCAN_ACT_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_INQ_SCAN_TYPE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_LE_HOST_SUPP_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_LINK_POL_STG_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_LINK_QUAL_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_LINK_SUPV_TO_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_LMP_HDL_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_LOC_OOB_DATA_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_LOC_OOB_EXT_DATA_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_LOCAL_EXT_FEATS_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_LOCAL_NAME_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_LOCAL_SP_OPT_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_LOCAL_SUPP_CMDS_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_LOCAL_SUPP_CODEC_CAP_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_LOCAL_SUPP_CODECS_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_LOCAL_SUPP_CODECS_V2_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_LOCAL_SUPP_CTRL_DELAY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_LOCAL_SUPP_FEATS_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_LOCAL_VER_INFO_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_LOOPBACK_MODE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_NB_BDCST_RETX_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_NB_SUPP_IAC_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_PAGE_SCAN_ACT_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_PAGE_SCAN_TYPE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_PAGE_TO_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_PIN_TYPE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_REM_EXT_FEATS_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_REM_EXT_FEATS_CMP_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_RD_REM_SUPP_FEATS_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_REM_SUPP_FEATS_CMP_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_RD_REM_VER_INFO_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_REM_VER_INFO_CMP_EVT_CODE : ble_id.h
- hci_rd_rssi_cmd_cmp_evt_handler() : ble_msg.h
- HCI_RD_RSSI_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_SCAN_EN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_SEC_CON_HOST_SUPP_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_SP_MODE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_STORED_LK_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_SYNC_FLOW_CTRL_EN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_SYNC_TRAIN_PARAM_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_TX_PWR_LVL_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RD_VOICE_STG_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_REC_SYNC_TRAIN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_REFRESH_ENC_KEY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_REJECT_CON_REQ_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_REJECT_SYNC_CON_REQ_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_REM_HOST_SUPP_FEATS_NOTIF_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_REM_NAME_REQ_CANCEL_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_REM_NAME_REQ_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_REM_NAME_REQ_CMP_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_REM_OOB_DATA_REQ_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_REM_OOB_DATA_REQ_NEG_REPLY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_REM_OOB_DATA_REQ_REPLY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_REM_OOB_EXT_DATA_REQ_REPLY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RESET_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RETURN_LINK_KEYS_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_ROLE_CHG_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_ROLE_DISCOVERY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_RST_FAIL_CONTACT_CNT_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SAM_STATUS_CHANGE_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_SEND_KEYPRESS_NOTIF_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SET_AFH_HOST_CH_CLASS_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SET_CON_ENC_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SET_CON_SLV_BCST_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SET_CON_SLV_BCST_DATA_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SET_CON_SLV_BCST_REC_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SET_CTRL_TO_HOST_FLOW_CTRL_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SET_ECO_BASE_INTV_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SET_EVT_FILTER_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SET_EVT_MASK_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SET_EVT_MASK_PAGE_2_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SET_EXTERNAL_FRAME_CONFIG_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SET_MWS_CHANNEL_PARAMS_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SET_MWS_PATTERN_CONFIG_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SET_MWS_SCAN_FREQ_TABLE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SET_MWS_SIGNALING_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SET_MWS_TRANSPORT_LAYER_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SET_RES_LT_ADDR_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SETUP_SYNC_CON_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SLV_PAGE_RSP_TO_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_SNIFF_MODE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SNIFF_SUB_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SNIFF_SUB_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_SP_CMP_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_START_SYNC_TRAIN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SWITCH_ROLE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_SYNC_CON_CHG_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_SYNC_CON_CMP_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_SYNC_DATA : ble_id.h
- HCI_SYNC_TRAIN_CMP_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_SYNC_TRAIN_REC_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_TESTER_SET_LE_PARAMS_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_TRUNC_PAGE_CAN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_TRUNC_PAGE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_TRUNC_PAGE_CMP_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_USER_CFM_REQ_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_USER_CFM_REQ_NEG_REPLY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_USER_CFM_REQ_REPLY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_USER_PASSKEY_NOTIF_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_USER_PASSKEY_REQ_EVT_CODE : ble_id.h
- HCI_USER_PASSKEY_REQ_NEG_REPLY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_USER_PASSKEY_REQ_REPLY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_VS_AUSY_CIS_EVT_CTRL_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_VS_AUSY_CLOCK_CONVERT_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_VS_AUSY_CLOCK_SAMPLE_GET_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_VS_AUSY_CON_EVT_CNT_GET_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_VS_AUSY_EVT_TX_TIME_GET_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_VS_AUSY_LAST_RX_TIME_GET_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_VS_RD_PICONET_CLOCK_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_VS_SET_ISO_DATA_PATH_TRIGGER_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_VS_SET_MAX_RX_SIZE_AND_TIME_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_VS_SET_PREF_SLAVE_EVT_DUR_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_VS_SET_PREF_SLAVE_LATENCY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_AFH_CH_ASSESS_MODE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_AUTH_EN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_AUTH_PAYL_TO_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_AUTO_FLUSH_TO_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_CLASS_OF_DEV_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_CON_ACCEPT_TO_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_CURR_IAC_LAP_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_DFT_ERR_DATA_REP_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_DFT_LINK_POL_STG_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_EXT_INQ_LEN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_EXT_INQ_RSP_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_EXT_PAGE_TO_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_FLOW_CNTL_MODE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_HOLD_MODE_ACTIVITY_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_INQ_MODE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_INQ_SCAN_ACT_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_INQ_SCAN_TYPE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_INQ_TX_PWR_LVL_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_LE_HOST_SUPP_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_LINK_POL_STG_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_LINK_SUPV_TO_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_LOCAL_NAME_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_LOOPBACK_MODE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_NB_BDCST_RETX_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_PAGE_SCAN_ACT_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_PAGE_SCAN_TYPE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_PAGE_TO_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_PIN_TYPE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_SCAN_EN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_SEC_CON_HOST_SUPP_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_SEC_CON_TEST_MODE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_SP_DBG_MODE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_SP_MODE_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_STORED_LK_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_SYNC_FLOW_CTRL_EN_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_SYNC_TRAIN_PARAM_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HCI_WR_VOICE_STG_CMD_OPCODE : ble_id.h
- HID_INFO_FLAG_NORMALLY_CONNECTABLE_MSK : hids.h
- HID_INFO_FLAG_REMOTE_WAKE_MSK : hids.h
- hids_boot_kb_in_rep_send() : hids.h
- hids_boot_mouse_in_rep_send() : hids.h
- HIDS_CONNECTION_MAX : hids.h
- HIDS_EVT_BOOT_MODE_ENTERED : hids.h
- hids_evt_handler_t : hids.h
- HIDS_EVT_HOST_EXIT_SUSP : hids.h
- HIDS_EVT_HOST_SUSP : hids.h
- HIDS_EVT_IN_REP_NOTIFY_DISABLED : hids.h
- HIDS_EVT_IN_REP_NOTIFY_ENABLED : hids.h
- HIDS_EVT_INVALID : hids.h
- HIDS_EVT_REP_CHAR_WRITE : hids.h
- HIDS_EVT_REPORT_MODE_ENTERED : hids.h
- hids_evt_type_t : hids.h
- hids_input_rep_send() : hids.h
- HIDS_REP_TYPE_FEATURE : hids.h
- HIDS_REP_TYPE_INPUT : hids.h
- HIDS_REP_TYPE_OUTPUT : hids.h
- HIDS_REPORT_MAP_MAX_SIZE : hids.h
- HIDS_REPORT_MAX_SIZE : hids.h
- HIDS_REPORT_TYPE_FEATURE : hids.h
- HIDS_REPORT_TYPE_IN1 : hids.h
- HIDS_REPORT_TYPE_IN2 : hids.h
- HIDS_REPORT_TYPE_IN3 : hids.h
- HIDS_REPORT_TYPE_KB_IN : hids.h
- HIDS_REPORT_TYPE_KB_OUT : hids.h
- HIDS_REPORT_TYPE_MOUSE_IN : hids.h
- HIDS_REPORT_TYPE_OUT : hids.h
- HIDS_REPORT_TYPE_RESERVED : hids.h
- hids_report_type_t : hids.h
- hids_service_init() : hids.h
- hids_service_start_handle_get() : hids.h
- HOST_TO_CONTROLLER : ble_iso.h
- HRRCPS_CONNECTION_MAX : hrrcps.h
- HRRCPS_CTRL_PT_HRS_CONN_STA_REPORT : hrrcps.h
- HRRCPS_CTRL_PT_HRS_DISCONN : hrrcps.h
- HRRCPS_CTRL_PT_HRS_NTF_DISABLE : hrrcps.h
- HRRCPS_CTRL_PT_HRS_NTF_ENABLE : hrrcps.h
- HRRCPS_CTRL_PT_HRS_SEN_LOC_READ : hrrcps.h
- hrrcps_ctrl_pt_id_t : hrrcps.h
- HRRCPS_CTRL_PT_RSCS_CONN_STA_REPORT : hrrcps.h
- HRRCPS_CTRL_PT_RSCS_DISCONN : hrrcps.h
- HRRCPS_CTRL_PT_RSCS_NTF_DISABLE : hrrcps.h
- HRRCPS_CTRL_PT_RSCS_NTF_ENABLE : hrrcps.h
- HRRCPS_CTRL_PT_RSCS_SEN_LOC_READ : hrrcps.h
- HRRCPS_CTRL_PT_RSP_CODE : hrrcps.h
- hrrcps_ctrl_pt_rsp_send() : hrrcps.h
- HRRCPS_CTRL_PT_RSP_VAL_LEN : hrrcps.h
- HRRCPS_CTRL_PT_SCAN_HRS : hrrcps.h
- HRRCPS_CTRL_PT_SCAN_RSCS : hrrcps.h
- HRRCPS_CTRL_PT_VAL_LEN : hrrcps.h
- HRRCPS_EVT_CTRL_PT_IND_DISABLE : hrrcps.h
- HRRCPS_EVT_CTRL_PT_IND_ENABLE : hrrcps.h
- HRRCPS_EVT_DISABLE_HRS_NTF : hrrcps.h
- HRRCPS_EVT_DISABLE_RSCS_NTF : hrrcps.h
- HRRCPS_EVT_DISCONN_HRS_LINK : hrrcps.h
- HRRCPS_EVT_DISCONN_RSCS_LINK : hrrcps.h
- HRRCPS_EVT_ENABLE_HRS_NTF : hrrcps.h
- HRRCPS_EVT_ENABLE_RSCS_NTF : hrrcps.h
- hrrcps_evt_handler_t : hrrcps.h
- HRRCPS_EVT_HRS_SENSOR_LOC_READ : hrrcps.h
- HRRCPS_EVT_INVALID : hrrcps.h
- HRRCPS_EVT_RSCS_SENSOR_LOC_READ : hrrcps.h
- HRRCPS_EVT_SCAN_HRS : hrrcps.h
- HRRCPS_EVT_SCAN_RSCS : hrrcps.h
- hrrcps_evt_type_t : hrrcps.h
- HRRCPS_RSP_ID_ERROR : hrrcps.h
- HRRCPS_RSP_ID_OK : hrrcps.h
- hrrcps_rsp_id_t : hrrcps.h
- hrrcps_service_init() : hrrcps.h
- HRRCPS_SERVICE_UUID : hrrcps.h
- HRS_C_BIT_ENERGY_EXPENDED_STATUS : hrs_c.h
- HRS_C_BIT_INTERVAL : hrs_c.h
- HRS_C_BIT_RATE_FORMAT : hrs_c.h
- HRS_C_BIT_SENSOR_CONTACT_DETECTED : hrs_c.h
- HRS_C_BIT_SENSOR_CONTACT_SUPPORTED : hrs_c.h
- HRS_C_CONNECTION_MAX : hrs_c.h
- HRS_C_CTRL_POINT_ENERGY_EXP : hrs_c.h
- hrs_c_ctrl_point_set() : hrs_c.h
- hrs_c_disc_srvc_start() : hrs_c.h
- HRS_C_EVT_CTRL_POINT_SET : hrs_c.h
- HRS_C_EVT_DISCOVERY_COMPLETE : hrs_c.h
- HRS_C_EVT_DISCOVERY_FAIL : hrs_c.h
- hrs_c_evt_handler_t : hrs_c.h
- HRS_C_EVT_HR_MEAS_NTF_SET_SUCCESS : hrs_c.h
- HRS_C_EVT_HR_MEAS_VAL_RECEIVE : hrs_c.h
- HRS_C_EVT_INVALID : hrs_c.h
- HRS_C_EVT_SENSOR_LOC_READ_RSP : hrs_c.h
- hrs_c_evt_type_t : hrs_c.h
- HRS_C_EVT_WRITE_OP_ERR : hrs_c.h
- hrs_c_flag_bit_t : hrs_c.h
- hrs_c_heart_rate_meas_notify_set() : hrs_c.h
- HRS_C_RR_INTERVALS_NUM_MAX : hrs_c.h
- HRS_C_SENS_LOC_CHEST : hrs_c.h
- HRS_C_SENS_LOC_EARLOBE : hrs_c.h
- HRS_C_SENS_LOC_FINGER : hrs_c.h
- HRS_C_SENS_LOC_FOOT : hrs_c.h
- HRS_C_SENS_LOC_HAND : hrs_c.h
- HRS_C_SENS_LOC_OTHER : hrs_c.h
- HRS_C_SENS_LOC_WRIST : hrs_c.h
- hrs_c_sensor_loc_read() : hrs_c.h
- hrs_c_sensor_loc_t : hrs_c.h
- HRS_CHAR_BODY_SENSOR_LOC_SUP : hrs.h
- HRS_CHAR_ENGY_EXP_SUP : hrs.h
- HRS_CHAR_MANDATORY : hrs.h
- hrs_client_init() : hrs_c.h
- HRS_CONNECTION_MAX : hrs.h
- hrs_energy_update() : hrs.h
- hrs_evt_handler_t : hrs.h
- HRS_EVT_NOTIFICATION_DISABLED : hrs.h
- HRS_EVT_NOTIFICATION_ENABLED : hrs.h
- HRS_EVT_READ_BODY_SEN_LOCATION : hrs.h
- HRS_EVT_RESET_ENERGY_EXPENDED : hrs.h
- hrs_evt_type_t : hrs.h
- hrs_heart_rate_measurement_send() : hrs.h
- HRS_MAX_BUFFERED_RR_INTERVALS : hrs.h
- HRS_MEAS_MAX_LEN : hrs.h
- hrs_rr_interval_add() : hrs.h
- HRS_SENS_LOC_CHEST : hrs.h
- HRS_SENS_LOC_EARLOBE : hrs.h
- HRS_SENS_LOC_FINGER : hrs.h
- HRS_SENS_LOC_FOOT : hrs.h
- HRS_SENS_LOC_HAND : hrs.h
- HRS_SENS_LOC_OTHER : hrs.h
- HRS_SENS_LOC_WRIST : hrs.h
- hrs_sensor_contact_detected_update() : hrs.h
- hrs_sensor_contact_supported_set() : hrs.h
- hrs_sensor_loc_t : hrs.h
- hrs_sensor_location_set() : hrs.h
- hrs_service_init() : hrs.h
- hrs_service_start_handle_get() : hrs.h
- HTS_CHAR_FULL : hts.h
- HTS_CHAR_INTM_TEM_SUP : hts.h
- HTS_CHAR_MANDATORY : hts.h
- HTS_CHAR_MEAS_INTERVAL_SUP : hts.h
- HTS_CHAR_TEM_TYPE_SUP : hts.h
- HTS_CONNECTION_MAX : hts.h
- hts_date_time_t : hts.h
- hts_evt_handler_t : hts.h
- HTS_EVT_INTM_TEM_NOTIFICATION_DISABLE : hts.h
- HTS_EVT_INTM_TEM_NOTIFICATION_ENABLE : hts.h
- HTS_EVT_INVALID : hts.h
- HTS_EVT_MEAS_INTERVAL_INDICATION_DISABLE : hts.h
- HTS_EVT_MEAS_INTERVAL_UPDATE : hts.h
- HTS_EVT_MEAS_INTREVAL_INDICATION_ENABLE : hts.h
- HTS_EVT_READ_CHARACTERISTIC : hts.h
- HTS_EVT_TEM_MEAS_INDICATION_DISABLE : hts.h
- HTS_EVT_TEM_MEAS_INDICATION_ENABLE : hts.h
- hts_evt_type_t : hts.h
- hts_flag_bit_t : hts.h
- HTS_INTM_TEM_MAX_LEN : hts.h
- HTS_MEAS_FLAG_TEM_TYPE_BIT : hts.h
- HTS_MEAS_FLAG_TEM_UINTS_BIT : hts.h
- HTS_MEAS_FLAG_TIME_STAMP_BIT : hts.h
- HTS_MEAS_INTERVAL_MAX_LEN : hts.h
- HTS_MEAS_INTV_DFLT_MAX : hts.h
- HTS_MEAS_INTV_DFLT_MIN : hts.h
- hts_measurement_interval_send() : hts.h
- hts_measurement_send() : hts.h
- HTS_READ_CHAR_MEAS_INTL : hts.h
- HTS_READ_CHAR_TEMP_TYPE : hts.h
- hts_read_characteristic_t : hts.h
- hts_service_init() : hts.h
- HTS_TEM_MEAS_MAX_LEN : hts.h
- HTS_TEM_TYPE_MAX_LEN : hts.h
- hts_temp_meas_loc_t : hts.h
- hts_temp_meas_type_t : hts.h
- HTS_TEMP_TYPE_ARMPIT : hts.h
- HTS_TEMP_TYPE_BODY : hts.h
- HTS_TEMP_TYPE_EAR : hts.h
- HTS_TEMP_TYPE_EAR_DRUM : hts.h
- HTS_TEMP_TYPE_FINGER : hts.h
- HTS_TEMP_TYPE_GI_TRACT : hts.h
- HTS_TEMP_TYPE_MOUTH : hts.h
- HTS_TEMP_TYPE_RECTUM : hts.h
- HTS_TEMP_TYPE_TOE : hts.h
- hts_temp_unit_t : hts.h
- HTS_TEMPERATURE_CELCIUS : hts.h
- HTS_TEMPERATURE_FAHRENHEIT : hts.h
- HTS_TEMPERATURE_INTERMEDIATE : hts.h
- HTS_TEMPERATURE_STABLE : hts.h
- HW_VERSION_B2 : gr533x_sys_sdk.h
- HW_VERSION_B3 : gr533x_sys_sdk.h
- hw_version_type_t : gr533x_sys_sdk.h