### - e -

- edge_capture : _hal_timer_capture_channel_init
- efuse_msp_deinit : _hal_efuse_callback
- efuse_msp_init : _hal_efuse_callback
- em_ble_act_num : stack_heaps_table_t
- em_ble_adv_buf_nb_tx : stack_heaps_table_t
- em_ble_adv_frag_nb_tx : stack_heaps_table_t
- em_ble_ral_num : stack_heaps_table_t
- em_common_offset : stack_heaps_table_t
- enable : app_pwm_pin_t , app_spi_pin_t , iso_set_per_adv_rcv_enable_t
- enable_flag : iso_set_data_path_trigger_t
- enc_code : iso_create_big_sync_t
- enc_ind : ble_sec_evt_t
- enc_req : ble_sec_evt_t
- encode_rst : ble_dis_c_read_rsp_t
- encryption : iso_big_info_report_evt_t , iso_create_big_sync_t , iso_create_big_t
- encryption_code : iso_create_big_t
- end_hdl : ble_gattc_browse_inc_srvc_t , ble_gattc_browse_srvc_t , ble_gattc_disc_char_t , ble_gattc_evt_browse_srvc_t , ble_gattc_include_t , ble_gattc_read_by_uuid_t , ble_gattc_service_t , ble_gatts_evt_inited_ind_t , gattc_prf_reg_peer_evt_t
- end_seg : ras_ctr_lost_data_seg_operand_t
- energy_expended : hrs_c_hr_meas_t
- env_buf : dfu_buf_table_t
- env_ret : stack_heaps_table_t
- env_ret_size : stack_heaps_table_t
- env_size : dfu_buf_table_t
- err_code : ras_c_ad_discover_rsp_t , ras_c_ad_read_ntf_ind_data_t , ras_c_ad_write_rsp_t , ras_c_discover_rsp_t , ras_c_read_rsp_t , ras_c_write_rsp_t
- error_code : _adc_handle , _comp_handle , _dma_handle , _efuse_handle , _i2c_handle , _rtc_handle_t , _spi_handle , _uart_handle , _xqspi_handle_t , app_i2c_evt_t , app_spi_evt_t , app_uart_evt_t
- esl_id : esls_c_evt_t
- esls_addr_handle : esls_c_handles_t
- esls_ap_sync_key_handle : esls_c_handles_t
- esls_char_infor : esls_init_t
- esls_ctrl_point_cccd_handle : esls_c_handles_t
- esls_ctrl_point_handle : esls_c_handles_t
- esls_current_abs_time_handle : esls_c_handles_t
- esls_display_handle : esls_c_handles_t
- esls_image_handle : esls_c_handles_t
- esls_led_handle : esls_c_handles_t
- esls_nvds_cb : esls_init_t
- esls_rsp_key_handle : esls_c_handles_t
- esls_sensor_handle : esls_c_handles_t
- esls_srvc_end_handle : esls_c_handles_t
- esls_srvc_start_handle : esls_c_handles_t
- ett_id : ams_c_attr_info_t , ams_c_ett_attr_id_t
- event_flags : ntf_source_pdu_t
- event_id : ntf_source_pdu_t
- evt : ble_evt_t
- evt_data : ras_c_ad_evt_t , ras_c_evt_t
- evt_data_ptr : esls_evt_t
- evt_handler : adc_env_t , ags_init_t , ans_init_t , aon_aon_wdt_env_t , bas_init_t , bcs_init_t , bod_env_t , bps_init_t , comp_env_t , cscs_init_t , cts_init_t , dma_env_t , dual_tim_env_t , esls_init_t , gls_init_t , gus_init_t , hids_init_t , hrs_init_t , hts_init_t , i2c_env_t , ias_init_t , lls_init_t , lms_init_t , mlmr_init_t , otas_init_t , pass_init_t , pcs_init_t , rng_env_t , rscs_init_t , rtus_init_t , samples_init_t , spi_env_t , ths_init_t , tim_env_t , uart_env_t , uds_init_t , wechat_init_t , wss_init_t
- evt_id : ble_evt_t
- evt_param : ras_ad_evt_t
- evt_param_len : ras_ad_evt_t
- evt_status : ble_evt_t
- evt_type : ags_evt_t , ams_c_evt_t , ancs_c_evt_t , ans_c_evt_t , ans_evt_t , bas_c_evt_t , bas_evt_t , bcs_evt_t , cscs_evt_t , cts_c_evt_t , cts_evt_t , dis_c_evt_t , dss_evt_t , esls_c_evt_t , esls_evt_t , gls_evt_t , gus_c_evt_t , gus_evt_t , hids_evt_t , hrrcps_evt_t , hrs_c_evt_t , hrs_evt_t , hts_evt_t , ias_c_evt_t , ias_evt_t , lls_c_evt_t , lls_evt_t , lms_evt_t , lns_evt_t , mlmr_c_evt_t , mlmr_evt_t , otas_c_evt_t , otas_evt_t , pass_c_evt_t , pass_evt_t , pcs_evt_t , ras_ad_evt_t , ras_c_ad_evt_t , ras_c_evt_t , rscs_c_evt_t , rscs_evt_t , rtus_evt_t , samples_evt_t , ths_c_evt_t , ths_evt_t , thscps_evt_t , tps_c_evt_t , uds_evt_t , wechat_evt_t , wss_evt_t
- exercise_duration : gls_meas_ctx_t
- exercise_intensity : gls_meas_ctx_t
- expected_time_1min_adapt : cts_updata_ref_time_info_t
- exponent : bps_ieee_float16_t , gls_ieee_float16_t , ieee_float32_t , prf_char_pres_fmt_t
- ext_perm : ble_gatts_attm_desc_128_t , ble_gatts_attm_desc_t
- ext_wakeup_enable : ble_slp_config_t
- extended_flags : gls_meas_ctx_t
- extern_ref : app_adc_pin_cfg_t