### - s -

- SAMPLES_CONNECTION_MAX : sample_service.h
- SAMPLES_INSTANCE_MAX : sample_service.h
- SAMPLES_MAX_DATA_LEN : sample_service.h
- SAMPLES_SERVICE_UUID : sample_service.h
- SDK_ERR_ADV_DATA_NOT_SET : ble_error.h
- SDK_ERR_APP_ERROR : ble_error.h
- SDK_ERR_BUSY : ble_error.h
- SDK_ERR_CACHE_INVALID : ble_error.h
- SDK_ERR_CACHE_NOT_ENABLE : ble_error.h
- SDK_ERR_DISALLOWED : ble_error.h
- SDK_ERR_DISCONNECTED : ble_error.h
- SDK_ERR_EXT_SCAN_RSP_DATA_NOT_SET : ble_error.h
- SDK_ERR_FEATURE_NOT_ENABLE : ble_error.h
- SDK_ERR_IND_DISABLED : ble_error.h
- SDK_ERR_INVALID_ADDRESS : ble_error.h
- SDK_ERR_INVALID_ADV_DATA_TYPE : ble_error.h
- SDK_ERR_INVALID_ADV_IDX : ble_error.h
- SDK_ERR_INVALID_ADV_INTERVAL : ble_error.h
- SDK_ERR_INVALID_ADV_PARAM : ble_error.h
- SDK_ERR_INVALID_ADV_PEER_ADDR : ble_error.h
- SDK_ERR_INVALID_ATT_VAL_LEN : ble_error.h
- SDK_ERR_INVALID_BUFF_LENGTH : ble_error.h
- SDK_ERR_INVALID_CHL_NUM : ble_error.h
- SDK_ERR_INVALID_CID : ble_error.h
- SDK_ERR_INVALID_CONN_IDX : ble_error.h
- SDK_ERR_INVALID_DATA_LENGTH : ble_error.h
- SDK_ERR_INVALID_DISVCOVERY_MODE : ble_error.h
- SDK_ERR_INVALID_DURATION_PARAM : ble_error.h
- SDK_ERR_INVALID_HANDLE : ble_error.h
- SDK_ERR_INVALID_OFFSET : ble_error.h
- SDK_ERR_INVALID_PARAM : ble_error.h
- SDK_ERR_INVALID_PER_SYNC_IDX : ble_error.h
- SDK_ERR_INVALID_PERM : ble_error.h
- SDK_ERR_INVALID_PSM_ALREADY_REGISTERED : ble_error.h
- SDK_ERR_INVALID_PSM_EXCEEDED_MAX_PSM_NUM : ble_error.h
- SDK_ERR_INVALID_PSM_NUM : ble_error.h
- SDK_ERR_LIST_FULL : ble_error.h
- SDK_ERR_LIST_ITEM_ALREADY_EXISTED : ble_error.h
- SDK_ERR_LIST_ITEM_NOT_FOUND : ble_error.h
- SDK_ERR_NO_RESOURCES : ble_error.h
- SDK_ERR_NOT_ENOUGH_CREDITS : ble_error.h
- SDK_ERR_NTF_DISABLED : ble_error.h
- SDK_ERR_NVDS_NOT_INIT : ble_error.h
- SDK_ERR_PER_ADV_DATA_NOT_SET : ble_error.h
- SDK_ERR_POINTER_NULL : ble_error.h
- SDK_ERR_PROFILE_COUNT : ble_error.h
- SDK_ERR_REPEAT_CID : ble_error.h
- SDK_ERR_REQ_NOT_SUPPORTED : ble_error.h
- SDK_ERR_SDK_INTERNAL : ble_error.h
- SDK_ERR_TIMER_INSUFFICIENT : ble_error.h
- SDK_SUCCESS : ble_error.h
- SET_GPIO_ALTFUNCCLR : ll_gpio.h
- SET_GPIO_ALTFUNCSET : ll_gpio.h
- SET_GPIO_DATA : ll_gpio.h
- SET_GPIO_DATAOUT : ll_gpio.h
- SET_GPIO_INTDBECLR : ll_gpio.h
- SET_GPIO_INTDBESET : ll_gpio.h
- SET_GPIO_INTENCLR : ll_gpio.h
- SET_GPIO_INTENSET : ll_gpio.h
- SET_GPIO_INTPOLCLR : ll_gpio.h
- SET_GPIO_INTPOLSET : ll_gpio.h
- SET_GPIO_INTSTAT : ll_gpio.h
- SET_GPIO_INTTYPECLR : ll_gpio.h
- SET_GPIO_INTTYPESET : ll_gpio.h
- SET_GPIO_OUTENCLR : ll_gpio.h
- SET_GPIO_OUTENSET : ll_gpio.h
- SLP_TIMER0 : gr5405.h
- SLP_TIMER_CFG_AUTO_RELOAD : ll_sleep_timer.h
- SLP_TIMER_CFG_CNT_ANY_CONDITION : ll_sleep_timer.h
- SLP_TIMER_CFG_CNT_SLP_ONLY : ll_sleep_timer.h
- SLP_TIMER_CFG_SINGLE_MODE : ll_sleep_timer.h
- SPI_DATASIZE_10BIT : hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_11BIT : hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_12BIT : hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_13BIT : hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_14BIT : hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_15BIT : hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_16BIT : hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_17BIT : hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_18BIT : hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_19BIT : hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_20BIT : hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_21BIT : hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_22BIT : hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_23BIT : hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_24BIT : hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_25BIT : hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_26BIT : hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_27BIT : hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_28BIT : hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_29BIT : hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_30BIT : hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_31BIT : hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_32BIT : hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_4BIT : hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_5BIT : hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_6BIT : hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_7BIT : hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_8BIT : hal_spi.h
- SPI_DATASIZE_9BIT : hal_spi.h
- SPI_DIRECTION_FULL_DUPLEX : hal_spi.h
- SPI_DIRECTION_READ_EEPROM : hal_spi.h
- SPI_DIRECTION_SIMPLEX_RX : hal_spi.h
- SPI_DIRECTION_SIMPLEX_TX : hal_spi.h
- SPI_FLAG_BUSY : hal_spi.h
- SPI_FLAG_DCOL : hal_spi.h
- SPI_FLAG_RFF : hal_spi.h
- SPI_FLAG_RFNE : hal_spi.h
- SPI_FLAG_TFE : hal_spi.h
- SPI_FLAG_TFNF : hal_spi.h
- SPI_FLAG_TXE : hal_spi.h
- SPI_IT_MST : hal_spi.h
- SPI_IT_RXF : hal_spi.h
- SPI_IT_RXO : hal_spi.h
- SPI_IT_RXU : hal_spi.h
- SPI_IT_TXE : hal_spi.h
- SPI_IT_TXO : hal_spi.h
- SPI_PHASE_1EDGE : hal_spi.h
- SPI_PHASE_2EDGE : hal_spi.h
- SPI_POLARITY_HIGH : hal_spi.h
- SPI_POLARITY_LOW : hal_spi.h
- SPI_RX_FIFO_LEVEL_MAX : hal_spi.h
- SPI_SLAVE_SELECT_0 : hal_spi.h
- SPI_SLAVE_SELECT_1 : hal_spi.h
- SPI_SLAVE_SELECT_ALL : hal_spi.h
- SPI_SOFT_CS_MAGIC_NUMBER : hal_spi.h
- SPI_TIMODE_DISABLE : hal_spi.h
- SPI_TIMODE_ENABLE : hal_spi.h
- SPI_TX_FIFO_LEVEL_MAX : hal_spi.h
- SYS_BD_ADDR_LEN : gr5405_sys_sdk.h
- SYS_BOOT_SETTING_PATTERN : gr5405_sys_sdk.h
- SYS_BOOT_SETTING_RSV_MAGIC : gr5405_sys_sdk.h
- SYS_BOOT_SETTING_SWD_DISABLE : gr5405_sys_sdk.h
- SYS_BOOT_SETTING_SWD_ENABLE : gr5405_sys_sdk.h
- SYS_CHIP_UID_LEN : gr5405_sys_sdk.h
- SYS_INVALID_TIMER_ID : gr5405_sys_sdk.h
- SYS_ROM_VERSION_ADDR : gr5405_sys_sdk.h
- SYS_SCA_SETTING_ADDR : gr5405_sys_sdk.h
- SYS_SET_BD_ADDR : gr5405_sys_sdk.h