### - s -

- samples_notify_tx_data() : sample_service.h
- samples_service_init() : sample_service.h
- sec_rcv_bond_ind_handler() : ble_msg.h
- sec_rcv_bond_req_ind_handler() : ble_msg.h
- sec_rcv_encrypt_ind_handler() : ble_msg.h
- sec_rcv_encrypt_req_ind_handler() : ble_msg.h
- sec_rcv_sec_req_ind_handler() : ble_msg.h
- sec_rcv_sec_req_timeout_ind_handler() : ble_msg.h
- sec_rcv_sign_counter_update_ind_handler() : ble_msg.h
- set_io_ldo_use_3p3_v() : gr5405_sys_sdk.h
- sys_adc_trim_get() : gr5405_sys_sdk.h
- sys_app_free() : gr5405_sys_sdk.h
- sys_app_heap_size_set() : gr5405_sys_sdk.h
- sys_app_malloc() : gr5405_sys_sdk.h
- sys_app_printf() : gr5405_sys_sdk.h
- sys_app_used_heap_size_get() : gr5405_sys_sdk.h
- sys_assert_cb_register() : gr5405_sys_sdk.h
- sys_attdb_usage_ratio_get() : gr5405_sys_sdk.h
- sys_ble_heartbeat_period_get() : gr5405_sys_sdk.h
- sys_ble_heartbeat_period_set() : gr5405_sys_sdk.h
- sys_context_save() : gr5405_sys_sdk.h
- sys_crystal_trim_get() : gr5405_sys_sdk.h
- sys_dcdc_sysldo_dcore_init() : platform_sdk.h
- sys_device_addr_get() : gr5405_sys_sdk.h
- sys_device_lp_gain_offset_2m_get() : gr5405_sys_sdk.h
- sys_device_package_get() : gr5405_sys_sdk.h
- sys_device_sram_get() : gr5405_sys_sdk.h
- sys_device_uid_get() : gr5405_sys_sdk.h
- sys_env_usage_ratio_get() : gr5405_sys_sdk.h
- sys_firmware_jump() : gr5405_sys_sdk.h
- sys_free() : gr5405_sys_sdk.h
- sys_get_protect_irq() : platform_sdk.h
- sys_hw_version_get() : gr5405_sys_sdk.h
- sys_ke_sleep_check() : gr5405_sys_sdk.h
- sys_lld_max_msg_usage_ratio_set() : gr5405_sys_sdk.h
- sys_lpclk_get() : gr5405_sys_sdk.h
- sys_lpclk_set() : gr5405_sys_sdk.h
- sys_lpcycles_2_hus() : gr5405_sys_sdk.h
- sys_lpper_get() : gr5405_sys_sdk.h
- sys_malloc() : gr5405_sys_sdk.h
- sys_malloc_db() : gr5405_sys_sdk.h
- sys_max_msg_usage_ratio_set() : gr5405_sys_sdk.h
- sys_msg_usage_ratio_get() : gr5405_sys_sdk.h
- sys_nonret_usage_ratio_get() : gr5405_sys_sdk.h
- sys_pmu_ddvs_dcore_adjust() : platform_sdk.h
- sys_pmu_ddvs_ringo_get() : platform_sdk.h
- sys_pmu_is_ss_chip() : platform_sdk.h
- sys_pmu_trim_get() : gr5405_sys_sdk.h
- sys_rf_trim_get() : gr5405_sys_sdk.h
- sys_ringo_trim_get() : gr5405_sys_sdk.h
- sys_sdk_ultra_conn_update() : gr5405_sys_sdk.h
- sys_sdk_verison_get() : gr5405_sys_sdk.h
- sys_security_data_use_present() : gr5405_sys_sdk.h
- sys_set_protect_irq() : platform_sdk.h
- sys_signal_handler_register() : gr5405_sys_sdk.h
- sys_swd_disable() : gr5405_sys_sdk.h
- sys_swd_enable() : gr5405_sys_sdk.h
- sys_swd_is_enabled() : gr5405_sys_sdk.h
- sys_trim_sum_get() : gr5405_sys_sdk.h
- sys_us_2_lpcycles() : gr5405_sys_sdk.h
- system_lp_table_update_twval() : platform_sdk.h
- system_pmu_calibration_stop() : platform_sdk.h
- system_pmu_deinit() : platform_sdk.h
- system_pmu_init() : platform_sdk.h
- system_power_mode() : platform_sdk.h