### - h -

- hal_adc_state_t : hal_adc.h
- hal_aes_state_t : hal_aes.h
- hal_comp_state_t : hal_comp.h
- hal_dma_callback_id_t : hal_dma.h
- hal_dma_state_t : hal_dma.h
- hal_dual_timer_channel_t : hal_dual_tim.h
- hal_dual_timer_state_t : hal_dual_tim.h
- hal_efuse_state_t : hal_efuse.h
- hal_hmac_state_t : hal_hmac.h
- hal_i2c_mode_t : hal_i2c.h
- hal_i2c_state_t : hal_i2c.h
- hal_lock_t : hal_def.h
- hal_pkc_state_t : hal_pkc.h
- hal_pm_status_t : hal_pwr_mgmt.h
- hal_pwm_active_channel_t : hal_pwm.h
- hal_pwm_mode_t : hal_pwm.h
- hal_pwm_state_t : hal_pwm.h
- hal_rng_state_t : hal_rng.h
- hal_rtc_state_t : hal_rtc.h
- hal_spi_state_t : hal_spi.h
- hal_status_t : gr_common.h
- hal_timer_capture_pin_t : hal_tim.h
- hal_timer_capture_type_t : hal_tim.h
- hal_timer_state_t : hal_tim.h
- hal_uart_state_t : hal_uart.h
- hal_xqspi_state_t : hal_xqspi.h
- hci_evt_code : ble_id.h
- hci_le_evt_subcode : ble_id.h
- hci_msg_id : ble_id.h
- hci_opcode : ble_id.h
- hci_vs_dbg_evt_subcode : ble_id.h
- hci_vs_opcode : ble_id.h
- hids_evt_type_t : hids.h
- hids_report_type_t : hids.h
- hrrcps_ctrl_pt_id_t : hrrcps.h
- hrrcps_evt_type_t : hrrcps.h
- hrrcps_rsp_id_t : hrrcps.h
- hrs_c_evt_type_t : hrs_c.h
- hrs_c_flag_bit_t : hrs_c.h
- hrs_c_sensor_loc_t : hrs_c.h
- hrs_evt_type_t : hrs.h
- hrs_sensor_loc_t : hrs.h
- hts_evt_type_t : hts.h
- hts_flag_bit_t : hts.h
- hts_read_characteristic_t : hts.h
- hts_temp_meas_loc_t : hts.h
- hts_temp_meas_type_t : hts.h
- hts_temp_unit_t : hts.h
- hw_version_type_t : gr5405_sys_sdk.h