### - m -

- MAX_XO_REQUEST_DEVICE_NUM : hal_clock.h
- MEM_POWER_AUTO_MODE : platform_sdk.h
- MEM_POWER_FULL_MODE : platform_sdk.h
- MIRROR_16M : platform_sdk.h
- MIRROR_24M : platform_sdk.h
- MIRROR_32M : platform_sdk.h
- MIRROR_48M : platform_sdk.h
- MIRROR_64M : platform_sdk.h
- MIRROR_XO16M : platform_sdk.h
- MLMR_C_EVT_DISCOVERY_COMPLETE : mlmr_c.h
- MLMR_C_EVT_DISCOVERY_FAIL : mlmr_c.h
- MLMR_C_EVT_FLOW_CTRL_NTF_SET_SUCCESS : mlmr_c.h
- MLMR_C_EVT_INVALID : mlmr_c.h
- MLMR_C_EVT_PEER_DATA_RECEIVE : mlmr_c.h
- MLMR_C_EVT_RX_FLOW_UPDATE_CPLT : mlmr_c.h
- MLMR_C_EVT_TX_CPLT : mlmr_c.h
- MLMR_C_EVT_TX_FLOW_OFF : mlmr_c.h
- MLMR_C_EVT_TX_FLOW_ON : mlmr_c.h
- MLMR_C_EVT_TX_NTF_SET_SUCCESS : mlmr_c.h
- MLMR_C_EVT_WRITE_OP_ERR : mlmr_c.h
- MLMR_C_FLOW_CTRL_STATE_OFF : mlmr_c.h
- MLMR_C_FLOW_CTRL_STATE_ON : mlmr_c.h
- MLMR_EVT_FLOW_CTRL_DISABLE : mlmr.h
- MLMR_EVT_FLOW_CTRL_ENABLE : mlmr.h
- MLMR_EVT_INVALID : mlmr.h
- MLMR_EVT_RX_DATA_RECEIVED : mlmr.h
- MLMR_EVT_TX_DATA_SENT : mlmr.h
- MLMR_EVT_TX_FLOW_OFF : mlmr.h
- MLMR_EVT_TX_FLOW_ON : mlmr.h
- MLMR_EVT_TX_PORT_CLOSED : mlmr.h
- MLMR_EVT_TX_PORT_OPENED : mlmr.h
- MLMR_FLOW_CTRL_STATE_OFF : mlmr.h
- MLMR_FLOW_CTRL_STATE_ON : mlmr.h
- MODE0_MEA_FREQ_OFFSET : ras_common.h
- MODE0_PACKET_ANT : ras_common.h
- MODE0_PACKET_QUALITY : ras_common.h
- MODE0_PACKET_RSSI : ras_common.h
- MODE1_PACKET_ANT : ras_common.h
- MODE1_PACKET_NADM : ras_common.h
- MODE1_PACKET_PCT1 : ras_common.h
- MODE1_PACKET_PCT2 : ras_common.h
- MODE1_PACKET_QUALITY : ras_common.h
- MODE1_PACKET_RSSI : ras_common.h
- MODE1_TOD_TOA : ras_common.h
- MODE2_ANT_PATH_1 : ras_common.h
- MODE2_ANT_PATH_2 : ras_common.h
- MODE2_ANT_PATH_3 : ras_common.h
- MODE2_ANT_PATH_4 : ras_common.h
- MODE2_ANT_PERM_IDX : ras_common.h
- MODE2_TON_PCT : ras_common.h
- MODE2_TON_QUALITY_IND : ras_common.h
- MODE3_ANT_PATH_1 : ras_common.h
- MODE3_ANT_PATH_2 : ras_common.h
- MODE3_ANT_PATH_3 : ras_common.h
- MODE3_ANT_PATH_4 : ras_common.h
- MODE3_ANT_PERM_IDX : ras_common.h
- MODE3_PACKET_ANT : ras_common.h
- MODE3_PACKET_NADM : ras_common.h
- MODE3_PACKET_PCT1 : ras_common.h
- MODE3_PACKET_PCT2 : ras_common.h
- MODE3_PACKET_QUALITY : ras_common.h
- MODE3_PACKET_RSSI : ras_common.h
- MODE3_TOD_TOA : ras_common.h
- MODE3_TON_QUALITY_IND : ras_common.h
- MODE3_TONE_PCT : ras_common.h
- MPU_PWR_ID : app_pwr_mgmt.h
- MSIO_PIN_RESET : hal_msio.h
- MSIO_PIN_SET : hal_msio.h
- MSIOA : ll_msio.h