### - g -

- G : _ll_ecc_curve_init
- gap_addr : ble_gap_bdaddr_t
- gapc_evt : ble_evt_t
- gapm_evt : ble_evt_t
- gatt_common_evt : ble_evt_t
- gattc_evt : ble_evt_t
- gatts_evt : ble_evt_t
- gatts_evt_handler : prf_server_info_t
- gender : uds_chars_val_t
- gender_present : uds_chars_flag_t
- general_call_mode : _i2c_init
- get_cb : esls_nvds_cb_t
- get_info_req_handler : cgms_init_t
- get_ra_data_param : ras_ctr_pt_operation_t
- glucose_concentration : cgms_meas_rec_t , gls_meas_val_t
- gpio_callback : hal_gpio_callback_t
- green : esls_c_led_infor_t
- grp_id : esls_c_evt_t
- gus_flow_ctrl_cccd_handle : gus_c_handles_t
- gus_flow_ctrl_handle : gus_c_handles_t
- gus_rx_handle : gus_c_handles_t
- gus_srvc_end_handle : gus_c_handles_t
- gus_srvc_start_handle : gus_c_handles_t
- gus_tx_cccd_handle : gus_c_handles_t
- gus_tx_handle : gus_c_handles_t