Macros
ADC Clock Select
Peripheral Driver » HAL Driver » ADC » Defines » ADC Exported Constants

## Macros
#define | ADC_CLK_16M LL_ADC_CLK_16M
#define | ADC_CLK_8M LL_ADC_CLK_8M
#define | ADC_CLK_4M LL_ADC_CLK_4M
#define | ADC_CLK_1M LL_ADC_CLK_1M
#define | ADC_CLK_16K LL_ADC_CLK_16K
#define | ADC_CLK_8K LL_ADC_CLK_8K
#define | ADC_CLK_4K LL_ADC_CLK_4K
#define | ADC_CLK_NONE LL_ADC_CLK_NONE

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ ADC_CLK_16K

#define ADC_CLK_16K LL_ADC_CLK_16K

ADC Clock = 16KHz

Definition at line 186 of file hal_adc.h.

## ◆ ADC_CLK_16M

#define ADC_CLK_16M LL_ADC_CLK_16M

ADC Clock = 16 MHz

Definition at line 182 of file hal_adc.h.

## ◆ ADC_CLK_1M

#define ADC_CLK_1M LL_ADC_CLK_1M

ADC Clock = 1MHz

Definition at line 185 of file hal_adc.h.

## ◆ ADC_CLK_4K

#define ADC_CLK_4K LL_ADC_CLK_4K

ADC Clock = 4KHz

Definition at line 188 of file hal_adc.h.

## ◆ ADC_CLK_4M

#define ADC_CLK_4M LL_ADC_CLK_4M

ADC Clock = 4 MHz

Definition at line 184 of file hal_adc.h.

## ◆ ADC_CLK_8K

#define ADC_CLK_8K LL_ADC_CLK_8K

ADC Clock = 8KHz

Definition at line 187 of file hal_adc.h.

## ◆ ADC_CLK_8M

#define ADC_CLK_8M LL_ADC_CLK_8M

ADC Clock = 8 MHz

Definition at line 183 of file hal_adc.h.

## ◆ ADC_CLK_NONE

#define ADC_CLK_NONE LL_ADC_CLK_NONE

No ADC Clock

Definition at line 189 of file hal_adc.h.