### - g -

- GLOBAL_EXCEPTION_DISABLE : gr_common.h
- GLOBAL_EXCEPTION_ENABLE : gr_common.h
- GLOBAL_INT_DISABLE : gr_common.h
- GLOBAL_INT_RESTORE : gr_common.h
- GLS_CHAR_FULL : gls.h
- GLS_CHAR_MANDATORY : gls.h
- GLS_CHAR_MEAS_CTX_SUP : gls.h
- GLS_CONNECTION_MAX : gls.h
- GLS_DB_RECORDS_MAX : gls_db.h
- GLS_ERROR_CCCD_INVALID : gls.h
- GLS_ERROR_PROC_IN_PROCESS : gls.h
- GLS_FEAT_FULL : gls.h
- GLS_FEAT_GENERAL_FAULT : gls.h
- GLS_FEAT_INSERT_ERR : gls.h
- GLS_FEAT_LOW_BATT : gls.h
- GLS_FEAT_MALFUNC : gls.h
- GLS_FEAT_MULTI_BOND : gls.h
- GLS_FEAT_READ_INT : gls.h
- GLS_FEAT_RES_HIGH_LOW : gls.h
- GLS_FEAT_SAMPLE_SIZE : gls.h
- GLS_FEAT_TEMP_HIGH_LOW : gls.h
- GLS_FEAT_TIME_FAULT : gls.h
- GLS_FEAT_TYPE_ERR : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_FLAG_CARB : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_FLAG_EXERCISE : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_FLAG_EXT : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_FLAG_HBA1C : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_FLAG_MEAL : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_FLAG_MED : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_FLAG_MED_KG : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_FLAG_MED_L : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_FLAG_TESTER : gls.h
- GLS_MEAS_CTX_LEN_MAX : gls.h
- GLS_MEAS_FLAG_CONC_TYPE_LOC : gls.h
- GLS_MEAS_FLAG_CONTEXT_INFO : gls.h
- GLS_MEAS_FLAG_SENSOR_STATUS : gls.h
- GLS_MEAS_FLAG_TIME_OFFSET : gls.h
- GLS_MEAS_FLAG_UNITS_KG_L : gls.h
- GLS_MEAS_FLAG_UNITS_MOL_L : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_BATT_LOW : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_GENERAL_FAULT : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_RESULT_HIGH : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_RESULT_LOW : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_SAMPLE_SIZE : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_SENSOR_FAULT : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_STRIP_INSERT : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_STRIP_PULL : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_STRIP_TYPE : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_TEMP_HIGH : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_TEMP_LOW : gls.h
- GLS_MEAS_STATUS_TIME_FAULT : gls.h
- GLS_MEAS_VAL_LEN_MAX : gls.h
- GLS_NTF_OF_MEAS : gls.h
- GLS_NTF_OF_MEAS_CTX : gls.h
- GLS_NTF_OF_NULL : gls.h
- GLS_RACP_FILTER_SEQ_NUM_LEN : gls_racp.h
- GLS_RACP_FILTER_USER_TIME_LEN : gls_racp.h
- GLS_REC_ACCESS_CTRL_LEN_MAX : gls.h
- GLS_REC_ACCESS_CTRL_LEN_MIN : gls.h
- GPIO_ALTFUNCCLR_ADDR : ll_gpio.h
- GPIO_ALTFUNCSET_ADDR : ll_gpio.h
- GPIO_DATA_ADDR : ll_gpio.h
- GPIO_DATAOUT_ADDR : ll_gpio.h
- GPIO_DEFAULT_CONFIG : hal_gpio.h
- GPIO_INPUT_TYPE_CMOS : hal_gpio.h
- GPIO_INPUT_TYPE_SCHMITT : hal_gpio.h
- GPIO_INTDBECLR_ADDR : ll_gpio.h
- GPIO_INTDBESET_ADDR : ll_gpio.h
- GPIO_INTENCLR_ADDR : ll_gpio.h
- GPIO_INTENSET_ADDR : ll_gpio.h
- GPIO_INTPOLCLR_ADDR : ll_gpio.h
- GPIO_INTPOLSET_ADDR : ll_gpio.h
- GPIO_INTSTAT_ADDR : ll_gpio.h
- GPIO_INTTYPECLR_ADDR : ll_gpio.h
- GPIO_INTTYPESET_ADDR : ll_gpio.h
- GPIO_MODE_INPUT : hal_gpio.h
- GPIO_MODE_IT_BOTH_EDGE : hal_gpio.h
- GPIO_MODE_IT_FALLING : hal_gpio.h
- GPIO_MODE_IT_HIGH : hal_gpio.h
- GPIO_MODE_IT_LOW : hal_gpio.h
- GPIO_MODE_IT_RISING : hal_gpio.h
- GPIO_MODE_MUX : hal_gpio.h
- GPIO_MODE_NONE : hal_gpio.h
- GPIO_MODE_OUTPUT : hal_gpio.h
- GPIO_NOPULL : hal_gpio.h
- GPIO_OUTENCLR_ADDR : ll_gpio.h
- GPIO_OUTENSET_ADDR : ll_gpio.h
- GPIO_PIN_0 : hal_gpio.h
- GPIO_PIN_1 : hal_gpio.h
- GPIO_PIN_10 : hal_gpio.h
- GPIO_PIN_11 : hal_gpio.h
- GPIO_PIN_12 : hal_gpio.h
- GPIO_PIN_13 : hal_gpio.h
- GPIO_PIN_14 : hal_gpio.h
- GPIO_PIN_15 : hal_gpio.h
- GPIO_PIN_2 : hal_gpio.h
- GPIO_PIN_3 : hal_gpio.h
- GPIO_PIN_4 : hal_gpio.h
- GPIO_PIN_5 : hal_gpio.h
- GPIO_PIN_6 : hal_gpio.h
- GPIO_PIN_7 : hal_gpio.h
- GPIO_PIN_8 : hal_gpio.h
- GPIO_PIN_9 : hal_gpio.h
- GPIO_PIN_ALL : hal_gpio.h
- GPIO_PIN_MASK : hal_gpio.h
- GPIO_PULLDOWN : hal_gpio.h
- GPIO_PULLUP : hal_gpio.h
- GPIO_SPEED_HIGH : hal_gpio.h
- GPIO_SPEED_MEDIUM : hal_gpio.h
- GPIO_STRENGTH_HIGH : hal_gpio.h
- GPIO_STRENGTH_LOW : hal_gpio.h
- GPIO_STRENGTH_MEDIUM : hal_gpio.h
- GPIO_STRENGTH_ULTRA : hal_gpio.h
- GPIOA_IRQn : app_drv_config.h
- gr_assert_param : gr_common.h
- GRP_ID_MSK : esls.h
- GUS_C_CONNECTION_MAX : gus_c.h
- GUS_CONNECTION_MAX : gus.h
- GUS_FLOW_CTRL_LEN : gus.h
- GUS_FLOW_CTRL_UUID : gus_c.h
- GUS_MAX_DATA_LEN : gus.h
- GUS_RX_CHAR_UUID : gus_c.h
- GUS_SERVICE_UUID : gus.h
- GUS_SVC_UUID : gus_c.h
- GUS_TX_CHAR_UUID : gus_c.h