Macros
Low Power Feature
Peripheral Driver » LL Driver » CGC » Defines » CGC Exported Constants

## Macros
#define | LL_CGC_MCU_PERIPH_CG_LP_EN_AHB2APB_EN MCU_SUB_PERIPH_CG_LP_AHB2APB_ASYNC_EN
#define | LL_CGC_MCU_PERIPH_CG_LP_EN_AHB2APB_SYNC_EN MCU_SUB_PERIPH_CG_LP_AHB2APB_SYNC_EN
#define | LL_CGC_MCU_PERIPH_CG_LP_EN_AHB_BUS_LP_EN MCU_SUB_PERIPH_CG_LP_EN_AHB_BUS_LP_EN
#define | LL_CGC_MCU_PERIPH_CG_LP_EN_I2C_LP_SCLK_EN MCU_SUB_PERIPH_CG_LP_EN_I2C_LP_SCLK_EN
#define | LL_CGC_MCU_PERIPH_CG_LP_EN_SPIS_LP_SCLK_EN MCU_SUB_PERIPH_CG_LP_EN_SPIS_LP_SCLK_EN
#define | LL_CGC_MCU_PERIPH_CG_LP_EN_SPIM_LP_SCLK_EN MCU_SUB_PERIPH_CG_LP_EN_SPIM_LP_SCLK_EN
#define | LL_CGC_MCU_PERIPH_CG_LP_EN_UART_LP_PCLK_EN MCU_SUB_PERIPH_CG_LP_EN_UART_LP_PCLK_EN
#define | LL_CGC_MCU_PERIPH_CG_LP_EN_UART_LP_SCLK_EN MCU_SUB_PERIPH_CG_LP_EN_UART_LP_SCLK_EN

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ LL_CGC_MCU_PERIPH_CG_LP_EN_AHB2APB_EN

#define LL_CGC_MCU_PERIPH_CG_LP_EN_AHB2APB_EN MCU_SUB_PERIPH_CG_LP_AHB2APB_ASYNC_EN

Enable AHB2APB ASYNC low-power feature

Definition at line 141 of file ll_cgc.h.

## ◆ LL_CGC_MCU_PERIPH_CG_LP_EN_AHB2APB_SYNC_EN

#define LL_CGC_MCU_PERIPH_CG_LP_EN_AHB2APB_SYNC_EN MCU_SUB_PERIPH_CG_LP_AHB2APB_SYNC_EN

Enable AHB2APB SYNC low-power feature

Definition at line 142 of file ll_cgc.h.

## ◆ LL_CGC_MCU_PERIPH_CG_LP_EN_AHB_BUS_LP_EN

#define LL_CGC_MCU_PERIPH_CG_LP_EN_AHB_BUS_LP_EN MCU_SUB_PERIPH_CG_LP_EN_AHB_BUS_LP_EN

Enable AHB bus low-power feature

Definition at line 143 of file ll_cgc.h.

## ◆ LL_CGC_MCU_PERIPH_CG_LP_EN_I2C_LP_SCLK_EN

#define LL_CGC_MCU_PERIPH_CG_LP_EN_I2C_LP_SCLK_EN MCU_SUB_PERIPH_CG_LP_EN_I2C_LP_SCLK_EN

Enable i2c sclk low-power feature

Definition at line 144 of file ll_cgc.h.

## ◆ LL_CGC_MCU_PERIPH_CG_LP_EN_SPIM_LP_SCLK_EN

#define LL_CGC_MCU_PERIPH_CG_LP_EN_SPIM_LP_SCLK_EN MCU_SUB_PERIPH_CG_LP_EN_SPIM_LP_SCLK_EN

Enable spim sclk low-power feature

Definition at line 146 of file ll_cgc.h.

## ◆ LL_CGC_MCU_PERIPH_CG_LP_EN_SPIS_LP_SCLK_EN

#define LL_CGC_MCU_PERIPH_CG_LP_EN_SPIS_LP_SCLK_EN MCU_SUB_PERIPH_CG_LP_EN_SPIS_LP_SCLK_EN

Enable spis sclk low-power feature

Definition at line 145 of file ll_cgc.h.

## ◆ LL_CGC_MCU_PERIPH_CG_LP_EN_UART_LP_PCLK_EN

#define LL_CGC_MCU_PERIPH_CG_LP_EN_UART_LP_PCLK_EN MCU_SUB_PERIPH_CG_LP_EN_UART_LP_PCLK_EN

Enable uart pclk low-power feature

Definition at line 147 of file ll_cgc.h.

## ◆ LL_CGC_MCU_PERIPH_CG_LP_EN_UART_LP_SCLK_EN

#define LL_CGC_MCU_PERIPH_CG_LP_EN_UART_LP_SCLK_EN MCU_SUB_PERIPH_CG_LP_EN_UART_LP_SCLK_EN

Enable uart sclk low-power feature

Definition at line 148 of file ll_cgc.h.