### - o -

- OPENED : hal_rtc.h
- OTAS_C_EVT_CTRL_SUCCESS : otas_c.h
- OTAS_C_EVT_DISCOVERY_COMPLETE : otas_c.h
- OTAS_C_EVT_DISCOVERY_FAIL : otas_c.h
- OTAS_C_EVT_INVALID : otas_c.h
- OTAS_C_EVT_PEER_DATA_RECEIVE : otas_c.h
- OTAS_C_EVT_TX_CPLT : otas_c.h
- OTAS_C_EVT_TX_NTF_SET_SUCCESS : otas_c.h
- OTAS_C_EVT_WRITE_OP_ERR : otas_c.h
- OTAS_CTRL_PT_OP_DFU_ENTER : otas.h
- OTAS_CTRL_PT_OP_RESERVED : otas.h
- OTAS_CTRL_PT_OP_RSP_CODE : otas.h
- OTAS_DFU_MODE_COPY_UPGRADE : otas.h
- OTAS_DFU_MODE_NON_COPY_UPGRADE : otas.h
- OTAS_DFU_MODE_RESERVED : otas.h
- OTAS_EVT_CTRL_PT_INDICATION_DISABLED : otas.h
- OTAS_EVT_CTRL_PT_INDICATION_ENABLED : otas.h
- OTAS_EVT_DFU_MODE_SET : otas.h
- OTAS_EVT_DFU_TASK_ENTER : otas.h
- OTAS_EVT_DISCONNECT : otas.h
- OTAS_EVT_INVALID : otas.h
- OTAS_EVT_NOTIFY_COMPLETE : otas.h
- OTAS_EVT_RX_RECEIVE_DATA : otas.h
- OTAS_EVT_TX_NOTIFICATION_DISABLED : otas.h
- OTAS_EVT_TX_NOTIFICATION_ENABLED : otas.h