### - g -

- gap_per_adv_sync_info_rec_mode : ble_gapm.h
- gap_sec_lvl_type : ble_gapm.h
- gap_slot_dur_type : ble_gapm.h
- gap_switch_sampling_rate : ble_gapm.h
- gap_sync_cte_type : ble_gapm.h
- gapc_msg_id : ble_id.h
- gapm_msg_id : ble_id.h
- gatt_serv_type_t : ble_gattc.h
- gattc_msg_id : ble_id.h
- gls_evt_type_t : gls.h
- gls_meas_ctx_carb_id_t : gls.h
- gls_meas_ctx_health_t : gls.h
- gls_meas_ctx_meal_t : gls.h
- gls_meas_ctx_medic_id_t : gls.h
- gls_meas_ctx_tester_t : gls.h
- gls_meas_loc_t : gls.h
- gls_meas_type_t : gls.h
- gls_racp_filter_type_t : gls_racp.h
- gls_racp_op_code_t : gls_racp.h
- gls_racp_operand_t : gls_racp.h
- gls_racp_operator_t : gls_racp.h
- gpio_pin_state_t : hal_gpio.h
- gus_c_evt_type_t : gus_c.h
- gus_c_flow_ctrl_state : gus_c.h
- gus_evt_type_t : gus.h
- gus_flow_ctrl_state : gus.h