Macros
The DC output mode defines
Graphics » HAL DC » GDC MIPI » Defines
Collaboration diagram for The DC output mode defines:

## Macros
#define | MIPI_DCS_RGB111 (1U)
| Color mode RGB111. More...
#define | MIPI_DCS_RGB332 (2U)
| Color mode RGB332. More...
#define | MIPI_DCS_RGB444 (3U)
| Color mode RGB444. More...
#define | MIPI_DCS_RGB565 (5U)
| Color mode RGB565. More...
#define | MIPI_DCS_RGB666 (6U)
| Color mode RGB666. More...
#define | MIPI_DCS_RGB888 (7U)
| Color mode RGB888. More...
#define | MIPICFG_PF_SPI (3U<<6U)
| Interface mode SPI. More...
#define | MIPICFG_PF_DSPI (4U<<6U)
| Interface mode DSPI. More...
#define | MIPICFG_PF_QSPI (5U<<6U)
| Interface mode QSPI. More...
#define | MIPICFG_PF_DBI8 (0U<<6U)
| Interface mode DBI8. More...
#define | MIPICFG_PF_DBI9 (1U<<6U)
| Interface mode DBI9. More...
#define | MIPICFG_PF_DBI16 (2U<<6U)
| Interface mode DBI16. More...
#define | MIPICFG_PF_GPI (6U<<6U)
| Interface mode GPI. More...
#define | MIPICFG_PF_OPT0 (0U<<3U)
| Option DBI_CFG:option 0. More...
#define | MIPICFG_PF_OPT1 (1U<<3U)
| Option DBI_CFG:option 1. More...
#define | MIPICFG_PF_OPT2 (2U<<3U)
| Option DBI_CFG:option 2. More...
#define | MIPICFG_PF_OPT3 (3U<<3U)
| Option DBI_CFG:option 3. More...
#define | MIPICFG_PF_OPT4 (4U<<3U)
| Option DBI_CFG:option 4. More...
#define | MIPICFG_1RGB111_OPT0 (MIPICFG_PF_SPI|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB111)
| 0xc1 More...
#define | MIPICFG_1RGB111_OPT1 (MIPICFG_PF_SPI|MIPICFG_PF_OPT1|MIPI_DCS_RGB111)
| 0xc9 More...
#define | MIPICFG_1RGB111_OPT2 (MIPICFG_PF_SPI|MIPICFG_PF_OPT2|MIPI_DCS_RGB111)
| 0xd1 More...
#define | MIPICFG_1RGB111_OPT3 (MIPICFG_PF_SPI|MIPICFG_PF_OPT3|MIPI_DCS_RGB111)
| 0xd9 More...
#define | MIPICFG_1RGB111_OPT4 (MIPICFG_PF_SPI|MIPICFG_PF_OPT4|MIPI_DCS_RGB111)
| 0xe1 More...
#define | MIPICFG_1RGB332_OPT0 (MIPICFG_PF_SPI|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB332)
| 0xc2 More...
#define | MIPICFG_1RGB444_OPT0 (MIPICFG_PF_SPI|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB444)
| 0xc3 More...
#define | MIPICFG_1RGB565_OPT0 (MIPICFG_PF_SPI|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB565)
| 0xc5 More...
#define | MIPICFG_1RGB666_OPT0 (MIPICFG_PF_SPI|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB666)
| 0xc6 More...
#define | MIPICFG_1RGB888_OPT0 (MIPICFG_PF_SPI|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB888)
| 0xc7 More...
#define | MIPICFG_2RGB332_OPT0 (MIPICFG_PF_DSPI|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB332)
| 0x102 More...
#define | MIPICFG_2RGB444_OPT0 (MIPICFG_PF_DSPI|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB444)
| 0x103 More...
#define | MIPICFG_2RGB444_OPT1 (MIPICFG_PF_DSPI|MIPICFG_PF_OPT1|MIPI_DCS_RGB444)
| 0x10b More...
#define | MIPICFG_2RGB565_OPT0 (MIPICFG_PF_DSPI|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB565)
| 0x105 More...
#define | MIPICFG_2RGB666_OPT0 (MIPICFG_PF_DSPI|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB666)
| 0x106 More...
#define | MIPICFG_2RGB666_OPT1 (MIPICFG_PF_DSPI|MIPICFG_PF_OPT1|MIPI_DCS_RGB666)
| 0x10e More...
#define | MIPICFG_2RGB888_OPT0 (MIPICFG_PF_DSPI|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB888)
| 0x107 More...
#define | MIPICFG_2RGB888_OPT1 (MIPICFG_PF_DSPI|MIPICFG_PF_OPT1|MIPI_DCS_RGB888)
| 0x10f More...
#define | MIPICFG_4RGB111_OPT0 (MIPICFG_PF_QSPI|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB111)
| 0x141 More...
#define | MIPICFG_4RGB332_OPT0 (MIPICFG_PF_QSPI|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB332)
| 0x142 More...
#define | MIPICFG_4RGB444_OPT0 (MIPICFG_PF_QSPI|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB444)
| 0x143 More...
#define | MIPICFG_4RGB565_OPT0 (MIPICFG_PF_QSPI|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB565)
| 0x145 More...
#define | MIPICFG_4RGB666_OPT0 (MIPICFG_PF_QSPI|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB666)
| 0x146 More...
#define | MIPICFG_4RGB888_OPT0 (MIPICFG_PF_QSPI|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB888)
| 0x147 More...
#define | MIPICFG_8RGB332_OPT0 (MIPICFG_PF_DBI8|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB332)
| 0x2 More...
#define | MIPICFG_8RGB444_OPT0 (MIPICFG_PF_DBI8|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB444)
| 0x3 More...
#define | MIPICFG_8RGB565_OPT0 (MIPICFG_PF_DBI8|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB565)
| 0x5 More...
#define | MIPICFG_8RGB666_OPT0 (MIPICFG_PF_DBI8|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB666)
| 0x6 More...
#define | MIPICFG_8RGB888_OPT0 (MIPICFG_PF_DBI8|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB888)
| 0x7 More...
#define | MIPICFG_16RGB332_OPT0 (MIPICFG_PF_DBI16|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB332)
| 0x82 More...
#define | MIPICFG_16RGB444_OPT0 (MIPICFG_PF_DBI16|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB444)
| 0x83 More...
#define | MIPICFG_16RGB565_OPT0 (MIPICFG_PF_DBI16|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB565)
| 0x85 More...
#define | MIPICFG_16RGB666_OPT0 (MIPICFG_PF_DBI16|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB666)
| 0x86 More...
#define | MIPICFG_16RGB666_OPT1 (MIPICFG_PF_DBI16|MIPICFG_PF_OPT1|MIPI_DCS_RGB666)
| 0x8e More...
#define | MIPICFG_16RGB888_OPT0 (MIPICFG_PF_DBI16|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB888)
| 0x87 More...
#define | MIPICFG_16RGB888_OPT1 (MIPICFG_PF_DBI16|MIPICFG_PF_OPT1|MIPI_DCS_RGB888)
| 0x8f More...
#define | MIPICFG_9RGB666_OPT0 (MIPICFG_PF_DBI9|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB666)
| 0x46 More...
#define | MIPICFG_32RGB332_OPT0 (MIPICFG_PF_GPI |MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB332)
| 0x182 More...
#define | MIPICFG_32RGB444_OPT0 (MIPICFG_PF_GPI |MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB444)
| 0x183 More...
#define | MIPICFG_32RGB565_OPT0 (MIPICFG_PF_GPI |MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB565)
| 0x185 More...
#define | MIPICFG_32RGB666_OPT0 (MIPICFG_PF_GPI |MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB666)
| 0x186 More...
#define | MIPICFG_32RGB666_OPT1 (MIPICFG_PF_GPI |MIPICFG_PF_OPT1|MIPI_DCS_RGB666)
| 0x18e More...
#define | MIPICFG_32RGB888_OPT0 (MIPICFG_PF_GPI |MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB888)
| 0x187 More...

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ MIPI_DCS_RGB111

#define MIPI_DCS_RGB111 (1U)

Color mode RGB111.

Definition at line 99 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPI_DCS_RGB332

#define MIPI_DCS_RGB332 (2U)

Color mode RGB332.

Definition at line 100 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPI_DCS_RGB444

#define MIPI_DCS_RGB444 (3U)

Color mode RGB444.

Definition at line 101 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPI_DCS_RGB565

#define MIPI_DCS_RGB565 (5U)

Color mode RGB565.

Definition at line 102 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPI_DCS_RGB666

#define MIPI_DCS_RGB666 (6U)

Color mode RGB666.

Definition at line 103 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPI_DCS_RGB888

#define MIPI_DCS_RGB888 (7U)

Color mode RGB888.

Definition at line 104 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_16RGB332_OPT0

#define MIPICFG_16RGB332_OPT0 (MIPICFG_PF_DBI16|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB332)

0x82

Definition at line 150 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_16RGB444_OPT0

#define MIPICFG_16RGB444_OPT0 (MIPICFG_PF_DBI16|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB444)

0x83

Definition at line 151 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_16RGB565_OPT0

#define MIPICFG_16RGB565_OPT0 (MIPICFG_PF_DBI16|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB565)

0x85

Definition at line 152 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_16RGB666_OPT0

#define MIPICFG_16RGB666_OPT0 (MIPICFG_PF_DBI16|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB666)

0x86

Definition at line 153 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_16RGB666_OPT1

#define MIPICFG_16RGB666_OPT1 (MIPICFG_PF_DBI16|MIPICFG_PF_OPT1|MIPI_DCS_RGB666)

0x8e

Definition at line 154 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_16RGB888_OPT0

#define MIPICFG_16RGB888_OPT0 (MIPICFG_PF_DBI16|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB888)

0x87

Definition at line 155 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_16RGB888_OPT1

#define MIPICFG_16RGB888_OPT1 (MIPICFG_PF_DBI16|MIPICFG_PF_OPT1|MIPI_DCS_RGB888)

0x8f

Definition at line 156 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_1RGB111_OPT0

#define MIPICFG_1RGB111_OPT0 (MIPICFG_PF_SPI|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB111)

0xc1

Definition at line 120 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_1RGB111_OPT1

#define MIPICFG_1RGB111_OPT1 (MIPICFG_PF_SPI|MIPICFG_PF_OPT1|MIPI_DCS_RGB111)

0xc9

Definition at line 121 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_1RGB111_OPT2

#define MIPICFG_1RGB111_OPT2 (MIPICFG_PF_SPI|MIPICFG_PF_OPT2|MIPI_DCS_RGB111)

0xd1

Definition at line 122 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_1RGB111_OPT3

#define MIPICFG_1RGB111_OPT3 (MIPICFG_PF_SPI|MIPICFG_PF_OPT3|MIPI_DCS_RGB111)

0xd9

Definition at line 123 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_1RGB111_OPT4

#define MIPICFG_1RGB111_OPT4 (MIPICFG_PF_SPI|MIPICFG_PF_OPT4|MIPI_DCS_RGB111)

0xe1

Definition at line 124 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_1RGB332_OPT0

#define MIPICFG_1RGB332_OPT0 (MIPICFG_PF_SPI|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB332)

0xc2

Definition at line 125 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_1RGB444_OPT0

#define MIPICFG_1RGB444_OPT0 (MIPICFG_PF_SPI|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB444)

0xc3

Definition at line 126 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_1RGB565_OPT0

#define MIPICFG_1RGB565_OPT0 (MIPICFG_PF_SPI|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB565)

0xc5

Definition at line 127 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_1RGB666_OPT0

#define MIPICFG_1RGB666_OPT0 (MIPICFG_PF_SPI|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB666)

0xc6

Definition at line 128 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_1RGB888_OPT0

#define MIPICFG_1RGB888_OPT0 (MIPICFG_PF_SPI|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB888)

0xc7

Definition at line 129 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_2RGB332_OPT0

#define MIPICFG_2RGB332_OPT0 (MIPICFG_PF_DSPI|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB332)

0x102

Definition at line 130 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_2RGB444_OPT0

#define MIPICFG_2RGB444_OPT0 (MIPICFG_PF_DSPI|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB444)

0x103

Definition at line 131 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_2RGB444_OPT1

#define MIPICFG_2RGB444_OPT1 (MIPICFG_PF_DSPI|MIPICFG_PF_OPT1|MIPI_DCS_RGB444)

0x10b

Definition at line 132 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_2RGB565_OPT0

#define MIPICFG_2RGB565_OPT0 (MIPICFG_PF_DSPI|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB565)

0x105

Definition at line 133 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_2RGB666_OPT0

#define MIPICFG_2RGB666_OPT0 (MIPICFG_PF_DSPI|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB666)

0x106

Definition at line 134 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_2RGB666_OPT1

#define MIPICFG_2RGB666_OPT1 (MIPICFG_PF_DSPI|MIPICFG_PF_OPT1|MIPI_DCS_RGB666)

0x10e

Definition at line 135 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_2RGB888_OPT0

#define MIPICFG_2RGB888_OPT0 (MIPICFG_PF_DSPI|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB888)

0x107

Definition at line 136 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_2RGB888_OPT1

#define MIPICFG_2RGB888_OPT1 (MIPICFG_PF_DSPI|MIPICFG_PF_OPT1|MIPI_DCS_RGB888)

0x10f

Definition at line 137 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_32RGB332_OPT0

#define MIPICFG_32RGB332_OPT0 (MIPICFG_PF_GPI |MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB332)

0x182

Definition at line 158 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_32RGB444_OPT0

#define MIPICFG_32RGB444_OPT0 (MIPICFG_PF_GPI |MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB444)

0x183

Definition at line 159 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_32RGB565_OPT0

#define MIPICFG_32RGB565_OPT0 (MIPICFG_PF_GPI |MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB565)

0x185

Definition at line 160 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_32RGB666_OPT0

#define MIPICFG_32RGB666_OPT0 (MIPICFG_PF_GPI |MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB666)

0x186

Definition at line 161 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_32RGB666_OPT1

#define MIPICFG_32RGB666_OPT1 (MIPICFG_PF_GPI |MIPICFG_PF_OPT1|MIPI_DCS_RGB666)

0x18e

Definition at line 162 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_32RGB888_OPT0

#define MIPICFG_32RGB888_OPT0 (MIPICFG_PF_GPI |MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB888)

0x187

Definition at line 163 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_4RGB111_OPT0

#define MIPICFG_4RGB111_OPT0 (MIPICFG_PF_QSPI|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB111)

0x141

Definition at line 138 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_4RGB332_OPT0

#define MIPICFG_4RGB332_OPT0 (MIPICFG_PF_QSPI|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB332)

0x142

Definition at line 139 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_4RGB444_OPT0

#define MIPICFG_4RGB444_OPT0 (MIPICFG_PF_QSPI|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB444)

0x143

Definition at line 140 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_4RGB565_OPT0

#define MIPICFG_4RGB565_OPT0 (MIPICFG_PF_QSPI|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB565)

0x145

Definition at line 141 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_4RGB666_OPT0

#define MIPICFG_4RGB666_OPT0 (MIPICFG_PF_QSPI|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB666)

0x146

Definition at line 142 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_4RGB888_OPT0

#define MIPICFG_4RGB888_OPT0 (MIPICFG_PF_QSPI|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB888)

0x147

Definition at line 143 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_8RGB332_OPT0

#define MIPICFG_8RGB332_OPT0 (MIPICFG_PF_DBI8|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB332)

0x2

Definition at line 145 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_8RGB444_OPT0

#define MIPICFG_8RGB444_OPT0 (MIPICFG_PF_DBI8|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB444)

0x3

Definition at line 146 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_8RGB565_OPT0

#define MIPICFG_8RGB565_OPT0 (MIPICFG_PF_DBI8|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB565)

0x5

Definition at line 147 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_8RGB666_OPT0

#define MIPICFG_8RGB666_OPT0 (MIPICFG_PF_DBI8|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB666)

0x6

Definition at line 148 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_8RGB888_OPT0

#define MIPICFG_8RGB888_OPT0 (MIPICFG_PF_DBI8|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB888)

0x7

Definition at line 149 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_9RGB666_OPT0

#define MIPICFG_9RGB666_OPT0 (MIPICFG_PF_DBI9|MIPICFG_PF_OPT0|MIPI_DCS_RGB666)

0x46

Definition at line 157 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_PF_DBI16

#define MIPICFG_PF_DBI16 (2U<<6U)

Interface mode DBI16.

Definition at line 111 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_PF_DBI8

#define MIPICFG_PF_DBI8 (0U<<6U)

Interface mode DBI8.

Definition at line 109 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_PF_DBI9

#define MIPICFG_PF_DBI9 (1U<<6U)

Interface mode DBI9.

Definition at line 110 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_PF_DSPI

#define MIPICFG_PF_DSPI (4U<<6U)

Interface mode DSPI.

Definition at line 107 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_PF_GPI

#define MIPICFG_PF_GPI (6U<<6U)

Interface mode GPI.

Definition at line 112 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_PF_OPT0

#define MIPICFG_PF_OPT0 (0U<<3U)

Option DBI_CFG:option 0.

Definition at line 114 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_PF_OPT1

#define MIPICFG_PF_OPT1 (1U<<3U)

Option DBI_CFG:option 1.

Definition at line 115 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_PF_OPT2

#define MIPICFG_PF_OPT2 (2U<<3U)

Option DBI_CFG:option 2.

Definition at line 116 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_PF_OPT3

#define MIPICFG_PF_OPT3 (3U<<3U)

Option DBI_CFG:option 3.

Definition at line 117 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_PF_OPT4

#define MIPICFG_PF_OPT4 (4U<<3U)

Option DBI_CFG:option 4.

Definition at line 118 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_PF_QSPI

#define MIPICFG_PF_QSPI (5U<<6U)

Interface mode QSPI.

Definition at line 108 of file hal_gdc_mipi.h.

## ◆ MIPICFG_PF_SPI

#define MIPICFG_PF_SPI (3U<<6U)

Interface mode SPI.

Definition at line 106 of file hal_gdc_mipi.h.