Macros
Force Clock OFF
Peripheral Driver » LL Driver » CGC » Defines » CGC Exported Constants

## Macros
#define | LL_CGC_FRC_UART0_HCLK MCU_SUB_FORCE_UART0_HCLK
#define | LL_CGC_FRC_UART1_HCLK MCU_SUB_FORCE_UART1_HCLK
#define | LL_CGC_FRC_I2C0_HCLK MCU_SUB_FORCE_I2C0_HCLK
#define | LL_CGC_FRC_I2C1_HCLK MCU_SUB_FORCE_I2C1_HCLK
#define | LL_CGC_FRC_SPIM_HCLK MCU_SUB_FORCE_SPIM_HCLK
#define | LL_CGC_FRC_SPIS_HCLK MCU_SUB_FORCE_SPIS_HCLK
#define | LL_CGC_FRC_QSPI0_HCLK MCU_SUB_FORCE_QSPI0_HCLK
#define | LL_CGC_FRC_QSPI1_HCLK MCU_SUB_FORCE_QSPI1_HCLK
#define | LL_CGC_FRC_I2S_HCLK MCU_SUB_FORCE_I2S_HCLK
#define | LL_CGC_FRC_SECU_DIV4_PCLK MCU_SUB_FORCE_SECU_DIV4_PCLK
#define | LL_CGC_FRC_XQSPI_DIV4_PCLK MCU_SUB_FORCE_XQSPI_DIV4_PCLK
#define | LL_CGC_FRC_SERIALS_HCLK2 ((uint32_t)0x0001FF00U)
#define | LL_CGC_FRC_ALL_HCLK2 ((uint32_t)0x0A01FF00U)

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ LL_CGC_FRC_ALL_HCLK2

#define LL_CGC_FRC_ALL_HCLK2 ((uint32_t)0x0A01FF00U)

All clock group 2

## ◆ LL_CGC_FRC_I2C0_HCLK

#define LL_CGC_FRC_I2C0_HCLK MCU_SUB_FORCE_I2C0_HCLK

Hclk for i2c0

## ◆ LL_CGC_FRC_I2C1_HCLK

#define LL_CGC_FRC_I2C1_HCLK MCU_SUB_FORCE_I2C1_HCLK

Hclk for i2c1

## ◆ LL_CGC_FRC_I2S_HCLK

#define LL_CGC_FRC_I2S_HCLK MCU_SUB_FORCE_I2S_HCLK

Hclk for i2s

## ◆ LL_CGC_FRC_QSPI0_HCLK

#define LL_CGC_FRC_QSPI0_HCLK MCU_SUB_FORCE_QSPI0_HCLK

Hclk for qspi0

## ◆ LL_CGC_FRC_QSPI1_HCLK

#define LL_CGC_FRC_QSPI1_HCLK MCU_SUB_FORCE_QSPI1_HCLK

Hclk for qspi1

## ◆ LL_CGC_FRC_SECU_DIV4_PCLK

#define LL_CGC_FRC_SECU_DIV4_PCLK MCU_SUB_FORCE_SECU_DIV4_PCLK

Div4 clk for security blocks

## ◆ LL_CGC_FRC_SERIALS_HCLK2

#define LL_CGC_FRC_SERIALS_HCLK2 ((uint32_t)0x0001FF00U)

Hclk for serial blocks

## ◆ LL_CGC_FRC_SPIM_HCLK

#define LL_CGC_FRC_SPIM_HCLK MCU_SUB_FORCE_SPIM_HCLK

Hclk for spim

## ◆ LL_CGC_FRC_SPIS_HCLK

#define LL_CGC_FRC_SPIS_HCLK MCU_SUB_FORCE_SPIS_HCLK

Hclk for spis

## ◆ LL_CGC_FRC_UART0_HCLK

#define LL_CGC_FRC_UART0_HCLK MCU_SUB_FORCE_UART0_HCLK

Hclk for uart0

## ◆ LL_CGC_FRC_UART1_HCLK

#define LL_CGC_FRC_UART1_HCLK MCU_SUB_FORCE_UART1_HCLK

Hclk for uart1

## ◆ LL_CGC_FRC_XQSPI_DIV4_PCLK

#define LL_CGC_FRC_XQSPI_DIV4_PCLK MCU_SUB_FORCE_XQSPI_DIV4_PCLK

Div4 clk for xf qspi