Macros
Source data alignment
Peripheral Driver » LL Driver » DMA » Defines » DMA Exported Constants

## Macros
#define | LL_DMA_SDATAALIGN_BYTE DMA_CTLL_SRC_TR_WIDTH_8
#define | LL_DMA_SDATAALIGN_HALFWORD DMA_CTLL_SRC_TR_WIDTH_16
#define | LL_DMA_SDATAALIGN_WORD DMA_CTLL_SRC_TR_WIDTH_32

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ LL_DMA_SDATAALIGN_BYTE

#define LL_DMA_SDATAALIGN_BYTE DMA_CTLL_SRC_TR_WIDTH_8

Source data alignment : Byte

## ◆ LL_DMA_SDATAALIGN_HALFWORD

#define LL_DMA_SDATAALIGN_HALFWORD DMA_CTLL_SRC_TR_WIDTH_16

Source data alignment : HalfWord

## ◆ LL_DMA_SDATAALIGN_WORD

#define LL_DMA_SDATAALIGN_WORD DMA_CTLL_SRC_TR_WIDTH_32

Source data alignment : Word