Macros
Defines
BLE Services » Device Synchronize Service (DSS)

## Macros
#define | DSS_CONNECTION_MAX
#define | DSS_ROLE_VALUE_LEN 1
#define | DSS_EVT_CNT_VALUE_LEN 4
#define | DSS_EVT_PERIOD_VALUE_LEN 2
#define | DSS_STATUS_VALUE_LEN 1
#define | DSS_CTRL_PT_VALUE_LEN 7
#define | DSS_CTRL_PT_RSP_VAL_LEN 3
#define | DSS_SYNC_DEV_MAX_NUM 5
#define | DSS_CFG_ADV_IDX 0
#define | DSS_SYNC_ADV_IDX 1

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ DSS_CFG_ADV_IDX

#define DSS_CFG_ADV_IDX 0

DSS Config Advertising Index.

## ◆ DSS_CONNECTION_MAX

#define DSS_CONNECTION_MAX

Value:
(10 < CFG_MAX_CONNECTIONS ?\
10 : CFG_MAX_CONNECTIONS)

Maximum number of DSS connections.

## ◆ DSS_CTRL_PT_RSP_VAL_LEN

#define DSS_CTRL_PT_RSP_VAL_LEN 3

Length of Control Point Response characteristic value.

## ◆ DSS_CTRL_PT_VALUE_LEN

#define DSS_CTRL_PT_VALUE_LEN 7

Length of Control Point characteristic value.

## ◆ DSS_EVT_CNT_VALUE_LEN

#define DSS_EVT_CNT_VALUE_LEN 4

Length of Event Count characteristic value.

## ◆ DSS_EVT_PERIOD_VALUE_LEN

#define DSS_EVT_PERIOD_VALUE_LEN 2

Length of Event Period characteristic value.

## ◆ DSS_ROLE_VALUE_LEN

#define DSS_ROLE_VALUE_LEN 1

Length of Role characteristic value.

## ◆ DSS_STATUS_VALUE_LEN

#define DSS_STATUS_VALUE_LEN 1

Length of Status characteristic value.

## ◆ DSS_SYNC_ADV_IDX

#define DSS_SYNC_ADV_IDX 1

DSS Sync Advertising Index.

## ◆ DSS_SYNC_DEV_MAX_NUM

#define DSS_SYNC_DEV_MAX_NUM 5

Maximun num of Source Sync Device.