Macros
PKC Error Code
Peripheral Driver » HAL Driver » PKC » Defines » PKC Exported Constants

## Macros
#define | HAL_PKC_ERROR_NONE ((uint32_t)0x00000000)
#define | HAL_PKC_ERROR_TIMEOUT ((uint32_t)0x00000001)
#define | HAL_PKC_ERROR_TRANSFER ((uint32_t)0x00000002)
#define | HAL_PKC_ERROR_OVERFLOW ((uint32_t)0x00000004)
#define | HAL_PKC_ERROR_INVALID_PARAM ((uint32_t)0x00000008)
#define | HAL_PKC_ERROR_INVERSE_K ((uint32_t)0x00000010)
#define | HAL_PKC_ERROR_IRREVERSIBLE ((uint32_t)0x00000020)

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ HAL_PKC_ERROR_INVALID_PARAM

#define HAL_PKC_ERROR_INVALID_PARAM ((uint32_t)0x00000008)

Invalid parameters error

## ◆ HAL_PKC_ERROR_INVERSE_K

#define HAL_PKC_ERROR_INVERSE_K ((uint32_t)0x00000010)

Inverse K error

## ◆ HAL_PKC_ERROR_IRREVERSIBLE

#define HAL_PKC_ERROR_IRREVERSIBLE ((uint32_t)0x00000020)

Irreversible error

## ◆ HAL_PKC_ERROR_NONE

#define HAL_PKC_ERROR_NONE ((uint32_t)0x00000000)

No error

## ◆ HAL_PKC_ERROR_OVERFLOW

#define HAL_PKC_ERROR_OVERFLOW ((uint32_t)0x00000004)

Result overflow error

## ◆ HAL_PKC_ERROR_TIMEOUT

#define HAL_PKC_ERROR_TIMEOUT ((uint32_t)0x00000001)

Timeout error

## ◆ HAL_PKC_ERROR_TRANSFER

#define HAL_PKC_ERROR_TRANSFER ((uint32_t)0x00000002)

Transfer error