Enumerations
Enumerations
BLE Services » Log Notification Service (LNS)

## Enumerations
enum | lns_ctrl_pt_t { LNS_CTRL_PT_TRACE_STATUS_GET = 0x01, LNS_CTRL_PT_TRACE_INFO_DUMP, LNS_CTRL_PT_TRACE_INFO_CLEAR }
| Log Notification Service Control Point. More...
enum | lns_evt_type_t { LNS_EVT_INVALID, LNS_EVT_LOG_INFO_NTF_ENABLE, LNS_EVT_LOG_INFO_NTF_DISABLE, LNS_EVT_CTRL_PT_IND_ENABLE, LNS_EVT_CTRL_PT_IND_DISABLE, LNS_EVT_TRACE_STATUS_GET, LNS_EVT_TRACE_INFO_DUMP, LNS_EVT_TRACE_INFO_CLEAR }
| Log Notification Service event type. More...

## Detailed Description

## Enumeration Type Documentation

## ◆ lns_ctrl_pt_t

enum lns_ctrl_pt_t

Log Notification Service Control Point.

Enumerator
LNS_CTRL_PT_TRACE_STATUS_GET | Get trace info status.
LNS_CTRL_PT_TRACE_INFO_DUMP | Dump saved trace info.
LNS_CTRL_PT_TRACE_INFO_CLEAR | Clear trace information.

## ◆ lns_evt_type_t

enum lns_evt_type_t

Log Notification Service event type.

Enumerator
LNS_EVT_INVALID | Invalid lns event type.
LNS_EVT_LOG_INFO_NTF_ENABLE | Trace Information notification is enabled.
LNS_EVT_LOG_INFO_NTF_DISABLE | Trace Information notification is disabled.
LNS_EVT_CTRL_PT_IND_ENABLE | Log Control Point indiaction is enabled.
LNS_EVT_CTRL_PT_IND_DISABLE | Log Control Point indiaction is disabled.
LNS_EVT_TRACE_STATUS_GET | Get log status.
LNS_EVT_TRACE_INFO_DUMP | Get trace information.
LNS_EVT_TRACE_INFO_CLEAR | Clear trace information.