Modules | Macros
GPIO Exported Constants
Peripheral Driver » HAL Driver » GPIO » Defines

## Modules
| GPIO pins
| GPIO mode
| GPIO Configuration Mode Elements values convention: 0x000000YX.
| GPIO pull
| GPIO Pull-Up or Pull-Down Activation.

## Macros
#define | GPIO_DEFAULT_CONFIG
| GPIO_default_config InitStruct default configuartion. More...

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ GPIO_DEFAULT_CONFIG

#define GPIO_DEFAULT_CONFIG

Value:
{ \
.pin = GPIO_PIN_ALL, \
.mode = GPIO_MODE_INPUT, \
.pull = GPIO_PULLDOWN, \
.mux = GPIO_PIN_MUX_GPIO, \
}

GPIO_default_config InitStruct default configuartion.

Definition at line 187 of file gr55xx_hal_gpio.h.

GPIO_PULLDOWN
#define GPIO_PULLDOWN
Pull-down activation
Definition: gr55xx_hal_gpio.h:181
GPIO_MODE_INPUT
#define GPIO_MODE_INPUT
Input Mode
Definition: gr55xx_hal_gpio.h:166
GPIO_PIN_ALL
#define GPIO_PIN_ALL
All pins selected.
Definition: gr55xx_hal_gpio.h:154