Enumerations
Enumerations
SYSTEM » System SDK

## Enumerations
enum | sram_size_t { SYS_DEV_SRAM_48K = 0x30, SYS_DEV_SRAM_64K = 0x40, SYS_DEV_SRAM_80K = 0x50, SYS_DEV_SRAM_96K = 0x60 }
| Definition of Device SRAM Size Enumerations. More...
enum | package_type_t { PACKAGE_NONE = 0xFFFF, PACKAGE_GR5332CENI = 0x0200, PACKAGE_GR5332CENE = 0x0201, PACKAGE_GR5332AENI = 0x0202, PACKAGE_GR5332AENE = 0x0203, PACKAGE_GR5331CENI = 0x0204, PACKAGE_GR5331AENI = 0x0205, PACKAGE_GR5330ACNI = 0x0206, PACKAGE_GR5330AENI = 0x0207, PACKAGE_GR5331DEBI = 0x0208 }
| package type. More...
enum | hw_version_type_t { HW_VERSION_B2 = 0x4232, HW_VERSION_B3 = 0x4233 }
| package type. More...

## Detailed Description

## Enumeration Type Documentation

## ◆ hw_version_type_t

enum hw_version_type_t

package type.

Enumerator
HW_VERSION_B2 | hw version B2.
HW_VERSION_B3 | hw version B3.

Definition at line 141 of file gr533x_sys_sdk.h.

## ◆ package_type_t

enum package_type_t

package type.

Enumerator
PACKAGE_NONE | Package unused.
PACKAGE_GR5332CENI | (QFN48, 85Centigrade, 512KB Flash, 96K SRAM).
PACKAGE_GR5332CENE | (QFN48, 105Centigrade, 512KB Flash, 96K SRAM).
PACKAGE_GR5332AENI | (QFN32, 85Centigrade, 512KB Flash, 96K SRAM).
PACKAGE_GR5332AENE | (QFN32, 105Centigrade, 512KB Flash, 96K SRAM).
PACKAGE_GR5331CENI | (QFN48, 85Centigrade, 512KB Flash, 96K SRAM).
PACKAGE_GR5331AENI | (QFN32, 85Centigrade, 512KB Flash, 96K SRAM).
PACKAGE_GR5330ACNI | (QFN32, 85Centigrade, 256B Flash, 64K SRAM).
PACKAGE_GR5330AENI | (QFN32, 85Centigrade, 512B Flash, 64K SRAM).
PACKAGE_GR5331DEBI | (BGA45, 85Centigrade, 512B Flash, 96K SRAM).

Definition at line 126 of file gr533x_sys_sdk.h.

## ◆ sram_size_t

enum sram_size_t

Definition of Device SRAM Size Enumerations.

Enumerator
SYS_DEV_SRAM_48K | Supported 48K SRAM.
SYS_DEV_SRAM_64K | Supported 64K SRAM.
SYS_DEV_SRAM_80K | Supported 80K SRAM.
SYS_DEV_SRAM_96K | Supported 96K SRAM.

Definition at line 117 of file gr533x_sys_sdk.h.